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[bookmark: _Toc12844][bookmark: _Toc26756][bookmark: _Toc11979][bookmark: _Toc99417132][bookmark: _Toc118184847]1.1 项目由来
康普药业股份有限公司是独具有特色的现代中西药制药企业，集技术研发、生产、销售于一体，其前身“湖南康普制药有限公司”创立于一九九一年，湖南省首家中外合资企业，经营范围：西洋参系列医药、保健品制剂、银杏叶浸膏干粉及其制剂以及其它医药、保健品的生产、销售。
康普药业股份有限公司拥有一支高素质、经验丰富的职工队伍，公司现有员工290 人，分别在生产、质量控制与检验、产品与技术开发及企业管理等方面发挥着重要作用。
康普药业股份有限公司主要有硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药等生产线，均已获得国家GMP 证书。年产胶囊两亿粒，片剂20 亿片、小容量注射剂5000 万支。公司2020 年9 月被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局评为高新技术企业，2021 年2 月年被湖南省发展和改革委员会评为“湖南省企业技术中心”荣誉称号。
康普药业股份有限公司（原名为康普药业股份有限公司汉寿分公司，2020年进行变更名称）自2002 年在汉寿县太子庙工业园康普大道8号投资办厂以来，公司先后进行了11次环评，依次为超氧化物歧化酶及肝炎灵注射液建设项目、固体制剂及冻干粉针GMP 扩建项目、康普药业股份有限公司汉寿分公司综合仓库建设项目、康普药业股份有限公司汉寿分公司原料药车间建设项目、康普药业股份有限公司汉寿分公司复方氨酚烷胺胶囊等医药产品制造建设项目、康普药业股份有限公司汉寿分公司头孢菌素类固体制剂车间建设项目、康普药业股份有限公司质保大楼建设项目、康普药业股份有限公司智能水针车间建设项目、康普药业股份有限公司汉寿基地扩能项目、康普药业股份有限公司污水处理站扩建项目、康普药业股份有限公司生化提取生产线、原料药车间硝普钠生产线建设项目。
为满足市场对盐酸右美托咪定的需求，企业在现有原料药车间新增一条盐酸右美托咪定原料药生产线，本项目生产的右美托咪定原料药不外售，用于本公司制剂产品生产。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C271化学药品原料药制造。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，项目建设前应开展环境影响评价。为切实做好建设项目的环境保护工作，严格执行环境影响评价制度，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十四、医药制造业，47.化学药品原料药制造”，因此应编制环境影响报告书。2022年6月，康普药业股份有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作，严格按照常德市生态环境局《关于进一步优化省级以上园区建设项目环境影响评价管理的通知》要求组织开展环境影响评价报告书编制。评价单位接受委托后，成立了环评小组，依据环评导则中的有关要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本报告书。
[bookmark: _Toc4799][bookmark: _Toc25025][bookmark: _Toc99417133][bookmark: _Toc118184848]1.2 环境影响评价的工作过程
我单位接受委托后，进行了现场踏勘和调研工作，并详细研究了项目的设计方案，最终确定本项目的环评技术路线和重点内容。依据环境影响评价有关技术导则、规范，通过对项目周围的自然环境、大气环境、水环境、声环境、生态质量现状进行调查评价，预测和分析拟建项目在施工期和运营期对周围环境的影响程度和范围，分析和论证工程采取的环境保护措施以及在技术上的可行性和经济上的合理性，从环境保护的角度论证本项目选址的合理性。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，评价单位依据导则和技术规范，通过现场踏勘、资料收集、调查研究，并在现状监测的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在此基础上完成了该项目环境影响报告书的编制，提交给建设单位上报环保主管部门审查。
根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作过程及程序见图1.2-1。

图1.2-1  评价技术路线图
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1.3.1 产业政策相符性
本项目为医药制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“十三、医药：拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用，基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本，原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用”，属于鼓励类。
1.3.2 与园区规划环评及审查意见符合性分析
1、产业定位符合性
湖南汉寿高新技术产业园区产业定位为：重点打造装备制造、生物医药和精细化工三大支柱产业，积极培育电子信息（不含线路板）、新材料（半导体、保温隔热材料等）、现代物流等三大战略产业，巩固提升食品加工、轻纺加工、新型建材三大传统优势产业。
本项目属于医药制造业内的化学药品原料药制造，不属于淘汰和禁止发展的项目，不违背环境准入负面清单的原则要求，与湖南汉寿高新技术产业园区产业定位相符合。
2、用地性质符合性分析
本项目利用现有工程占地，不新增占地，项目用地性质根据《湖南汉寿高新技术产业园区总体规划》（2011-2020）（2012.09）显示为二类工业用地，符合汉寿高新技术产业园区土地利用规划要求。
3、准入条件符合性分析
湖南省生态环境厅环评批复湘环评[2013]146号规定，园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗、物耗高，环境污染严重，不符合产业政策的项目，严格控制高水耗、废水或废气等污染物排放量大的企业和项目入园，不得引进线路板制造、电镀、印染类项目。本项目不属于淘汰和禁止发展的项目，也不属于线路板制造、电镀、印染类项目，因此本项目与汉寿高新技术产业园区准入条件相符。
表1.3-1 园区企业准入条件一览表
	行业类别
	入园相关要求
	建议入
区方位

	装备制造
	1、鼓励发展吊车、搅拌车、载重汽车制造，机械加工、结构件生产以及汽车关键零件、发动机等产业。
2、限制生产规模不达产业政策的装备制造项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）限制类的生产规模、生产工艺及设备的项目。
3、禁止引用含有电镀、冶炼等能耗高、污染大的企业以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的生产工艺及设备的项目。
	二类工业用地

	生物制药
	1、优先发展重大传染病防治疫苗和药物、多肽、核酸、濒危稀缺药物、新型
药物制剂以及污染小、效益高的医药企业。
2、限制新开办无新药证书的药品生产企业以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中规定的各类限制性项目。
3、禁止引进使用达不到国家相关标准的生产工艺及设备以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）的规定的各类淘汰类产品及生产装置。
	二类工业用地

	精细化工
	1、优先发展环境友好型、资源节约型涂料、油漆等。
2、限制发展废旧轮胎塑料炼油、高毒、高残留以及对环境影响大的农药以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。
3、禁止引进废旧轮胎塑料炼油、沥青生产等石油化工以及致癌、高度农药等以及高污染、高能耗的化工生产企业，禁止属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的化工生产工艺及设备。
	三类工业用地

	电子信息
	1、鼓励新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、电力电子器件机电元件等）、光电子器件生产等新型电子元器件的发展，鼓励通信设备、光电产品、精密机械仪表、检测设备等光、机、电一体化等高科技项目发展。
2、限制激光视盘机、模拟CRT黑白及彩色电视机等属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。
3、禁止引进含线路板制造、电镀等高污染的电子信息项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的电子信息产业。
	一类工业用地

	新材料
	1、鼓励半导体、保温隔热材料、隔音材料、密封材料、耐磨材料的开发和生产，鼓励高性能纤维、高品质人工晶体材料及制品、高纯石英材料及制品等拥有自主知识产权的新材料研发制造。
2、限制引入污染大、能耗高的新材料生产工艺及设备的项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。
3、禁止引进采用电解、冶炼等资源利用率高、能源消耗大，污染大的生产工艺及设备的项目以及涉及重金属污染的材料的生产制造项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的工艺及设备的项目。
	一类、二类工业用地

	现代物流
	1、加强公路和铁路等现代交通基础设施、配送中心及物流网络、计算机自动化及相关通讯设备等物流基础设施建设，鼓励粮油等重要商品现代化物流设施、农产品物流配送设施、药品物流配送设施以及物流公共信息平台建设，鼓励低能耗、低污染的环保物流设施建设。
2、限制产生高噪声、高水污染、大气污染的物流及配套设施的建设。
3、禁止涉及放射性、危险化学品等有毒有害物质的物流设施建设。
	物流仓储用地

	食品加工
	1、鼓励健康型大米、小麦粉及其制品的研发与生产，鼓励杂粮饮料、食用油等农产品加工生产以及粮油加工副产物的综合利用。
2、限制引进原糖加工、白酒、化学合成甜味剂、浓缩果汁等耗水项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的其它项目。
3、禁止引薯类淀粉加工等能耗高、排水量大的食品加工项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的其它项目。
	二类工业用地

	轻纺加工
	1、鼓励采用高速高新纺纱技术生产高品质纱线及高档机织、针织纺织品的项目，鼓励织布以及衣、鞋、帽等加工制造以及高档地毯、抽纱、刺绣等低污染产品生产项目。
2、限制引进采用25kg/h以下梳棉机、200钳次/分钟以下棉精梳机、5万转/分钟以下自排气流纺等《产业结构调整指导目录》（2011年本）中产能低、落后的生产设备以及生产工艺项目。
3、禁止引进含洗毛、印染等耗水、高污染的项目以及含有《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的纺织设备及纺织工艺的项目。
	一类、二类工业用地

	新型建材
	1、鼓励新型塑料建材（塑料窗、排污管等）、轻质板材。
2、限制水泥、粘土砖、页岩砖生产以及普通浮法玻璃等建筑材料生产，以及不符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）限制类中生产规模、生产工艺及设备要求的项目。
3、禁止引进混凝土整轨、聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材等高污染的建材项目，以及不符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）淘汰类中生产规模、生产工艺及设备要求的项目。
	二类工业用地


本项目属于医药制造业内的化学药品原料药制造，属于二类工业，位于生物医药板块，用地类型为二类工业用地，不违背环境准入负面清单的原则要求。
4、功能分区的符合性分析
本项目位于湖南汉寿高新技术产业园内，根据《汉寿高新技术产业园区控制性详细规划》（产业布局规划图），本项目属于医药制造业内的化学药品原料药制造，位于生物医药产业园，符合产业布局要求。
1.3.3 与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析
2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本次评价针对清单中关于湖南汉寿高新技术产业园区的管控要求进行分析。
表1.3-2 与湖南汉寿高新技术产业园区准入清单符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目落实情况

	空间布局约束
	（1.1）进一步合理优化园区内工业布局，将气型污染相对较明显的企业布置在远离太子庙镇区以及区外居住区的位置，减轻对下风向环境敏感目标的气型污染影响。将精细化工区东侧居住用地和鸦鹊岭周边居住用地调整为二类工业用地，防止功能干扰；取消扩区范围内居民安置用地。
（1.2）在长常高速两侧设置一定距离的绿化缓冲带，对园区道路、河流两侧设置一定距离的防护绿化带，在园区与周围农田生态系统间设置缓冲带；在园区与区内外居住区、集镇区间保留和建设一定范围的隔离带，减少工业生产对商居学习环境的影响。
（1.3）严格限制高水耗、废水或废气等污染物排放量大的企业和项目入园，不得引进线路板制造、电镀、印染类项目。
	本项目位于湖南汉寿高新技术产业园内，项目属于医药制造业内的化学药品原料药制造，产生的废水、废气污染物排放量小，不属于限制引进的行业。

	污染物排放管控
	（2.1）废水：高新区排水实施雨污分流，园区污废水排入太子庙污水处理厂，污水处理厂尾水通过姚家坝撇洪渠进入向阳河；雨水以重力自流为原则，经园区雨水管网，就近排入园区内小溪、渠道，最终排入太子河、向阳河等。
（2.2）废气：
（2.2.1）进行网格化监测微型站建设，建成大气污染网格化综合监管平台，加强特征污染物和环境质量监测。
（2.2.2）对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。
（2.2.3）强化源头管控和末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、制药等行业企业VOCs 治理，确保达标排放。
（2.2.4）园区内提取类、化学合成类制药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。
（2.3）做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。
	本项目涉及生活污水、生产工艺废水，其生活污水与生产工艺废水经处理后达到太子庙污水处理厂进水水质要求后排放至园区市政污水管网；项目VOCs经处理达标后排放；项目废水排放执行太子庙污水处理厂进水水质要求，VOCs执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1、表3中的排放标准限值；生活垃圾由园区环卫部门处置；危险废物交由湖南翰洋环保科技有限公司处置。

	环境风险防控
	（3.1）建立健全环境风险防控体系，在许家坝撇洪渠及入清水湖小溪出园区位置设置截流设施；落实《湖南汉寿高新技术产业园区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生，增强应急处置能力。补充应急物资库。
（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案
专章，并备案。
（3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。对电子废物、报废汽车、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，按国家有关规定严格审批报废汽车拆解、废轮胎再生利用项目，引导有关企业采用先进
适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
（3.4）农用地土壤风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。
	本项目位于湖南汉寿高新技术产业园内，在现有康普药业厂区内进行生产，地块性质属于二类工业用地，不涉及农用地，厂区生产车间、相应环保处理设施按照相应的防渗要求进行了防渗处理。本项目生产过程中使用的原辅材料不构成重大风险源，但项目新增产品涉及易燃易爆的风险物质，在采取报告提出的风险防范措施前提下，本项目环境风险可控。

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：推广使用清洁能源，优化能源结构。到2020 年，单位GDP能耗达到1.8吨标煤/万元。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。
（4.2）水资源：强化水资源与环境的区域统一管理，发展节水产业，提倡循环用水和污水回收利用，构建水资源保障体系。到2020年，汉寿县水资源开发利用控制红线达到4.77亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和29.2%。
（4.3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地，到2020年，园区投资强度达到3000万元/公顷，地均税收达到400万元/公顷。
	本项目使用能源主要为电能，是清洁能源。



1.3.4 与《长江经济带生态环境保护规划》、《长江保护修复攻坚战行动计划》以及《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》符合性分析
根据《长江经济带生态环境保护规划》中有关“强化生态优先绿色发展的环境管理措施”要求，文中明确“除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目”，同时根据《长江保护修复攻坚战行动计划》中有关“加强工业污染治理，有效防范生态环境风险”要求，文中明确“长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。”同时根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中规定的12种禁止情形对比。
湖南汉寿高新技术产业园区属于已批复（湘环评〔2010〕102号、湘环评〔2013〕146号）综合性园区，不属于新建的重化工园区和新增化工园区范畴，亦不属于依法淘汰取缔违法违规工业园；同时本项目北边界距离沅江干流直线距离约18公里，不在1公里限制范围内；项目属于医药制造项目，亦不属于新建石油化工和煤化工项目，因此本项目建设与《长江经济带生态环境保护规划》、《长江保护修复攻坚战行动计划》及《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》。
[bookmark: _Toc99417135][bookmark: _Toc118184850]1.4 关注的主要环境问题及环境影响
根据本项目的排污特点及周围地区环境特征，确定评价关注的主要环境问题为项目运行阶段产生的大气、水、声环境影响以及环境风险。
[bookmark: _Toc118184851]1.5 项目特点
（1）本项目为医药制造项目，对照《产业结构调整指导目录》（2021年版），本项目属于鼓励类中第“十三大类”第一小项“拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产”，符合国家产业政策。
（2）项目建设类型为改扩建，位于汉寿高新技术产业开发区，属于《湖南汉寿高新技术产业开发区总体规划》（2011-2020）内的二类工业用地。
（3）污染治理措施：
1）废水：本项目废水主要为生活废水、工艺废水、设备及地面清洗废水、水环真空泵排放水，本项目生活废水经化粪池预处理后直接进入北面康普大道市政污水管网；工艺废水、设备及地面清洗废水、水环真空泵排放水经污水处理站（调节池+UASB+生物接触氧化+好氧回流污泥沉淀池+混凝沉淀池）处理后，达到太子庙污水处理厂进水水质要求后外排北面康普大道市政污水管网，最终进入太子庙污水处理厂进行深度处理，污水处理厂尾水排入姚家坝河。
2）废气：本项目废气主要为危险废物暂存间废气、生产装置区废气，危险废物暂存间废气经引风机引至活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒高空排放（DA005）；车间烘干废气、浓缩废气经“活性炭+喷淋”吸附处理后通过15m排气筒排放（DA007）。
3）噪声：噪声通过选用低噪声设备、基础减振及厂房隔声的方式降噪。
4）固体废物：建设单位拟将危险废物暂存至厂区危险废物暂存间，送湖南翰洋环保科技有限公司处置；生活垃圾交环卫部门处置，固废得到妥善处置。
[bookmark: _Toc99417136][bookmark: _Toc118184852]1.5 环境影响的主要结论
本项目建设符合国家产业政策，符合汉寿高新技术产业园区规划环评及审查意见要求，符合“三线一单”的控制要求，项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量，工程选址合理；项目所采用废气、废水处理措施合理可行、污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；三废污染物排放不会改变区域环境功能现状；环境风险在可接受范围内；本项目的投产可取得良好的经济效益，同时可满足环境要求；加强环境管理后，可使项目建设符合国家要求；根据建设单位提供的公众参与说明材料，项目的建设得到了公众的支持，无人持反对意见。
综上所述，从环境影响角度考虑，在落实各项环保措施，确保各种污染得到有效治理的前提下，该建设项目是可行的。
康普药业股份有限公司右美原料药车间建设项目环境影响报告书
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2.1.1 法律、法规及条例
（1） 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；
（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；
（3） 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；
（4） 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；
（5） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；
（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；
（7） 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；
（8） 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；
（9） 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施；
（10） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日起施行；
（11） 《中华人民共和国药品管理法》，2019年8月26日修订；
（12） 《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》，国办发[2016]11号，2016年3月4日；
（13） 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，中发[2018]17号，2018年6月16日；
（14） 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日；
（15） 《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；
（16） 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；
（17） 《国务院关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》，国发[2013]37号，2016年5月28日；
（18） 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行；
（19） 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部部令第11号，2019年12月20日起施行；
（20） 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013年12月7日起施行；
（21） 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号）；
（22） 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日实施；
（23） 《产业结构调整指导目录》（2019年本），国家发展改革委第29号令，2020年1月1日施行；
（24） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文），2012年8月8日印发；
（25） 《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发[2010]113号），2010年9月28日实施；
（26） 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》，环发[2015]4号，2015年1月9日；
（27） 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号），2017年10月20日；
（28） 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日；
（29） 《国家危险废物名录》（2021年版），2021年1月1日起施行；
（30） 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（环保部公告[2013]31号）；
（31） 《制药工业污染防治技术政策》国家生态环境部公告2012年第18号；
（32） 《制药工业挥发性有机物治理实用手册》，生态环境部大气环境司编；
（33） 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）；
（34） 《长江经济带生态环境保护规划》（环财规[2017]88号）；
（35） 关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知（环水体[2018]181号）；
（36） 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017] 84号）；
（37） 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环发[2015]178号，2015年12月30日；
（38） 《湖南省建设项目环境保护管理规定》，2007年10月1日；
（39） 《湖南省环境保护条例》，2019年9月28日修订；
（40） 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；
（41） 《湖南省大气污染防治条例》（湖南省第十二届人民代表大会常务委员会公告[第60号]，2017年6月1日施行）；
（42） 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；
（43） 《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线的通知》（湘政发〔2018〕20 号）；
（44） 《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》；
（45） 《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》；
2.1.2 导则及技术规范
（1） 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
（2） 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3） 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4） 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；
（5） 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）
（6） 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（7） 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）
（8） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9） 《环境影响评价技术导则  制药建设项目》（HJ611-2011）；
（10） 《污染源源强核算技术指南  制药工业》（HJ992-2018）；
（11） 《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；
（12） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（13） 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330 -2017）；
（14） 《危险废物鉴别标准  通则》（GB5085.7-2019）；
（15） 《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；
（16） 《排污许可管理办法（试行）》，2018年1月10日；
（17） 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（18） 《排污许可证申请与核发技术规范制药工业  原料药制造》（HJ858.1-2017）。
2.1.3 建设项目有关资料和其他文件
（1） 《湖南汉寿高新技术产业园区环境影响报告书》；
（2） 湖南省环境保护厅关于湖南汉寿高新技术产业园区环境影响报告书的批复，湘环评[2013]146 号；
（3） 康普药业股份有限公司关于本项目的环评委托书；
（4） 康普药业股份有限公司提供的其他相关技术资料。
[bookmark: _Toc118184855]2.2 评价因子与评价标准
2.2.1 环境影响因素的识别
在了解和分析建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状的基础上，分析建设项目的直接和间接行为，以及可能受上述行为影响的环境要素及相关参数。
影响识别应明确建设项目在施工过程、生产运行、服务期满后等不同阶段的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，定性分析建设项目对各环境要素可能产生的污染影响与生态影响，包括有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间接影响、累积与非累积影响等。对建设项目实施形成制约的关键环境因素或条件，应作为环境影响评价的重点内容。
根据工程采用的工艺和排污特征以及建设地区的环境质量状况，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素与污染因子进行识别，结果详见下表。
表2.2-1  环境影响因素识别表
	类别
	自然环境
	生态环境
	社会环境

	
	环境空气
	地表水环境
	地下水环境
	声环境
	植被
	水土流失
	工业发展
	社会经济
	交通运输

	施工期
	-1D
	-1D
	
	-1D
	
	
	
	+1C
	+1C

	营运期
	生产
	-1C
	
	
	-1C
	
	
	+1C
	+1C
	

	
	物料运输
	-1D
	
	
	-1D
	
	
	
	
	+1C


备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；
  2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；
  3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。
由上表可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的影响，也存在长期的影响，环境影响有正有负。项目建设期的环境影响很小，并且影响是局部的、短期的。项目实施后对厂区周围近距离范围内环境空气、水环境和声环境存在一定的负面影响，且是长期存在的；在经济环境和社会环境等诸多方面影响是正面的，对当地的经济发展会起到一定的积极作用。
2.2.2 评价因子的筛选
根据环境影响因素识别结果，结合区域环境功能要求、工程特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子，详见表2.2-2。
表2.2-2  评价因子一览表
	序号
	评价要素
	评价类型
	评价因子

	1
	大气环境
	现状评价因子
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、H2S、TVOC

	
	
	影响评价因子
	TVOC、H2S、NH3、臭气浓度

	2
	地下水环境
	现状评价因子
	pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、三氯甲烷、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-

	
	
	影响评价因子
	COD、氨氮

	3
	地表水环境
	现状评价因子
	pH、CODCr、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类、五日生化需氧量、硫酸盐、氯化物、硫化物、悬浮物、阴离子表面活性剂、二氯甲烷、甲苯

	
	
	影响评价因子
	CODCr、氨氮

	4
	声环境
	现状评价因子
	Leq（A）

	
	
	影响评价因子
	Leq（A）

	5
	土壤环境
	现状评价因子
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

	
	
	预测因子
	/


2.2.3 环境质量标准
（1）环境空气质量标准
项目位于环境空气功能区的二类区， SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值；甲醇、丙酮、TVOC、氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关限值。具体标准限值见表2.2-3。
表2.2-3  环境空气质量标准 
	污染物
	平均时间
	一级浓度限值（μg/m3）
	二级浓度限值（μg/m3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	20
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	24小时平均
	50
	150
	

	
	1小时平均
	150
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	40
	

	
	24小时平均
	80
	80
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	10mg/m3
	

	O3
	日最大8小时平均
	100
	160
	

	
	1小时平均
	160
	200
	

	PM10
	年平均
	40
	70
	

	
	24小时平均
	50
	150
	

	PM2.5
	年平均
	15
	35
	

	
	24小时平均
	35
	75
	

	TVOC
	8小时平均
	600
	《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	氨
	1小时平均
	200
	

	硫化氢
	1小时平均
	10
	


（2）地表水环境质量标准
本项目废水经预处理后排至太子庙污水处理厂处理，最终排入向阳河，污水处理厂尾水直接受纳水体为姚家坝河，姚家坝河水域功能为灌溉用水，向东北流向湖南汉寿息风湖国家湿地公园，该排水口未占用生态红线和生态敏感区。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），向阳河牛路滩至汉寿县入安乐湖之间长42.3km 河段为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；根据《汉寿县水功能区划》，太子庙河以及区域其他地表小溪未划定水域功能，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准具体标准值见表2.2-4。
表2.2-4  地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外
	项目名称
	标准限值（Ⅲ类标准）

	pH
	6-9

	DO
	5

	COD
	20

	氨氮
	1.0

	总氮
	1.0

	总磷
	0.2

	五日生化需氧量
	4

	铜
	1.0

	锌
	1.0

	氟化物
	1.0

	砷
	0.05

	汞
	0.0001

	镉
	0.005

	六价铬
	0.05

	铅
	0.05

	挥发酚
	0.005

	石油类
	0.05

	硫化物
	0.2

	粪大肠菌群
	10000(个/L)


（3）地下水环境质量标准
地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见表2.2-5。
表2.2-5  地下水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外
	项目名称
	标准限值（Ⅲ类标准）

	pH
	6.5-8.5

	氨氮
	0.5

	硝酸盐
	20.0

	亚硝酸盐
	1.0

	氟化物
	1.0

	硫酸盐
	250

	氯化物
	250

	挥发性酚类
	0.002

	氰化物
	0.05

	铬（六价）
	0.05

	耗氧量
	3.0

	总硬度
	450

	溶解性总固体
	1000

	铅
	0.01

	镉
	0.005

	铁
	0.3

	锰
	0.1

	汞
	0.001

	砷
	0.01

	总大肠菌群(MPN/L)
	3.0

	菌落总数(CFU/ml
	100


（4）声环境环境质量标准
项目东、南、西三面位于声环境质量功能区的3 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类标准；项目北面临康普大道位于声环境质量功能区的4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a 类标准。具体标准限值见表2.2-6。
表2.2-6  声环境质量标准  单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55

	4a类
	70
	55


（5）土壤环境质量标准
项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。具体标准限值见表2.2-7。
表2.2-7  土壤环境质量标准  单位：mg/kg 
	污染物项目
	单位
	筛选值
（第二类用地）

	铜
	mg/kg
	18000

	铅
	mg/kg
	800

	镉
	mg/kg
	65

	镍
	mg/kg
	900

	砷
	mg/kg
	60

	汞
	mg/kg
	38

	六价铬
	mg/kg
	5.7

	四氯化碳
	mg/kg
	2.8

	氯仿
	mg/kg
	0.9

	氯甲烷
	mg/kg
	37

	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	9

	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	5

	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	66

	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	596

	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	54

	二氯甲烷
	mg/kg
	616

	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	5

	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	10

	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	6.8

	四氯乙烯
	mg/kg
	53

	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	840

	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	2.8

	三氯乙烯
	mg/kg
	2.8

	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.5

	氯乙烯
	mg/kg
	0.43

	苯
	mg/kg
	4

	氯苯
	mg/kg
	270

	1,2-二氯苯
	mg/kg
	560

	1,4-二氯苯
	mg/kg
	20

	乙苯
	mg/kg
	28

	苯乙烯
	mg/kg
	1290

	甲苯
	mg/kg
	1200

	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	570

	邻二甲苯
	mg/kg
	640

	硝基苯
	mg/kg
	76

	苯胺
	mg/kg
	260

	2-氯酚
	mg/kg
	2256

	苯并［a］蔥
	mg/kg
	15

	苯并［a］芘
	mg/kg
	1.5

	苯并［b］荧蔥
	mg/kg
	15

	苯并［k］荧蔥
	mg/kg
	151

	䓛
	mg/kg
	1293

	二苯并［a,h］蔥
	mg/kg
	1.5

	茚并［1,2,3-cd］芘
	mg/kg
	15

	萘
	mg/kg
	70


2.2.4 污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
运营期有组织有机废气VOCs、硫化氢、氨排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1中的排放标准限值。
无组织VOCs排放标准执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。氨气、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准限值。
项目涉及大气污染物排放标准值具体见下表2.2-8-表2.2-10所示。
表2.2-8 （GB37823-2019）中有组织大气污染物排放标准限值  单位：mg/m3
	污染物
	排放限值

	TVOC
	150

	硫化氢
	5

	氨
	30


表2.2-9  无组织废气排放标准一览表    单位：mg/m3
	污染物
	排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置
	执行标准

	VOCs
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	
	

	颗粒物
	1.0
	/
	周界外浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	氨
	1.5
	/
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	H2S
	0.06
	/
	/
	

	臭气浓度
	20（无量纲）
	/
	/
	


（2）废水污染物排放标准
现有工程废水可进入太子庙污水处理厂处理，故本项目废水能进入太子庙污水处理厂处理，根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告：常德市属于《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）水污染物执行特别排放限值的区域，故本项目部分废水污染物（pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷）排放执行太子庙污水处理厂进水水质要求，其他水污染物（总铜、急性毒性、总有机碳）执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2水污染物排放浓度限值，单位产品基准排水量执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表4化学合成类制药工业单位产品基准排水量，废水执行标准值具体见表2.2-11。
表2.2-11  废水污染物排放标准   单位： mg/L
	污染物
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总铜
	总氮
	总磷
	急性毒性
	总有机碳
	单位产品基准排水量

	太子庙污水处理厂进水水质要求
	6-9
	380
	180
	300
	35
	/
	40
	4.0
	/
	/
	/

	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）水污染物排放标准
	6-9
	50
	10
	10
	5
	0.5
	15
	0.5
	0.07
	15
	240m3/t

	执行标准
	6-9
	380
	180
	300
	35
	0.5
	40
	4.0
	0.07
	/
	240m3/t


（3）噪声排放标准
营运期东、南、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，北侧厂界临康普大道，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
表2.2-12  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55

	4类
	70
	55


（4）固体废物
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物收集、暂时贮存、转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013修改单。
[bookmark: _Toc23993][bookmark: _Toc99417140][bookmark: _Toc118184856]2.3 评价等级及评价范围
2.3.1 大气环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
按《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，来确定评价等级。其中Pi的计算公式为：
[image: file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.wmz]
式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，100%；
      Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
      Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3（一般选用GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值）。
评价工作等级按表2.3-1的分级判断进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如有多种污染物，取P值中最大者Pmax。
表2.3-1  大气环境评价工作等级判定一览表
	评价工作等级
	评价工作分级依据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1% 



根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，利用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行估算。对项目排放大气污染物小时浓度分布及地面浓度最大值进行了预测估算。
表2.3-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	17万

	最高环境温度/℃
	43

	最低环境温度/℃
	-10

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	湿润区

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


评价标准和来源见下表。
表2.3-3 污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值（ug/m3）
	标准来源

	TVOC
	二类区
	8h平均
	600
	《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018 附录D


污染源相关参数见表2.3-4、表2.3-5。

表2.3-4 有组织排放废气（点源）参数一览表
	编号

	名称
	烟囱底部中心坐标（m）
	烟囱底部海拔高度/m
	烟囱高度/m
	烟囱出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC

	1
	原料药车间排气筒
	20
	-45
	45
	15
	0.4
	10.0
	20
	800
	正常
工况
	0.1885

	2
	危废暂存间排气筒
	80
	-15
	45
	15
	0.2
	8.84
	20
	8760
	正常
工况
	0.0005


表2.3-5 无组织排放废气（面源）参数一览表
	编号
	名称
	面源起点坐标（m）
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC

	1
	生产车间
	-90
	-20
	45
	9.5
	45
	0
	8
	80
	正常
工况
	0.012




经估算模式计算结果见表2.3-6。
表2.3-6  大气污染物排放影响估算结果
	污染源
	污染因子
	最大落地浓度（ug/m3）
	最大落地浓度地点（m）
	评价标准（ug/m3）
	占标率（%）
	D10%（m）
	推荐评价等级

	原料药车间排气筒
	TVOC
	1.88E-02
	275
	600（8h平均）
	1.56
	/
	二

	危废暂存间排气筒
	TVOC
	7.87E-04
	24
	600（8h平均）
	0.07
	/
	三

	车间
	TVOC
	1.89E-02
	25
	600（8h平均）
	1.57
	/
	二


根据估算结果可知，车间排放的TVOC占标率最大，为1.57%，评价等级为二级。大气环境影响评价范围取以项目厂址为中心，边长为5km区域。
2.3.2 地表水环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
根据项目工程分析，根据工程分析，本项目废水主要为生活区生活废水、工艺废水、设备及地面清洗废水、水环真空泵排放水，废水总排放量为617.684m3/d，外排废水主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮，本项目生活废水经化粪池预处理后直接进入北面康普大道市政污水管网；工艺废水、设备及地面清洗废水、水环真空泵排放水经污水处理站处理后，达到太子庙污水处理厂进水水质要求后外排北面康普大道市政污水管网，最终进入太子庙污水处理厂进行深度处理，污水处理厂尾水排入姚家坝河。
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，本次评价主要分析其依托污水处理设施的环境可行性。等级判定依据见表2.3-7。
表2.3-7  水污染影响型建设项目评价等级划分表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q﹤200 且 W﹤6000

	三级B
	间接排放
	—


（2）评价范围
评价范围为：太子庙污水处理厂排放口上游500m 至下游1km。
2.3.3 声环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021），声环境影响评价工作级别划分的主要依据是：区域声环境功能标准类别、区域噪声级增加和影响人口的变化情况。项目噪声源主要来自生产过程中各种设备和设施运行时的噪声，如破碎、筛分等设备噪声等。项目所在地为工业用地，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，且周边环保目标数量很少，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大。依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。
（2）评价范围
本项目声环境评价范围为项目所在地厂界外200m范围。
2.3.4 地下水评价工作等级与范围
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“M医药-90、化学药品制造；生物、生化制品制造-报告书”，编制环境影响报告书，确定本项目属于 I 类项目。
根据调查，项目所在区域没有集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区、除集中式饮用水源以外的以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区），同时项目周边区域居民饮用水取用城市自来水，水源为江东市水库，属于地下水环境敏感程度分级中的不敏感地区。
根据HJ610-2016中对地下水环境影响评价等级划分的原则，判定本项目地下水环境影响评价等级为二级。判定依据见表2.3-9。
表 2.3-9   地下水环境影响评价等级判定
	                项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	一

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


（2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级为二级，本次评价以场地为中心，评价范围为项目周边区域7km2范围。
2.3.5 土壤环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为“制造业-石油、化工-化学药品制造；”，属于污染影响型I类项目，厂区总占地面积3.25772 公顷，为小型。根据现场勘查，本项目位于工业园区内，康普药业股份有限公司厂界外200m内存在居民用地，所以确定土壤环境为较敏感。根据等级判定本项目土壤评价工作等级为二级。判定依据如表2.3-10。
表2.3-10  土壤环境影响评价等级判据
	            占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


（2）评价范围
参考《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表5现状调查范围，土壤环境评价工作等级为二级，本项目土壤评价范围为项目占地范围及周边200m范围内。
2.3.6 生态环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）6.1.8规定：“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接直接进行生态影响简单分析。”本项目位于汉寿高新技术产业开发区，且位于康普药业股份有限公司现有厂区内，不新增用地，属于符合生态环境分区管控要求原厂界范围内污染影响类改建项目，且不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区， 因此，本项目不需确定评价等级，直接直接进行生态影响简单分析。
（2）评价范围
项目对生态环境影响较小，影响范围主要是工程占地范围内。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）6.2.8“污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域”，并结合项目实际情况，本项目生态评价范围为厂区范围内及厂区外200m范围。
2.3.7 风险评价等级与范围
根据本报告“环境风险潜势判断”，本项目环境风险潜势分级为Ⅰ级，依据《建设项目环境风险评价技术导则》中“4.3 评价工作等级划分”，本项目Q值为0.593，属于Q＜1，风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可简单分析。
项目环境风险评价工作等级划分见下表2.3-11。
表2.3-11    项目环境风险评价工作等级划分一览表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
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根据本次环评拟定的评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下。
表2.4-1 大气环境保护目标一览表
	名称
	坐标/m
	功能与规模
	环境功能区
	相对厂址方向
	相对厂界距离
	保护级别

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	天星社区居民
	476
	35
	居住，约40户，160人
	二类区
	东面
	30m-2500m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	天星社区居民
	74
	-154
	居住，约70户，210人
	二类区
	南面
	30m-2500m
	

	太子庙镇居民
	-457
	-330
	居住，约300人
	二类区
	西南面
	340m-2500m
	

	太子庙镇居民
	-528
	52
	居住，约200人
	二类区
	西面
	1100m-2500m
	

	天星小区
	-781
	457
	居住，约375人
	二类区
	西北面
	470m-630m
	

	康城江山一品小区（建设中）
	-594
	28
	居住，约4800人
	二类区
	西面
	70m-1000m
	

	太子庙中学
	-522
	-385
	学校，约1200人
	二类区
	西南面
	420m-600m
	

	汉寿县第五中学
	-472
	-648
	学校，约2500人
	二类区
	南面
	700m-1000m
	

	太子庙镇政府
	-633
	-844
	行政办公，约100人
	二类区
	西南面
	1000m-1200m
	

	太子庙镇卫生院
	-1131
	30
	医院，床位50张
	二类区
	西面
	775m-1000m
	


表2.4-2  地表水、地下水、声环境以及生态环境、社会环境保护目标一览表
	项目
	环境保护目标
	功能及规模
	相对厂界位置
	保护级别

	地表水
	向阳河
	湿地公园保育区，小河
	东北，5.1km
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	姚家坝河（又命名许家坝撇洪渠）
	灌溉用水区，小河
	东北，3.5km
	

	声环境
	天星社区居民
	居住，约10户，30人
	东面，30m-200m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	
	天星社区居民
	居住，约20户，60人
	南面，30m-200m
	

	
	康城江山一品小区
	居住，约50户，150人
	西面，70m-200m
	

	
	太子庙镇居民
	居住，约8户，24人
	北面，115m-200m
	

	地下水
	项目及项目周边
	/
	项目区域及厂区四周≤7km2
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	生态环境
	/
	/
	工业区绿地、行道树等
	不涉及生态红线

	
	湖南汉寿息风湖国家湿地公园

	太子庙污水处理厂尾水排口位于姚家坝河（姚家坝河不属于湖南汉寿息风湖国家湿地公园范围），废水经姚家坝河最终排入向阳河，向阳河属于湖南汉寿息风湖国家湿地公园范围，是湿地保育区。 
	属洞庭湖水系，含沧浪河、南湖撇洪河和安乐湖，下游与西洞庭湖国家级自然保护区直接相连，总面积 1836.53公顷，湿地面积1544.45公顷。

	严禁侵占、损毁


	土壤环境
	厂区内
	/
	/
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值

	
	项目周边外200m居民用地
	/
	/
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湖南康普制药有限公司汉寿分公司成立于2002年，位于汉寿县太子庙工业园康普大道8号，湖南康普制药有限公司汉寿分公司自成立来，环评审批、验收情况见表3.1-1。
表3.1-1 环评审批情况一览表
	序号
	项目名称
	主要内容
	审批时间及文号
	验收时间及文号

	1
	超氧化物歧化酶及肝炎灵注射液建设项目
	2.8亿粒/a奥美拉唑肠溶胶囊、2500万支/a肝炎灵水针注射液的提取精制、2500万支/a肝炎灵注射液
	2002.9.28，湘环评[2002]81号
	已验收通过，文件丢失

	2
	固体制剂及冻干粉针GMP扩建项目
	生产奥美拉唑冻干粉针：500万支/年，头孢类分装：500万支/年。
	2006.2.27，无文号
	已验收通过，2006.8.4，环验[2006]28号

	3
	康普药业股份有限公司汉寿分公司综合仓库
	仓库储存品种为：中药材、中药材原辅材料及成品，仓库内不存储有毒有害的物质。
	2015.10.22，汉环项审[2015]10号
	已验收通过，2015.11.10，汉环验字[2015]18号

	4
	康普药业股份有限公司汉寿分公司原料药车间
	8t/a阿魏酸哌嗪
	2017.1.20，常环建[2017]9号
	已验收通过，2017.9.25，汉环验字[2017]28号

	5
	康普药业股份有限公司汉寿分公司复方氨酚烷胺胶囊等医药产品制造建设项目
	详见产品产能内序号9至序号30
	2017.2.28，汉环项审[2017]10号
	已验收通过， 2017.9.25汉环验字[2017]29号

	6
	康普药业股份有限公司汉寿分公司头孢菌素类固体制剂车间建设项目
	3274万粒头孢氨卡胶囊、29890万袋头孢克亏胶囊、1100万粒头孢拉定胶囊
	2018.4.29，汉环项审[2018]14号
	已验收通过， 2019.11.23

	7
	康普药业股份有限公司质保大楼建设项目
	用于产品检验
	2021.2.22，常环建（2）[2021]1号
	在建中

	8
	康普药业股份有限公司智能水针车间建设项目
	3.6t/a奥硝唑注射液、3.2t/a盐酸氨溴索注射液、3.2t/a托拉塞米注射液、3.2t/a盐酸右美托咪定注射液、2t/a缩宫素注射液、2t/a垂体后叶注射液、3.2t/a卡络磺钠注射液
	2021.2.22，常环建（2）[2021]2号
	在建中

	9
	康普药业股份有限公司汉寿基地扩能项目
	详见产品产能内序号9至序号50。
	2022.4.6，常环建（2）[2022]10号
	正在开展自主验收

	10
	康普药业股份有限公司污水处理站扩建项目
	在康普药业股份有限公司原污水处理站旁新增173.8m2建设UASB反应池、生物接触氧化池一、生物接触氧化池二、好氧污泥回流沉淀池、快混池、慢混池、混凝沉淀池、污泥浓缩池、风机房、污泥处理间，将原污水处理站水解酸化池、接触氧化池改为调节池（12m×11m×3m），污水处理站处理规模从72m3/d扩建至120m3/d。
	备案号：202243072200000197
	已建成

	11
	生化提取生产线、原料车间硝普钠生产线建设项目
	硝普钠0.157t/a、垂体后叶注射液3.6 t/a
	2022.7.8，常环建[2022]28号
	在建中


2015年1月，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政发[2014]4号）和《关于开展主要污染物排污权初始分配核定工作的通知》（湘环函[2013]143号）要求，常德市环境保护局对康普药业股份有限公司初始排污权进行分配核定，核定指标为COD：7.22t/a、氨氮：0.1t/a、二氧化硫：25.37t/a、氮氧化物：1.6t/a，见附件排污权证。截至2021年康普药业股份有限公司购买的总量指标为COD：7.22t/a、氨氮：0.22t/a、二氧化硫：25.37t/a、氮氧化物：1.6t/a，总量情况详见表3.1-2。
表3.1-2 排污总量情况一览表
	序号
	总量情况
	购买时间
	备注

	1
	COD：7.22t/a、氨氮：0.1t/a、SO2：25.37t/a、NOx：1.6t/a
	2015年1月
	[（常）排污权（2016）第201号]

	2
	0.09t氨氮
	2016年12月29日
	[（常）排污权（2017）第34号]

	3
	0.01t氨氮
	2017年2月28日
	[（常）排污权（2017）第34号]

	4
	0.02t氨氮
	2018年3月1日
	/

	合计
	COD：7.22t/a、NH3-N：0.22t/a、SO2：25.37t/a、NOx：1.6t/a。
	/
	/


企业已按《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业  原料药制造》（HJ858.1-2017）申领了排污许可证，证书编号91430700743179945R001P，管理类别为重点管理。企业于2021年12月29日签署发布了《康普药业股份有限公司突发环境事件应急预案（2021年修订版）》，并已备案，备案编号430722-2021-025-L。
[bookmark: _Toc118184860]3.2 现有工程组成
现有工程总用地面积为136342m2（合计204.71亩），主要建设内容包括固体制剂车间、原料药车间、水针车间、头孢菌素车间、质保大楼、智能水针车间、综合仓库、成品仓库、危险化学品库、员工宿舍、食堂、办公楼、综合楼、锅炉房、门卫、环保工程，现有工程项目组成一览表详见表3.2-1。
表3.2-1  现有工程组成一览表
	类别
	建设内容
	规模
	车间结构
	运行状态
	备注

	主体工程
	固体制剂车间
	1栋1F，4500m2，生产胶囊、片剂、颗粒 
	框架
	使用状态
	固体制剂及冻干粉针GMP扩建项目、超氧化物歧化酶及肝炎灵注射液建设项目，已建成投入生产

	
	水针车间（小容量注射剂车间）
	1栋1F，3200m2，生产注射剂
	框架
	使用状态
	康普药业股份有限公司汉寿分公司复方氨酚烷胺胶囊等医药产品制造建设项目，已建成投入生产

	
	原料药车间
	1栋1F，1530m2，生产阿魏酸哌嗪、硝普钠原料药
	框架
	使用状态
	康普药业股份有限公司汉寿分公司原料药车间，已建成投入生产

	
	生化提取车间
	1栋1F，465m2，生产垂体后叶注射液
	框架
	停产状态
	康普药业股份有限公司生化提取线、原料药车间硝普钠生产线建设项目，在建中

	
	头孢菌素车间
	1栋1F，3164m2，生产头孢菌素类固体制剂
	框架
	使用状态
	康普药业股份有限公司汉寿分公司头孢菌素类固体制剂车间建设项目，已建成投入生产

	
	智能水针车间
	1栋2F，8000m2，注射液配液、灌装生产线
	框架
	在建状态
	康普药业股份有限公司智能水针车间建设项目，在建中

	辅助工程
	员工宿舍
	2栋5F，2640m2
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	食堂
	1栋2F，1296m2
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	门卫
	2栋1F，63m2
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	办公楼
	1栋3F，1500m2
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	综合楼
	1栋3F，1200m2
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	锅炉房
	1栋1F，100m2，2台2t/h燃气锅炉（1台备用）
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	质保大楼
	1栋4F，5200m2，用于质检
	框架
	在建状态
	在建中

	储运工程
	综合仓库
	1栋1F，2700m2，用于原辅料的储存
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	成品仓库
	1栋1F，3076m2，用于产品的储存
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	危险化学品库（简称危险品库）
	1栋1F，58.2m2，主要储存实验室所用的化学品
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	
	酒精罐区
	1个15m3地下储罐，95%乙醇，双层罐体
	框架
	使用状态
	已建成投入生产

	公用工程
	给水
	员工生活用水由市政给水管网供给；生产用水通过园区市政给水管网供给，再通过纯化水站处理后，用于生产工序
	/
	/
	/

	
	排水
	厂区实行雨污分流制，厂区分为生产区、生活区两块，生产区（生活废水、生产废水）排入厂区污水处理站处理；生活区废水经化粪池处理外排；生产区各个生产车间外设置了初期雨水收集沟，初期雨水经收集后，向东排入企业自建的池塘，其初期雨水排口已设置切换阀。
	/
	/
	/

	
	供电
	市政电网
	/
	/
	/

	环保工程
	废水
	生产废水
	污水处理站（处理工艺：调节池-UASB-接触氧化池一-接触氧化池二-好氧污泥回流沉淀池-快混池-慢混池-混凝沉淀，污水处理能力：120t/d）
	/
	使用状态
	/

	
	
	生活污水
	化粪池
	/
	使用状态
	/

	
	
	事故应急池
	1000m3
	/
	使用状态
	位于现有污水处理站南侧

	
	废气
	乙醇废气
	双效浓缩+冷凝回收+车间通风系统
	/
	使用状态
	/

	
	
	原料车间粉尘
	2套3000m3/h“集气罩+移动式捕尘器”
	/
	使用状态
	/

	
	
	生化提取车间
	6000m3/h活性炭吸附-水喷淋塔经1根15m高排气筒排放（DA006）
	/
	在建状态
	在建中

	
	
	固体制剂车间粉尘
	移动式捕尘器
	/
	使用状态
	/

	
	
	锅炉废气
	2台燃气锅炉分别经1根12m高排气筒排放（DA001、DA004）
	/
	使用状态
	/

	
	
	头孢菌素车间
	头孢车间粉碎、筛分粉尘分别经设备自带的除尘器收集后再经喷淋降尘，最后经过2根18m高排气筒排放（DA002、DA003）
	/
	使用状态
	/

	
	
	质保大楼、智能水针车间
	各1套车间通风系统
	/
	使用状态
	/

	
	
	危废暂存间
	活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放（DA005）
	
	
	

	
	
	食堂油烟
	1套油烟净化装置
	/
	使用状态
	/

	
	固废
	垃圾箱；危险废物暂存间（85m2），位于成品仓库南侧
	/
	使用状态
	/

	
	噪声
	低噪声、节能型的先进设备；对锅炉风机设置了风机房，房间采用密闭隔声处理，门窗用隔声门窗，风机基座安装减震器，在风机进出风口安装消声器；冷却塔采用隔声罩处理；对高噪声设备采取减振措施；在设备及做与基础之间设橡胶防震垫，在设备各接口处采用软联，接在管道上设置橡胶减震补偿器，各个生产工序之间有分室隔离措施；加强设备管理，对设备定期检查与维护 
	/
	使用状态
	/

	
	地下水
	固体制剂车间、小容量注射剂车间、原料药车间、综合仓库、头孢菌素车间、成品仓库、酒精罐区、危险化学品仓库、水针车间、生化提取车间、污水处理站、质保大楼、危险废物暂存间已采取防渗处理
	/
	使用状态
	


[bookmark: _Toc118184861]3.3 现有工程平面布局
康普药业股份有限公司整个厂区分为生活区和生产区，生活区与生产区严格分开，生活区大门与生产区大门分别设置，均设在厂区北侧临康普大道。生活区位于西侧、生产区位于东侧，生活区布置宿舍楼、食堂、警务室等建筑物，生产区自西向东依次布置固体制剂车间、小容量注射剂车间（原为水针车间）、原料药车间、综合仓库、头孢菌素车间，生产区北侧自西向东依次布置办公楼、质管楼、污水处理站、质保大楼，生产区南侧自西向东依次布置在建智能水针车间、动物房、锅炉房、酒精地下罐区、危险废物暂存间、成品仓库，具体详见附图厂区总平面布置示意图。
[bookmark: _Toc118184862]3.4 现有工程产品方案
涉密，不予公开。
[bookmark: _Toc118184863]3.5 现有工程主要原辅料
涉密，不予公开。
[bookmark: _Toc118184864]3.6 现有工程主要生产设备
涉密，不予公开。
[bookmark: _Toc118184865]3.7 现有工程主要生产工艺
涉密，不予公开。
[bookmark: _Toc118184866]3.8 现有工程采取的环保措施及污染物排放量
3.8.1 废气
原有工程废气来源主要为药品生产过程中粉碎粉尘、包装粉尘、锅炉烟气、无组织排放乙醇、食堂油烟、检验过程中产生的无组织挥发性有机物、污水处理站产生的无组织排放的硫化氢、氨气。
1、粉尘
现有工程粉尘主要来自固体制剂车间、小容量注射剂车间、原料药车间、头孢菌素车间，其粉尘处理措施如下表3.8-1。
表3.8-1 现有工程粉尘处理措施、粉尘排放方式、达标情况一览表
	序号
	已批复项目名称
	实际生产产品
	所在车间
	粉尘治理措施及排放方式
	达标情况

	1
	超氧化物歧化酶及肝炎灵注射液建设项目
	2.8亿粒/a奥美拉唑肠溶胶囊
	固体制剂车间
	粉尘经车间内过滤系统处理，再通过5扇百叶窗无组织排放至环境中
	根据常德市常环环境科技有限公司2021年8月18-8月19日对厂界上风向、下风向颗粒物进行现状监测，监测数值范围为0.113-0.125mg/m3

	2
	康普药业股份有限公司汉寿分公司原料药车间
	8t/a阿魏酸哌嗪
	原料药车间
	粉尘经车间内过滤系统处理，再通过10扇百叶窗无组织排放至环境中
	

	3
	康普药业股份有限公司汉寿分公司复方氨酚烷胺胶囊等医药产品制造建设项目
	详见表3-4
	固体制剂车间、小容量注射剂车间
	固体制剂车间：通过5扇百叶窗无组织排放至环境中；小容量注射剂车间：通过24扇百叶窗无组织排放至环境中
	

	4
	康普药业股份有限公司汉寿分公司头孢菌素类固体制剂车间建设项目
	详见表3-4
	头孢菌素车间
	粉尘通过车间内过滤系统处理后，抽至车间屋顶，通过水喷淋处理后经18m排气筒排放，排气筒内径为0.3m
	2021年6月18日，湖南德环检测中心对车间东侧、西侧废气排气筒进行现状监测，颗粒物浓度为3.9-5.7mg/m3，西侧排气筒排放速率0.035-0.04kg/h、东侧排气筒排放速率为0.074-0.09kg/h


综上表3.8-1可知，固体制剂车间、小容量注射剂车间、原料药车间无组织粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。
头孢菌素车间有组织排放粉尘能满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823- 2019）中表1大气污染物排放限值（颗粒物≤30mg/m3），故现有工程产生的粉尘对周边环境影响较小。 
2、锅炉烟气
现有工程生产过程中所需蒸汽由现有工程内锅炉房提供，锅炉房设置2台2t/h燃气锅炉，为一备一用，平时蒸汽来源于1台2t/h燃气锅炉燃烧产生。
本次环评收集了2021年度企业委托湖南德环检测中心每半年一次对锅炉烟气出口进行的自行监测数据，统计如下表3.8-2。
表3.8-2  2021年度监测数据统计一览表  
	项目
	监测时间
	监测因子
	监测结果（最大值）

	天燃气锅炉废气排气筒出口（12m）
	2021.1.6
	烟气量
	1590m3/h

	
	
	SO2
	3mg/m3

	
	
	
	0.002kg/h

	
	
	NOX
	133mg/m3

	
	
	
	0.164kg/h

	
	
	烟尘
	5.6mg/m3

	
	
	
	0.007kg/h

	
	2021.6.18
	烟气量
	1261m3/h

	
	
	SO2
	3mg/m3

	
	
	
	0.002kg/h

	
	
	NOX
	119mg/m3

	
	
	
	0.109kg/h

	
	
	烟尘
	9.2mg/m3

	
	
	
	0.006kg/h


根据表3.8-2可知，烟尘：5.6-9.2mg/m3、0.006-0.007kg/h；SO2：3mg/m3、0.002kg/h；NOX：113-119mg/m3、0.109-0.164kg/h，SO2、NOX、烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值（SO2≤50mg/m3、NOX≤150mg/m3、烟尘≤20mg/m3），故现有工程产生的锅炉烟气对周边环境影响较小。目前，燃气锅炉烟气通过12m烟囱排放。
3、无组织排放挥发性有机物（乙醇）
现有工程排放的挥发性有机物（乙醇）主要来自原料药车间的离心工序、水循环真空泵阀门处，均为无组织排放，没有有组织排放的乙醇，其挥发性有机物（乙醇）处理措施如下表3.8-3。
表3.8-3 现有工程挥发性有机物（乙醇）处理措施、排放方式、达标情况一览表
	序号
	已批复项目名称
	实际生产产品
	所在车间
	粉尘治理措施及排放方式
	达标情况

	1
	康普药业股份有限公司汉寿分公司原料药车间
	8t/a阿魏酸哌嗪
	原料药车间
	挥发性有机物（乙醇）经车间内过滤系统处理，再通过7扇百叶窗无组织排放至环境中
	根据常德市常环环境科技有限公司2021年8月18-8月19日对厂界上风向、下风向VOCs进行现状监测，监测数值范围为0.0045-0.0134mg/m3


综上表3.8-3可知，挥发性有机物（乙醇）排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1厂区内VOCs无组织排放限值（监控点处任意一次浓度值30mg/m3），即可以说明无组织排放的挥发性有机物（乙醇）对周边环境影响较小。
4、食堂油烟
现有工程食堂仅供员工使用，食堂运行会产生少量油烟。食堂有两个基准灶头，规模属于小型食堂，每个灶头排风量以2000m3/h计，年工作日240天，日工作时间约4h，则油烟废气排放量为192万m3/a，食堂油烟初始浓度为12mg/m3计，则年油烟产生量为0.023t。净化措施最低去除效率为85%，现食堂已设置有高效油烟净化装置，处理效率为85%以上，排放量为0.0035t，油烟废气中油烟浓度约1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中对“小型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，故现有工程产生的食堂油烟对周边环境影响较小。
5、检验过程中、智能水针车间产生的无组织挥发性有机物
质保大楼与智能水针车间还在建设中，因此无法实测正常生产的产排情况，因此污染物排放数据来自原环评报告。
检验过程中使用的有机试剂会有少量的挥发，使用量较多的有机试剂为乙醇、甲醇和乙腈（其他的有机试剂使用量较小，挥发量可忽略不计），使用量为 1.933t/a，检验室所用器皿敞口面积较小，检测过程中化学有机试剂的挥发量一般在 1%-5%之间，本次评价取5%作为本项目检测过程中化学有机试剂的挥发量，均以 VOCS来评价，则产生的VOCS为 0.1t/a。检验室内产生的废气经过通风柜收集，集中由厂区内置的废气管道引至厂区楼顶后，气体由 15m 排气筒外排。
智能水针车间无组织排放废气来自于浓配、稀配工序，根据建设单位提供资料可知，智能水针车间年产液体制剂 20.4t。根据《第二次全国污染源普查产排污表 化学药品制剂制造行业系数手册》化学药品制剂（＜500t/a液体制剂）工艺中的产污系数，工业废气量 180.310m3/t-原料，VOCS为0.005kg/t-原料，则产生的工业废气量为 3678.3m3/a，VOCs 含量为0.102t/a。车间内设置有通风措施，抽至车间屋顶侧排气筒（装有双效过滤器和粉尘捕集器）外排。
6、污水处理站产生的无组织排放的硫化氢、氨气
2021年8月18-8月19日，企业委托常德市常环环境科技有限公司对厂界上风向、下风向氨气、硫化氢进行现状监测，2022年1月24日-25日，企业委托常德市常环环境科技有限公司对厂界上风向、下风向臭气浓度进行了现状监测其监测结果如下表3.8-4。
表3.8-4 厂界上风向、下风向氨气、硫化氢、臭气浓度排放统计一览表
	序号
	检测点位
	监测时间
	氨气（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）
	臭气浓度（无量纲）
	达标情况

	1
	厂界上风向
	2021.8.18、2021.8.19
	0.16
	0.001
	10L
	达标

	2
	厂界下风向
	
	0.18~0.19
	0.002
	10L
	达标

	3
	标准值
	1.5
	0.06
	20
	


综上表3.8-4可知，厂界上风向、下风向氨气、硫化氢、臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准限值，无组织排放的硫化氢、氨气、臭气浓度对周边环境影响较小。
根据企业提供的2021年排污许可证年度执行报告，企业废气排放量如下表3.8-5。
表3.8-5 厂区2021年大气污染物排放情况一览表 单位：t
	序号
	污染物
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	年度合计

	1
	颗粒物
	0.000249
	0.000189
	0.0002
	0.000286
	0.000924

	2
	SO2
	0.000202
	0.00014
	0.000093
	0.000199
	0.000634

	3
	NOX
	0.008764
	0.004992
	0.004446
	0.00689
	0.025092

	4
	VOCs
	0
	0
	0.000047
	0
	0.000047


注:根据核实，企业2021年排污许可证年度执行报告内第三季度0.000047是填写错误，且在2021年排污许可证年度执行报告内进行了备注说明，排污许企业自2017年申领排污许可证以来，变更了一次排污许可证(有效期2017.12.22至2020.12.21)，延续了一次排污许可证(有效期2020.12.22至2025.12.21)，其中排污许可证要求自行监测内均未涉及VOCs监测，企业也一直未对VOCs实施过监测。
现有工程VOCs排放量由于企业未进行过实时监测，也以无组织形式排放，通过查阅VOCs产生源为原料药车间离心工序与水循环真空泵阀门处、质保大楼检验过程，通过查阅原环评报告，VOCs理论值为1.082t/a。
3.8.2 废水
现有工程废水主要为生产区生产废水与生活废水和生活区的生活废水。
1、生产区生产废水与生活废水
现有工程废水污染源主要来自设备以及工器具的清洗废水、真空泵排水、地面拖洗废水、实验室清洗废水、纯水制备浓水、生产区生活废水等，此部分废水全部进入污水处理站，废水量为23392.9t/a（按照 240天计算，即97.47t/d），生产废水中主要污染物为 CODcr、BOD5、SS、NH3-N，其废水经、厂区内收集管道排入厂区内污水处理站（现有工程污水处理站规模为120m3/d，污水处理站工艺为“调节池-UASB-接触氧化池一-接触氧化池二-好氧污泥回流沉淀池-快混池-慢混池-混凝沉淀”）。  
2019年7月26日—2019 年7月27日建设单位委托湖南德环检测中心对废水总排口进行了验收监测（监测时，现有工程产品均在生产）。 废水总排口出水浓度为 PH：6.72-7.05、CODcr：11-12mg/L、BOD5：11.1-15.2mg/L、SS：14-21mg/L、NH3-N：0.556-0.595mg/L，满足太子庙污水处理厂进水水质要求（CODcr ≤380mg/L、BOD5≤ 180mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤35mg/L），排入厂区北面市政污水管网， 随之进入 太子庙污水处理厂进行深度处理，不会对周边环境产生影响。
本次环评又收集了2021年1月-2021年12月污水处理站总排口自行监测数据，监测单位为湖南德环检测中心，全年污水处理站总排口数据统计如下表3.8-6。
表3.8-6 污水处理站总排口监测数据统计一览表  单位：除PH无量纲外，其他为mg/L
	项目
	监测时间
	监测浓度范围
	评价标准

	PH
	2021.1.6；2021.2.3；2021.3.1；2021.4.29；2021.5.7；2021.6.18；2021.7.30；2021.11.9
	6.98~8.26
	6~9

	SS
	
	8~10
	300

	CODcr
	
	16~300
	380

	NH3-N
	
	0.231~0.747
	35

	BOD5
	
	3.5~96.5
	180

	TN
	
	0.96~11.8
	40

	TP
	
	0.013~0.099
	4


根据表3.8-6可知，企业污水总排口监测结果满足太子庙污水处理厂进水水质要求（CODcr ≤380mg/L、BOD5≤ 180mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤35mg/L、TN≤40mg/L、TP≤4mg/L）。
2、生活区的生活污水
根据调查，现有工程全部建成后生活废水产生量约9600t/a，生活废水中主要污染物为 CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，类比常德市生活污水水质，产生浓度为 CODcr：250mg/L、BOD5：120mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L，则 CODcr、BOD5、SS、NH3-N的产生量分别为2.06t/a、0.99t/a、1.65t/a、0.2t/a。生活废水采用化 粪池处理，化粪池对 CODcr、BOD5、SS、NH3-N 处理效率分别为15%、15%、15%、3%，生活废水经过化粪池预处理后外排至北面市政污水管网。
康普药业股份有限公司废水在线监测系统已于2021年11通过验收（验收意见附后），本次环评收集了企业2021年11月至2022年5月废水处理站出口在线监测数据，如下表3.8-7。
表3.8-7  2021年11月至2022年5月废水处理站出口在线监测数据一览表  单位：除PH外，其他为mg/L
	日期
	水质指标

	
	PH
	COD
	TN
	NH3-N
	TP

	2021年11月
	7.06-8.68
	6.31-22.138
	6.743-17.396
	0.001-3.228
	0.007-0.116

	2021年12月
	7.17-8.29
	8.712-24.067
	11.522-14.111
	0.001-1.189
	0.006-0.201

	2021年1月
	6.75-8.14
	16.792-35.554
	2.058-13.867
	0.001-1.948
	0.007-0.19

	2021年2月
	7.33-8.13
	15.426-27.243
	0.389-9.875
	0.001-2.059
	0.005-0.18

	2021年3月
	5.84-9.05
	1.422-44.044
	0.056-2.959
	0.001-0.488
	0.006-46.929

	2021年4月
	5.85-9.59
	10.364-20.685
	0.16-5.58
	0.002-7.984
	0.016-0.068

	2021年5月
	6.84-9.79
	7.404-17.656
	1.399-7.534
	1.399-7.534
	0.014-0.026

	标准值
	6~9
	380
	40
	35
	4.0


根据表3.8-7可知，康普药业股份有限公司废水在线监测系统通过验收后，2022年3月底出现了总磷异常超标，原因主要为设备传输异常导致，佐证材料见附件。
根据企业提供的2021年排污许可证年度执行报告，企业废水排放量如下表3.8-8。
表3.8-8 2021年厂区废水污染物排放情况一览表 单位:t
	序号
	污染物
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	年度合计

	1
	COD
	0.29736
	0.41376
	0.043056
	0.043248
	0.797424

	2
	TN
	0.003606
	0.025965
	0.031485
	0.02838
	0.089436

	3
	TP
	0.000165
	0.011832
	0.000075
	0.000032
	0.012104

	4
	NH3-N
	0.000976
	0.001303
	0.00021
	0.002004
	0.004493

	5
	BOD5
	0.092516
	0.128415
	0.00915
	0.009191
	0.239272

	6
	急性毒性
	0
	0.000058
	0.000054
	0.000054
	0.000166

	7
	总有机碳
	0
	0.005238
	0.004305
	0.004324
	0.013867

	8
	SS
	0.02012
	0.03159
	0.021528
	0.016218
	0.089456


3.8.3 噪声
现有工程高噪声设备主要有生产设备噪声、辅助设备如冷却塔、锅炉风机等，生产设备噪声，设备噪声约75-105 dB(A)，为进一步减少噪声的影响，建设单位已采取如下措施降低噪声影响。
（1）选用低噪音设备，加强设备维护管理，使设备处于正常运行状态。
（2）空压机组设置单独的隔声房。
（3）生产时关闭生产车间门窗；加强场内绿地，在生产车间及厂界以乔灌结合方式种植绿化，形成绿化吸声带。
根据2021年8月19日至2021年8月20日常德市常环环境科技有限公司在现有工程（除质保大楼、智能水针车间未建成外）正常生产情况下对厂区四周进行噪声监测，监测数据统计如下表3.8-9。
表3.8-9 噪声监测统计一览表
	检测时间及点位名称
	检测结果/Leq〔dB(A)〕

	
	昼
	夜

	
	Leq
	Leq

	8月19日
	厂界东1#
	53.5
	49.1

	
	厂界南2#
	54.1
	47.8

	
	厂界西3#
	50.4
	42.2

	
	厂界北4#
	54.4
	48.1

	8月20日
	厂界东1#
	56.3
	47.7

	
	厂界南2#
	56.5
	46.7

	
	厂界西3#
	56.2
	46.4

	
	厂界北4#
	54.3
	46.7


根据表3.8-9统计数据可知，现有厂区厂界北侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余三侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。
3.8.4 固体废物
（1）危险废物
建设单位在成品仓库南侧设置一间危废暂存间，危废暂存间面积85m2，危险废物为临时堆存，企业危废暂存间内已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求做好了地面防腐、防渗、地面硬化等措施。
（2）废包装材料
分类收集后外卖综合利用。
（3）生活垃圾
企业员工产生的生活垃圾，经收集后，统一交由园区环卫部门外运处置。
综上所述，固体废物不外排，危险废物处置汇总表见下表3.8-10。一般固废处置汇总表见表3.8-11。
表3.8-10 现有工程危险废物处置汇总一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
及代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	报废药品
	HW03废药物、药品900-002-03
	0.8016
	药品使用过程
	固态
	化学品
	每天
	T
	交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置

	2
	沾染化学品废包装材料、介质
	HW49-900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质
	31.087
	原材料包装袋拆分
	固态
	化学品
	每天
	T/In
	

	3
	除尘粉尘
	HW02-272-005-02医药废物

	2.7841
	废气处理装置
	固态
	药物粉尘
	每天
	T
	

	4
	二效蒸发浓缩器产生的釜残（主要成分阿魏酸哌嗪）
	HW02-271-001-02医药废物

	0.47
	二效蒸发浓缩器
	固态
	化学品
	生产时
	T
	

	5
	过滤滤渣
	HW02-271-003-02医药废物
	0.04
	过滤
	固态
	化学品
	生产时
	T
	

	6
	实验过程中产生的废液等废物
	HW49其他废物900-047-49
	2
	实验
	固态、液态
	化学品
	每天
	T/C/I/R
	

	7
	污水处理站污泥
	HW49其他废物772-006-49采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）
	6.67
	废水处理
	固态、液态
	有毒物质
	每天
	T/In

	

	合计
	43.8527
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险特性，包括腐蚀性（ Corrosivity, C）、毒性（ Toxicity,T）、易燃性（ Ignitability, I）、反应性（ Reactivity, R）和感染性（ Infectivity,In）。


表3.8-11 现有工程一般固废处置汇总一览表
	来源
	序号
	来源
	产生量（t/a）
	属性
	处置措施
	排放量（t/a）

	生活区
	1
	生活垃圾
	34.64
	一般固废
	由当地环卫部门统一清运
	0

	纯水制备
	2
	废活性炭、滤芯
	4
	一般工业固废
	可与厂区生活垃圾一并处置
	0

	合计
	38.64
	
	
	



[bookmark: _Toc118184867]3.9 现有工程污染物排放情况汇总
根据企业2021年排污许可证年度执行报告，现有工程废水、废气、固废污染物排放汇总分别见下表所示。
表3.9-1 厂区2021年大气污染物排放情况一览表 单位：t
	序号
	污染物
	2021年度合计

	1
	颗粒物
	0.000924

	2
	SO2
	0.000634

	3
	NOX
	0.025092

	4
	VOCs
	1.082


表3.9-2  2021年厂区废水污染物排放情况一览表 单位:t
	序号
	污染物
	2021年度合计

	1
	COD
	0.797424

	2
	TN
	0.089436

	3
	TP
	0.012104

	4
	NH3-N
	0.004493

	5
	BOD5
	0.239272

	6
	急性毒性
	0.000166

	7
	总有机碳
	0.013867

	8
	SS
	0.089456


表3.9-3 现有工程固体废物处置汇总一览表
	类别
	序号
	来源
	产生量（t/a）
	属性
	处置措施
	排放量（t/a）

	生产区
	1
	危险废物
	43.8527
	危险废物
	委托湖南瀚洋环保科技有限公司处置
	0

	生活区
	1
	生活垃圾
	34.64
	一般固废
	由当地环卫部门统一清运
	0

	纯水制备
	1
	废活性炭、滤芯
	4
	一般工业固废
	可与厂区生活垃圾一并处置
	0


[bookmark: _Toc118184868]3.10 现有工程环保措施落实情况
根据现场调查，现有工程废气、废水、固废、地下水、环境风险采取的措施统计见表3.10-1。
表3.10-1 现有工程环保措施一览表
	类别
	现有工程的环保措施

	废水
	已配套建设120m3/d污水处理站，处理工艺为UASB+生物接触氧化，生产区生活废水与生产废水均进入污水处理站进行处理，生活区生活废水经化粪池处理，分两个排污口排入康普大道市政污水管网，再通过太子庙污水处理厂处理达到一级A标准后排入姚家坝河(许家坝敝洪渠)。

	废气
	(1)头孢菌素类固体制剂车间粉碎、筛分粉尘经设备自带除尘设备处理后，经车间顶部废气收集系统收集后分别经水喷淋设施处理后经2根18m排气筒排放。(2)现有工程其他车间废气排放方式均以无组织形式排放，分别为原料药车间、固体制剂车间。原料药车间生产过程中产生的乙醇，经双效浓缩+一级冷凝后，通过车间百叶窗外排;原料药车间粉碎、混合过程中产生的粉尘，经设备自带除尘设施收集处理后后，通过车间百叶窗外排;固体制剂车间粉碎、筛分粉尘经设备自带除尘设备处理后，经车间百叶窗外排。(3)两台燃气锅炉废气均由12m烟囱排放。

	固废
	区内设置85m2危险废物暂存间位于成品仓库南侧，危险废物暂存间内储存液体区域采取了环氧地坪漆防渗，并在液体储存区四周设置了导流沟与0.6m3收集井，危险废物收集处置单位为湖南翰洋环保科技有限公司，在危险废物转移过程中严格按照《危险废物转移管理办法》进行，并填写了危险废物转移联单。

	地下水
	厂区已设置三口地下水井，分别位于北侧两口(质保大楼东侧)、东侧一口(厂区池塘一侧)，厂区已完成了对厂区宿舍楼、食堂、招待所、配电房、办公楼、警务室、综合楼、锅炉房地面进行了水泥防渗，对固体制剂车间、小容量注身剂车间、原料药车间、综合仓库、头孢菌素车间、成品仓库、酒精罐区、水针车间、生化提取车间、污水处理站、质保大楼、危险化学品库地面采取了水泥防渗与环氧地坪漆相结合的防渗方式。

	环境风险
	(1)建设1000m3事故应急池，位于厂区北侧(现有污水处理站南侧)，污水处理站设置了在线监测，并与环保部门联网。(2)厂区污水处理站区域储存了污水软管、提升泵，可在污水处理站发生故障状态下，将废水处理站废水引入事故应急池进行暂存，待污水处理站故障解决后，废水可进入污水处理站进行处理。(3)厂区污水处理站和区雨水与市政管网连接处均有切断阀门。(4)危险废物暂存间内有收集井且地面采取了防渗;危险化学品库地面采取了防渗，但未建设收集井。(5)企业编制了突发环境事件应急预案，但依然存在环境风险管理制度、雨水排口前端未设监视设施、应急物资不全等问题。


[bookmark: _Toc118184869]3.11 总量控制指标落实情况
康普药业股份有限公司现拥有总量指标为COD：7.22t/a、NH3-N：0.22t/a、SO2：25.37t/a、NOx：1.6t/a，根据现有工程2021年排污许可证年度执行报告情况，COD：0.797424t、NH3-N：0.004493t、SO2：0.000634t、NOX：0.025092t，现有工程实际排污未超过总量控制指标。
[bookmark: _Toc118184870]3.12 现有工程存在的环境问题
（1）现有工程存在的环境问题
2021年6月湖南省生态环境厅环评检查，以及结合现场调查，现有工程目前依然存在如下环境问题：
1、危险化学品库内未建设收集井，危险化学品库四周未建设事故废水收集沟，且与厂区事故应急池未连通，不能保证在火灾事故下产生的消防废水进行有效收集及处置。
2、危险废物暂存间外未设置废水收集设施，且与厂区事故应急池未连通，不能保证在火灾事故下产生的消防废水进行有效收集及处置。
3、未开展地下水监测，未开展厂界无组织污染物监测。
4、2022年1月至4月常德市生态环境局汉寿分局审批康普药业股份有限公司质保大楼建设项目、康普药业股份有限公司智能水针车间建设项目、康普药业股份有限公司汉寿基地扩能项目、生化提取生产线、原料车间硝普钠生产线项目后，企业未对排污许可证进行变更。
（2）环保纠纷及投诉情况
根据调查，现有工程自建设以来，建设单位努力做好各项环保措施，在施工期按照环评及其批复要求采取各种有效的污染防治措施，周边大气环境、地表水环境、声环境质量均保护的很好，居民受现有工程建设影响极小，同时建设单位还处理好与周边居民的关系，根据调查，现有工程自开工以来没有发生过任何环保纠纷和投诉。
[bookmark: _Toc118184871]3.13以新带老措施
根据对现有工程梳理，现将现有工程以新带老措施的完成时间、整改要求、整改期限、责任单位明确如下表3.13-1。

表3.13-1 现有工程以新带老措施的完成时间、整改要求、整改期限、责任单位一览表
	序号
	环境问题
	以新带老措施（整改要求）
	整改完成截止时间
	责任单位

	1
	根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017），企业未按照规范表3要求，进行厂界无组织污染物监测。
	聘请第三方技术机构调整自行监测方案。
	2023.7.31
	建设单位

	2
	危险废物暂存间外未设置废水收集设施，且与厂区事故应急池未连通，不能保证在火灾事故下产生的消防废水进行有效收集及处置。
	危险废物暂存间外设置废水收集设施，并与厂区事故应急池保持连通，设置切换阀及提升泵。
	2023.7.31
	建设单位

	3
	根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016），企业地下水评价等级应为二级，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.3地下水环境监测与管理要求，企业需在建设项目场地、场地上游、下游各布设一个地下水监测点，企业目前已建设一口地下水井，还需在场区上下游各布设地下水跟踪监测井。
	场区厂界内南北区域分别设置地下水井
	2023.7.31
	建设单位

	4
	2022年1月至4月常德市生态环境局汉寿分局审批康普药业股份有限公司质保大楼建设项目、康普药业股份有限公司智能水针车间建设项目、康普药业股份有限公司汉寿基地扩能项目、生化提取生产线、原料车间硝普钠生产线项目后，企业未对排污许可证进行变更。
	聘请第三方技术机构完成排污许可证变更。
	2023.6.31
	建设单位




[bookmark: _Toc118184872]4. 拟建项目概况
[bookmark: _Toc118184873]4.1 拟建项目基本情况
项目名称：康普药业股份有限公司右美原料药车间建设项目
建设单位：康普药业股份有限公司
法人代表：曾培安
建设性质：改扩建
建设地点：常德市汉寿县高新产业园康普大道8号（原康普药业股份有限公司厂区内）
厂区面积：136342m2（合计204.71亩）
总投资：500万元
[bookmark: _Toc118184874]4.2 建设内容
本次右美原料药项目在康普药业股份有限公司原有厂区内进行，不新增占地。在原料药车间新增一条原料药生产线。其他生活设施、办公设施依托现有工程，项目组成一览表详见表4.2-1。
表4.2-1 项目组成一览表
	[bookmark: _Hlk531096842]项目类别
	序号
	建设内容
	占地面积
	平面布局情况
	结构类型
	备注

	主体工程
	1
	原料药车间
	1530m2
	现有阿魏酸哌嗪、硝普钠生产线
	框架结构
	依托，1F，8m

	辅助工程
	1
	综合仓库
	2700m2
	/
	框架结构
	依托现有工程

	
	2
	危险化学品库（简称危险品库）
	
	
	框架结构
	依托现有工程

	公用工程
	1
	给水
	依托现有工程给水管网

	
	2
	排水
	依托车间外地下式雨污水收集管网，雨水管网为明沟形式，污水管网为封闭式地下污水管网

	
	3
	供电
	依托现有工程电网

	
	4
	空调系统
	依托现有工程已建成

	办公、生活设施
	1
	宿舍、食堂
	/
	/
	框架结构
	依托现有工程

	
	2
	办公楼
	/
	/
	框架结构
	依托现有工程

	环保工程
	1
	废水处理
	处理能力120m3/d
	废水站采用“UASB-接触氧化池-好氧池-混凝沉淀法”处理工艺
	砖混结构
	依托

	
	2
	废气处理
	/
	浓缩废气、干燥废气经“活性炭+喷淋”吸附处理后经15m高排气筒排放（DA007）
	/
	新建

	
	3
	事故应急池
	1000m3
	用于事故状态下，废水收集
	/
	依托现有工程

	
	4
	危废暂存间
	85m2
	贮存危废
	/
	危废暂存间依托现有工程，位于成品仓库南侧


[bookmark: _Toc118184875]4.3 产品方案
4.3.1 产品方案
本项目新增1一个产品，见下表4.3-1所示。
表4.3-1 产品方案一览表
	产品名称
	产品规格
	生产规模
	生产批次
	生产周期（天/批）
	年生产时间

	盐酸右美托咪定
	原料药
	200g/批
2kg/年
	10
	9天/批
	100天


4.3.2 质量标准
涉密，不予公开。
[bookmark: _Toc118184876]4.3 平面布置
项目原料药车间分为成品区、生产区、办公区、辅助设施区，办公区位于车间西侧，生产区位于车间中部及北侧、南侧，生产区中合成部分位于南侧，成品区布置在车间西南侧，原料暂存及纯水制备车间位于东南侧。
[bookmark: _Toc118184877]4.4 主要原辅材料及理化性质
涉密，不予公开。

[bookmark: _Toc118184878]4.5 主要生产设备
涉密，不予公开。
[bookmark: _Toc118184879]4.6 公用工程
4.6.1 给水
本项目用水由园区自来水管网供给。
4.6.2 排水
厂区排水采用雨污分流制，本项目废水主要为车间生产废水以及管理人员的生活污水，生活区废水依托现有化粪池处理后，单独外排至康普大道污水管网。
生产废水经废水处理站处理后，外排至康普大道污水管网，最终进入太子庙污水处理厂处理，处理达标后，排入经姚家坝河（又称许家坝撇洪渠）汇入向阳河。
4.6.3 供电
厂区供电等级定为三级，由园区变电站供电，可以满足生产生活需求，不设备用电源。
4.6.3 供热
本项目使用高低温循环装置进行加热和降温，不需使用天然气和蒸汽。
4.6.4 物料输送
涉VOCs液体原料通过叉车从危险化学品仓库运输至生产车间进行生产，其液体原料均采取密封处理。
[bookmark: _Toc99417151][bookmark: _Toc118184880]4.7 项目定员和工作制度
根据生产规模和工艺要求，本项目新增员工3人，依据不同生产工艺生产需求对人员职责及岗位进行分配，年工作220天，按1班制生产，每班8小时。
[bookmark: _Toc99417152][bookmark: _Toc118184881]4.8建设周期
本项目建设周期为2个月，预计2022年8月开始施工建设，投产时间为2022年10月。
[bookmark: _Toc118184882]5. 工程分析
[bookmark: _Toc118184883]5.1 运营期工艺流程及产污环节分析
涉密，不予公开。
5.1.1 生产工艺描述
涉密，不予公开。
5.1.2 工艺流程及产污节点图
涉密，不予公开。
[bookmark: _Toc118184884]5.2 物料平衡
[bookmark: _Toc118184885]涉密，不予公开。
5.3 水平衡
工艺用水
设备及地面清洗

单位：m3/a
1.474

物料进入0.087
1.387
462.61
损耗116
278.613
污水处理站
损耗5.3
总排口
太子庙污水处理厂
945.3
水环真空泵定期排放水
48
冷却水
损耗60
60
80
53.3
图5.3-1 本项目水平衡图



617.684
纯水制备
浓水排放120
400
280
300
员工生活
损耗26.4
132
105.6

[bookmark: _Toc118184886]5.4 产污源强、治理措施及达标分析
5.4.1 废气
（1）工艺废气
根据物料平衡，工艺过程产生废气主要为：还原工序浓缩过程产生的G2二氯甲烷10kg/a，傅克工序浓缩过程产生的G4二氯甲烷2.4kg/a，该部分废气进入“活性炭+喷淋“废气处理系统；傅克工序干燥产生的G3二氯甲烷58kg/a、G5乙腈12.8 kg/a，拆分工序干燥产生的G6~G9乙醇9.7 kg/a，转盐工序干燥产生的G10乙酸乙酯1kg/a，精制工序干燥产生的G11乙酸乙酯0.8 kg/a、G12乙醇0.1 kg/a，该部分废气进入“活性炭+喷淋“废气处理系统。活性炭吸附装置的处理效率按35%计，喷淋装置处理效率保守按80%计，则有机废气处理效率为87%。生产工艺有组织废气产生及排放情况见下表。

表5.4-1本项目生产工艺有组织废气产生情况
	产品
	工序
	废气
	污染物
	排放时间（h/a）
	产生量（kg/批次）
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	治理措施

	盐酸右美托咪定
	还原工序
	浓缩废气G2
	二氯甲烷
	40
	1
	0.01
	0.25
	喷淋+活性炭吸附

	
	傅克工序
	干燥废气G3
	二氯甲烷
	40
	5.8
	0.058
	1.45
	

	
	
	浓缩废气G4
	二氯甲烷
	40
	0.24
	0.0024
	0.06
	

	
	
	干燥废气G5
	乙腈
	20
	1.28
	0.0128
	0.64
	

	
	拆分工序
	干燥废气G6~9
	乙醇
	80
	9.7
	0.097
	1.21
	

	
	转盐工序
	干燥废气G10
	乙酸乙酯
	20
	0.1
	0.001
	0.05
	

	
	精制工序
	干燥废气G11
	乙酸乙酯
	20
	0.8
	0.008
	0.4
	

	
	
	干燥废气G12
	乙醇
	20
	0.1
	0.001
	0.05
	


[bookmark: _Hlk92577655]表5.4-2  本项目工艺有组织废气产生及排放情况一览表
	排气筒
	污染物
	产生情况
	处理措施
	去除率（%）
	排放情况
	执行标准
	达标情况

	
	
	产生量（t/a）
	最大速率（kg/h）
	最大浓度（mg/m3）
	
	
	排放量（t/a）
	最大排放速率（kg/h）
	最大排放浓度（mg/m3）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	

	DA007排气筒
5000 m3/ h
	二氯甲烷
	0.0704
	1.45
	290
	活性炭吸附+喷淋
	87
	0.0092
	0.1885
	37.7
	/
	/
	/

	
	乙腈
	0.0128
	0.64
	128
	
	87
	0.0017
	0.0832
	16.64
	/
	/
	/

	
	乙酸乙酯
	0.009
	0.4
	80
	
	87
	0.0012
	0.052
	10.4
	/
	/
	/

	
	乙醇
	0.098
	1.21
	242
	
	87
	0.0127
	0.1583
	31.46
	/
	/
	/

	
	TVOC
	0.1902
	1.45
	290
	
	87
	0.0248
	0.1885
	37.7
	150
	/
	达标




（2）生产装置区无组织废气
本项目涉及易挥发性溶剂在上料、投料、出料、离心等生产过程中存在无组织排放，以上环节都是在操作平台内进行，均有负压收集装置，对于产生无组织废气节点措施严格按照《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行控制。
根据《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞等编，2008.4），工业企业废气无组织排放量一般可按原料年使用量的0.1‰~0.4‰进行计算，本次评价取最大值0.4‰核算无组织排放量。
根据使用总量，计算出各溶剂的无组织排放量见下表5.4-3所示。
表5.4-3  装置区无组织排放情况一览表
	序号
	物质
	使用量（kg/a）
	无组织排放量（kg/a）

	1
	异丙醇
	329.9
	0.132

	2
	乙腈
	63.8
	0.026

	3
	二氯甲烷
	992.4
	0.397

	4
	乙酸乙酯
	193.8
	0.078

	5
	无水乙醇
	828.5
	0.331

	合计
	0.964


（3）危险废物暂存间废气
本项目危险废物暂存间大气污染源主要为现有工程危险废物暂存间储存的含挥发性的危险废物、本项目产生的废溶剂等，主要污染物为VOCs。根据《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞、周兆驹、林国栋等编著，机械工业出版社，2008年4月，第24页）中建议无组织排放的比例为按原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰计算；而《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中介绍，根据美国对十几家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05‰~0.5‰。则项目VOCs产生量按最大中转量的万分之五计算，全厂危险废物最大暂存量约15t，则VOCs产生量为0.0075t/a，0.001kg/h，项目危险废物暂存间密闭，在库房上方设置收集管道，通过负压收集，经一套活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒高空排放。
（4）污水处理站的恶臭
本项目污水处理站的恶臭主要污染物为臭气浓度、H2S、NH3。类比现有工程对下风向H2S、NH3、臭气浓度的现状监测，监测最大浓度为H2S：0.002mg/m3、NH3：0.19mg/m3、臭气浓度10L，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中二级标准（NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3、臭气浓度20）。
5.4.2 废水
（1）工艺废水
根据物料衡算，生产工序产生工艺废水量为1.474t/a（盐酸右美托咪定中间体1制备（还原工序）产生废水0.312t/a，盐酸右美托咪定中间体2制备（傅克工序）产生废水1.0592 t/a，盐酸右美托咪定粗品制备（转盐工序）产生废水0.102.55 t/a），乙醇0.002t，氯化钠0.061t。废水主要污染物COD、BOD，查阅工业中常见有机化合物的一些有关参数得知，每1g乙醇产生2.08gCODCr，产生1.65g BOD5。工艺废水CODCr3927mg/L，BOD53116 mg/L，CODCr产生量为0.0042t/a，BOD5产生量为0.0033t/a。工艺废水进入污水处理站处理。 
（2）设备及地面清洗废水
根据建设单位提供的资料，设备需要冲洗，地面采用的拖地方式，过程不使用洗涤剂，因此无污染因子LAS和总磷。设备及地面清洗水废水产生量462.61m3/a。清洗废水中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、总氮等，由于现有工程含合成、提取产品，因此可类比现有工程废水水质，其污染物浓度分别为1500mg/L、225mg/L、22.5mg/L、30mg/L，产生量0.69t/a、0.104t/a、0.01t/a、0.014t/a，进入污水处理站处理。
（3）水环真空泵排放水
根据建设单位介绍，为保证循环水水质，定期需排放部分循环水约0.2m3/d，48m3/a。主要污染物是COD和少量盐类等，污染物浓度较低，送综合废水处理系统处理，进入废水处理站。
（4）纯水制备
纯水制备工作原理：原水须符合饮用水标准，经原水泵工作，进入机械过滤器经石英砂过滤后进入活性炭吸附器，经活性炭吸附微生物，进入一级RO反渗透装置，同时添加阻垢剂拦截部分矿物质，经过反渗透膜的过滤后，不合格产水和浓水自动排放，合格产水进入淡水箱，经淡水泵工作，将一级反渗透产水泵入二及反渗透装置，同时添加氢氧化钠调节PH值，经二级反渗透装置过滤后的合格产水进入纯水箱，一级浓水自动排放，二级浓水部分回流至原水箱。
纯水制备工艺装置原水自来水利用率为70%，项目纯水主要用于工艺用水、设备清洗，制备量为280t/a，产生的浓水约为120t/a，浓水污染物主要为Na+、Ca2+、Mg2+等，CODCr及SS含量很低，与自来水接近，CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别约为：25mg/L、3mg/L、10mg/L、1mg/L，可作为清净下水直接排放，不进入废水处理系统。
（5）生活废水
本项目建成后新增员工3人，按200L/人·d计算，生活用水量为132m3/a，按80%排放量计算生活污水排放量105.6m3/a。生活废水中主要污染物为 CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总氮等，类比常德市生活污水水质，产生浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、25mg/L，则 CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总氮的产生量分别为0.026t/a、0.013t/a、0.021t/a、0. 003t/at/a。生活废水采用化粪池处理，化粪池对 CODcr、BOD5、SS、NH3-N 处理效率分别为15%、15%、15%、3%，生活废水经过化粪池预处理后外排至北面市政污水管网。
厂区污水处理站采用“UASB-接触氧化池-好氧池-混凝沉淀法”处理工艺，本项目废水水质情况见下表。

表5.4-4  项目生产废水汇总表
	废水名称
	水量
(m3/a)
	  COD
	      BOD5
	NH3-N
	总氮

	
	
	产生量(t/a)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	产生浓度(mg/L)

	工艺废水
	1.474
	0.0042
	3927
	0.0033
	3116
	/
	/
	/
	/

	设备及地面清洗废水
	462.61
	0.69
	1500
	0.104
	225
	0.01
	22.5
	0.014
	30

	水环真空泵排放水
	48
	0.012
	250
	0.007
	146
	/
	/
	/
	/

	拟建工程综合废水产生情况
	512.084
	0.7062
	1379
	0.1143
	223
	0.01
	19.5
	0.014
	27.3

	处理工艺
	UASB-接触氧化池-好氧池-混凝沉淀法

	拟建工程综合废水排放情况
	512.084
	0.076
	138
	0.0114
	22.3
	0.004
	7.8
	0.0056
	10.9




5.4.3 噪声
本工程项目的噪声源主要有：旋转蒸发机、离心机等，其源强声级在75～85dB(A)之间，通过查阅的工业设备噪声值，以上各设备噪声源强情况见下表所示。
表5.4-5   主要噪声源情况一览表
	序号
	噪声源
	设备位置
	台数
	噪声源强度[dB（A）]

	1
	离心机
	原料药车间
	2
	75

	2
	旋转蒸发机
	
	3
	70-75

	3
	泵
	
	3
	80～85


5.4.4 固体废物
（1）废乙醇（S1、S9～S15）
根据物料衡算，产生废乙醇0.69t/a，属于危险废物HW06 900-402-06。
（2）废二氯甲烷（S3、S5）
根据物料衡算，产生废二氯甲烷0.96t/a，属于危险废物HW06 900-401-06。
（3）废乙腈（S6、S7）
根据物料衡算，产生废乙腈0.08t/a，属于危险废物HW06 900-402-06。
（4）废异丙醇（S8）
根据物料衡算，产生废异丙醇0.34t/a，属于危险废物HW06 900-402-06。
（5）废乙酸乙酯（S17～S22）
根据物料衡算，产生废异丙醇0.28t/a，属于危险废物HW06 900-402-06。
（6）滤渣（S2、S4、S16）
根据物料衡算，产生废滤渣0.07t/a，属于危险废物HW02，271-004-02。
（7）沾有化学药品的废弃包装材料
根据建设方提供的数据，废包装材料产生量为0.1t/a，此类属于危险废物HW49 900-041-49。
（8）生活垃圾
项目新增员工3人，生活垃圾产生量按1kg/人.d计，则项目营运期生产垃圾的产生量约为0.66t/a。
固体废物产生及处置情况一览表见表5.4-4。
表5.4-6　固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	固体废物名称
	产生量
	固体属性
	处理处置措施

	1
	废乙醇（S1、S9～S15）
	0.69t/a
	危废编号HW06，900-402-06
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	2
	废二氯甲烷（S3、S5）
	0.96t/a
	危废编号HW06，900-401-06
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	3
	废乙腈（S6、S7）
	0.08t/a
	危废编号HW06，900-402-06
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	4
	废异丙醇（S8）
	0.34t/a
	危废编号HW06，900-402-06
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	5
	废乙酸乙酯（S17～S22）
	0.28t/a
	危废编号HW06，900-402-06
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	6
	滤渣（S2、S4、S16）
	0.07t/a
	危废编号HW02，271-004-02
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	7
	沾有化学药品的废弃包装材料
	0.1t/a
	危废编号HW49，900-041-49
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	8
	生活垃圾
	0.66t/a
	生活垃圾
	分类收集、定点贮存、及时外运与园区生活垃圾一并处置


根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物相关内容见下表5.4-7。

表5.4-7　危险废物汇总一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废乙醇（S1、S9～S15）
	危废编号HW06
	900-402-06
	0.69t/a
	萃取、淋洗
	液态
	乙醇、杂质、水
	乙醇
	1d
	T，I，R
	采用专门的塑料容器收集，存放于采取防渗，建设有导流沟和应急池的危废暂存间，并分类分区存放，委托湖南翰洋环保科技有限公司处置。

	2
	废二氯甲烷（S3、S5）
	危废编号HW06
	900-401-06
	0.96t/a
	浓缩
	液态
	二氯甲烷、杂质
	二氯甲烷
	1d
	T，T
	采用专门的塑料容器收集，存放于采取防渗，建设有导流沟和应急池的危废暂存间，并分类分区存放。委托湖南翰洋环保科技有限公司处置。

	3
	废乙腈（S6、S7）
	危废编号HW06
	900-402-06
	0.08t/a
	过滤
	液态
	乙腈、杂质
	乙腈
	1d
	T，I，R
	采用专门的塑料容器收集，存放于采取防渗，建设有导流沟和应急池的危废暂存间，并分类分区存放。委托湖南翰洋环保科技有限公司处置。

	4
	废异丙醇（S8）
	危废编号HW06
	900-402-06
	0.34t/a
	过滤
	液态
	异丙醇、杂质
	异丙醇
	1d
	T，I，R
	采用专门的塑料容器收集，存放于采取防渗，建设有导流沟和应急池的危废暂存间，并分类分区存放。委托湖南翰洋环保科技有限公司处置。

	5
	废乙酸乙酯（S17～S22）
	危废编号HW06
	900-402-06
	0.28t/a
	浓缩、过滤
	液态
	乙酸乙酯、二氯甲烷、乙醇、水、杂质
	乙酸乙酯、二氯甲烷、乙醇
	1d
	T，I，R
	采用专门的塑料容器收集，存放于采取防渗，建设有导流沟和应急池的危废暂存间，并分类分区存放。委托湖南翰洋环保科技有限公司处置。

	6
	滤渣（S2、S4、S16）
	危废编号HW02
	271-004-02
	0.07t/a
	过滤
	固态
	硫酸钠、二氯甲烷、水
	二氯甲烷
	1d
	T
	采用专门的塑料容器收集，存放于采取防渗，建设有导流沟和应急池的危废暂存间，并分类分区存放。委托湖南翰洋环保科技有限公司处置。

	7
	沾有化学药品的废弃包装材料
	危废编号HW49
	900-041-49
	0.1t/a
	
	固态
	
	
	10d
	T/In
	采用高密度聚乙烯袋收集，存放于采取防渗，建设有导流沟和应急池的危废暂存间，并分类分区存放。委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	合计
	2.52t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/




[bookmark: _Toc118184887]5.5 拟建项目工程各污染源产排情况汇总
根据前述对本项目工程的污染源分析，项目工程营运后各污染源产生的污染物情况汇总见表5.5-1。
表5.5-1污染物情况汇总表
	内容
类型
	[bookmark: _Toc469470502][bookmark: _Toc469431253]排放源
	[bookmark: _Toc469470503][bookmark: _Toc469431254]污染物名称
	[bookmark: _Toc469470504][bookmark: _Toc469431255]产生浓度
	[bookmark: _Toc469470505][bookmark: _Toc469431256]产生量
	[bookmark: _Toc469431257][bookmark: _Toc469470506]排放浓度
	[bookmark: _Toc469470507][bookmark: _Toc469431258]排放量

	大气
污染
物
	生产工艺有组织废气
	VOCs
	290mg/m3
	0.1902t/a
	37.7mg/m3
	0.0248t/a

	
	生产过程中无组织废气
	VOCs
	/
	0.946kg/a
	/
	0.946kg/a

	[bookmark: _Toc469431321][bookmark: _Toc469470570]
	危险废物暂存间废气
	VOCs
	/
	0.0075
	/
	0.0038t/a

	[bookmark: _Toc469470571][bookmark: _Toc469431322]水污
[bookmark: _Toc469470572][bookmark: _Toc469431323][bookmark: _Toc469431324][bookmark: _Toc469470573]染物
	[bookmark: _Toc469470574][bookmark: _Toc469431325]生活区员工生活废水（132m3/a）
	[bookmark: _Toc469470575][bookmark: _Toc469431326]COD
	[bookmark: _Toc469470576][bookmark: _Toc469431327]250mg/L
	[bookmark: _Toc469470577][bookmark: _Toc469431328]0.026t/a
	212.5mg/L
	0.022t/a

	
	
	[bookmark: _Toc469431332][bookmark: _Toc469470581]BOD5
	[bookmark: _Toc469431333][bookmark: _Toc469470582]120mg/L
	[bookmark: _Toc469470583][bookmark: _Toc469431334]0.013t/a
	102mg/L
	0.011t/a

	
	
	[bookmark: _Toc469431338][bookmark: _Toc469470587]SS
	[bookmark: _Toc469470588][bookmark: _Toc469431339]200mg/L
	[bookmark: _Toc469470589][bookmark: _Toc469431340]0.021t/a
	170mg/L
	0.018t/a

	
	
	[bookmark: _Toc469470593][bookmark: _Toc469431344]氨氮
	[bookmark: _Toc469431345][bookmark: _Toc469470594]25mg/L
	[bookmark: _Toc469431346][bookmark: _Toc469470595]0.003t/a
	24.3mg/L
	0.003t/a

	
	综合废水（512.084m3/a）
	COD
	1379mg/L
	0.7062t/a
	138mg/L
	0.076t/a

	
	
	BOD5
	223mg/L
	0.1143t/a
	22.3mg/L
	0.0114t/a

	
	
	氨氮
	19.5mg/L
	0.01t/a
	7.8mg/L
	0.004t/a

	[bookmark: _Toc469431350][bookmark: _Toc469470599]
	
	总氮
	27.3mg/L
	0.014t/a
	10.9mg/L
	0.0056t/a

	固
[bookmark: _Toc469470600][bookmark: _Toc469431351]体
[bookmark: _Toc469470601][bookmark: _Toc469431352]废
[bookmark: _Toc469431353][bookmark: _Toc469470602]物
	生产过程
	废乙醇
	0.69t/a
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	
	
	废二氯甲烷
	0.96t/a
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	
	
	废乙腈
	0.08t/a
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	
	
	废异丙醇
	0.34t/a
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	
	
	废乙酸乙酯
	0.28t/a
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	
	
	滤渣
	0.07t/a
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	
	
	沾有化学药品的废弃包装材料
	0.1t/a
	委托湖南翰洋环保科技有限公司处置

	
	员工生活
	生活垃圾
	0.66t/a
	分类收集、定点贮存、及时外运与园区生活垃圾一并处置

	
[bookmark: _Toc469470623][bookmark: _Toc469431374]噪
[bookmark: _Toc469470624][bookmark: _Toc469431375]声

	[bookmark: _Toc469470625][bookmark: _Toc469431376]车间
	离心机
	75dB(A)
	[bookmark: _Toc469470626][bookmark: _Toc469431377]达标排放

	
	
	旋转蒸发机
	70-75dB(A)
	

	
	
	泵
	80-85dB(A)
	


[bookmark: _Toc118184888]5.6三本账核算
本项目属于改扩建项目，本项目实施前后各污染物产生与排放对比情况见表5.6-1。
表5.6-1  本项目实施前后各污染物产生与排放对比情况一览表(t/a) 
	类型
	现有工程实际排放量
	以新带老削减量
	本工程预测排放量
	扩建工程完成后总排放量
	增减情况(+)

	废水
	废水量
	32992.9
	0
	644.084
	33636.984
	+644.084

	
	CODCr
	2.257424
	0
	0.098
	2.355424
	+0.098

	
	NH3-N
	0.106493
	0
	0.034
	0.140493
	+0.034

	废气
	VOCs
	0.010037
	0
	0.029546
	0.039583
	+0.029546

	类型
	现有工程处置量
	以新带老削减量
	本工程处置量
	扩建工程完成后总处置量
	增减情况(+)

	危险固体废物
	50.5607
	0
	2.52
	53.0807
	+2.52




[bookmark: _Toc118184889]6. 环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc99417161][bookmark: _Toc118184890]6.1 自然环境
6.1.1 地理位置
汉寿县位于湖南省北部，沅澧水尾闾，洞庭湖西滨，东濒沅江市、南县，南界益阳市、桃江县，西、西北·临鼎城，北抵西湖农场，与安乡县隔河相望。地理坐标东经111°42′59″~112° 18′，北纬28°36′~29°6′45″，县境东西长58.65km，南北宽56.25km，总面积2034km2。
湖南汉寿高新技术产业园区位于汉寿县西部太子庙镇和株木山乡，介于东经111°58´15"-111°55´30"，北纬28°48´10"-28°45´15"。处于319国道益阳至常德中心地段，北距汉寿县城15km。
项目建设地位于湖南汉寿高新技术产业园区，位于康普大道南侧，项目地理中心坐标为：E：111.955919，N：28.777968，详见项目地理位置图（附图1）。
6.1.2 地形地貌、地质
汉寿高新区位于湖南北部的洞庭湖滨，沅澧两水尾闾，地处雪峰山脉向洞庭湖平原过渡地带。其地形属微丘地带，坡度较小，地势较为平坦。土壤以第四世纪红土为主，区内平均海拔 高度为50m，其中区内最高点标高为69.7m。
评价区位于洞庭湖区西缘，其构造特征受洞庭湖构造运动的控制。洞庭湖区内经历了武陵期、雪峰期、加里东期、海西期、印支期、燕山期及喜马拉雅期构造运动，形成了以盆地- 山岭构造为特色的构造格局。
断裂构造主要发育有南北向断裂、东西向断裂、北东和北北东向断裂、北西向和北西西向断裂，共6组。这些断裂构造，其形成时期各不相同。早期形成的断裂构造，在很大程度上限 制着后期构造的发育，并在一定程度上限制着后期的沉积分布。而后期形成的构造，又是在迁就、利用和改造早期形成之断裂构造的基础上发育而成，在长期的构造应力作用下，最终形成现今之构造格架。
南北向断裂：主要有松滋-临澧-河伏断裂、洪湖-岳阳-湘阴断裂、监利-漉湖断裂、赤山东 西侧断裂东西向断裂：主要发育有澧县-广兴洲断裂带和常德-桃林断裂带。
北东、北北东向断裂：主要有常德-周家店-渡口断裂、津市-石首—监利大断裂。
北西、北西西向断裂：主要发育有长阳-监利-路口断裂带、南县- 明头山断裂带、新洲镇- 霞凝镇断裂带、靖港-益阳-常德断裂带。
洞庭湖盆地是扬子地台上的断陷盆地，形成于中生代。盆地形成之前，经受了武陵、雪峰、加里东、海西、印支期构造运动的改造、迭加，为盆地的形成奠定了基础。盆地形成的同时，在其四周形成了隆起带，东面为幕阜山隆起，西面为武陵隆起、北面为华容隆起，南西为雪峰山隆起。早白垩纪是盆地形成的初期阶段，早期燕山运动形成了桃源山间盆地，后扩展至石门一带，其它广大地区仍处于隆起剥蚀中。中晚白垩纪是盆地发展扩大阶段，燕山运动使四周上升，湖盆下降形成东起汨罗、西至澧县、南起益阳、北抵南县的浩瀚大湖。不均衡的上升和下降，在盆地内形成了北东向的凸起和凹陷，凸起和凹陷间断裂构造发育。从西至东有澧县凹陷、太阳山凹陷、常桃凹陷、目平湖凹陷、沅江-湘阴凹陷， 凹陷内沉积了一套逾6000m的红色砾、砂、泥岩多韵律组合；凸起区由元古界和古生界地层组成。至这个时期，洞庭湖拗陷盆地基本形成。第三纪喜马拉雅运动早期表现为凸起扩大，凹陷缩小，盆地萎缩，盆地周边隆起带继续上升，至第三纪末整个盆地隆起成陆。洞庭湖盆地从白垩纪拗陷成湖至第三纪末隆起成陆， 标 志着第一个构造旋回结束。第四纪时期，受新构造运动作用，盆地周边间歇性抬升，内部凹陷，形成以洞庭湖为中心，湘、资、沅、澧四水为主体的碟形盆地。沉积厚度逾300m。
洞庭湖盆地由四条北东、北西向断裂所围限，相对于周边隆起而言，总体属于沉降区。盆地内部断裂发育，将盆地分成若干个地块，在第四纪新构造运动作用下，各地块形成差异性升 降。根据遥感解译成果，洞庭湖盆地分为安乡- 白马寺-东洞庭湖沉降区、官垸-华容上升区、太 阳山-赤山上升区、岳阳-湘阴上升区和澧县-监利沉降区共五个一级升降区。
6.1.3 气候
区域气候条件为中亚热带向北亚热带过度的季风性湿润气候，东寒夏炎， 四季分明，全年冬寒期短，无霜期长，光热充足，气候温和，雨水充沛。汉寿县气象站气象站位于汉寿县大西湖村，地理坐标为东经111.95°，北纬28.9167°，海拔高度32m，根据汉寿县气象站统计资料，汉寿县多年平均气温为17.0℃；多年平均降水量为1415.9mm，多年平均蒸发量为1165.4mm；多年平均相对湿度为81%；多年平均风速1.3m/s；多年主导风向为N、风向频率为12%。汉寿县气象站近30年极端最高气温出现在2003年8月1日，为40.4℃；近30年极端最低气温出现在1983年1月12日，为-10.6℃。
6.1.4 水文
1、地表水
区域地表水系主要为东南侧太子河，北侧姚家坝河（又命名许家坝撇洪渠）、向阳河、清水湖。
根据现场调查，许家坝撇洪渠为0.8m宽输水管道，目前枯水期流水水深为 0.4m，流速为0.017m/s，流量0.25m3/s，丰水期平均流速为3.6m3/s。
向阳河历史最大流量108.0m3/s，最小流量0.3m3/s，平均流量10.0m3/s。丰水期年平均最大流速0.45m/s，最小流速0.017m/s，枯水期年均流速0.30m/s，最小流速0.026m/s；最高水位45.01m，最低水位29.51m，河宽30- 100m，最高水温33.7℃，最低水温4.3℃，年平均水温18.2-20℃，坡降0.2%。
太子河为向阳河的一条支流，平水期平均流量为4.0m3/s，流速0.3m/s，河宽20-70m。
[bookmark: _Toc448558602][bookmark: _Toc316557124][bookmark: _Toc324611625][bookmark: _Toc414679610]2、地下水
以地下水的赋存空间特征，常德区域地下水分为松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水、碳酸岩裂隙岩溶水三大类型，根据《区域水文地质普查报告（常德幅）》评价区域地下水类型为松散堆积层孔隙水，根据地下水的水动力特征及其组合情况分为孔隙潜水、孔隙承压水、潜水和承压水及双层承压水四大类。
（1）孔隙潜水：分布于沅江阶地和河漫滩、河洑-解家桥古河道、朱家铺及周家店岗丘地带、双溪口和深水港等溪沟中。含水岩给组为第四系中更新统，上更新统砂砾层。
（2）孔隙承压水：分布于陬市、河洑和斗姆湖沅江阶地及南坪岗、株木山、谢家铺和周家店等岗丘地带。
（3）上部孔隙潜水下部孔隙承压水：分布于毛家滩一带，面积49.0km2。全新统冲洪砾石层覆盖于中更新统之上，形成双层结构的含水层。
（4）双层孔隙承压水：分布于冲湖积平原-常德、汉寿、牛鼻滩、断港头及西洞庭农场一带， 面积为1056km2。上部含水层组为第四系中、上更新统冲湖积砂砾石层；下部含水岩组为下第三系或中更新统砂砾石层，水量丰富，铁离子含量高。
双层承压水分述为上部水量中等、下部水量丰富的双层孔隙承压水和上部水量丰富、下部 水量中等的双层孔隙承压水二个区域。
上部水量中等、下部水量丰富的双层孔隙承压水：分布于常德—灌溪一带， 面积为19.6km2。上部含水岩组为上更新统砂砾石层，厚16.72m，顶板埋深 8-9m，上覆棕黄色砂质粘土。砾石直径一般4-7cm，最大12cm。由上向下砾石直径变大，砾石含量增高。砾石占50-60%，中粗砂占30-40%，泥质约占10%。水位埋深1.58m。钻孔单井涌水量777.4 t/d，民井单位涌水量36.5-173.6 t/d▪m。铁离子含量0.56mg/L。
上部水量丰富、下部水量中等的双层孔隙承压水： 分布于汉寿、沧港、牛鼻滩、断港头及西洞庭农场一带，面积936.4km2。上部承压水单井涌水量一般大于5000t/d。下部承压水单井 涌水量一般100-1000t/d。
评价区域属于上部水量丰富、下部水量中等的双层孔隙承压水的汉寿、沧港区域。
汉寿、沧港双层承压水区：上部含水岩组为上部含水岩组为上更新统冲湖积砂砾石层，厚12.9-23.6m，顶板埋深17-21.6m，上覆棕红色粘土。砾石直径一般 1-3cm，最大10cm。分选魔圆均较差，砾石含量占65-70%，砂以中粗砂为主，含量占25-30%。水位埋深3m左右。钻孔单井涌水量9214.68-12282.95t/d。铁离子含量6-12mg/L。
下部含水岩组为中更新统砂砾石层，厚20.5-25.4m，顶板埋深36.8-45.25m。砾石直径一般1-1.5cm，大者2-3cm。分选性好，磨圆度差，砾含量砂占60-70%，砾占20-25%。其上以约2米厚的粘土与上部含水层组相隔。水位埋深3m左右。钻孔单井涌水量402.42-11369.0t/d。铁离子含量4.5-8mg/L。
2、地下水补、径、排条件及动态特征
（1）补给条件
丘陵岗地松散堆积层孔隙潜水以大气降水补给为主，由于砾石层已出露地表，可直接接受大气降水的渗入补给。沅江一级阶地孔隙水除接受大气降水补给外，还受高阶地孔隙水补给。湖积平原孔隙潜水，由于砂砾石层上覆厚10-20余米的砂质粘土和淤泥层，接受大气降水补给较少。但沅江已切至砂砾石层，因此沅江是地下水的一个重要补给来源。其次是接受滨湖岗丘地带孔隙水的侧向补给。
故本区域内地下水重要补给来源为沅江。
（2）径流条件
岗丘地带的孔隙潜水径流途径短，无一定流动方向，就地补给就地排泄，交替循环强烈。平原及滨湖地带，地下水具有一定径流方向，即由边缘向湖中心汇集，常德-周家店一带流向南东，德山-太子庙一带向北东，牛鼻滩一带流向正东。由于地势平坦，水力坡度小，地下水运动相当缓慢，越近湖心越慢。实测地下水流速为 5.85×10-4m/d。
（3）排泄条件
岗丘地带的孔隙潜水排泄条件好，以附近溪沟为排泄场所，以下降泉或渗流的形式沿砂砾 石与基岩接触面排泄于溪沟中。常德以西沅江一、二级阶地孔隙水以沅江为排泄场所，排泄条件较好。常德以东平原区孔隙承压水排泄条件较差，缓慢向东运动排泄。
评价区域地下主要以沅江为补给水源，缓慢向东北流向，穿越太子河（河水流向由西南流向东北）向洞庭湖区域排泄。
（4）动态变化
岗丘地带孔隙潜水补给区与排泄区相一致，径流、排泄条件好，雨季泉水流量大，枯季泉水流量减小，且部分泉水干枯，属不稳定型。
沅江阶地及湖区边缘地带孔隙水向沅江及湖心运动，据洪、枯期井水位实测资料，地下水位变幅一般1.26-2.7m，属较稳定类型。
评价区域（常德以东平原地区） 孔隙承压水运动极为缓慢， 水位变化很小， 地下水动态受 季节变化的影响相对较小，据洪、枯期井水位实测资料，稳定水位埋深在0.5~3.6m不等，地下水位变幅一般仅0.2m，属较稳定类型。
3、地下水开发利用现状
目前项目评价区内用水均来自北控水务有限公司（原太子庙自来水厂），该水厂采用东江水库地表水作为饮用水源，村民饮用水井大部分已停止使用，项目周边地下水井分布于厂区西南部太子庙镇区内，且基本废弃，不再作为饮用水功能，地下水开发利用程度较低。
6.1.5 土壤植被
该区以丘陵山地为主，土层通常较薄，植被不发育，类型较单一。植被类型以油茶林为主，兼有马尾松林、杉木林、杂木灌丛和桔园与农作物植被，林木多低矮、稀疏，山地植被覆盖约在70%左右。
区内野生木本植物主要物种为油茶、马尾松、杉木、樟树、椿树、楠竹、苦楝、槐树、檵木、火棘、盐肤木、山胡椒、桅子花、冬青、构骨、杜荆、女贞、黄檀、金樱子、小果蔷薇、 映山红、桔、桃、枇杷、花椒、野桐等； 草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车 前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种均为常见种，丰度一般，其中香樟为国家Ⅱ级保护植物。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作 物和蔬菜类作物。
区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。
6.1.6 动物
该区域具有良好的土地资源和气候条件，为植被繁衍提供了适宜的生态环境，区域内土壤 肥沃，光照充足，主要树种有杨、杉、樟、水杉、柑橘等，灌木有紫金斗、山矾、盐肤木等；主要天然植被是芦苇，其次是柳林、杂草、灌木等；人工植被有水杉、柑橘、苎麻及水稻、油、麻、棉、蔬菜等农作物。由于该区域地域狭小，地貌类型单一，陆栖野生动物并不多，但由于该区域原为洞庭湖的一部分，水生动物较为丰富，鱼类品种达44种，隶属于7目11科7亚科，其中鲤科31种，占70.5%；鱿科2种，占4.5%；其余9科11种，占25%，主要以养鳃、草、青，鲫鱼为主。评价区域内无珍稀动植物物种。
[bookmark: _Toc525455642][bookmark: _Toc1859][bookmark: _Toc118184891]6.2 湖南汉寿高新技术产业园 
[bookmark: _Toc525455644]湖南省汉寿县太子庙经济开发区是1992年6月经省人民政府批准设立的省级开发区。2006年经国家发改委、国土资源部联合清理整顿后公告名为湖南汉寿经济开发区，2012年4月经湖南省人民政府批准再次更名为“湖南汉寿高新技术产业园区”，以下简称“汉寿高新区”。
2012年汉寿高新区进行调区扩区，委托同济大学建筑城规学院上海同璨建筑规划设计有限公司编制了《湖南汉寿高新技术产业园区总体规划（2011-2020）》，并于2012年6月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了调区扩区环境影响报告书，并于2013年6月17日取得湖南省环境保护厅的批复（湘环评〔2013〕146号）。
2014年，汉寿高新区委托中机国际工程设计研究院有限公司编制了《湖南汉寿高新技术产业园区控制性详细规划（2016-2020年）》并获得了湖南省人民政府的批复（湘政函[2019]12号），规划区用地总面积为9.52平方公里（951.85公顷），规划区产业人口为8.5万人，居住社区人口3.2万人。
2021年4月，湖南汉寿高新技术产业园区管理委员会启动了园区规划的环境影响评价工作，目前调扩区环评工作正在开展中。2021年8月，湖南汉寿高新技术产业园区管理委员会委托中誉设计有限公司编制了《汉寿高新技术产业园化工片区控制性详细规划》。该控制性详规，仅针对汉寿高新区内的化工片区进行了局部调规控制性规划，汉寿高新区的红线范围、总规划面积均无变化，具体详见表6.2-1。
表6.2-1  调区前后对比一览表
	序号
	项目
	调区前
	调区后
	变化情况

	1
	规划面积
	9.52km2（951.85公顷）
	9.52km2（951.85公顷）
	无变化

	2
	红线范围
	/
	/
	无变化

	3
	主导产业
	装备制造、生物医药和精细化工
	装备制造、生物医药和精细化工
	无变化

	4
	产业布局
	东北片区规划为食品加工产业，东南片区规划为装备制造产业、生物医药产业，中部为建材及精细化工产业，北部为装备制造产业，西部为电子信息及新材料产业、包装纺织等轻工产业及现代物流产业。
	东北片区规划为食品加工产业，东南片区规划为装备制造产业、生物医药产业，中部为精细化工产业，北部为装备制造产业，西部为电子信息及新材料产业、包装纺织等轻工产业及现代物流产业。
	整体位置无变化，各产业的具体范围有所调整

	5
	土地利用规划
	建设用地面积951.85hm2
	建设用地面积951.85hm2
	无变化

	
	
	居住用地58.64hm2
	居住用地58.64hm2
	无变化

	
	
	公共管理与公共服务设施用地12.20hm2
	公共管理与公共服务设施用地11.20hm2
	无变化

	
	
	商业服务业设施用地21.53hm2
	商业服务业设施用地21.39hm2
	减小0.14hm2

	
	
	工业用地621.02hm2，其中一、二、三类分别为52.97hm2、497.87hm2、70.18hm2
	工业用地631.68hm2，其中一、二、三类分别为12.51hm2、392.97hm2、226.20hm2
	工业用地面积增加10.66hm2，其中一类工业用地减少40.46hm2，二类工业用地减少104.9hm2，三类工业用地增加156.02hm2

	
	
	物流仓储用地36.91hm2
	物流仓储用地17.17hm2
	减小19.74hm2

	
	
	道路与交通设施用地114.32hm2
	道路与交通设施用地117.03hm2
	增加2.71hm2

	
	
	公用设施用地5.88hm2
	公用设施用地5.88hm2
	无变化

	
	
	绿地与广场用地82.35hm2
	绿地与广场用地88.86hm2
	增加6.51hm2

	6
	道路交通规划
	主干、次干、支路
	主干、次干、支路
	基本无变化

	7
	给水工程规划
	水源太子庙水厂、罗鼓桥自来水厂，环状管网，总用水量：61104m3/d
	水源太子庙水厂、罗鼓桥自来水厂，环状管网，总用水量：68193m3/d
	水源、管网无变化，水量增加

	8
	污水工程规划
	排入汉林污水处理厂（又称太子庙污水处理厂）。汉林污水处理厂将进一步扩建，远期处理规模为10万吨/天，园区大部分污水进入该污水处理厂，污水厂采用二级处理工艺，污水处理率达100%。在园区西北端远期考虑毛家滩污水处理厂，将园区西部地势较低的部分排入此污水处理厂。本规划区平均日污水量为4.89万吨。
	排入汉林污水处理厂（又称太子庙污水处理厂）。汉林污水处理厂将进一步扩建，远期处理规模为10万吨/天，园区大部分污水进入该污水处理厂，污水厂采用二级处理工艺，污水处理率达100%。在园区西北端远期考虑毛家滩污水处理厂，将园区西部地势较低的部分排入此污水处理厂。本规划区平均日污水量为5.46万吨。
	受纳污水厂及管网均无变化，污水量增加

	9
	雨水工程规划
	就近排入地表水体
	就近排入地表水体
	无变化

	10
	电力工程规划
	电源由现状太子庙220kV变电站提供，规划在太子庙变电站的基础上新增1处110kV变电站（马嘶桥变电站）
	电源由现状太子庙220kV变电站提供，规划在太子庙变电站的基础上新增1处110kV变电站（马嘶桥变电站）
	无变化

	11
	燃气工程规划
	天然气作为气源。在园区东北侧规划天然气门阀站1处，园区中部规划一处加气站,作为园区供应气源。
	天然气作为气源。在园区东北侧规划天然气门阀站1处，园区中部规划一处加气站，作为园区供应气源。
	无变化

	12
	环卫工程规划
	规划有公厕及垃圾转运站
	规划有公厕及垃圾转运站
	无变化


[bookmark: _Toc18147][bookmark: _Toc118184892]6.3 太子庙污水处理厂（又称汉林污水处理厂）
太子庙污水处理厂（又称汉林污水处理厂）位于汉寿高新区现有园区外北侧，205省道东侧姚家坝村，设计处理规模均为10万m3/d，分两期建设，近期（2015年）规模为5万m3/d，远期（2020年）5万m3/d，污水厂采用二级处理工艺，污水处理率达100%，出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排入向阳河，满足园区近期、远期废水处理要求。 
太子庙污水处理厂（又称汉林污水处理厂）服务范围为东至太子河，西至玄武路，南至319国道，北至宇龙路，为全部汉寿高新区所辖范围，包括：黄福、天星、倒流坪（部分）、太子庙（部分）、竹子陂（部分）、姚家坝（部分）6个村（居），纳污面积总计9.13km2，采用A/A/O氧化沟+紫外消毒工艺，尾水排入经姚家坝河（又称许家坝撇洪渠）汇入向阳河。污水厂于2011年6月8日经湖南省环境保护厅以湘环评[2011]155号文予以批复同意建设，于2016年1月通过了竣工环保验收。
该污水厂已建设规范化排污口，安装污水水量自动计量和pH、COD、氨氮、总磷、总氮指标在线监测装置并与环保部门联网，2021年11月废水在线监测系统通过验收。
尾水排入经姚家坝河（又称许家坝撇洪渠）经过约1.95km汇入向阳河，再经过约31km汇入沅江。在许家坝撇洪渠汇入向阳河口下游约9.42km处设置有一个省控断面岩汪湖镇南洋咀。
目前污水处理厂已经建成1万m3 /d的处理规模，实际处理规模7000m3/d，污水处理工艺为好氧、厌氧生物，氧化沟深度处理工艺。 
设计污水进出水水质见表6.3-1。
表6.3-1 太子庙污水处理厂设计污水进出水水质   单位： mg/L
	项目
	PH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3–N
	TP
	TN

	进水水质
	6~9
	380
	180
	300
	35
	4
	40

	出水水质
	6~9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤0.5
	≤15


[bookmark: _Toc118184893][bookmark: _Toc99417166]6.4 评价区域内污染源调查
根据调查，项目所在地周边已建成企业分布情况为：东面为华信科技有限公司，西南侧为湖南康尔佳制药股份有限公司，北面为湖南斯托德医疗器械有限公司、南岳生物汉寿单采血浆站有限公司。本区域主要工业企业污染物统计情况见表6.4-1。
表6.4-1  区域主要工业企业污染物统计一览表
	序号
	工业企业名称
	水型污染物排放量（t/a）
	气型污染物排放量（t/a）
	固体废物（t/a）
	备注

	
	
	排水量
	COD
	NH3-N
	SO2
	NOX
	烟尘
	其他气型特征污染物
	
	

	1
	华信科技有限公司
	2115
	0.53
	0.083
	/
	/
	/
	/
	
	已投产，环评已批复

	2
	湖南康尔佳制药股份有限公司
	51027.1
	5.973
	0.343
	0.98
	5.88
	0.576
	颗粒物：5.7793
	一般固废：6993.22；危险固废：12.09
	已投产，环评已批复

	3
	湖南斯托德医疗器械有限公司
	6758.6
	1.69
	0.14
	/
	/
	/
	磷酸雾：0.005
	一般固废：8.15；危险固废：0.222
	已投产，环评已批复

	4
	南岳生物汉寿单采血浆站有限公司
	3359.52
	0.84
	0.084
	/
	/
	/
	/
	一般固废：7.2；危险固废：5
	已投产，环评已批复

	合计
	63260.22
	9.033
	0.65
	0.98
	5.88
	0.576
	颗粒物：5.7793
磷酸雾：0.005
	一般固废；7008.57
	/



[bookmark: _Toc118184894]6.5 环境质量现状调查与评价
6.5.1 大气环境质量现状调查与评价
6.5.1.1 空气质量达标区判定
本次评价以“汉寿二中”点位2021年全年的基本污染物监测数据，来评价本项目所在区域空气质量的达标情况，常规监测点位（汉寿二中）位于项目北面约15km。经监测数据统计，本项目所在区域空气质量现状评价表和基本污染物环境质量现状表见表6.5-1。根据常规监测可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧6项基本污染物的年平均质量浓度和对应百分位数日平均质量浓度均达标。因此，本项目空气质量为达标区。
表6.5-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（ug/m3）
	标准值（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	二氧化硫
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	
	98百分位数日平均质量浓度
	28
	150
	18.7
	达标

	二氧化氮
	年平均质量浓度
	11
	40
	27.5
	达标

	
	98百分位数日平均质量浓度
	44
	80
	55
	达标

	可吸入颗粒物（PM10）
	年平均质量浓度
	47
	70
	67.14
	达标

	
	95百分位数日平均质量浓度
	140
	150
	93.3
	达标

	一氧化碳
	年平均质量浓度
	/
	/
	/
	/

	
	95百分位数日平均质量浓度
	1100
	4000
	27.5
	达标

	臭氧
	年平均质量浓度
	/
	/
	/
	/

	
	90百分位数8h平均质量浓度
	108
	160
	67.5
	达标

	细颗粒物（PM2.5）
	年平均质量浓度
	32
	35
	91.42
	达标

	
	95百分位数日平均质量浓度
	71
	75
	94.66
	达标


6.5.1.2其他污染物环境质量现状
为了了解本项目所在区域本项目排放的特征污染因子所在区域环境空气质量，本次环评引用《康普药业股份有限公司生化提取生产线、原料车间硝普钠生产线建设项目》及《湖南汉寿高新技术产业园区调区规划环境影响报告书》的监测数据。
（1）监测点位、监测因子、监测时间
本次评价收集的现状监测点位数据为2个，具体情况见表6.5-2，监测点位置见附图。
表6.5-2 环境空气监测布点
	序号
	监测布点
	与工程相关位置
	监测因子
	监测时间
	数据来源

	G1
	项目厂址中心
	项目厂区内
	氨气、硫化氢
	2021年8月16日至22日，连续监测7天
	《康普药业股份有限公司生化提取生产线、原料车间硝普钠生产线建设项目》

	G2
	曾家湾居民点
	项目厂区西侧约1.9km
	TVOC
	2021年9月8日至14日，连续监测7天。
	《湖南汉寿高新技术产业园区调区规划环境影响报告书》


（2）评价方法
采用单因子环境质量指数法进行评价，单因子参数的标准指数大于1，表明该参数超过了规定的标准，单因子参数的标准指数小于1，表明该参数符合规定的标准，其公式为：
Pi=Ci/Cio
式中：Pi——某污染物的污染指数；
Ci——某污染物的实测浓度值（mg/Nm3）；
Cio——某污染物的评价标准（mg/Nm3）；
（3）评价结果
项目所在区域环境空气现状监测结果统计及评价结果见表6.5-3。
表6.5-3 环境空气现状监测结果及评价   单位：mg/m3
	污染物
	监测点
	监测结果
	评价标准

	硫化氢小时浓度
	浓度范围
	0.001-0.003
	0.06

	
	平均值
	0.002
	

	
	污染指数
	0.03
	

	氨气小时浓度
	浓度范围
	0.15-0.19
	1.5

	
	平均值
	0.18
	

	
	污染指数
	0.12
	

	TVOC
	浓度范围
	0.291-0.314
	0.6（8小时均值）

	
	平均值
	0.314
	

	
	污染指数
	0.52
	


根据上表可知，评价区域内氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放标准限值，TVOC符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1标准要求。
综上，项目所在区域大气环境质量良好。
6.5.2 地表水环境质量现状调查与评价
6.5.2.1 常规监测断面数据
本次环评引用常德市生态环境局发布的《常德市环境质量监测月报》中2021 年1月~2021年 12月的监测公布结果，向阳河岩汪湖镇南洋嘴监测断面位于太子庙污水处理厂排口下游9.42km处，水环境功能为农业用水区，“十四五”水质考核标准为Ⅲ类标准。具体见下表6.5-4。
表 6.5-4  水质状况一览表

	支 流 名 称
	断 面 名 称
	断 面 属 性
	控 制 级 别
	
断面功能
	监测水质类别（2021 年）

	
	
	
	
	
	1
月
	2 月
	3月
	4 月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	向 阳 河
	岩 汪 湖 镇 南 洋 嘴
	入 河 口
	省 控
	评价、考核
	


Ⅱ
	


Ⅱ
	


Ⅲ
	


Ⅱ
	


Ⅱ
	


Ⅱ
	


Ⅲ
	


Ⅱ
	


Ⅱ
	


Ⅱ
	


Ⅲ
	


Ⅱ


备注：岩汪湖镇南洋嘴为 2019年新增省控断面。
根据公布结果显示， 向阳河岩汪湖镇南洋嘴监测断面水质状况能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求，表明向阳河水质环境较好。
6.5.2.2 现状监测数据
本次评价收集了《湖南汉寿高新技术产业园区调区规划环境影响报告书》中2021年9月8日-10日委托湖南林晟环境检测有限公司进行的一期现状监测。
（1）监测断面、监测因子及频次
本次地表水监测断面、监测因子及频次见下表6.5-5。
表6.5-5 水环境质量现状监测断面与监测因子一览表
	类别
	采样点位
	检测项目
	检测频次

	地
表
水
	W1汉林污水处理厂（太子庙污水处理厂）上游500m
	水温、流量、流速、pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、镍、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群
	每天采样1次，
连续检测3天

	
	W2汉林污水处理厂（太子庙污水处理厂）下游1000m
	
	

	
	W3向阳河与许家坝撇洪渠交口上游500m
	
	

	
	W4向阳河与许家坝撇洪渠交口下游2000m
	
	


（3）评价标准
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（4）现状监测结果统计与评价
地表水现状监测结果见下表。
表6.5-6 地表水检测结果一览表
	采样
点位
	采样
时间
	检测结果（mg/L，pH为无量纲，水温为℃，流量为m3/h，流速为m/s）

	
	
	水温
	流量
	流速
	pH
	DO
	CODCr
	BOD5
	氨氮
	悬浮物

	W1汉林污水处理厂（太子庙污水处理厂）上游500m
	2021.09.08
	31.5
	38.0
	0.02
	6.87
	6.0
	11
	2.12
	0.037
	4

	
	2021.09.09
	30.1
	38.1
	0.03
	6.74
	6.1
	12
	2.09
	0.054
	4

	
	2021.09.10
	30.4
	38.1
	0.02
	6.70
	6.4
	14
	2.14
	0.048
	5

	W2汉林污水处理厂（太子庙污水处理厂）下游1000m
	2021.09.08
	31.6
	38.2
	0.04
	6.74
	6.2
	9
	1.45
	0.035
	4

	
	2021.09.09
	30.2
	38.3
	0.05
	6.80
	6.0
	11
	1.40
	0.024
	4

	
	2021.09.10
	30.5
	38.3
	0.03
	6.75
	6.2
	9
	1.42
	0.040
	4

	W3向阳河与许家坝撇洪渠交口上游500m
	2021.09.08
	31.4
	180.
	0.11
	6.79
	6.5
	7
	1.01
	0.029
	ND

	
	2021.09.09
	30.3
	184.
	0.10
	6.82
	6.6
	8
	0.97
	0.037
	ND

	
	2021.09.10
	30.6
	185.
	0.12
	6.83
	6.8
	6
	1.03
	0.037
	ND

	W4向阳河与许家坝撇洪渠交口下游2000m
	2021.09.08
	31.5
	183.
	0.15
	6.80
	6.6
	4L
	0.63
	0.026
	ND

	
	2021.09.09
	30.1
	182.
	0.12
	6.85
	6.9
	4L
	0.65
	0.029
	ND

	
	2021.09.10
	30.5
	182.
	0.13
	6.86
	6.7
	4L
	0.61
	0.029
	ND


续表6.5-6  地表水检测结果一览表
	采样
点位
	采样
时间
	检测结果（mg/L，镍、铅为ug/L）

	
	
	总磷
	铜
	锌
	镍
	砷
	汞
	镉
	六价铬
	铅

	W1汉林污水处理厂（太子庙污水处理厂）上游500m
	2021.09.08
	0.07
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0026
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.79

	
	2021.09.09
	0.06
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0026
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.97

	
	2021.09.10
	0.06
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0027
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.81

	W2汉林污水处理厂（太子庙污水处理厂）下游1000m
	2021.09.08
	0.04
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0023
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L

	
	2021.09.09
	0.04
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0023
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L

	
	2021.09.10
	0.05
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0024
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L

	W3向阳河与许家坝撇洪渠交口上游500m
	2021.09.08
	0.03
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0026
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L

	
	2021.09.09
	0.02
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0026
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L

	
	2021.09.10
	0.03
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0026
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L

	W4向阳河与许家坝撇洪渠交口下游2000m
	2021.09.08
	0.01
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0024
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L

	
	2021.09.09
	0.01
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0024
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L

	
	2021.09.10
	0.01
	0.05L
	0.05L
	1.25L
	0.0025
	0.00004L
	0.0001L
	0.004L
	0.62L


续表6.5-6  地表水检测结果一览表
	采样
点位
	采样
时间
	检测结果（mg/L，粪大肠菌群为MPN/L）

	
	
	氟化物
	挥发酚
	石油类
	硫化物
	粪大肠菌群

	W1汉林污水处理厂（太子庙污水处理厂）上游500m
	2021.09.08
	0.287
	0.0010
	0.01L
	0.033
	63

	
	2021.09.09
	0.277
	0.0015
	0.01L
	0.031
	79

	
	2021.09.10
	0.267
	0.0015
	0.01L
	0.035
	46

	W2汉林污水处理厂（太子庙污水处理厂）下游1000m
	2021.09.08
	0.307
	0.0005
	0.01L
	0.022
	64

	
	2021.09.09
	0.295
	0.0012
	0.01L
	0.029
	63

	
	2021.09.10
	0.294
	0.0012
	0.01L
	0.029
	54

	W3向阳河与许家坝撇洪渠交口上游500m
	2021.09.08
	0.287
	0.0003
	0.01L
	0.018
	79

	
	2021.09.09
	0.273
	0.0010
	0.01L
	0.024
	84

	
	2021.09.10
	0.264
	0.0010
	0.01L
	0.020
	48

	W4向阳河与许家坝撇洪渠交口下游2000m
	2021.09.08
	0.127
	0.0003
	0.01L
	0.010
	70

	
	2021.09.09
	0.119
	0.0012
	0.01L
	0.012
	64

	
	2021.09.10
	0.102
	0.0005
	0.01L
	0.008
	43


由监测结果可见，各监测断面的监测因子满足相应的质量标准，水质质量良好。
6.5.3 地下水环境质量现状调查与评价
根据现场调查，厂区固体制剂车间、小容量注射剂车间、原料药车间、综合仓库、头孢菌素车间、成品仓库、酒精罐区、水针车间、生化提取车间、污水处理站、质保大楼地面均采取了防渗处理，为了了解本项目所在地区地下水环境质量现状，本次评价引用《康普药业股份有限公司生化提取生产线、原料车间硝普钠生产线建设项目环境影响报告书》中的地下水环境质量现状监测数据。
（1）监测布点
表6.5-7 本次地下水环境质量现状监测点位一览表
	序号
	监测布点
	位置
	监测因子

	D1
	项目建设地
	项目内
	水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数

	D2
	康尔佳厂内水井
	项目建设地西南侧100m
	

	D3
	太子庙自来水厂
	项目建设地北面670m
	

	D4
	新塘冲
	项目建设地西北面500m
	

	D5
	白积冲
	项目建设地东北面1.0km
	

	D6
	土地坝
	项目建设地东北面1.2km
	水位

	D7
	阙家冲
	项目建设地东面800m
	

	D8
	羊奶冲
	项目建设地东南面500m
	

	D9
	狮子垴
	项目建设地南面700m
	

	D10
	唐家山
	项目建设地东北面1100m
	


（2）监测时间和频次
监测时间：监测时间为2021年8月18日至2021年8月20日。
监测频次：连续监测3天，每天取样一次。
（3）评价方法与评价标准
评价方法：采用《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2016）所推荐的单项目水质参数评价法进行评价。HJ/T2.1-2.3-93建议单项水质参数评价方法采用标准指数法，单项水质参数i在第j点的标准指数为：
Sij=Cij/Csi
pH的标准指数为：

SpH，j=，pHj≤7.0

SpH，j=，pHj˃7.0
式中：Csi：（i，j）点污染物浓度，mg/L；
      Csi：水质参数i的地表水质标准，mg/L；
      pHsd：地表水水质标准中规定的pH值下限；
      pHsu：地表水水质标准中规定的pH值上限。
水质参数的标准指数˃1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。
评价标准：地下水监测点执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。
（4）监测与评价结果
评价区域地下水环境质量现状监测结果见表6.5-8，6.5-9。
表6.5-8  地下水水位测统计表
	序号
	监测井位置
	水位（m）

	D1
	项目内
	7.24

	D2
	项目建设地西南侧100m
	7.33

	D3
	项目建设地北面670m
	7.24

	D4
	项目建设地西北面500m
	7.31

	D5
	项目建设地东北面1.0km
	7.13

	D6
	项目建设地东北面1.2km
	7.33

	D7
	项目建设地东面800m
	7.27

	D8
	项目建设地东南面500m
	7.23

	D9
	项目建设地南面700m
	7.22

	D10
	项目建设地东北面1100m
	7.21



表6.5-9 地下水水质监测统计表  单位：除pH无量纲外，其他为mg/L
	监测点位
	项目
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	HCO3-
	pH
	氨氮
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	氟化物
	硫酸盐
	氯化物
	挥发性酚类

	D1
	监测均值
	7.66
	11.3
	12.2
	2.72
	14.6
	4.08
	/
	20.7
	7.3
	0.092
	4.47
	0.010
	0.038
	4.08
	14.6
	0.0003L

	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.2
	0.184
	0.2235
	0.010
	0.038
	0.02
	0.05
	/

	D2
	监测均值
	7.98
	11.2
	13.9
	2.81
	17.5
	7.88
	/
	21.8
	7.0
	0.083
	5.31
	0.011
	0.092
	7.88
	17.5
	0.0003L

	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0
	0.166
	0.2655
	0.011
	0.092
	0.032
	0.07
	/

	D3
	监测均值
	7.12
	10.4
	12.3
	2.67
	16.9
	6.99
	/
	21.5
	7.4
	0.061
	4.86
	0.009
	0.091
	6.99
	16.9
	0.0003L

	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.26
	0.122
	0.243
	0.009
	0.091
	0.03
	0.06
	/

	D4
	监测均值
	7.48
	10.7
	11.9
	2.39
	17.0
	7.42
	/
	20.8
	7.7
	0.070
	4.87
	0.009
	0.084
	7.42
	17.0
	0.0003L

	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.47
	0.14
	0.2435
	0.009
	0.084
	0.03
	0.068
	/

	D5
	监测均值
	7.48
	10.8
	12.3
	2.52
	17.2
	8.28
	/
	21.0
	7.0
	0.108
	4.78
	0.008
	0.082
	8.28
	17.2
	0.0003L

	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0
	0.216
	0.239
	0.008
	0.082
	0.03
	0.06
	/

	GB/T14848-2017中III类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	6.5~8.5
	≤0.5
	≤20
	≤1.0
	≤1.0
	≤250
	≤250
	≤0.002



续表6.5-9   地下水水质监测统计表 单位：除pH无量纲外，其他为mg/L
	监测点位
	项目
	氰化物
	六价铬
	耗氧量
	总硬度
	溶解性总固体
	铅
	镉
	铁
	锰
	砷
	汞
	总大肠菌群(MPN/L)
	菌落总数(CFU/ml)

	D1
	监测值
	0.002L
	0.004L
	1.52
	37
	116
	0.00028
	0.00012
	0.03L
	0.01L
	0.0003L
	0.00004L
	2400
	1300

	
	标准指数
	/
	/
	0.51
	0.08
	0.116
	0.028
	0.024
	/
	/
	/
	/
	799
	12

	D2
	监测值
	0.002L
	0.004L
	1.46
	45
	95
	0.00011
	0.00011
	0.03L
	0.01L
	0.0003L
	0.00004L
	2400
	830

	
	标准指数
	/
	/
	0.48
	0.11
	0.095
	0.011
	0.022
	/
	/
	/
	/
	799
	7.3

	D3
	监测值
	0.002L
	0.004L
	1.36
	37.2
	97
	0.00008
	0.0001
	0.03L
	0.01L
	0.0003L
	0.00004L
	2400
	2600

	
	标准指数
	/
	/
	0.45
	0.08
	0.097
	0.008
	0.02
	/
	/
	/
	/
	799
	25

	D4
	监测值
	0.002L
	0.004L
	1.48
	44.6
	96
	0.00009L
	0.00006
	0.03L
	0.01L
	0.0003L
	0.00004L
	2400
	1700

	
	标准指数
	/
	/
	0.49
	0.09
	0.096
	/
	0.012
	/
	/
	/
	/
	799
	16

	D5
	监测值
	0.002L
	0.004L
	1.61
	36.0
	117
	0.00009L
	0.00006
	0.03L
	0.01L
	0.0003L
	0.00004L
	2400
	2700

	
	标准指数
	/
	/
	0.54
	0.08
	0.117
	/
	0.012
	/
	/
	/
	/
	799
	26

	GB/T14848-2017中III类
	≤0.05
	≤0.05
	≤3.0
	≤450
	≤1000
	≤0.01
	≤0.005
	≤0.3
	≤0.1
	≤0.01
	≤0.001
	≤3.0
	≤100





6.5.4 噪声环境质量现状调查与评价
（1）监测布点
根据声环境质量评价的要求，以及厂区四周的实际情况，在厂界四周及南北两侧最近居民点共设置6个监测点位。
（2）监测因子
等效连续 A 声级。
（3）监测时间、频次及监测方法
监测时间：2021年8月19日-2021年8月20日。
监测频次：监测 1 天，昼间和夜间各监测 1 次。
监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行。
（4）监测结果统计与评价
表6.5-10 声环境质量现状监测及评价结果一览表  单位：dB(A)
	监测点位
	监测时段
	监测结果Leq
	标准值
	超标值

	东侧厂界1#
	8月19日
	昼间
	53.5
	65
	0

	
	
	夜间
	49.1
	55
	0

	
	8月20日
	昼间
	56.3
	65
	0

	
	
	夜间
	47.7
	55
	0

	南侧厂界2#
	8月19日
	昼间
	54.1
	65
	0

	
	
	夜间
	47.8
	55
	0

	
	8月20日
	昼间
	56.5
	65
	0

	
	
	夜间
	46.7
	55
	0

	西侧厂界3#
	8月19日
	昼间
	50.4
	65
	0

	
	
	夜间
	42.2
	55
	0

	
	8月20日
	昼间
	56.2
	65
	0

	
	
	夜间
	46.4
	55
	0

	北侧厂界4#
	8月19日
	昼间
	54.4
	70
	0

	
	
	夜间
	48.1
	55
	0

	
	8月20日
	昼间
	54.3
	70
	0

	
	
	夜间
	46.7
	55
	0

	北侧最近居民点5#
	8月19日
	昼间
	54.3
	60
	0

	
	
	夜间
	46.1
	50
	0

	
	8月20日
	昼间
	55.7
	60
	0

	
	
	夜间
	45.6
	50
	0

	南侧最近居民点6#
	8月19日
	昼间
	53.2
	60
	0

	
	
	夜间
	44.8
	50
	0

	
	8月20日
	昼间
	54.0
	60
	0

	
	
	夜间
	46.8
	50
	0


由上表可知，项目厂界四周昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准，北侧及南侧最近居民处昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明声环境质量较好。
6.5.5 土壤环境质量现状调查与评价
为了了解本项目所在地区土壤环境质量现状，本次评价引用《康普药业股份有限公司生化提取生产线、原料车间硝普钠生产线建设项目环境影响报告书》中委托常德市常环环境科技有限公司于2021年8月16日对项目厂区内土壤与厂区外土壤环境质量现状监测数据。
（1）监测布点
土壤环境质量现状共布设了6个土壤监测点位，具体详见表监测点位置见表6.5-11。
表6.5-11  土壤现状监测布点和监测因子
	编号
	监测点
	采样深度
	监测因子

	S1
	厂区内
	污水处理设施
	柱状样
	0~0.5m、0.5~1.5m、1.5m~3m
	GB36600-2018中的表1所有基本项目（共45项）

	S2
	
	原料药车间
	柱状样
	
	

	S3
	
	危险废物暂存间
	柱状样
	
	

	S4
	
	仓库
	表层样
	0~0.2m
	

	S5
	厂区外
	项目占地范围外南侧
	表层样
	0~0.2m
	

	S6
	
	项目占地外北侧
	表层样
	0~0.2m
	


（2）评价标准
评价标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行GB36600-2018）。
（3）监测结果及评价
监测结果详见下表。

表6.5-12 土壤环境质量监测结果一览表 单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	污水处理设施S1
	原料药车间S2
	筛选值（第二类用地）

	
	取样位置
	（0~0.5m）
	（0.5~1.5m）
	（1.5~3m）
	（0~0.5m）
	（0.5~1.5m）
	（1.5~3m）
	

	1
	砷
	22.9
	26.5
	24.3
	21.4
	23.3
	20.4
	60

	2
	镉
	0.06
	0.06
	0.06
	0.04
	0.06
	0.06
	65

	3
	铬（六价）
	2.3
	2.0
	2.5
	2.8
	1.9
	2.3
	5.7

	4
	铜
	32
	28
	33
	36
	28
	32
	18000

	5
	铅
	9.3
	9.0
	8.1
	12.1
	10.2
	10.4
	800

	6
	汞
	0.111
	0.108
	0.118
	0.103
	0.117
	0.111
	38

	7
	镍
	40
	33
	36
	43
	27
	34
	900

	8
	四氯化碳
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	2.8

	9
	氯仿
	0.0099
	0.0078
	0.0075
	0.0064
	0.0046
	0.0078
	0.9

	10
	氯甲烷
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	37

	11
	1,2-二氯乙烷
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	5

	12
	1,1-二氯乙烯
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	66

	13
	1,1-二氯乙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	9

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	596

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	54

	16
	二氯甲烷
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	10

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	6.8

	20
	四氯乙烯
	0.0353
	0.017
	0.0715
	0.0423
	0.0172
	0.0178
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	2.8

	23
	三氯乙烯
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	0.5

	25
	氯乙烯
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	0.43

	26
	苯
	21.7
	1.9L
	1.9L
	25.5
	1.9L
	1.9L
	4

	27
	氯苯
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	270

	28
	1,2-二氯苯
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	560

	29
	1,4-二氯苯
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	20

	30
	乙苯
	0.0042
	1.2L
	1.2L
	5.4
	1.2L
	1.2L
	28

	31
	苯乙烯
	0.0136
	0.0014
	1.1L
	0.0197
	0.0019
	1.1L
	1290

	32
	甲苯
	0.0424
	0.0076
	0.0069
	0.0516
	0.0095
	0.0424
	1200

	33
	间，对二甲苯
	0.0052
	1.2L
	1.2L
	7.2
	1.2L
	1.2L
	570

	34
	邻二甲苯
	0.0019
	1.2L
	1.2L
	2.4
	1.2L
	1.2L
	640

	35
	硝基苯
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	76

	36
	苯胺
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	260

	37
	2-氯酚
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	15

	39
	苯并[a]芘
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	0.20L
	0.20L
	0.20L
	0.20L
	0.20L
	0.20L
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	151

	42
	䓛
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	1293

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	15

	45
	萘
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	70


续表6.5-12 土壤环境质量监测结果一览表 单位：mg/kg
	序号
	检测项目
	危险废物暂存间S3
	仓库S4
	南侧S5
	北侧S6
	筛选值（第二类用地）

	
	取样位置
	（0~0.5m）
	（0.5~1.5m）
	（1.5~3m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）
	（0~0.2m）
	

	1
	砷
	20.6
	25.2
	24.5
	22.2
	21.3
	22.6
	60

	2
	镉
	0.07
	0.12
	0.07
	0.11
	0.06
	0.06
	65

	3
	铬（六价）
	9.3
	2.3
	2.2
	2.1
	2.4
	2.3
	5.7

	4
	铜
	34
	35
	33
	33
	34
	27
	18000

	5
	铅
	10.7
	9.4
	10.2
	5.5
	9.2
	11.0
	800

	6
	汞
	0.120
	0.115
	0.118
	0.108
	0.097
	0.110
	38

	7
	镍
	34
	32
	33
	35
	41
	43
	900

	8
	四氯化碳
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	2.8

	9
	氯仿
	0.0107
	0.0079
	0.0066
	0.0102
	0.0087
	0.0091
	0.9

	10
	氯甲烷
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	37

	11
	1,2-二氯乙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	5

	12
	1,1-二氯乙烯
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	66

	13
	1,1-二氯乙烷
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	9

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	596

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	1.4L
	54

	16
	二氯甲烷
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	1.1L
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	10

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	6.8

	20
	四氯乙烯
	0.0458
	0.018
	0.0159
	0.030
	0.0442
	0.0206
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	1.3L
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	2.8

	23
	三氯乙烯
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	0.5

	25
	氯乙烯
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	1.0L
	0.43

	26
	苯
	13.4
	1.9L
	1.9L
	7.4
	26.4
	1.9L
	4

	27
	氯苯
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	270

	28
	1,2-二氯苯
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	560

	29
	1,4-二氯苯
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	1.5L
	20

	30
	乙苯
	0.005
	1.2L
	1.2L
	0.0014
	0.0061
	1.2L
	28

	31
	苯乙烯
	0.0128
	0.0012
	1.1L
	0.0052
	0.0238
	0.0028
	1290

	32
	甲苯
	0.0438
	0.0074
	0.007
	0.0204
	0.0637
	0.022
	1200

	33
	间，对二甲苯
	0.0066
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	0.0085
	0.0013
	570

	34
	邻二甲苯
	0.0023
	1.2L
	1.2L
	1.2L
	0.0029
	1.2L
	640

	35
	硝基苯
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	76

	36
	苯胺
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	260

	37
	2-氯酚
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	15

	39
	苯并[a]芘
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	0.20L
	0.20L
	0.20L
	0.20L
	0.20L
	0.20L
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	151

	42
	䓛
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	1293

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	0.10L
	15

	45
	萘
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	0.09L
	70



根据表6.5-12监测结果，土壤监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1内建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值，项目区域土壤环境质量较好。


[bookmark: _Toc99417168][bookmark: _Toc118184895]7. 环境影响预测评价
[bookmark: _Toc99417169][bookmark: _Toc118184896]7.1 大气环境影响分析
7.1.1 大气环境影响估算
（1）估算模型
依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，来确定评价等级。其中Pi的计算公式为：
[image: file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.wmz]
式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，100%；
      Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
      Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3（一般选用GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值）。
评价工作等级按表7.1-1的分级判断进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如有多种污染物，取P值中最大者Pmax。
表7.1-1  大气环境评价工作等级判定一览表
	评价工作等级
	评价工作分级依据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1% 


按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模式参数选取详见下表。
表7.1-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	17万

	最高环境温度/℃
	43

	最低环境温度/℃
	-10

	土地类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（2）评价标准
评价标准和来源见下表。
表7.1-3   污染物评价标准
	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值（ug/m3）
	标准来源

	TVOC
	二类区
	8h平均
	600
	《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018 附录D



（3）污染源参数
表7.1-4 有组织排放废气（点源）参数一览表
	编号

	名称
	烟囱底部中心坐标（m）
	烟囱底部海拔高度/m
	烟囱高度/m
	烟囱出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC

	1
	原料药车间排气筒
	20
	-45
	45
	15
	0.4
	10.0
	20
	800
	正常
工况
	0.1885

	2
	危废暂存间排气筒
	80
	-15
	45
	15
	0.2
	8.84
	20
	8760
	正常
工况
	0.0005


表7.1-5 无组织排放废气（面源）参数一览表
	编号
	名称
	面源起点坐标（m）
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TVOC

	1
	生产车间
	-90
	-20
	45
	9.5
	45
	0
	8
	80
	正常
工况
	0.012



（4）估算结果
表7.1-6  大气污染物排放影响估算结果
	污染源
	污染因子
	最大落地浓度（ug/m3）
	最大落地浓度地点（m）
	评价标准（ug/m3）
	占标率（%）
	D10%（m）
	推荐评价等级

	原料药车间排气筒
	TVOC
	1.88E-02
	275
	600（8h平均）
	1.56
	/
	二

	危废暂存间排气筒
	TVOC
	7.87E-04
	24
	600（8h平均）
	0.07
	/
	三

	车间
	TVOC
	1.89E-02
	25
	600（8h平均）
	1.57
	/
	二


根据估算结果可知，车间排放的TVOC占标率最大，为1.57%，评价等级为二级。本项目废气正常排放时，最大落地浓度占标率较低，项目区环境空气质量能满足标准要求，不会对区域环境造成明显不利影响。
7.1.2 环境防护距离
由估算模式计算结果确定本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：二级评级项目不进行进一步预测与评价，因此，本项目无大气环境防护距离。
7.1.3 污染物排放量核算
（1）有组织排放量核算
表7.1-7  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（μg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	DA007
	TVOC
	37700
	0.1885
	0.0092

	2
	DA005
	TVOC
	5000
	0.0005
	0.0038

	一般排放口合计
	TVOC
	0.013


（2）无组织排放量核算
表7.1-8  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	

	1
	车间
	生产装置
	TVOC
	加强对挥发性物质输送管道密封性能检查、负压收集
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）
	0.000946

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	TVOC
	0.000946


（3）年排放量核算
表7.1-9  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	TVOC
	0.029546



7.1.4 大气环境影响小结
通过以上分析可知，本项目在生产营运后，废废气能达标排放，根据大气预测，项目无需设置大气防护距离。
综上，根据预测可知，项目废气源排放最大落地地面浓度对应的距离远远小于项目周边最近居民距离项目废气源的距离。
因此，本项目大气环境影响可以接受。
7.1.5大气环境影响评价自查表
表7.1-10  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥ 2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、SO2、NO2）
其他污染物（汞及其化合物）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2021）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区
	不达标区□

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源  
本项目非正常排放源□
现有污染源 □
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型
□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5~50km □
	边长 =5km □

	
	预测因子
	预测因子（               ）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10% □

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（   ）h
	C非正常最大占标率≤100%□
	C非正常最大占标率＞100% □

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 □
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20% □
	k＞20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（VOCs、氨、硫化氢）
	有组织废气监测 
无组织废气监测 
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受        不可以接受 □

	
	大气环境防护
距离
	距（     ）厂界最远（      ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（）t/a
	NOX：（）t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOC：（0.029546）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


[bookmark: _Toc118184897]7.2 地表水环境影响分析
由工程分析可知，本项目废水主要为工艺废水、设备及地面清洗废水、水环真空泵排放水。以上废水统一进入建设单位自建的一套污水处理站进行预处理后经厂区总排口排入太子庙污水处理厂处理，本项目废水排放量约512.084m3/a（即5.12m3/d）。
企业生产区全部废水进入企业自建污水处理站，然后排入北面康普大道园区污水管网，经太子庙污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后外排自然水体姚家坝河。
本项目废水排放情况见表7.2-1。
表7.2-1   项目废水排放情况表
	项目
	污染物排放量

	
	水量
	COD
	氨氮
	BOD5

	生产区废水排放情况（mg/L）
	512.084t/a
	138
	7.8
	22.3

	太子庙污水处理厂进水水质要求（mg/L）
	/
	380
	35
	180


根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，地表水评价等级为三级B，主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。
一、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
企业已自建一套处理能力为120t/d的污水处理站，该污水处理站处理工艺为“调节池-UASB-接触氧化池一-接触氧化池二-好氧污泥回流沉淀池-快混池-慢混池-混凝沉淀”。
同时企业污水站内已建成有总容积为120m3的调节池，可调节生产废水，达到均质效果，污水处理站处理能够稳定运行，能够满足太子庙污水处理厂进水水质要求，对后续太子庙污水处理厂处理负荷冲击较小。
二、依托污水处理设施的环境可行性评价
1、接管可行性分析：
本项目属于扩建项目，项目位于常德市汉寿县高新产业园康普大道8号（原康普药业股份有限公司厂区内），根据现场踏勘，项目建设地北侧康普大道污水管网已铺设完成，厂区内综合废水（含生产废水和生活废水）可经康普大道污水管网进入太子庙污水处理厂处理。
太子庙污水处理厂（又称汉林污水处理厂）位于汉寿高新区现有园区外北侧，205省道东侧姚家坝村。污水处理厂于2011年6月8日经原湖南省环境保护厅以湘环评[2011]155号文予以批复同意建设，于2016年1月通过了竣工环保验收。
太子庙污水处理厂纳污范围为东至太子河，西至玄武路，南至319国道，北至宇龙路，为全部汉寿高新区所辖范围，包括：黄福、天星、倒流坪（部分）、太子庙（部分）、竹子陂（部分）、姚家坝（部分）6个村（居）。太子庙污水处理厂出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
目前实际处理规模为日处理7000吨左右，污水处理厂实际建设处理总规模为1.0万m³/d，尚有足够的余量用以处理本项目的废水。
2、达标排放可行性分析：
本项目生产废水、生活废水经自建污水处理站预处理后，其废水排放浓度如下表所示：
表7.2-2   项目生产废水排放浓度一览表  单位：mg/L（pH除外）
	污染因子
排放浓度
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3–N
	TP
	TN
	总铜

	厂区总排口（现有工程+本项目）
	6-9
	＜380
	＜180
	＜300
	＜35
	＜4
	＜40
	＜0.5

	污水处理厂进水水质
	6-9
	380
	180
	300
	35
	4
	40
	0.5


由此可知，本项目生产废水经厂区自建污水处理站预处理后，废水中各污染物排放浓度均满足太子庙污水处理厂设计进水水质要求，无其他特异性污染物，不会对污水处理厂产生冲击，因此，项目废水入太子庙污水处理厂可稳定达标排放。
三、非正常工况废水对太子庙污水处理厂的影响分析
1、情景分析
企业自建污水处理站非正常工况主要为污水处理站处理设施出现故障，导致废水未处理就排放，超标废水直接进入污水管网。
2、选取预测模式：
C=（CpQp+CiQi）/（Qp+Qi）
式中：C——  完全混合后污染物浓度，mg/L；
      Cp—— 污染物排放浓度，mg/L；
      Qp—— 废水排放量，m3/s；
      Ci—— 超始断面污染物浓度，mg/L；
      Qi—— 污水处理站进水流量，m3/s。
当污水处理站设备发生故障（随机一个单元设备发生故障），废水整体处理效率按50%计算，超标废水经园区污水管网进入太子庙污水处理厂，混合后污水处理站进水浓度COD为725mg/L，氨氮为16.5mg/L， COD超过太子庙污水处理厂进水指标要求，其中COD超标倍数为0.9倍，企业污水处理站废水非正常排放对太子庙污水处理厂有一定的冲击。
3、事故处置措施可行性分析
因此企业在实际生产过程中，应注重污水处理站发生事故时的处置措施。
①项目厂区污水处理站旁已设置1000m3事故池，事故状态下废水全部收集进入事故水池，不会对周围地表水环境造成影响。
②定期对设备进行维护检修，防止因设备老化而导致设备故障运行。
③污水处理站出口安装自动监测设备，并联网监督，企业安排相关负责人对自动在线监控设备进行查看，发现有水质不稳定或出现超标情况，立即关闭污水总排口，及时排查检修。
以上措施操作可行，通过以上措施，可有效的减少污水处理站废水事故排放。
本项目废水污染物排放信息具体见下表。

表7.2-3    废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	工艺生产废水
	pH、COD、BOD5
	太子庙污水处理厂
	间断排放
	TW001
	自建污水处理站
	调节池-UASB-接触氧化池一-接触氧化池二-好氧污泥回流沉淀池-快混池-慢混池-混凝沉淀
	DW001
	是
	企业总排口

	2
	设备及地面清洗废水
	pH、COD、氨氮、总氮、BOD5
	
	间断排放
	TW001
	
	
	
	
	

	3
	水环真空泵排放水
	pH、COD、BOD5
	
	间断排放
	TW001
	
	
	
	
	

	4
	生活区生活废水
	pH、COD、氨氮、SS、BOD5
	
	间断排放
	TW002
	化粪池
	化粪池
	DW002
	是
	生活区生活废水排口


表7.2-4   废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度（E）
	纬度（N）
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	111.957132°
	28.778676°
	512.084
	太子庙污水处理厂
	连续排放
	/
	太子庙污水处理厂
	pH
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CODcr
	≤380

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	≤180

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	悬浮物（SS）
	≤300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮（以N计）
	≤35

	2
	DW002
	111.952314
	28.778563
	132
	太子庙污水处理厂
	连续排放
	/
	太子庙污水处理厂
	总氮
	≤40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	≤4



表7.2-5   废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准或其他规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	DW001、DW002
	pH
	太子庙污水处理厂设计进水水质标准
	6-9

	
	
	CODcr
	
	≤380

	
	
	BOD5
	
	≤180

	
	
	悬浮物（SS）
	
	≤300

	
	
	氨氮（以N计）
	
	≤35

	
	
	总氮
	
	≤40

	
	
	总磷
	
	≤4

	
	
	pH
	太子庙污水处理厂出水水质标准
	6-9

	
	
	CODcr
	
	≤50

	
	
	BOD5
	
	≤10

	
	
	悬浮物（SS）
	
	≤10

	
	
	氨氮（以N计）
	
	≤5（8）

	
	
	总氮
	
	≤15

	
	
	总磷
	
	≤0.5




表7.2-6 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	新增日排放量/（t/d ）
	全厂日排放量/（t/d ）
	新增年排放量/（t/a）

	1
	W1
	CODCr
	138
	0.0003
	0.0133
	0.076

	
	
	NH3-N
	7.8
	0.00002
	0.00072
	0.004

	2
	W2
	CODCr
	212.5
	0.0001
	0.0071
	0.022

	
	
	NH3-N
	24.3
	0.00001
	0.00091
	0.003

	全厂排放口合计
	COD
	0.098

	
	氨氮
	0.007




[bookmark: _Toc118184898]7.3 地下水环境影响分析
1、地下水补给、径流、排泄特征
（1）补给条件
丘陵岗地松散堆积层孔隙潜水以大气降水补给为主，由于砾石层已出露地表，可直接接受大气降水的渗入补给。沅江一级阶地孔隙水除接受大气降水补给外，还受高阶地孔隙水补给。冲湖积平原孔隙潜水，由于砂砾石层上覆厚10-20余米的砂质粘土和淤泥层，接受大气降水补给较少。但沅江已切至砂砾石层，因此沅江是地下水的一个重要补给来源。其次是接受滨湖岗丘地带孔隙水的侧向补给。
故本区域内地下水重要补给来源为沅江。
（2）径流条件
岗丘地带的孔隙潜水径流途径短，无一定流动方向，就地补给就地排泄，交替循环强烈。 平原及滨湖地带，地下水具有一定径流方向，即由边缘向湖中心汇集，常德-周家店一带流向南东，德山-太子庙一带向北东，牛鼻滩一带流向正东。
由于地势平坦，水力坡度小，地下水运动相当缓慢，越近洞庭湖区域越慢。实测地下水流速为5.85×10-4m/d。
 （3）排泄条件
岗丘地带的孔隙潜水排泄条件好，以附近溪沟为排泄场所，以下降泉或渗流的形式沿砂砾石与基岩接触面排泄于溪沟中。常德以西沅江一、二级阶地孔隙水以沅江为排泄场所，排泄条件较好。常德以东平原区孔隙承压水排泄条件较差，缓慢向东运动排泄。
评价区域地下主要以沅江为补给水源，缓慢向东北流向，穿越太子河（河水流向由西南流向东北）向洞庭湖区域排泄。
（4）动态变化
岗丘地带孔隙潜水补给区与排泄区相一致， 径流、排泄条件好，雨季泉水流量大，枯季泉水流量减小，且部分泉水干枯，属不稳定型。
沅江阶地及湖区边缘地带孔隙水向沅江及湖心运动，据洪、枯期井水位实测资料，地下水位变幅一般 1.26-2.7m，属较稳定类型。
评价区域（常德以东平原地区）孔隙承压水运动极为缓慢，水位变化很小，地下水动态受季节变化的影响相对较小，据洪、枯期井水位实测资料，稳定水位埋深在0.5~3.6m不等，地下水位变幅一般仅0.2m，属较稳定类型。
2、地下水污染途径分析
根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径为废水收集池因基础防渗不足通过裂隙污染地下水。
3、地下水环境影响分析
（1）正常情况下地下水环境影响分析
项目营运期工艺废水经污水处理站处理后进入园区污水管网；生活区的生活废水经厂区内化粪池处理后，进入北侧园区污水管网，最终汇入太子庙污水处理厂深度处理，厂区生产车间在做好管网收集、车间地面做好防渗处理后， 可有效避免生产废水外排、下渗，污染地下水。
（2）污水处理站综合调节池渗漏对地下水环境影响预测分析
据企业的实际情况分析，项目污水管线布置于地下，如果是生产区、固废暂存场等可视场所发生硬化面破损，即使有污水泄漏，可及时采取措施，不会任由污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。
因此，只在污水站构筑物等这些半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量污染物通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。因此，本项目非正常状况选取综合废水调节池为预测分析对象。
1）地下水溶质运移解析法预测模型
本次地下水污染预测过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，预测中各项参数予以保守性考虑。预测模型采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源预测模式，公式为：
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式中：x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C(x,y,t)—时刻处的示踪剂质量浓度，g/L；
M—承压含水层厚度，m；
mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；
u—水流速度，m/d；
ne—有效孔隙度，量纲为一；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
2）模型参数
①水流速度u
采用经验公式法达西公式推求地下水流速。
u =KI/n
式中：
K—含水层渗透系数，m/d：
I —地下水水力坡度，无量纲；
n—为有效孔隙率，无量纲。
本项目潜水层主要为粘土、砂质粘土，渗透系数参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 B1中黄土，取值为1.0。项目区含水层平均厚度取30m，有效孔隙率查阅《水文地质手册》，取值0.20。根据收集资料，地下水水力坡度I为0.005。根据公式计算，得水流速度u为0.025m/d。
②弥散系数
根据国内外经验系数，纵向弥散系数及横向弥散系数的取值可参照下表进行，由于地下水含水层岩性砂砾为主，故纵向弥散系数取值为1，横向弥散系数取值为0.2。
表7. 3-1  纵向弥散系数参数表
	国内外经验系数
	含水层类型
	纵向弥散系数（m2/d）
	横向弥散系数（m2/d）

	
	细砂
	0.05~0.5
	0.005~0.01

	
	中粗砂
	0.2~1
	0.05~0.1

	
	砂砾
	1~5
	0.2~1


3）地下水污染预测
（1）预测源强
根据建设单位提供的资料，综合废水调节池为钢筋混凝土结构，有效池容约396m3。
渗漏面积=池壁面积+池底面积
渗漏强度：单位时间单位面积上的渗漏量
钢筋混凝土结构渗漏强度（渗水量合格标准）：2L/（m2·d）
尺寸长×宽×深=12m×11m×3m，采用钢筋混凝土结构，根据《给水排水建构筑物工程施工及验收规范》（GB50141），钢筋混凝土结构水池正常状况下的渗水量不得超过2L/（m2·d），非正常工况下污水渗漏量按照正常状况下10倍计，即20L/（m2·d），调节池占地面积最大为132m2，综上，调节池污水最大渗漏量为2640L/d。
（2）预测因子
根据工程分析，本项目污水调节池内污染因子为pH、COD、氨氮，根据《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2016），在各分类选取标准指数最大的因子作为预测因子，污水处理站污水处理系统中其它类别污染因子主要浓度情况如下表所示。
表7.3-2   污水主要因子一览表
	污染物
	COD
	氨氮

	浓度（mg/L）
	1379
	19.5

	质量标准（mg/L）
	20（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值）
	0.5

	标准指数
	68.95
	39


由上表可知，污染物中标准指数最大排序依次为COD、氨氮，因此，按照地下水导则要求，选取标准指数最大的因子COD作为地下水预测因子。
（3）情景分析
瞬时渗漏：由于污水处理站综合调节池出现裂缝，污水渗漏全部进入含水层，预测因子选取COD指标。
（4）预测时段
预测时间为泄露后5d、10d、100d、365d、1000d、3000d。
4）预测结果
表7.3-3  COD运移范围预测结果一览表
	距注入点距离(m)
	5d(g/L)
	10d(g/L)
	100d(g/L)
	365d(g/L)
	1000d(g/L)
	3000d(g/L)

	1
	22.8
	0.26
	0.0636
	0.0312
	0.0165
	0.0064

	5
	
	0.0012
	0.272
	0.088
	0.0319
	0.0097

	10
	
	
	0.057
	0.0965
	0.0449
	0.0135

	20
	
	
	
	0.0211
	0.045
	0.021

	30
	
	
	
	
	0.021
	0.0252

	50（厂界）
	
	
	
	
	
	0.0177

	100
	
	
	
	
	
	0.0001


污水站发生泄露污染物持续迁移1000天时，预测COD超标距离最远为30m，为3000天时，COD最大超标距离为100m。根据现场调查，泄漏点周边100m范围内无具备饮用功能水井。
[bookmark: _Toc118184899]7.4 噪声环境影响分析
（1） 声环境影响预测内容
根据拟建项目设备平面布置和防治对策效果，预测项目投产后厂界噪声。
（2）预测模式
1）噪声点声源距离衰减公式
根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测：
LA（r）= LA（r0）-20lg（r/r0）
式中：r、r0——距离噪声源的距离，m；
LA（r）、LA（r0）——距离噪声源 r、r0处的A声级，dB(A);
2）噪声源叠加公式
[image: ]
式中：L——总声压级，dB(A)；
Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)；
n——噪声源数。
（3） 厂界噪声预测
根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目为改扩建项目，环评以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。
本项目夜间不进行生产，按照以上预测模式及预测参数对项目的设备噪声正常运行时对四周厂界昼间噪声进行预测。按本环评要求采取降噪措施后，项目噪声预测结果列于下表7. 4-1。
表7. 4-1 昼间噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
	序号
	预测点名称
	昼间

	
	
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值

	1
	东侧边界
	35.9
	56.3
	56.4
	65

	2
	南侧边界
	41.5
	56.5
	56.8
	65

	3
	西侧边界
	30.3
	56.2
	56.2
	65

	4
	北侧边界
	33.6
	54.4
	54.5
	70

	5
	北侧最近40m居民处
	32.6
	55.7
	55.7
	60

	6
	南侧最近30m居民处
	34.8
	54.0
	54.2
	60


从上表数据可以看出，本项目实施后，厂界四周噪声昼间值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准，最近居民点噪声昼间值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此，本项目噪声对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc118184900]7.5 固体废物环境影响分析
（1）危险废物环境影响分析
A、危险废物产生和处置情况
本项目产生的危险废物主要为废有机溶剂、沾染化学药品的废弃包装物等，属于HW02、HW49、HW06类危险废物，建设单位拟收集后置于现有工程已建设的危险废物暂存间，定期交由湖南翰洋环保科技有限公司处置。
B、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
（1）危险废物贮存场所选址的可行性分析
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单，危险废物集中贮存设施的主要选址要求如下：
①地质结果稳定，地震烈度不超过7度的区域内；
②设施底部必须高于地下水最高水位；
③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；
④应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；
⑤应位于居民中心区最大风频的下风向。
本项目危险废物暂存间依托现有工程危险废物暂存间，面积85m2，位于企业厂区南侧，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位；属于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；且位于居民中心区最大风频的下风向。
由上述分析可知，本项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单中危险废物集中贮存设施的选址要求，本项目在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。
（2）危险废物贮存场所贮存能力分析
本项目危险废物暂存间占地面积为85m2，本项目危险废物产生量为2.52t/a，根据现场踏勘，危险废物暂存间大部分为未暂存危险废物，本项目和现有工程危险废物产生量为53.087t/a，项目危险废物暂存间容量可远远满足本项目危险废物的暂存。
综上所述，危险废物暂存间储存能力可以满足要求。
（3）危险废物贮存过程中对环境以及敏感点的影响分析
本项目危险废物在贮存过程中，若管理不严格或不妥善，会造成土壤、大气、地下水和地表水污染，其主要可能途径为贮存场所无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失。
本项目危险废物库在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有：
①土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；
②由于土壤污染，而对周边地面树木、花草的生长发育造成不良影响；
③土壤受污染后，由于污染物在雨水淋滤下转移至地下水层，致使地下水（特别是潜层水）污染；
本项目危险废物对环境造成影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。本项目危险废物委托湖南翰洋环保科技有限公司单位处理。
建设单位对危险废物库的设计、建设和管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的规定进行。
本项目产生的危险废物，在落实危险废物贮存场所相关建设、设计和管理要求的前提下，对周边环境和敏感点影响较小。
C、运输过程的环境影响分析
本项目危险废物主要为有机溶剂、废弃包装物、除尘粉尘等，在危废产生运输到危险废物库和处置设施过程中存在“跑、冒、滴、漏”引起环境污染的可能性。建设单位应及时地将危废送到危险废物暂存间；盛装危险废物的容器或包装材料适合于所盛危险废物，并要有足够的强度，装卸过程不易破损，确保危险废物运输到危险废物库过程中不扬散、不渗漏、不释放有毒有害气体和臭味。
建设单位和危险废物运输单位应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025)、《 危险废物转移管理办法》等规范办法做好以下工作：
①制定合理、完善的危险废物收运计划、选择最佳的危险废物收运时间，运输线路尽量避开人口密集区域、交通拥堵道路和水源保护区。
②本项目危险废物收运前，应对运输车况进行详细检查：
1. 车厢、底板必须平坦完好、周围栏板必须牢固、贴纸底板装运易燃、易爆货物时应采取衬垫防护措施、如铺垫木板、胶合板、橡胶板等；
1. 机动车辆排气管必须装有有效的隔热和熄火火星的装置、电路系统应有切断总电源和隔离电火花的装置。
1. 车辆左前方必须悬挂黄底黑字“危险废物”字样的信号旗。
4）根据所装危废废物的性质、配备相应的消防器材、防水、防散失等用具；  5）装运危险废物的桶（袋）应适合所装危险废物的性能、具有足够的强度，必须保证所装危险废物不发生“跑、冒、滴、漏”。
③在收运过程中应特别避免收运图中发生意外事故造成二次污染，并制定必要的应急处理计划，消除或减轻对环境的污染危害。
④危险废物移交过程按照《 危险废物转移管理办法》中的要求，严格执行危险废物转移联单管理制度。转运车每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由企业危险废物管理人员交接时填写并签字。
D、委托利用或者处置的环境影响分析
建设单位已与湖南翰洋环保科技有限公司签订危险废物处置合同，建议后期危险废物处置合同上明确危险废物编号、种类，保证危险废物不向外环境排放。
综上所述，本项目产生的危险废物经妥善收集储存，并制定合理、完善的危险废物收运计划、选择最佳的危险废物收运时间，交由湖南翰洋环保科技有限公司处置，不会对周边环境造成明显影响，在可接受范围内。
[bookmark: _Toc118184901]7.6 土壤环境影响分析
1、土壤污染种类
土壤污染的种类繁多，按污染物的性质一般可分为4类，即有机污染物、重金属、放射性元素和病原微生物。
有机污染：作为影响土壤环境的主要污染物，有毒、有害的有机化合物在环境中不断积累，到一定时间或在一定条件下有可能给整个生态系统带来灾难性的后果。
重金属：污染物在土壤中移动性查、滞留时间长、不能被微生物降解并可经水、植物等介质最终影响人类健康。
放射性元素：主要来源于大气层核试验的沉降物，以及原子能和平利用过程中所排放的各种废气、废水和废渣。含有放射性元素的物质不可避免地随自然沉降、雨水冲刷和废弃物堆放而污染土壤。
病原微生物：主要包括病原菌和病毒等，人若直接接触含有病原微生物的土壤，可能会对健康带来影响；若食用被土壤污染的蔬菜、水果等则间接受到污染。
本项目对土壤环境的污染主要是有机污染。
2、土壤污染影响分析
（1）大气沉降
本项目排放的废气中不含有重金属及容易沉降的物质，项目没有通过大气沉降影响土壤环境的途径。
（2）地面漫流
在消防事故情况及降雨时产生的事故废水及初期雨水可能会发生地面漫流，进一步污染土壤。建设单位依据相关环保的要求，建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，其中一级防控系统为各装置区围堰，二级防控系统为初期雨水池和事故水池，三级防控系统可依托园区或周边企业的事故池。本项目通过三级防控系统，可将消防事故状态下事故废水控制在本项目范围内，确保事故废水和可能受污染的雨水不会发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，初期雨水及事故废水不会产生地面漫流，对土壤基本无影响。
（3）垂直入渗
拟建工程厂区除了绿化用地以外，生产装置及设施区域内全部都是混凝土路面，没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏对厂内的土壤影响有限。
生产装置或者储存设施一旦发生泄漏后会导致物料泄漏，若没有及时发觉，恰好防渗层破损，可能导致污染物下渗进入土壤，甚至渗入至地下水层。泄漏物料一旦进入土壤可能对周围土壤造成污染，影响土壤中的微生物生存，造成土壤的盐碱化，破坏土壤的结构，对土壤环境造成局部斑块状的影响。
本项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合各生产功能单元可能产生污染的地区，将项目区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区，并按要求进行地表防渗。对于半地下工程建筑物采取重点防渗，对于可能发生物料和污染物泄露的地上构筑物采取一般防渗，其他区域按建筑要求做地面处理。防渗材料应与物料或污染物相兼容，其渗透系数应小于等于1.0×10-7cm/s。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。
根据上述分析，企业在做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面漫流和垂直入渗对土壤的影响较小。


表7.6-1  建设项目土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响
识
别
	影响类型
	污染影响型 ；生态影响型 □；两种兼有 □
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地；未利用地□
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（  ）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（  ）
	

	
	全部污染物
	废水污染物为CODCr等，大气污染物为VOCS
	

	
	特征因子
	/
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感；不敏感
	

	评价工作等级
	一级□；二级；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）；d）
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	1
	0
	0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	 0~0.5 m、0.5~1.5 m、1.5~3 m
	

	
	现状监测因子
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯甲烷、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽等 45 个基本因子
	

	现状评价
	评价因子
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯甲烷、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽等 45 个基本因子
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（   ）
	

	
	现状评价结论
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯甲烷、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽等 45 个基本因子的监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018
	

	影响预测
	预测因子
	氯仿
	

	
	预测方法
	附录E；附录F□；其他（ ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（增量0.0076g/kg）
影响程度（可接受）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（   ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	厂内1个
	
	1次/5年
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。






[bookmark: _Toc118184902]8. 环境风险评价
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
[bookmark: _Toc99417172][bookmark: _Toc118184903][bookmark: _Hlk99409239]8.1 评价工作程序
评价工作程序如图8.1-1所示。[image: ]
图8.1-1 风险评价工作程序
[bookmark: _Toc99417173][bookmark: _Toc118184904]8.2 风险调查
8.2.1 项目风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对本项目所用的原辅材料、中间产物、产品、污染物进行危险物质筛选。本项目主要风险物质为乙酸乙酯、二氯甲烷、乙腈、异丙醇、乙醇，现有工程涉及风险物质为甲醇、乙醇、乙腈、异丙醇、苯胺、 氨水、甲酸、氢氟酸、硝酸、乙醛、乙酸乙酯、丙酮、2-氯乙醇、二甲苯、二氯甲烷、 环氧乙烷、环氧丙烷、甲苯、三氯乙烯、磷酸、甲基叔丁基醚、硫酸、三氯甲烷、盐  酸、石油醚、乙醚、丁酮、1，2-二氯乙烷、硫酸镍铵、对苯醌、萘、苯甲醛和苯酚（酚）、亚硝基铁氰化钾、五水硫酸铜、碳酸氢钠、冰醋酸、乙醚。
综上，本企业风险物质判定情况见下表8.2-1。
表8.2-1    本企业生产过程涉及物质风险识别表
	序号
	物质名称
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	qi/Qi
	备注

	1
	亚硝基铁氰化钾
	/
	0.3
	100
	0.003
	桶装储存，危险化学品库

	2
	五水硫酸铜
	7758-99-8
	0.225
	100
	0.00225
	袋装储存，危险化学品库库

	3
	碳酸氢钠
	144-55-8
	0.125
	100
	0.00125
	袋装储存，危险化学品库

	4
	冰醋酸
	64-19-7
	0.026
	100
	0.00026
	瓶装储存，危险化学品库

	5
	丙酮
	67-64-1
	3
	10
	0.3
	桶装储存，危险化学品库

	6
	乙醚
	60-29-7
	0.17
	10
	0.017
	桶装储存，危险化学品库

	7
	乙酸乙酯
	141-78-6
	0.2
	10
	0.02
	桶装储存，危险化学品库

	8
	二氯甲烷
	75-09-02
	1
	10
	0.1
	桶装储存，危险化学品库

	9
	乙腈
	75-05-08
	0.08
	10
	0.008
	桶装储存，危险化学品库

	10
	异丙醇
	67-63-0
	0.35
	10
	0.035
	桶装储存，危险化学品库

	11
	乙醇
	64-17-5
	8
	100
	0.08
	地下酒精罐区储存

	12
	甲醇
	67-56-1
	0.073
	10
	0.0073
	瓶装储存，质保大楼

	13
	乙腈
	75-05-08
	0.076
	10
	0.0076
	

	14
	异丙醇
	67-63-0
	0.0000036
	10
	0.00000036
	

	15
	苯胺
	62-53-3
	0.00051
	5
	0.000102
	

	16
	氨水
	1336-21-6
	0.0002
	10
	0.00002
	

	17
	甲酸
	64-18-6
	0.0000001
	10
	0.00000001
	

	18
	氢氟酸
	7664-39-3
	0.00005
	1
	0.00005
	

	19
	硝酸
	7697-37-2
	0.00017
	7.5
	2.26667E-05
	

	20
	乙醛
	75-07-0
	0.0000006
	10
	0.00000006
	

	21
	乙酸乙酯
	141-78-6
	0.0001
	10
	0.00001
	

	22
	2-氯乙醇
	107-07-3
	0.000001
	5
	0.0000002
	

	23
	二甲苯
	1330-20-7
	0.000001
	10
	0.0000001
	

	24
	二氯甲烷
	75-09-02
	0.0001
	10
	0.00001
	

	25
	环氧乙烷
	75-21-08
	0.000001
	7.5
	1.33333E-07
	

	26
	环氧丙烷
	75-56-9
	0.000001
	10
	0.0000001
	

	27
	甲苯
	108-88-3
	0.0001
	10
	0.00001
	

	28
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.000024
	10
	0.0000024
	

	29
	磷酸
	7664-38-2
	0.00047
	10
	0.000047
	

	30
	甲基叔丁基醚
	1634-04-4
	0.0003
	10
	0.00003
	

	31
	硫酸
	8014-95-7
	0.0027
	5
	0.00054
	

	32
	三氯甲烷
	67-66-3
	0.00075
	10
	0.000075
	

	33
	盐酸
	7647-01-0
	0.00305
	7.5
	0.000406667
	

	34
	石油醚
	8032-32-4
	0.000053
	10
	0.0000053
	

	35
	丁酮
	78-93-3
	0.000033
	10
	0.0000033
	

	36
	硫酸镍铵
	15699-18-0
	0.000042
	0.25
	0.000168
	

	37
	对苯醌
	106-51-4
	0.000016
	1
	0.000016
	

	38
	萘
	91-20-3
	0.00000008
	5
	0.000000016
	

	39
	苯甲醛
	100-52-7
	0.0000002
	10
	0.00000002
	

	40
	苯酚（酚）
	108-95-2
	0.000042
	5
	0.0000084
	

	41
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.0001
	7.5
	0.000013
	

	合计
	0.583
	


8.2.2 环境敏感目标调查
根据现场踏勘，本项目环境敏感目标如下表8.2-2至表8.2-3所示。
表8.2-2 大气环境保护目标一览表
	名称
	功能与规模
	环境功能区
	相对厂址方向
	相对厂界距离
	保护级别

	
	
	
	
	
	

	天星社区居民
	居住，约40户，160人
	二类区
	东面
	30m-2500m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	天星社区居民
	居住，约70户，210人
	二类区
	南面
	30m-2500m
	

	宿舍区
	居住，约60人
	二类区
	企业内部
	

	太子庙镇居民
	居住，约300人
	二类区
	西南面
	340m-2500m
	

	太子庙镇居民
	居住，约200人
	二类区
	西面
	85m-2500m
	

	太子庙镇居民
	居住，约150人
	二类区
	西北面
	115m-2500m
	

	太子庙中学
	学校，约1200人
	二类区
	西南面
	420m-600m
	

	康城江山一品小区（建设中）
	居住，约4800人
	二类区
	西面
	70m-1000m
	

	汉寿县第五中学
	学校，约2500人
	二类区
	南面
	700m-1000m
	

	太子庙镇政府
	行政办公，约100人
	二类区
	西南面
	1000m-1200m
	

	太子庙镇卫生院
	医院，床位50张
	二类区
	西面
	775m-1000m
	


表8.2-3   地表水、地下水、声环境以及生态环境、社会环境保护目标一览表
	项目
	环境保护目标
	功能及规模
	相对厂界位置
	保护级别

	地表水
	向阳河
	湿地公园保育区，小河
	东北，5.1km
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	姚家坝河（又命名许家坝撇洪渠）
	灌溉用水区，小河
	东北，3.5km
	


[bookmark: _Toc118184905]8.3 环境风险潜势初判
根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.3-1来确定环境风险潜势，可知项目环境风险潜势判断需依据 P 值和 E 值来确定，本项目P的分级确定如下：根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表B临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q）。计算出 Q 值后，将 Q 值划分为 4 级，分别为 Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当 Q≥1 有三种情况，1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100）。
表8.3-1 建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度(E)
	危险物质及工艺系统危险性(P)

	
	极高危害(P1)
	高度危害(P2)
	中度危害(P3)
	轻度危害(P4)

	环境高度敏感区(E1)
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区(E2)
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区(E3)
	III
	III
	II
	I


[bookmark: _Toc22654][bookmark: _Toc28681][bookmark: _Toc18182]8.3.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定
[bookmark: _Toc29236]8.3.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q）
分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。本项目包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物（三废）、火灾和爆炸伴生/次生物等。本企业危险物质数量与临界量比值（Q）为0.593。
表8.3-2  危险物质数量与临界量比值（Q）
	单元名称
	危险物质名称
	CAS号
	包装方式
	最大存在总量/在线量
	临界量
Qn/t
	Q值

	
	
	
	
	qn/t
	
	

	危险化学品库
	亚硝基铁氰化钾
	/
	20kg/桶
	0.3
	100
	0.003

	
	五水硫酸铜
	7758-99-8
	20kg/桶
	0.225
	100
	0.00225

	
	碳酸氢钠
	144-55-8
	20kg/桶
	0.125
	100
	0.00125

	
	冰醋酸
	64-19-7
	25L/桶
	0.026
	100
	0.00026

	
	丙酮
	67-64-1
	25L/桶
	3
	10
	0.3

	
	乙醚
	60-29-7
	25L/桶
	0.17
	10
	0.017

	
	乙酸乙酯
	141-78-6
	20kg/桶
	0.2
	10
	0.02

	
	二氯甲烷
	75-09-02
	25L/桶
	1
	10
	0.1

	
	乙腈
	75-05-08
	20kg/桶
	0.08
	10
	0.008

	
	异丙醇
	67-63-0
	25L/桶
	0.35
	10
	0.035

	地下酒精罐区
	乙醇
	64-17-5
	8m3储罐
	8
	100
	0.08

	质保大楼
	甲醇
	67-56-1
	5L/桶
	0.073
	10
	0.0073

	
	乙腈
	75-05-08
	5L/桶
	0.076
	10
	0.0076

	
	异丙醇
	67-63-0
	500mL/瓶
	0.0000036
	10
	0.00000036

	
	苯胺
	62-53-3
	500mL/瓶
	0.00051
	5
	0.000102

	
	氨水
	1336-21-6
	500mL/瓶
	0.0002
	10
	0.00002

	
	甲酸
	64-18-6
	500mL/瓶
	0.0000001
	10
	0.00000001

	
	氢氟酸
	7664-39-3
	500mL/瓶
	0.00005
	1
	0.00005

	
	硝酸
	7697-37-2
	500mL/瓶
	0.00017
	7.5
	0.0000227

	
	乙醛
	75-07-0
	100mL/瓶
	0.0000006
	10
	0.00000006

	
	乙酸乙酯
	141-78-6
	500mL/瓶
	0.0001
	10
	0.00001

	
	2-氯乙醇
	107-07-3
	500mL/瓶
	0.000001
	5
	0.0000002

	
	二甲苯
	1330-20-7
	500mL/瓶
	0.000001
	10
	0.0000001

	
	二氯甲烷
	75-09-02
	500mL/瓶
	0.0001
	10
	0.00001

	
	环氧乙烷
	75-21-08
	500mL/瓶
	0.000001
	7.5
	0.00000013

	
	环氧丙烷
	75-56-9
	500mL/瓶
	0.000001
	10
	0.0000001

	
	甲苯
	108-88-3
	500mL/瓶
	0.0001
	10
	0.00001

	
	三氯乙烯
	79-01-6
	500mL/瓶
	0.000024
	10
	0.0000024

	
	磷酸
	7664-38-2
	500mL/瓶
	0.00047
	10
	0.000047

	
	甲基叔丁基醚
	1634-04-4
	500mL/瓶
	0.0003
	10
	0.00003

	
	硫酸
	8014-95-7
	500mL/瓶
	0.0027
	5
	0.00054

	
	三氯甲烷
	67-66-3
	500mL/瓶
	0.00075
	10
	0.000075

	
	盐酸
	7647-01-0
	500mL/瓶
	0.00305
	7.5
	0.00040667

	
	石油醚
	8032-32-4
	500mL/瓶
	0.000053
	10
	0.0000053

	
	丁酮
	78-93-3
	500mL/瓶
	0.000033
	10
	0.0000033

	
	硫酸镍铵
	15699-18-0
	500mL/瓶
	0.000042
	0.25
	0.000168

	
	对苯醌
	106-51-4
	500mL/瓶
	0.000016
	1
	0.000016

	
	萘
	91-20-3
	50mL/瓶
	0.00000008
	5
	0.00000002

	
	苯甲醛
	100-52-7
	50mL/瓶
	0.0000002
	10
	0.00000002

	
	苯酚（酚）
	108-95-2
	500mL/瓶
	0.000042
	5
	0.0000084

	
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	500mL/瓶
	0.0001
	7.5
	0.000013

	危废仓库
	危险废物
（有机废液）
	/
	危废暂存间
	1
	100
	0.01

	项目Q值 Σ
	0.593


8.3.2 环境风险评价工作等级划分
本项目Q值为0.593，属于Q＜1，风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可简单分析。
项目环境风险评价工作等级划分见表8.3-3。
表8.3-3    项目环境风险评价工作等级划分一览表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
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风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
8.4.1 物质危险性识别
物质风险识别范围：企业生产过程中所涉及到的所有物质，即包括原辅材料、中间产品、产品、副产品。环境风险物质不论数量有多少，均为环境风险源，其量越大，则环境风险越大。最具典型和易发的潜在的环境风险事件为这些物质在生产、储存过程中发生泄漏，导致人员伤亡、设备损害和环境污染。
根据《危险化学品名录》（2015版），本企业涉及的危险化学品为亚硝基铁氰化钾、五水硫酸铜、碳酸氢钠、冰醋酸、丙酮、乙醚、甲醇、乙醇、乙腈、异丙醇、苯胺、 氨水、甲酸、氢氟酸、硝酸、乙醛、乙酸乙酯、丙酮、2-氯乙醇、二甲苯、二氯甲烷、 环氧乙烷、环氧丙烷、甲苯、三氯乙烯、磷酸、甲基叔丁基醚、硫酸、三氯甲烷、盐  酸、石油醚、丁酮、1，2-二氯乙烷、硫酸镍铵、对苯醌、萘、苯甲醛和苯酚（酚）。
8.4.2 生产系统危险性识别
1、生产设施风险分析
根据项目生产运行中各装置重要生产设备，根据其物料及其数量、工艺参数等因素和物料危险性的分析，识别出装置的危险性。
本项目生产装置均为常温、常压生产，生产设施风险主要为车间反应釜物料泄漏，泄漏液体经生产车间内地漏设施汇入厂区内污水处理站内，处理达标后排放。
2、储运过程风险分析
储运过程中潜在的危险性识别详见下表8.4-1。
表8.4-1  储运系统危险性识别一览表
	序号
	装置/设备名称
	潜在风险事故
	产生事故模式
	环境影响

	1
	车间物料输送管道
	阀门、法兰以及管道破裂、泄漏
	物料泄漏、并引发火灾
	对大气或地下水、土壤产生影响

	2
	乙醇储罐
	阀门、管道泄漏；储罐破裂、突爆
	
	对大气或地下水、土壤产生影响

	3
	运输车辆
	阀门、管道泄漏
	
	对沿途居民等敏感目标产生不良影响

	
	
	车辆交通事故
	
	


3、环保设施风险识别
本项目涉及的环保设施主要为污水处理设施。
本项目污水处理设施出现故障时，企业通过采取有效的应急措施，能够将影响控制在厂区内，不会对区域环境带来不利影响。
8.4.3 影响途径分析
1、危险物质泄漏
这类事故通常的起因是设备（包括管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误、仪表失灵等，使易燃或可燃物料泄漏，弥散在空气中，此时的直接危险是有毒物质的扩散对周围环境的污染。
事故发生后，通常采取切断泄漏源、切断火源，隔离泄漏场所的措施，通过适当方式合理通风，加速有害物质的扩散，降低泄漏点的浓度，避免引起爆炸。
对泄漏点附近的下水道、边沟等限制性空间应采取覆盖或用吸收剂吸收等措施，防止泄漏的物料进入引发连锁性爆炸。
2、火灾爆炸次生/伴生污染
可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，物质燃烧在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。
此时，应对相关装置紧急停车，尽可能倒空上、下游物料。在积极救火的同时，对周围装置及设施进行降温保护。这一过程中将有燃烧烟气的伴生污染和消防污水的次生污染发生。其中，消防废水中可能含有大量的物料和使用的化学药剂，并可能含有毒有害物料。如果该废水经雨水排放系统排放，存在水体污染的风险。
根据泄漏物的性质可以在泄漏点附近采用喷雾状水或中和液进行稀释、溶解的措施，降低空气中泄漏物的浓度，避免发生爆炸。喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，引出次生污染物—废水，对这类废水应注意收集至污水系统，避免造成对地表水、地下水或土壤的污染。
[bookmark: _Toc118184907]8.5 环境风险分析
8.5.1 大气环境
为避免有机废气直接排放对环境造成污染，在废气处理装置发生故障的情况下，各生产装置随即停止生产，这样情况下能够保证工艺废气达标排放，不会对周边环境造成不利影响。
当发生液体物料泄漏风险事故期间，泄漏将会对现场及附近暴露人员造成急性中毒危害。事故发生后，在泄漏源得到控制前挥发的有机气体对下风向近距离污染严重，随着事故源得到控制，有机气体扩散时间的延长，其不断向下风向扩散，污染范围也不断扩大，污染物浓度也随之下降，对周边环境的影响也逐渐消失。
事故发生后，建设单位应立即采取应急防治措施，一方面采取堵漏措施组织液体物质继续泄漏，二是对围堰内泄漏的物料进行处理，防止有机废气继续产生，有利于降低有机废气的影响。同时对下风向居民及职工进行疏散，及时转移至上风向。评价要求转移过程应采用管道转移，并对事故池进行防腐防渗处理，防止物料由事故池底部泄漏对区域水环境造成影响。
本项目若发生火灾事故时，排放的废气主要为碳氧化合物，如一氧化碳、二氧化碳等，同时火灾还可能引燃周围的各种材料。发生火灾爆炸事故挥发至大气中未完全燃烧危险物质甚微，对大气环境不会产生明显影响。
8.5.2 地表水环境
本项目厂区排水采用雨污分流的原则，正常工况下产生的工艺废水等进入污水处理设施处理达标后排入园区污水管网。非正常工况下，生产负荷波动带来的排水变化量可直接排入污水处理站处理，污水处理站设有调节水池，正常运转状态下处理能力能够达到生产负荷波动的最大排水量。
本项目新增产品在投入运营生产前，企业将完成风险防控措施的整改，对厂区内存在的水环境风险建立了事故水三级防控体系，针对事故情况下的泄漏液体物料及火灾扑救中的消防废水、污染雨水等事故废水拟采取了以下控制、收集及储存措施：
1、生产、使用水体环境危害物质的工艺装置界区周围将设有地沟围堰，以确保事故本身及处置过程中受污染排水的收集；酒精地下储罐四周按现行规范设置了防火堤及地下围堰、防渗池。
2、发生消防事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防排水、事故污水首先收集进入收集沟内，然后进入事故池；事故池容积约1000m3，兼做消防废水收集池。
3、事故处理完毕后事故池废水，通过提升泵排入污水处理站进行处理；厂区雨水排放口拟设置雨水收集池、监控装置，并与外环境相连位置拟设置截止阀，发生事故后及时切断雨水排放途径，确保事故废水、消防废水不排入场外。
通过事故废水防控体系的建立，从源头上切断事故废水进入外部地表水体的途径，不会对外环境产生影响。因此本次风险评价对地表水不进行预测分析。
8.5.3 地下水环境
本项目厂界内除了绿化用地以外，其它全部都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本工程发生物料泄漏时对厂界内的土壤与地下水影响有限，事故后及时控制基本不会对厂界内的地下水造成严重污染。
[bookmark: _Toc118184908]8.6 环境风险防范措施及应急要求
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
8.6.1 厂区布局安全防范措施
针对本项目存在火灾爆炸风险的特点，企业建设过程中已考虑了下列安全防范措施，以避免事故的发生。
1）设计中严格执行了国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。
2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。
3）采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置了必要的安全卫生设施。
4）仓库和生产车间配备了防火器材，严禁与易燃易爆品混存。
5）按区域分类有关规范在厂房内划分了危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。
6）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。
8.6.2 物质储存安全防范措施
针对风险比较大的二氯甲烷、异丙醇等储存，建议采取以下措施：
1、储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。
2、应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。
3、运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。
4、严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。装运乙醚的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。
8.6.3 事故应急池
本评价事故应急池容积的计算参照中石化建标[2006]43号《水体污染防控紧急措施设计导则》中7.2的计算公式。
1、事故储存设施总有效容积：
V总=（V1+ V2-V3）max + V4+ V5
注：（V1+ V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V1——收集系统范围内发生事故的一个反应釜（罐）组或一套装置的物料量。注：储存相同物料的反应釜（罐）组按一个最大反应釜（罐）计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间反应釜（罐）计；
V2——发生事故的反应釜（罐）或装置的消防水量，m3；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
V5=10qF
式中：q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；
各参数计算方法如下：
V1：企业生产车间内各反应釜中单体最大容积为1.2m3；
V2：消防水量：按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.2.2规定，工厂基地面积≤100ha，附近居住人数＜1.5万人时，同一时间内的火灾次数按1次考虑，消防水量按需水量最大的一座建筑物（或堆场、储罐）计算。
本评价按照生产区1处着火计算，设计消防水流量40L/s，厂区火灾延续时间不小于15min，则消防废水量为36m3。
V3：本项不考虑。
V4：本项不考虑。
V5：本项不考虑。
综上计算结果分析得，项目应建应急事故池容积：
V总=1.2+36=37.2m3
2、考虑超高因素，建议厂区应急事故池容积为37.2m3。
本项目厂区已设置1000m3事故应急池，可满足本项目发生事故状态下产生的废水。
8.6.4 建立健全的安全环境管理制度
1、建立建全安全管理机构，配备专职和兼职安全管理人员。主要负责人、安全管理人员必须获得安全生产监督管理局行政主管部门颁发的培训合格证书。
2、特种作业人员（电工、压力容器操作人员等）持特种作业操作证上岗。
3、制订完善的安全管理制度
（1）安全教育制度；
（2）安全检查制度；
（3）检修动火管理制度；
（4）劳动保护用品管理制度；
（5）特种设备安全管理制度等。
4、索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，并在作业场所制作和张贴作业场所安全标签，并将安全技术说明书、安全标签和作业场所安全标签的内容作为职工安全培训的重要内容。
8.6.5 突发环境事件应急预案
1、《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107号），本项目建成后，应对现有的《突发环境事件应急预案》进行修订，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环保部环发[2015]4号）进行备案。
2、本项目突发环境事件应急预案修订按《企业突发环境事件应急预案编制指南》进行。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表8.6-1和表8.6-2。
表8.6-1   应急预案内容一览表
	项   目
	内容及要求

	应急计划区
	危险目标：生产车间，环境保护目标：厂区周边居民

	应急组织机构、人员
	实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

	应急救援保障
	应急设施、设备与器材等

	报警、通信联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法

	应急环境监测、抢险、
救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	应急检测、防护措施、
清除泄漏措施和器材
	事故现场、仓库邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

	人员紧急撤离、疏散，应急
剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	事故应急救援关闭
程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施、制定有关的环境恢复措施、组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价

	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


表8.6-2    应急救援队伍的主要组成与职责一览表
	组成
	主要职责

	厂长
	负责对事故的处理指挥，应按其分工、组织和指挥断气、断电、灭火和报警，待事故得以控制后隔离和保护现场

	操作工、
维修工
	负责切断泄漏源，根据管道流程负责关闭总进液阀

	电工
	负责切断电源，含动力电及照明电，爆炸或泄漏事故，应迅速果断

	生产人员
	当发生泄漏燃烧事故时，应迅速使用灭火器具进行灭火，如火苗难以扑灭，立即进行电话报警；当发生爆炸或泄漏事故时，负责隔离现场及警卫

	其余人员
	参加警卫和确保环境风险事故应急处置设备（装置）及时到位


3、企业在突发环境事件事态较严重需要启动外部应急预案时，常德市汉寿县产业开发区突发环境事件应急指挥部介入处置工作。
（1）组织营救和救治受伤人员，疏散、撤离遭受污染威胁的人员。
（2）迅速消除、控制或者安全转移污染危险源，尽快中止污染源扩散；及时发布污染物扩散可能影响的区域和重要基础设施等信息；封闭、隔离或者限制使用有关场所和生产设备，防止发生突发环境污染次生、衍生和耦合事件。
（3）环境应急监测机构迅速进入现场进行环境应急监测，确定现场污染物的种类、数量、浓度和污染物扩散范围，划定污染区域，并及时向县或县以上应急指挥部提供监测数据和污染趋势评估意见。
（4）启用应急物资和设备，提供生活必需品、临时避难场所，尽力抢修被污染或损害的供水、供气、供电、通信、交通等基础设施。
（5）环境应急指挥部及时将一般以上突发环境事件预警信息报告常德市生态环境局和常德市人民政府有关部门。
[bookmark: _Toc118184909]8.7 环境风险评价结论
根据工程特点，识别项目环境风险类型主要表现为风险物质、生产装置泄漏导致对周围环境造成影响，但发生环境风险事故的概率较低，在落实好环境风险防范措施的前提下，本项目环境风险可防可控，环境风险可控制在可接受水平范围内。
项目环境风险简单分析内容表见表8.7-1。
表8.7-1 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	右美原料药车间建设项目

	建设地点
	（湖南）省
	（常德）市
	（/）区
	（汉寿）县
	汉寿高新技术产业开发区

	地理坐标
	经度
	111.955919
	纬度
	28.777968

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：地下储罐区乙醇、综合仓库（二氯甲烷、异丙醇等）、质保大楼试剂贮藏室检验试剂

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	车间反应釜物料泄漏风险、污水处理站废水事故风险。

	风险防范措施要求
	仓库和生产车间配备了防火器材，严禁与易燃易爆品混存；定期检查反应釜、污水处理站设置在线监控设施；废气处理装置需定期安排专人检查，发现问题，及时上报车间负责人。




[bookmark: _Toc118184910]9. 污染防治措施可行性分析
[bookmark: _Toc118184911]9.1废气处理措施可行性分析
（1）无组织排放废气
本项目对有条件进行收集的废气，均进行了收集。生产装置从工程设计上，生产过程中的工艺废气采取相应收集处理措施；从设备和控制水平上，拟建项目均选用具有良好的密封性能的设备，生产过程使用的输料泵均尽量选用无泄漏泵，减少了由设备“跑冒滴漏”产生的无组织废气。
为进一步降低无组织废气的排放，建议对对泵、阀门、开口阀、法兰、其他密封设备参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行泄漏监测与控制，一旦发现泄漏，应及时维修，并做好记录修复时间，并保存相关记录。
（2）生产工艺有组织废气
本项目拟在原料药车间内配备1 套废气收集系统，有机废气经废气收集管道收集后送至废气处理装置处理，通过15m 排气筒高空排放。废气处理装置处理工艺为“活性炭吸附装置-喷淋”。风量为5000m3/h，排气筒高度15m，内径0.5m。根据工程分析可知，活性炭吸附装置的处理效率按35%计，喷淋装置处理效率保守按80%计，则有机废气处理效率为87%。TVOC排放浓度为37.7mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1 排放标准限值（VOCs≤150mg/m3）要求。
（3）危险废物暂存间废气
根据工程分析可知，危险废物暂存间废气主要为现有工程危险废物暂存间储存的含挥发性的危险废物、本项目产生的废溶剂等，主要污染物为VOCs。VOCs产生量为0.0075t/a，0.001kg/h，项目危险废物暂存间密闭，在库房上方设置收集管道，通过引风机（1000m3/h）负压收集，收集后废气通过活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒高空排放，排放浓度约0.02mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1中的排放标准限值（VOCs≤150mg/m3）。
[bookmark: _Toc113443058][bookmark: _Toc118184912]9.2 废水处理措施可行性分析
由工程分析可知，本项目废水主要为工艺废水、设备及地面清洗废水、水环真空泵排放水。废水统一进入建设单位自建的一套污水处理站进行预处理后经厂区总排口排入太子庙污水处理厂处理，本项目废水排放量为512.084m3/a（即5.12m3/d）。
生产区污水处理站处理工艺如下图9.2-1。
[image: C:\Users\admin\Documents\WeChat Files\dhuwangxing\FileStorage\Temp\1664440400411.png]
图9.2-1  生产区污水处理站废水处理工艺流程图
污水处理站工艺简述：
（1）调节池：主要作用是调节水质和水量，特别注意头孢废水进入该池前应将废水中的PH值调节到l1，使头孢失活以免杀死后续生物处理中的微生物。
（2）UASB：厌氧生物处理是利用厌氧微生物在无氧的条件下将有机物转化为CH4、CO2和H2O（即沼气）。本方案采用中温厌氧消化，通过该处理工段可去除污水中60%以上有机物，同时所降解的有机物在厌氧细菌（产酸和产甲烷菌）的作用下转化为沼气。沼气中CH4含量在65%左右。沼气通过收集，进入水封罐后作燃料，或者排空，不会对周围环境带来影响。
（3）生物接触氧化池：由于污水中的有机物浓度较高，经过UASB处理后废水不能达标排放，需作进一步的处理，本工程拟采用生物接触氧化工艺作为好氧生化处理工艺。生物接触氧化池中设置填料，填料淹没在污水中，填料上长满生物膜，污水与生物膜接触过程中,水中有机物被微生物吸附、氧化分解和转化为新的生物膜,同时可将废水中的部分氨氮和总磷去除。
（4）好氧污泥回流沉淀池：此沉淀池是活性污泥系统的重要组成部分,其作用主要是使污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
此沉淀池的回流污泥管路设置两条，一条回流至生物接触氧化池，保证生物接触氧化池的污泥浓度保持在一定水平；另一条剩余污泥抽送至污泥浓缩池。
（5）混凝池及混凝沉淀池：由于好氧出水的悬浮物较和色度较高。通过投加药剂，对废水进行混凝处理，可以有效的去除部分有机物、色度及总磷，改善出水效果。沉淀池的主要作用是对慢混池出水进行沉淀，进行固液分离，上清液进行排放；沉淀的污泥输送到污泥浓缩池。定期将污泥浓缩池中的污泥抽送至叠螺机处理，污泥经脱水后外运，叠螺机出水流入调节池。
根据湖南诚清环保科技有限公司提供的污水处理站环保设计资料，污水处理站对各污染物综合去除效率为COD：90%、BOD5：90%、SS：80%、NH3-N：60%，项目生产废水经自建污水处理站预处理后，项目综合废水各污染物排放浓度均满足太子庙污水处理厂进水水质要求。综上，项目生产废水处理工艺可行。
根据调查，太子庙污水处理厂剩余处理容量为3000t/d，本项目新增产品废水量5.12t/d，仅仅占污水处理厂剩余负荷的0.2%，同时污水处理站总排口水质又能满足太子庙污水处理厂进水水质要求，也在太子庙污水处理厂纳污范围内。
根据2020年12月13日，生态环境部下发的《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体﹝2020﹞71号）文件要求如下：
1. 是按照国家有关规定对工业污水进行预处理，相关标准规定的第一类污染物及其他有毒有害污染物，应在车间或车间处理设施排放口处理达标；其他污染物达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
2、依法按照相关技术规范开展自行监测并主动公开污染物排放信息，自觉接受监督。 属于水环境重点排污单位的，还须依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门、运营单位共享数据。
3、新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。
本项目属于康普药业股份有限公司改扩建项目，不属于环水体﹝2020﹞71号文件内的新建原料药制造企业，新增项目废水污染物不涉及一类污染物及有毒有害污染物，现有项目废水涉及有毒有害污染物总铜，其对总铜废水在车间外进行预处理达到相关标准后，进入综合废水处理系统，同时污水处理站也已经建设废水在线监测设备，与常德市生态环境局已经联网。
综上，项目废水可依托太子庙污水处理厂处理，同时与生态环境部下发的《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体﹝2020﹞71号）文件要求不相冲突，因此措施可行。
[bookmark: _Toc113443059][bookmark: _Toc118184913]9.3 噪声防治措施可行性分析
项目噪声主要来源于各类生产设备和泵产生的机械噪声，噪声源强在75-85dB（A）之间。其噪声治理措施包括：
1、选用环保低噪型设备，合理布置各生产设备，且高噪声设备应作基础减振等防治措施，从源头上控制噪声污染；
2、合理安排生产作业时间，夜间不进行生产；
3、加强生产管理：①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防治人为噪声；③对于厂区流动声源（叉车等），要强化用车管理制度，规范操作手法，最大限度减少流动噪声源。
通过采取上述减振、隔声等噪声治理措施，可有效降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。根据噪声预测结果，采取上述噪声治理措施是可行的。
[bookmark: _Toc113443060][bookmark: _Toc118184914]9.4 固体废物处理措施可行性分析
（1）危险废物处理措施可行性分析
本项目危险废物拟依托现有工程危险固体废物暂存间，面积85m2，定期委托湖南翰洋环保科技有限公司处理，措施可行。
危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《 危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染，其具体要求如下表9.4-1。
表9.4-1 危险废物暂存间建设及管理要求一览表
	序号
	要求

	1.一般要求
	1.1 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施。
1.2 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。
1.3 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。
1.4 除1.3规定外，必须将危险废物装入容器内。有机废液、废气冷凝液，应贮存在专用密封桶装中；精馏残渣、工艺滤渣、废水处理污泥、废活性炭用专用密封桶或专用密封袋装暂存。
1.5 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
1.6 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。
1.7 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。
1.8 医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。
1.9 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。
1.10 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。
1.11运输危险废物的车辆均要采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施。
1.12危险废物暂存间设有机废气收集装置，无组织排放废气导入废气处理系统处理后达标排放。

	危险废物贮存容器
	2.1 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
2.2 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
2.3 装载危险废物的容器必须完好无损。
2.4 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
2.5 液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

	危险废物贮存设施的选址与设计原则
	3.1 危险废物集中贮存设施的选址
3.1.1 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。
3.1.2 设施底部必须高于地下水最高水位。
3.1.3应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。
3.1.4 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。
3.1.5 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。
3.1.6 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。
3.1.7 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足3.3.1款要求。
3.2 危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则
3.2.1 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
3.2.2 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
3.2.3 设施内要有安全照明设施和观察窗口。
3.2.4 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
3.2.5 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
3.2.6 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
3.3 危险废物的堆放
3.3.1 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
3.3.2 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
3.3.3 衬里放在一个基础或底座上。
3.3.4 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。
3.3.5 衬里材料与堆放危险废物相容。
3.3.6 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
3.3.7 应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。
3.3.8 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。
3.3.9 危险废物堆要防风、防雨、防晒。
3.3.10 产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。
3.3.11 不相容的危险废物不能堆放在一起。
3.3.12 总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
3.4设计建设径流疏导系统和雨水收集池。

	危险废物贮存设施的运行与管理
	4.1 从事危险废物贮存的单位，必须得到湖南翰洋环保科技有限公司出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。
4.2 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。
4.3 不得接收未粘贴符合1.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。
4.4 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。
4.5 每个堆间应留有搬运通道。
4.6 不得将不相容的废物混合或合并存放。
4.7 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
4.8 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
4.9 泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。

	危险废物贮存设施的安全防护与监测
	5.1 安全防护
5.1.1 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。
5.1.2 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。
5.1.3 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
5.1.4 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
5.2 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。
5.3 危险废物的暂存做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏)，严格做到防渗和渗漏收集措施

	危险废物贮存设施的关闭 
	6.1 危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。
6.2 危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。
6.3 无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。
6.4 监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。


本项目危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表9.4-2。
表9..4-2 本项目危险废物储存情况一览表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别及代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危险废物暂存间
	废乙醇
	危废编号HW06，900-402-06
	厂区南侧
	85m2
	桶装
	2t
	30d

	2
	
	废二氯甲烷
	危废编号HW06，900-401-06
	
	
	桶装
	2t
	30d

	3
	
	废乙腈
	危废编号HW06，900-402-06
	
	
	桶装
	2t
	30d

	4
	
	废异丙醇
	危废编号HW06，900-402-06
	
	
	桶装
	2t
	30d

	5
	
	废乙酸乙酯
	危废编号HW06，900-402-06
	
	
	桶装
	2t
	30d

	6
	
	滤渣
	危废编号HW02，271-004-02
	
	
	桶装
	2t
	30d

	7
	
	沾染化学品废弃包装材料
	危废编号HW49，900-041-49
	
	
	高密度聚乙烯袋
	2t
	30d


（2）一般固体废物处理可行性分析
建设生活垃圾暂存设施收集产生的生活垃圾，交由环卫部门统一外运处理。措施可行。
[bookmark: _Toc113443061][bookmark: _Toc118184915]9.5 地下水防治措施分析
（1）防渗方案及设计
根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区，具体详见表9.5-1。
表9.5-1  厂区地下水污染防治区划分一览表
	分类
	污染防治区域
	面积（m2）

	非污染防治区
	宿舍楼、食堂、招待所、配电房、办公楼、警务室、综合楼
	6699

	一般污染防治区
	锅炉房
	100

	重点污染防治区
	固体制剂车间、小容量注射剂车间、原料药车间、综合仓库、头孢菌素车间、成品仓库、酒精罐区、水针车间、生化提取车间、污水处理站、质保大楼、危险化学品库
	28414


非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括宿舍楼、食堂、招待所、配电房、办公楼、警务室、综合楼等，这些区域只需对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s，即可达到防渗的目的。
一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现或处理的区域。主要包括锅炉房等。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），一般污染防渗区防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。主要包括固体制剂车间、小容量注射剂车间、原料药车间、综合仓库、头孢菌素车间、成品仓库、酒精罐区、水针车间、生化提取车间、污水处理站、质保大楼等。
重点防治区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6 m，渗透系统小于等于10-7cm/s，或3 mm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12cm/s防渗层的渗透率，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。
（2）主动防渗漏措施
1）工艺装置及管道设计
将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。在操作或检修过程中，有可能被油品、腐蚀性介质的区域，应设围堰。地面低点应设排水沟或地漏。对于储存、输送腐蚀性化学物料的区域设置围堰，围堰内的有效容积不应小于一个最大罐的容积，围围堤的地面应用耐腐蚀性材料铺砌。室外布置的酸碱或其他化学药剂等腐蚀性介质的泵区应设置围堰，所排污染介质接至含酸、含碱系统。
对于机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至排放系统。对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线，排液阀门采用双阀，设备及管道放出的各种含有有毒有害介质液体，应设置专门的废液收集系统加以收集，不任意排放。
2）设备装有有毒有害介质的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密闭等级，必要时采用焊接连接。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。
所有转动设备进行有效的设计，尽可能防止有害介质（如重油、系统中的润滑油等）泄漏。对输送有毒有害介质的泵选用无密封泵（磁力泵、屏蔽泵等）。所有输送工艺物料的离心泵及回转泵采用机械密封，对输送重组分介质的离心泵及回转泵，提高密封等级（如增加停车密封、干气密封或采用串联密封等措施）。所有转动设备均提供液盆式底座，并能将集液全部收集并集中排放。
3）污水/雨水收排及处理系统
输送污水压力管道尽量采用地上敷设，重力收集管道宜采用地埋敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。
（3）日常管理措施
1）定制全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。
2）加强管理，杜绝超设计生产。
3）加强对所有管道、储罐和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、滴、漏现象。一旦发现有污染物泄漏或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。
4）做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。
（4）地下水环境跟踪监测与管理
为了及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），结合评价区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。
①、地下水监测原则
1）重点防渗区加密监测原则；
2）以浅层地下水监测为主的原则；
3）上、下游同步对比监测原则；
4）水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。工厂安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测。
②、监测计划如下：
1）监测频率：1次/季度。
监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铜、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。
2）监测单位：外委第三方监测单位。
3）监测井布置
依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合评价区水文地质条件，共设置三个监测井。在废水处理装置北侧、厂区危险化学品南侧、场区内部分别布置一个监测井。
目前，企业场区已建设一口地下水井可作为地下水跟踪监测井，其他两口需在后期进行建设，监测井尽量靠近污染源。每季度监测一次，发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
③、监测数据管理
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂区安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
综上所述，项目采用本环评提出的地下水污染防治措施后，可以将本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

[bookmark: _Toc118184916]10. 总量控制
[bookmark: _Toc118184917]10.1总量控制的目的
[bookmark: _Toc487104707][bookmark: _Toc488754343]总量控制是我国环境保护的一项重要的制度和政策，同时又是环境管理的发展方向，是控制环境污染，实现经济与环境的协调和可持续发展的重要手段。任何项目运行期间污染物排放都不得超过项目地区规定的排污总量指标。其排污总量额度需在项目地区内解决，确保项目地区的污染物排放总量控制在上级环保部门所分配的总量指标之内。因此本次评价总量控制分析旨在确保本项目污染物排放达到规定的标准，满足环保部门下达的总量控制指标要求。
[bookmark: _Toc28413][bookmark: _Toc99417188][bookmark: _Toc118184918]10.2 总量控制的原则和控制因子
以本工程运行最终排入环境的污染物种类与数量为基础，以排污可能影响的固体废物、环境空气等环境要素的区域为主要对象，根据工程特点和环境特点确定实施总量控制的主要污染物。进而采取有效的措施，确保工程投产后污染排放达到规定的标准，实现主要污染物排放量达到环保部门要求的总量控制目标。
按照生态环境部和湖南省生态环境厅的要求，“十四五”期间国家实行主要污染物总量控制的指标有5 项，其中气态污染物3 项（VOCs、SO2、NOx），水污染物2 项（COD、NH3-N）。
[bookmark: _Toc28190][bookmark: _Toc487104708][bookmark: _Toc488754344][bookmark: _Toc99417189][bookmark: _Toc118184919]10.3 总量控制指标
1、总量控制因子
根据国家规定的污染物排放总量控制指标，结合本项目的排污特点、外环境功能和环境质量要求，确定排污总量控制因子，水污染物总量控制因子为COD、NH3-N。
2、总量控制因子排放计算
项目废水总排放量为512.084m3/a，CODCr、NH3-N排放标准按汉寿高新区污水处理厂出水标准计算，污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB15915-2002）一级A标准计算，CODCr、氨氮标准为50mg/L、5mg/L，经过计算，项目排放废水CODCr达标排放量为512.084m3/a×50mg/L×10-6=0.03t/a，NH3-N达标排放量为512.084m3/a×5mg/L×10-6=0.01t/a。
本项目VOCs 主要来自工艺有机废气，有组织VOCs 排放量为0.0248t/a。
现有工程、拟建工程总量控制建议指标见表10-1。
表10-1 总量控制建议指标  单位：t/a
	总量控制因子
类别
	CODcr
	NH3-N
	SO2
	NOX
	VOCS

	拟建项目所需总量(t/a)
	0.03
	0.01
	0
	0
	0.03

	现有工程核定总量(t/a)
	2.25
	0.106
	0.023
	0.303
	1.092

	现有工程+本项目(t/a)
	2.28
	0.116
	0.023
	0.303
	1.122

	现有工程分配的总量
	7.22
	0.22
	25.37
	1.6
	/

	需购买总量
	0
	0
	0
	0
	/


项目总量控制指标以常德市生态环境局、常德市生态环境局汉寿分局核定的总量指标为准。
根据《大气污染防治行动计划》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020 年)》以及《湖南省VOCS 污染防治三年实施方案》，本项目排放的挥发性有机物需实行污染物排放减量替代，新建项目实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目所在区域为环境空气达标区，因此VOCs 排放采取等量削减替代，等量削减替代来源详见附件。

[bookmark: _Toc19452][bookmark: _Toc99417190][bookmark: _Toc118184920]11. 环境经济损益分析
[bookmark: _Toc530402704][bookmark: _Toc170524599][bookmark: _Toc175049420][bookmark: _Toc170484634][bookmark: _Toc10382][bookmark: _Toc531688898][bookmark: _Toc469431448][bookmark: _Toc530402530][bookmark: _Toc469471056][bookmark: _Toc99417191][bookmark: _Toc118184921]11.1 社会效益分析
项目建成投产后，项目的建设需要员工的加入，增加了就业机会，可解决当地一部分人员的就业问题。解决了盐酸右美托咪定资源紧缺问题，降低产品生产成本，降低药品价格，造福于民。
综上所述，本项目具有较好的社会效益。
[bookmark: _Toc525455672][bookmark: _Toc16377][bookmark: _Toc113443068][bookmark: _Toc118184922]11.2 经济效益分析
本项目总投资500万元，可增加税收，促进当地经济发展，同时带动就业，具有较好的经济效益。
[bookmark: _Toc99417193][bookmark: _Toc113443069][bookmark: _Toc118184923]11.3 环境效益分析
11.3.1 环保投资估算
本项目总投资500万元，其中环保投资25万元，占投资总额的5%。主要环保投资见表11.3-1。
表11.3-1 工程环保投资估算表
	序号
	要素
	项目名称
	投资额（万元）

	1
	废水
	污水排放管网、废水在线监测装置
	/

	2
	
	污水处理站（120m3/d）、化粪池（依托现有工程）、1m3废水收集池（原料车间外）
	/

	3
	噪声
	综合隔声消声减震措施
	20

	4
	固废
	生活垃圾收集装置
	/

	5
	
	依托现有工程危险废物暂存间（85m2）
	/

	6
	
	危险废物处理
	5

	7
	地下水
	事故应急池容积为1000m3
	/

	8
	环境风险
	地下水监测井
	/

	合计
	
	25



11.3.2 环境效益分析
项目采取的废水、废气、噪声等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。拟建项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：
（1）废水处理环境效益：废水经厂区内污水处理站处理，然后经园区内污水管网进入太子庙污水处理厂。
（2）废气治理环境效益：拟建项目采用了较为完善可靠的废气治理措施，可大量的减少污染物排放量，减轻区域内污染负荷。
（3）噪声治理的环境效益：采取降噪减噪措施，防治后可确保厂界噪声达标。
（4）固废处置的环境效益：拟建项目的各类固废都得到妥善的处置。
（5）绿化建设的环境效益：拟建项目在控制污染、治理污染的同时，绿化起到净化空气、降噪等作用，同时美化了厂区环境，为企业职工提供良好的厂区环境。




[bookmark: _Toc99417194][bookmark: _Toc118184924]12. 项目可行性分析
[bookmark: _Toc99417195][bookmark: _Toc118184925]12.1 产业政策符合性分析
本项目为医药制造项目，为盐酸右美托咪定生产，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“十三、医药：拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、连续反应、系统控制等技术开发与应用，基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本，原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用”，属于鼓励类。
[bookmark: _Toc118184926]12.2 选址合理性分析
项目选址于汉寿高新技术产业开发区，并且是在康普药业股份有限公司原厂区内进行建设，不新增占地，项目用地在《湖南汉寿高新技术产业园区总体规划（2011-2020）》内为二类工业用地。
综上，项目选址可行。
[bookmark: _Toc118184927]12.3 与园区规划环评及审查意见符合性分析
1、产业定位符合性
湖南汉寿高新技术产业园区产业定位为：重点打造装备制造、生物医药和精细化工三大支柱产业，积极培育电子信息（不含线路板）、新材料（半导体、保温隔热材料等）、现代物流等三大战略产业，巩固提升食品加工、轻纺加工、新型建材三大传统优势产业。
本项目属于医药制造业内的化学药品原料药制造，不属于淘汰和禁止发展的项目，不违背环境准入负面清单的原则要求，与湖南汉寿高新技术产业园区产业定位相符合。
2、用地性质符合性分析
本项目利用现有工程占地，不新增占地，项目用地性质根据《湖南汉寿高新技术产业园区总体规划》（2011-2020）（2012.09）显示为二类工业用地，符合汉寿高新技术产业园区土地利用规划要求。
3、准入条件符合性分析
湖南省生态环境厅环评批复湘环评〔2013〕146号规定，园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗、物耗高，环境污染严重，不符合产业政策的项目，严格控制高水耗、废水或废气等污染物排放量大的企业和项目入园，不得引进线路板制造、电镀、印染类项目。本项目不属于淘汰和禁止发展的项目，也不属于线路板制造、电镀、印染类项目，因此本项目与汉寿高新技术产业园区准入条件相符。
表12.3-1 园区企业准入条件一览表
	行业类别
	入园相关要求
	建议入
区方位

	装备制造
	1、鼓励发展吊车、搅拌车、载重汽车制造，机械加工、结构件生产以及汽车关键零件、发动机等产业。
2、限制生产规模不达产业政策的装备制造项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）限制类的生产规模、生产工艺及设备的项目。
3、禁止引用含有电镀、冶炼等能耗高、污染大的企业以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的生产工艺及设备的项目。
	二类工业用地

	生物制药
	1、优先发展重大传染病防治疫苗和药物、多肽、核酸、濒危稀缺药物、新型
药物制剂以及污染小、效益高的医药企业。
2、限制新开办无新药证书的药品生产企业以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中规定的各类限制性项目。
3、禁止引进使用达不到国家相关标准的生产工艺及设备以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）的规定的各类淘汰类产品及生产装置。
	二类工业用地

	精细化工
	1、优先发展环境友好型、资源节约型涂料、油漆等。
2、限制发展废旧轮胎塑料炼油、高毒、高残留以及对环境影响大的农药以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。
3、禁止引进废旧轮胎塑料炼油、沥青生产等石油化工以及致癌、高度农药等以及高污染、高能耗的化工生产企业，禁止属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的化工生产工艺及设备。
	三类工业用地

	电子信息
	1、鼓励新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、电力电子器件机电元件等）、光电子器件生产等新型电子元器件的发展，鼓励通信设备、光电产品、精密机械仪表、检测设备等光、机、电一体化等高科技项目发展。
2、限制激光视盘机、模拟CRT黑白及彩色电视机等属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。
3、禁止引进含线路板制造、电镀等高污染的电子信息项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的电子信息产业。
	一类工业用地

	新材料
	1、鼓励半导体、保温隔热材料、隔音材料、密封材料、耐磨材料的开发和生产，鼓励高性能纤维、高品质人工晶体材料及制品、高纯石英材料及制品等拥有自主知识产权的新材料研发制造。
2、限制引入污染大、能耗高的新材料生产工艺及设备的项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的生产规模、生产工艺及设备的建设项目。
3、禁止引进采用电解、冶炼等资源利用率高、能源消耗大，污染大的生产工艺及设备的项目以及涉及重金属污染的材料的生产制造项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的工艺及设备的项目。
	一类、二类工业用地

	现代物流
	1、加强公路和铁路等现代交通基础设施、配送中心及物流网络、计算机自动化及相关通讯设备等物流基础设施建设，鼓励粮油等重要商品现代化物流设施、农产品物流配送设施、药品物流配送设施以及物流公共信息平台建设，鼓励低能耗、低污染的环保物流设施建设。
2、限制产生高噪声、高水污染、大气污染的物流及配套设施的建设。
3、禁止涉及放射性、危险化学品等有毒有害物质的物流设施建设。
	物流仓储用地

	食品加工
	1、鼓励健康型大米、小麦粉及其制品的研发与生产，鼓励杂粮饮料、食用油等农产品加工生产以及粮油加工副产物的综合利用。
2、限制引进原糖加工、白酒、化学合成甜味剂、浓缩果汁等耗水项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中限制类的其它项目。
3、禁止引薯类淀粉加工等能耗高、排水量大的食品加工项目以及属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的其它项目。
	二类工业用地

	轻纺加工
	1、鼓励采用高速高新纺纱技术生产高品质纱线及高档机织、针织纺织品的项目，鼓励织布以及衣、鞋、帽等加工制造以及高档地毯、抽纱、刺绣等低污染产品生产项目。
2、限制引进采用25kg/h以下梳棉机、200钳次/分钟以下棉精梳机、5万转/分钟以下自排气流纺等《产业结构调整指导目录》（2011年本）中产能低、落后的生产设备以及生产工艺项目。
3、禁止引进含洗毛、印染等耗水、高污染的项目以及含有《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类的纺织设备及纺织工艺的项目。
	一类、二类工业用地

	新型建材
	1、鼓励新型塑料建材（塑料窗、排污管等）、轻质板材。
2、限制水泥、粘土砖、页岩砖生产以及普通浮法玻璃等建筑材料生产，以及不符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）限制类中生产规模、生产工艺及设备要求的项目。
3、禁止引进混凝土整轨、聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材等高污染的建材项目，以及不符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）淘汰类中生产规模、生产工艺及设备要求的项目。
	二类工业用地


本项目属于医药制造业内的化学药品原料药制造，位于生物医药板块，用地类型为二类工业用地，不违背环境准入负面清单的原则要求。
4、功能分区的符合性分析
本项目位于湖南汉寿高新技术产业园内，根据《汉寿高新技术产业园区控制性详细规划》（产业布局规划图），本项目属于医药制造业内的化学药品原料药制造，位于生物医药产业园，符合产业布局要求。
[bookmark: _Toc118184928]12.4 与相关法规规划符合性分析
12.4.1 与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）相符性
《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号），提出：加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。
本项目厂区现有2t/h燃气锅炉，与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）相符。
12.4.2 与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）相符性
《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）中“二、推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系”中“（六）全面强化监管执法，明确监管重点”：重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、地级以上城市建成区等区域。”
本项目各类固废分类暂存和处理，各类危险废物包装和储存满足《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求；厂区采取分区防渗，并设置地下水监控井，防止污染物进入水体和土壤。
因此，本项目污染治理措施符合土壤污染防治行动计划。
12.4.3 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013 年第 31 号公告）相符性
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013 年第 31 号公告）中指出“（六）在石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理等过程产生的含 VOCs 废气污染防治技术措施包括：
1.对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；
2.对生产装置排放的含 VOCs 工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放”
本项目在确保安全和工艺许可条件下，生产过程使用的输料泵尽量选用无泄漏泵，减少了由设备“跑冒滴漏”产生的无组织废气。
综上，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013 年第 31 号公告）相符。
12.4.4 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关内容如下：“2.严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。”“1.全面实施石化行业达标排放。石油炼制、石油化工、合成树脂等行业应严格按照排放标准要求，全面加强精细化管理，确保稳定达标排放。” “全面开展泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度·····”。
本项目在确保安全和工艺许可条件下，生产过程使用的输料泵尽量选用无泄漏泵，减少了由设备“跑冒滴漏”产生的无组织废气。此外，根据环评要求，本项目对泵、阀门、开口阀、法兰、其他密封设备将按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》进行泄漏监测与控制，一旦发现泄漏，应及时维修，并做好记录修复时间，并保存相关记录。因此，本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符。
12.4.5 与湖南省人民政府办公厅《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》符合性分析
湖南省人民政府办公厅《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）提出：引导工业项目向园区集聚，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区，严禁擅自改变土地用途和工业用地变相用于商业性房地产开发。
项目位于湖南汉寿高新技术产业园区内，该园区是经湖南省人民政府于 2013 年批准设立的省级工业集中区，因此本项目选址符合湖南省人民政府办公厅《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）要求。
12.4.6 与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析
根据《长江经济带生态环境保护规划》文件的规定，确立水资源利用上线；强化水资源总量红线约束，促进区域经济布局与结构优化调整。严格总量指标管理，严格控制高耗水行业发展。强化水功能区水质达标管理。严守生态保护红线：将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。坚守环境质量底线：建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保护和严重污染水体治理。全面推进环境污染治理。强化突发环境事故预防应对，严格管控环境风险。
本项目工艺等废水送至污水处理站进行处理，本项目外排生产废水量不大，经污水处理站处理废水排放浓度满足太子庙污水处理厂接纳要求。此外，本项目位于湖南汉寿高新技术产业园区，不属于禁止开发区域，不在生态保护红线范围内。对废气、废水均实现达标排放，固废得到妥善处置。综上，拟建项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》相符。
12.4.7 与《长江保护修复攻坚战行动计划》符合性分析
该行动计划要求优化产业结构布局。加快重污染企业搬迁改造或关闭退出，严禁污染产业、企业向长江中上游地区转移。长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。以长江干流、主要支流及重点湖库为重点，全面开展“散乱污”涉水企业综合整治，分类实施关停取缔、整合搬迁、提升改造等措施，依法淘汰涉及污染的落后产能。加强腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。2020年年底前，沿江11省市有序开展“散乱污”涉水企业排查，积极推进清理和综合整治工作。
本项目位于汉寿高新技术产业开发区，属于医药制造类项目，不属于化工，项目距离长江支流沅江约20km，项目各类污染物均得到有效治理，与长江保护修复攻坚战行动计划的相关要求相符。
12.4.8 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行）符合性分析
根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，第十八条：禁止在长江干支流(长江干流湖南段、湘江、沅江干流及洞庭湖)岸线1公里范围(指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界)内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
本项且位于汉寿高新技术产业开发区生物医药板块内，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的医药制造项目，项目距离长江支流沅江约20km，但不属于沿江1公里范围内的化工企业类别，项目建设与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》(试行)的相关要求相符。
12.4.9 与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析
2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本次评价针对清单中关于湖南汉寿高新技术产业园区的管控要求进行分析。
表12.4-1 与湖南汉寿高新技术产业园区准入清单符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目落实情况

	空间布局约束
	（1.1）进一步合理优化园区内工业布局，将气型污染相对较明显的企业布置在远离太子庙镇区以及区外居住区的位置，减轻对下风向环境敏感目标的气型污染影响。将精细化工区东侧居住用地和鸦鹊岭周边居住用地调整为二类工业用地，防止功能干扰；取消扩区范围内居民安置用地。
（1.2）在长常高速两侧设置一定距离的绿化缓冲带，对园区道路、河流两侧设置一定距离的防护绿化带，在园区与周围农田生态系统间设置缓冲带；在园区与区内外居住区、集镇区间保留和建设一定范围的隔离带，减少工业生产对商居学习环境的影响。
（1.3）严格限制高水耗、废水或废气等污染物排放量大的企业和项目入园，不得引进线路板制造、电镀、印染类项目。
	本项目位于湖南汉寿高新技术产业园内，项目属于医药制造业内的化学药品原料药制造，产生的废水、废气污染物排放量小，不属于限制引进的行业。

	污染物排放管控
	（2.1）废水：高新区排水实施雨污分流，园区污废水排入太子庙污水处理厂，污水处理厂尾水通过姚家坝撇洪渠进入向阳河；雨水以重力自流为原则，经园区雨水管网，就近排入园区内小溪、渠道，最终排入太子河、向阳河等。
（2.2）废气：
（2.2.1）进行网格化监测微型站建设，建成大气污染网格化综合监管平台，加强特征污染物和环境质量监测。
（2.2.2）对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。
（2.2.3）强化源头管控和末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、制药等行业企业VOCs 治理，确保达标排放。
（2.2.4）园区内提取类、化学合成类制药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。
（2.3）做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。
	本项目涉及生活污水、生产工艺废水，其生活污水与生产工艺废水经预处理后达到太子庙污水处理厂进水水质要求后排放至园区市政污水管网；项目废水排放执行太子庙污水处理厂进水水质要求，VOCs执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1、表3中的排放标准限值；生活垃圾由园区环卫部门处置；危险废物交由湖南翰洋环保科技有限公司处置。

	环境风险防控
	（3.1）建立健全环境风险防控体系，在许家坝撇洪渠及入清水湖小溪出园区位置设置截流设施；落实《湖南汉寿高新技术产业园区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生，增强应急处置能力。补充应急物资库。
（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案
专章，并备案。
（3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。对电子废物、报废汽车、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，按国家有关规定严格审批报废汽车拆解、废轮胎再生利用项目，引导有关企业采用先进
适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
（3.4）农用地土壤风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。
	本项目位于湖南汉寿高新技术产业园内，在现有康普药业厂区内进行生产，地块性质属于二类工业用地，不涉及农用地，厂区生产车间、相应环保处理设施按照相应的防渗要求进行了防渗处理。本项目生产过程中使用的原辅材料不构成重大风险源，但项目新增产品涉及易燃易爆的风险物质，在采取报告提出的风险防范措施前提下，本项目环境风险可控。

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：推广使用清洁能源，优化能源结构。到2020 年，单位GDP能耗达到1.8吨标煤/万元。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设区域评估工作实施方案》的通知”，尽快开展节能评估工作。
（4.2）水资源：强化水资源与环境的区域统一管理，发展节水产业，提倡循环用水和污水回收利用，构建水资源保障体系。到2020年，汉寿县水资源开发利用控制红线达到4.77亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和29.2%。
（4.3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地，到2020年，园区投资强度达到3000万元/公顷，地均税收达到400万元/公顷。
	本项目使用能源主要为电能，是清洁能源。


12.4.10 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号、《关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发〔2022〕23 号）符合性分析
根据 （环环评〔2021〕45号）、（湘环发〔2022〕23 号）通知要求：严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
本项目属于化学原料和化学制品制造业（医药制造），不属于“两高”项目，因此项目建设与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号、《关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发〔2022〕23号）。
表12.4-2 与审批原则符合性分析
	序号
	文件要求 
	本项目情况
	是否符合

	1
	项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。
	项目建设符合开发区总体规划及规划环评要求，符合相关规划、区划要求。
	符合

	2
	采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。
	清洁生产指标满足国内先进水平
	符合

	3
	强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。
	由市政自来水管网供水，通过纯化水制备，用于生产。
	符合

	4
	按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。
	按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”建设，建有完善的废水收集处理系统，经污水处理系统处理后，污染物排放能够满足太子庙污水处理厂进水水质。
	符合

	5
	优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物（VOCs）排放量较大的项目，应根据国家 VOCs 治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施， 恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求。
	密闭输送物料，对生产过程中产生的粉尘经收集后由自带的除尘设施处理后外排；污水处理站恶臭污染物采取除臭措施，满足排放标准要求。
	符合

	6
	按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）的有关要求。
	固体废物分类处置，危险废物委托处理，危险废物暂存间按照相关标准要求进行建设。
	符合

	7
	有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。
	按照分区防渗原则，本项目固体制剂车间、小容量注射剂车间、原料药车间、综合仓库、头孢菌素车间、成品仓库、酒精罐区、水针车间、生化提取车间、污水处理站、质保大楼均采取重点防渗。
	符合

	8
	改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。
	本项目属于改扩建项目，现有工程已全面梳理了现有工程存在的环境问题，并针对环境问题提出了限期整改要求。
	符合


由表12.4-2可知，本项目符合《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》中相关要求。
[bookmark: _Toc15467][bookmark: _Toc118184929]12.5 本项目与《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）相符性分析
根据《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）第三项“加强项目环评对规划环评落实情况的联动反馈”，各级环保部门在审批项目环评文件前，应认真分析项目涉及的规划及其环评情况，并将与规划环评结论及审查意见的符合性作为项目环评文件审批的重要依据。对符合规划环评结论及审查意见要求的建设项目，其环评文件应按照规划环评的意见进行简化；对于明显不符合相关规划环评结论及审查意见的项目环评文件，各级环保部门应将与规划环评结论的符合性作为项目审批的依据之一；对于要求项目环评中深入论证的内容，应强化论证。
根据湖南汉寿高新技术产业园区规划环评及批复的相符性分析结论，项目与规划环评结论及审查意见相符，与《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）文件相符。
[bookmark: _Toc7432][bookmark: _Toc525455683][bookmark: _Toc118184930]12.6 污染物达标排放可靠性分析
根据污染物防治措施及可行性分析，废水、废气、噪声在采取有效措施后可做到达标排放，固体废物得到较好的处置，污染物可实现达标排放，措施可行。
[bookmark: _Toc10760][bookmark: _Toc525455684][bookmark: _Toc118184931]12.7 环境制约因素及解决办法
根据调查及环评分析，项目无环境制约因素。
[bookmark: _Toc525455686][bookmark: _Toc17518][bookmark: _Toc118184932]12.8 可行性分析结论
本项目符合国家和地方产业政策，选址符合湖南省人民政府办公厅《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》，符合汉寿高新技术产业开发区产业布局、环保规划要求，根据环境影响分析，项目产生的废水、废气、噪声在采取报告书提出的环保措施后可做到达标排放，固体废物可做到合理处置，对环境影响小，可做到不扰民。平面布局较为合理，项目没有明显的环境制约因素，选址可行。



[bookmark: _Toc99417202][bookmark: _Toc118184933]13. 环境管理与监测
[bookmark: _Toc99417203][bookmark: _Toc118184934]13.1 环境管理
为了更好地贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常重要的。
环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低资源的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，避免污染事故的发生，为企业创造更好地经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。
为了将本项目投产后对环境的不利影响降至最低程度，建设单位应针对本项目工程特点，制定完善的环境管理体系。
13.1.1 环境管理目的
环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法律法规与政策，应根据当地环境保护部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环保保护工作中，管理和治理式相辅相成的。为此，企业必须建立环保保护机构，制定全面的、长期的环境管理计划。
13.1.2 环境管理机构
由于企业在生产过程中不可避免地会产生污染物的排放，为了加强环境保护的力度，实现可持续发展的战略目标，按照环境保护的要求，根据一些环境管理先进企业的经验，企业应建立健全厂长负责、副厂长分管、各职能业务部门各负其责、环境保护规划、参谋、组织、协调、监管、考核的环境管理体制。
根据企业的实际情况，应建立健全一套完整的环境管理机构，成立环境保护领导小组，由总经理亲自担任主任，分管副总经理担任副主任，成员由车间领导组成，专门研究、决策有关环保保护方面的事宜。环境保护领导小组下设安全保护科，并配备1名专职环保人员，承担日常环保管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。
13.1.3 环保机构的职责与职能
环保机构主要职责如下：
（1）贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传和技术培训。
（2）组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。
（3）制订公司环境保护规划，提出环保保护目标，制订和不断完善公司各项环境保护规章、制度和办法。
（4）考核公司环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，制订奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。
（5）组织和协调全公司污染治理工作和“三废”综合利用工作，组织技术攻关，推广先进技术。
（6）处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。
（7）领导和组织实施全厂的环境监测计划。
（8）负责该项目环保报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持紧密联系。
（9）在工程建设阶段负责监督环保设施的安装调试，落实工程项目的“三同时”工程投产后，检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。
13.1.4 环境管理规章制度
在健全环保管理机构的基础上，应建立环保管理规章制度，保证环保工作正常、持续的开展。主要的环保管理制度有：
（1）环境保护管理制度；
（2）环境质量管理规程；
（3）环境技术管理规程；
（4）环境管理经济责任制；
（5）环境保护监测工作实施细则；
（6）环境管理岗位责任制；
（7）环境保护的指标和目标考核制度；
（8）环境保护激励制度。
13.1.5 环境管理计划
环境管理计划要在充分了解行业生产特点的基础上，掌握本企业建设、生产过程的环境特殊性，抓住环境管理中易出现的薄弱环节，制定行之有效的环境管理计划，使环境管理工作渗透到企业管理的各个环节，贯穿于生产全过程。拟建工程环境管理计划见表13.1-1。
表13.1-1 环境管理工作计划
	阶段
	环境管理工作内容

	项目建设前期
	（1）积极配合可行性研究及环评工作所需的现场调研。
（2）针对本工程的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度。
（3）对所招聘的生产工人进行岗位培训。

	试运行期
	（1）生产装置试生产三个月内，请有关部门进行环保设施的竣工验收。
（2）对各项环保设施的试运行状况进行记录，针对出现问题提出改善意见。
（3）总体试运行期的生产经验，健全前期制定的各项管理制度。

	生产运行期
	（1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；
（2）设立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤养护。
（3）按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，对不达标的污染源立即寻找原因，及时处理。
（4）应不断加强技术培训，组织企业间技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。
（5）重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对企业生产状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见提高企业环境管理水平。


13.1.6 环境管理要求
针对本项目工作的特点，本评价对其环境管理提出下列具体要求：
（1）加大污染治理力度，严格按照环评及批复中提出的治理措施逐项落实。
（2）加强废水、废气处理设施的维护管理，保证废水、废气处理设施高效运行。按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.4要求，企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。
（3）对污水处理站操作的岗位工人进行重点培训，掌握操作要领，杜绝超标排放现象发生。
（4）规范排污口
在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GB155622-1995）中有关规定。排放口图形标志见表13.1-2。
表13.1-2 污染源排放口图形标志
	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声源
	固体废物堆场

	图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


13.1.7与排污许可证核发的衔接关系
根据《固定源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于化学药品原料药制造业，属于名录中重点管理要求。
根据《常德市排污许可管理办法（试行）》第十六条，排污许可重新申请在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：
1、新建、改建、扩建排放污染物的项目。
2、生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化。
3、污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度发生变化。
4、日常督查、现场检查发现需要重新申领排污许可证的情形。
本项目扩建属于《常德市排污许可管理办法（试行）》第十六条中第一款、第三款，因此建设单位在通过环评审批后，应根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）向常德市生态环境局变更排污许可证。
[bookmark: _Toc118184935]13.2 环境监测
环境监测是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议。环境监测为环境保护管理提供科学的依据。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。
13.2.1 环境监测点位、项目、频次
依据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）第9节环境管理与监测计划，环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）的要求，给出项目营运期环境监测计划见表13.2-1，由于建设单位没有监测的能力，运营期环境监测工作可委托有资质的监测机构进行。
表13.2-1 本项目营运期环境监测计划一览表
	监测计划
	项目
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	污染源监
测计划
	废水
	总排放口
	BOD5、SS 
	1次/季

	
	
	
	总氮
	1次/月

	
	
	
	pH、CODcr、氨氮、总磷
	自动监测

	
	雨水排放口
	雨水排放口
	PH、CODcr、氨氮
	排放期间按照每日监测

	
	废气
	危险废物暂存间废气排气筒
	臭气浓度
	1次/年

	
	
	
	VOCs
	1次/季

	
	
	原料药车间排气筒
	VOCs
	1次/季

	
	
	厂房外监控点
	VOCs
	1次/月

	
	
	厂界
	VOCs、臭气浓度
	1次/半年

	
	噪声
	四周边界
	等效连续A声级
	1次/季

	
	地下水
	在废水处理装置北侧、厂区危险废物暂存间西侧、厂区西北角分别设置地下水井
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜
	1次/季

	
	土壤
	污水处理站、危险废物暂存间
	GB36600-2018中的表1所有基本项目（共45项）
	1次/5年
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	地表水
	太子庙污水处理厂尾水排放口入姚家坝河上游500m断面、太子庙污水处理厂尾水排放口入姚家坝河下游500m断面
	pH、COD、BOD5、SS、NH3–N
	每季度一次，连续监测三天


13.2.2 监测费用及监测报告
环境监测按国家有关收费标准收取，监测费用由建设单位支付。根据上述提出的环境监测项目和频率，依据国家和地方有关的监测收费标准测算，监测经费概算以委托有资质的监测单位预算为准。
[bookmark: _Toc525455678][bookmark: _Toc16649][bookmark: _Toc118184936]13.3 “三同时”验收
为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《中华人民共和国环境保护法》（第四十一条）“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。项目在竣工环保验收时建议达到下表要求。
表13.3-1  “竣工环保”验收内容一览表
	序号
	类别
	设施名称
	规模
	验收监测点位
	验收因子

	1
	废气
	原料药车间气，新建活性炭吸附+喷淋装置15m排气筒
	5000m3/h
	排气筒
	VOCs

	2
	废水
	综合废水处理设施1套（依托现有工程）、废水在线监测装置（依托现有工程）
	120m3/d
	总排口
	pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总铜

	3
	噪声
	加强场内绿化，形成绿化吸声带。
	/
	厂界四周
	等效连续A声级

	4
	固废
	危废暂存间1间（依托现有工程）
	85m2
	/
	/

	5
	地下水
	在废水处理装置北侧、厂区危险化学品南侧分别设置地下水井，并设置标识标牌；依托现有工程已有场区内部地下水井，并设置标识标牌。
	3个
	地下水井
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、铜、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数

	6
	环境风险
	雨污分流、事故应急池容积为1000m3
	/
	/
	/






[bookmark: _Toc25900][bookmark: _Toc99417206][bookmark: _Toc118184937]14. 结论
[bookmark: _Toc99417207][bookmark: _Toc118184938]14.1 项目建设概况
本项目扩建是在康普药业股份有限公司原有厂区内进行，不新增占地，在原料药车间新增一条原料药生产线。其他生活设施、办公设施依托现有工程。项目组成一览表详见表14.1-1。项目总投资500万元，主要新增产品为盐酸右美托咪定2kg/a。
表14.1-1 项目组成一览表
	项目类别
	序号
	建设内容
	占地面积
	平面布局情况
	结构类型
	备注

	主体工程
	1
	原料药车间
	1530m2
	内含纯化水制备区、合成区、干燥、
粉碎、包装等
	框架结构
	依托，1F，8m

	辅助工程
	1
	综合仓库
	2700m2
	/
	框架结构
	依托现有工程

	
	2
	危险化学品库（简称危险品库）
	
	
	框架结构
	依托现有工程

	公用工程
	1
	给水
	依托现有工程给水管网

	
	2
	排水
	依托车间外地下式雨污水收集管网，雨水管网为明沟形式，污水管网为封闭式地下污水管网

	
	3
	供电
	依托现有工程电网

	
	4
	空调系统
	依托现有工程已建成

	办公、生活设施
	1
	宿舍、食堂
	/
	/
	框架结构
	依托现有工程

	
	2
	办公楼
	/
	/
	框架结构
	依托现有工程

	环保工程
	1
	废水处理
	处理能力120m3/d
	采用“UASB-接触氧化池-好氧池-混凝沉淀法”处理工艺
	砖混结构
	依托

	
	2
	废气处理
	/
	浓缩废气、干燥废气经“活性炭+喷淋”吸附处理后经15m高排气筒排放（DA007）
	/
	新建

	
	3
	事故应急池
	1000m3
	用于事故状态下，废水收集
	/
	依托现有工程

	
	4
	危废暂存间
	85m2
	贮存危废
	/
	危废暂存间依托现有工程，位于成品仓库南侧


[bookmark: _Toc113443082][bookmark: _Toc118184939]14.2 环境保护目标
根据本次环评拟定的评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下。
表14.2-1 大气环境保护目标一览表
	名称
	坐标/m
	功能与规模
	环境功能区
	相对厂址方向
	相对厂界距离
	保护级别

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	天星社区居民
	476
	35
	居住，约40户，160人
	二类区
	东面
	30m-2500m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	天星社区居民
	74
	-154
	居住，约70户，210人
	二类区
	南面
	30m-2500m
	

	太子庙镇居民
	-457
	-330
	居住，约300人
	二类区
	西南面
	340m-2500m
	

	太子庙镇居民
	-528
	52
	居住，约200人
	二类区
	西面
	1100m-2500m
	

	天星小区
	-781
	457
	居住，约375人
	二类区
	西北面
	470m-630m
	

	康城江山一品小区（建设中）
	-594
	28
	居住，约4800人
	二类区
	西面
	70m-1000m
	

	太子庙中学
	-522
	-385
	学校，约1200人
	二类区
	西南面
	420m-600m
	

	汉寿县第五中学
	-472
	-648
	学校，约2500人
	二类区
	南面
	700m-1000m
	

	太子庙镇政府
	-633
	-844
	行政办公，约100人
	二类区
	西南面
	1000m-1200m
	

	太子庙镇卫生院
	-1131
	30
	医院，床位50张
	二类区
	西面
	775m-1000m
	


表14.2-2  地表水、地下水、声环境以及生态环境、社会环境保护目标一览表
	项目
	环境保护目标
	功能及规模
	相对厂界位置
	保护级别

	地表水
	向阳河
	湿地公园保育区，小河
	东北，5.1km
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	姚家坝河（又命名许家坝撇洪渠）
	灌溉用水区，小河
	东北，3.5km
	

	声环境
	天星社区居民
	居住，约10户，30人
	东面，30m-200m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	
	天星社区居民
	居住，约20户，60人
	南面，30m-200m
	

	
	康城江山一品小区
	居住，约50户，150人
	西面，70m-200m
	

	
	太子庙镇居民
	居住，约8户，24人
	北面，115m-200m
	

	地下水
	项目及项目周边
	/
	项目区域及厂区四周≤7km2
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	生态环境
	/
	/
	工业区绿地、行道树等
	不涉及生态红线

	
	湖南汉寿息风湖国家湿地公园

	太子庙污水处理厂尾水排口位于姚家坝河（姚家坝河不属于湖南汉寿息风湖国家湿地公园范围），废水经姚家坝河最终排入向阳河，向阳河属于湖南汉寿息风湖国家湿地公园范围，是湿地保育区。 
	属洞庭湖水系，含沧浪河、南湖撇洪河和安乐湖，下游与西洞庭湖国家级自然保护区直接相连，总面积 1836.53公顷，湿地面积1544.45公顷。

	严禁侵占、损毁


	土壤环境
	厂区内
	/
	/
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值

	
	项目周边外200m居民用地
	/
	/
	


[bookmark: _Toc99417208][bookmark: _Toc113443083][bookmark: _Toc118184940]14.3 环境质量现状
1、环境空气质量
本次评价以“汉寿二中”点位2021年全年的基本污染物监测数据，来评价本项目所在区域空气质量的达标情况，常规监测点位（汉寿二中）位于项目北面约15km。
根据常规监测可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和臭氧6项基本污染物的年平均质量浓度和对应百分位数日平均质量浓度均达标。因此，本项目空气质量为达标区。
评价区域内氨气、硫化氢、TVOC符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1标准要求，因此，项目所在区域大气环境质量良好。
2、地表水环境质量现状
本次环评引用常德市生态环境局发布的《常德市环境质量监测月报》中2021 年1月~2021年 12月的监测公布结果，根据公布结果可知， 向阳河岩汪湖镇南洋嘴监测断面水质状况能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求，表明向阳河水质环境较好。
姚家坝河监测断面中悬浮物符合《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求，其他监测因子均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，主要原因为区域农业面源与生活面源所致。
3、地下水环境质量现状
区域5个地下水水质监测点位各项监测因子浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。
4、声环境质量现状
项目厂界四周昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准，北侧及南侧居民处昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明声环境质量较好。
5、土壤环境质量现状
根据监测结果，厂区内四个土壤监测点位或厂区外两个土壤监测点位监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1内建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值，项目区域土壤环境质量较好。
[bookmark: _Toc99417209][bookmark: _Toc113443084][bookmark: _Toc118184941][bookmark: _Toc99417210]14.4 污染物排放情况及主要环境影响
1、废气
本项目废气主要为危险废物暂存间废气、生产装置区无组织废气。
本项目浓缩废气、干燥废气经“活性炭+喷淋”吸附处理后经15m高排气筒排放。危险废物暂存间废气经引风机引至15m排气筒高空排放。
2、废水
本项目废水主要为工艺废水、设备及地面清洗废水、水环真空泵排放水。废水统一进入建设单位自建的一套污水处理站进行预处理后经厂区总排口排入太子庙污水处理厂处理，污水处理厂尾水排入姚家坝河。
3、噪声
噪声通过选用低噪声设备、基础减振及厂房隔声的方式降噪。
4、固体废物
建设单位拟将本项目产生的危险废物暂存至厂区危险废物暂存间，送湖南翰洋环保科技有限公司处置。生活垃圾交环卫部门处置，固废得到妥善处置。
[bookmark: _Toc113443085][bookmark: _Toc118184942]14.5 环境风险及风险防范措施
据工程特点，识别项目环境风险类型主要表现为风险物质、生产装置泄漏导致对周围环境造成影响，但发生环境风险事故的概率较低，在落实好环境风险防范措施的前提下，本项目环境风险可防可控，环境风险可控制在可接受水平范围内。
项目环境风险简单分析内容表如下。
表14.5-1 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	右美原料药车间建设项目

	建设地点
	（湖南）省
	（常德）市
	（/）区
	（汉寿）县
	汉寿高新技术产业开发区

	地理坐标
	经度
	111.955919
	纬度
	28.777968

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：地下储罐区乙醇、综合仓库（二氯甲烷、异丙醇等）、质保大楼试剂贮藏室检验试剂

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	车间反应釜物料泄漏风险、污水处理站废水事故风险。

	风险防范措施要求
	仓库和生产车间配备了防火器材，严禁与易燃易爆品混存；定期检查反应釜、污水处理站设置在线监控设施；废气处理装置需定期安排专人检查，发现问题，及时上报车间负责人。


[bookmark: _Toc99417211][bookmark: _Toc113443086][bookmark: _Toc118184943]14.6 公众意见采纳情况
本次公众调查，采取网上信息公示、公共媒体发布公告等方式进行。
在网上信息公示、当地报纸发布公告期间，均未收到任何关于本项目的环保相关反馈信息。
[bookmark: _Toc99417212][bookmark: _Toc113443087][bookmark: _Toc118184944]14.7 环境影响经济损益分析
项目建成投产后，能为社会提供高质量的盐酸右美托咪定资源。项目经济效益合理可行，投资收益率较高，可取得良好的经济效益。项目采取的废水、废气、噪声等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。
[bookmark: _Toc99417213][bookmark: _Toc113443088][bookmark: _Toc118184945]14.8 环境管理与监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业  原料药制造》（HJ858.1-2017）相关要求制定项目的监测计划。项目监测计划见下表。
[bookmark: _Toc99417214][bookmark: _Toc113443089][bookmark: _Toc118184946]14.9 总结论
本项目建设符合国家产业政策，符合汉寿高新技术产业园规划环评及审查意见要求，符合“三线一单”的控制要求，符合相关行业技术规范和污染防治技术规范要求；项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量，工程选址可行，平面布局合理；项目所采用废气、废水处理措施合理可行、污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；三废污染物排放不会改变区域环境功能现状；环境风险在可接受范围内；项目的投产可取得良好的经济效益，同时可满足环境要求；加强环境管理后，可使项目建设符合国家要求；根据建设单位提供的公众参与说明材料，项目的建设得到了公众的支持，无人持反对意见。
综上所述，从环境影响角度考虑，在落实各项环保措施，确保各种污染得到有效治理的前提下，该建设项目是可行的。
[bookmark: _Toc21425684][bookmark: _Toc10695][bookmark: _Toc99417215][bookmark: _Toc113443090][bookmark: _Toc118184947]14.10 建议
1、加强现场管理，搞好厂区内及边界绿化，美化厂区环境。
2、协调好与周边居民之间的关系，做到和谐发展。
3、严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对拟建工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。
4、本项目建成投产后企业应设专职人员，实施环境管理职能和清洁生产管理职能，定期进行清洁生产审核，完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护，保证安全、正常运行，做到达标排放。
5、建设单位需加强环境风险的巡查、监控等，应努力提高生产工艺设备水平和生产过程自动化水平，减少操作失误造成的非正常排放与环境风险。
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