常环建辐〔2026〕8号

常德市生态环境局

关于湖南昱泰科技有限公司新建X射线探伤室建设项目环境影响报告表的

批  复   
   
湖南昱泰科技有限公司：

你公司关于申请开展《湖南昱泰科技有限公司新建X射线探伤室建设项目环境影响报告表》审批的请示，常德市生态环境局经开区分局关于《湖南昱泰科技有限公司新建X射线探伤室建设项目环境影响报告表的初审意见》及常德市生态环境事务中心关于《湖南昱泰科技有限公司新建X射线探伤室建设项目环境影响报告表技术评估报告》（常环评估〔2026〕11号）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

项目概况

湖南昱泰科技有限公司新建X射线探伤室建设项目建设地点位于湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区崇德楼3号湖南昱泰科技有限公司2号车间，建设内容主要包括：在2号车间建设1座X射线探伤室，拟新增3台工业X射线探伤机，均属于II类射线装置。本次涉及的探伤机主要在探伤室内开展无损检测工作，不涉及野外移动作业。项目总投资140万元，其中环保投资55万元，占比39.3%。

二、环评审查结论
湖南昱泰科技有限公司新建X射线探伤室建设项目环境影响报告表屏蔽效果满足相关标准的要求，提出的辐射防护措施和事故应急措施可行，对周围环境产生的辐射影响以及辐射工作人员职业照射剂量、公众受照剂量均满足相关标准的要求，从环境保护和辐射安全的角度来看，项目建设可行。

三、环保措施要求
你公司在项目建设和营运期间，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

(一)成立辐射安全和防护管理机构，完善各项辐射防护规章制度，严格按照生态环境管理要求和技术操作规程开展作业,加强设备维护，定期核查设备的操作、维修和管理措施落实情况。

(二)使用工业X射线探伤设备的操作人员和相关管理人员应按要求取得辐射安全和防护合格证书，做到持证上岗；建立健全辐射工作人员个人剂量和职业健康档案，所有辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计并定期开展个人剂量监测。

(三)本项目工业X射线探伤设备的屏蔽防护应满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的要求。

(四)本项目应按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求进行分区管理。

（五）配备相应辐射监测仪器并定期检定校准，按照监测计划对辐射工作场所及周围环境进行辐射监测，监测记录长期保存。

（六）项目建成运行后须按照有关规定开展竣工环境保护验收，并按照要求在“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”及时填报验收相关信息。
（七）本项目由常德市生态环境局经开区分局负责日常监督管理工作。你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复后的环境影响报告表及批复送至常德市生态环境局经开区分局。
常德市生态环境局
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