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常德市生态环境局
关于湖南响箭重工科技股份有限公司
精密结构件智能制造基地建设项目
环境影响报告书的批复

湖南响箭重工科技股份有限公司：
你公司提交的《精密结构件智能制造基地建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和《关于申请对〈精密结构件智能制造基地建设项目环境影响报告书〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告书》专家审查意见、常德市生态环境局鼎城分局对《报告书》的预审意见、常德高新技术产业开发区产业发展局出具的备案证明（项目编码：2603-430700-04-01-878446）及《报告书》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：
一、基本情况及总体意见
项目地址位于湖南省常德市鼎城区常德高新技术产业开发区临岗公路与兴工大道交叉处，湖南响箭重工科技股份有限公司三期用地范围内(东经：111度37分26.091秒，北纬：29度06分12.356秒)，三期用地面积19722.6平方米。项目主要建设内容包括：新建一栋9#生产车间，占地面积10080平方米，建设一条大型精密结构件加工生产线和一条自动化油漆喷涂生产线（用于风电发电机底座和泵车架构件喷涂），并配套相关环保设施及其他辅助工程，建成后可年加工生产风电发电机底座1900台、泵车结构件150套；现有工程水性漆喷漆房位置调整至5#生产车间内东部，调整后的底漆房和面漆房在同一间喷漆房内分隔，4#生产车间内东部新建一间喷丸房和一间喷锌房。项目总投资10000万元，其中环保投资1450万元，占总投资的14.5%。
根据《报告书》结论、专家审查意见及常德市生态环境局鼎城分局的预审意见，同时根据常德高新技术产业开发区管理委员会、常德高新技术产业开发区产业发展局等部门意见，项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）中明确的生态环境分区管控及生态环境准入清单要求。在全面落实《报告书》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。
二、项目在设计、建设和营运生产过程中，须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：
（一）加强施工期的环境管理。严格落实施工期各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废水、废气和固体废物等对周边环境造成的不利影响。加强施工期的水土保持工作，减小施工期水土流失。
（二）严格落实大气污染防治措施。项目须选用低挥发性有机化合物含量的涂料产品，VOC含量必须满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表2相关限值要求。建设单位须通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
水性漆喷涂和烘干产生的有机废气采取密闭负压收集+活性炭吸附+催化燃烧处理，尾气通过一根15米的排气筒（DA001）排放。油性漆喷涂和烘干产生的有机废气采取密闭负压收集+沸石转轮+RTO蓄热燃烧处理，尾气通过一根15米的排气筒（DA006）排放。工件和结构件喷涂后烘干通过燃烧机燃烧产生的热量实施烘干，燃烧机采用清洁能源天然气，天然气燃烧采用低氮燃烧方式，尾气通过一根15米的排气筒（DA006）排放。喷丸房整体密闭，喷丸粉尘有效收集后采用布袋除尘器处理，尾气通过一根15米的排气筒（DA004）排放。喷锌房整体密闭，喷锌粉尘有效收集后采用布袋除尘器处理，尾气通过一根15米的排气筒（DA005）排放。下料粉尘通过切割机自带滤芯除尘系统处理后无组织排放，焊接烟尘通过移动焊烟净化器（袋式除尘）处理后无组织排放。同时，建设单位在营运生产过程中要加强对以上废气污染防治设施的运行管理与维护，确保各污染防治设施稳定高效运行。
有组织污染物排放执行标准:油性油漆喷涂和烘干产生的有机废气经收集处理后尾气非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1其他行业限值标准，水性油漆喷涂和烘干产生的有机废气经收集处理后非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1汽车制造业限值标准。燃烧机燃烧天然气尾气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中限值标准。喷丸、喷锌产生的粉尘分别经收集处理后尾气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值标准。
无组织污染物排放执行标准：厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界苯无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表3限值标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2限值标准。
（三）严格落实水污染防治措施。本次改扩建项目建成后营运生产过程中无生产废水产生，仅有少量的员工生活污水。生活污水依托现有工程生活污水处理系统经隔油池、化粪池预处理后排入园区污水管网，最后进入常德高新区污水处理厂进一步处理达标后排放。经过预处理的生活污水排入园区污水管网须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足常德高新区污水处理厂进水水质要求。
（四）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（五）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭隔声、消声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（厂界南侧和东侧）和4类标准（厂界西侧和北侧）。
三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。
四、严格落实总量控制要求。根据《报告书》核定项目新增总量控制指标：二氧化硫<0.011吨/年，氮氧化物<0.069吨/年。以上所需总量指标在取得排污许可证前应由常德市生态环境事务中心进行交易并确认。项目新增总量严格实施倍量削减替代，新增总量倍量削减替代须来自项目所在传统工业升级园区，确保项目所在区域传统工业升级园区不新增大气污染物排放。建设单位在投产之前，需提交经属地生态环境部门、市生态环境局大气科认定的新增污染物总量削减替代方案及落实情况证明材料。
五、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。
六、项目建成后，在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。
七、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局鼎城分局具体负责。




常德市生态环境局
2026年7月16日




抄送：常德市生态环境局鼎城分局、湖南志远环境咨询服务有限公司
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