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[bookmark: _Toc29679]1. 概述
[bookmark: _Toc26756][bookmark: _Toc11979][bookmark: _Toc12844][bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc99417132]1.1 项目由来
湖南桃花源国际高尔夫俱乐部是中南地区的顶级锦标赛级球场，位于常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇罗湾社区朗州路3333号（中心地理坐标为E：111°41′33.958″，N：29°7′5.937″），占地面积达994.91亩，涵盖18洞高尔夫球场（包含果岭、边坡及发球台、球道、沙坑、人工湖、长草区等）、真草练习场、球场车道、球车库、球场服务中心以及其他配套公辅设施等。该项目于2008年7月启动筹备建设工作，并于2010年11月完成建设，同期运营。
2006年企业办理了《华亨国际（常德柳叶湖）体育产业生态园环境影响报告书》，并于2006年12月15日取得批复湘环评[2006]142号（见附件8）；2007年7月委托常德市建设项目咨询中心编制了《常德体育生态园项目申请书》，2007年12月25日取得《常德市发展和改革委员会关于核准常德柳叶湖体育生态园的批复》（常发改投[2007]541号）和《常德市发展和改革委员会关于核准常德柳叶湖植物园的批复》（常发改投[2007]540号）（见附件6）2006年12月27日取得湖南省发展和改革委员会出具的《关于核准常德柳叶湖体育生态园的批复》（湘发改投资[2006]1056号）和《关于核准常德柳叶湖植物园的批复》（湘发改投资[2006]1057号）；2014年国家11部委联合下发《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》（发改社会[2014]1496号），明确要求常德桃花源高尔夫球场进行整改，该球场整改内容包括三方面：1、擅自改变土地批准用途建设高尔夫球场（球场占用的178.394亩耕地已全部退出）；2、环评审批内容不涉及高尔夫球场建设，建设单位擅自变更建设内容，违规建设高尔夫球场；3、未办理水资源行政许可。根据常德市人民政府出具的常政[2016]18号文常德市人民政府《关于常德市桃花源高尔夫球场清理整治全面核查情况的汇报》中的整改过程及整改结果可知，各方面整改均已到位，根据附件1整改类高尔夫球场清理整治措施落实情况表可知采取了以下整改措施，（一）土地复耕巩固方面：原占用的不符合土地利用总体规划的耕地面积178.394亩于2009年11月全部退出，其中包括临沾天湖区域面积114.478亩和球场北面区域面积63.916亩，整改措施是先后种植了黄豆、玉米、芝麻、红薯、油菜、猕猴桃等农作物，做到了界址清晰，作物培管到位，农作物长势良好，达到了整改要求，同时，土地复耕后按要求返还给了原农村集体组织；（二）环境评价方面：球场排放污染物达到相关环保标准。对人工湖和排水口进行了水质检测，通过水质检测报告，结果显示该地区水质较好，达到相关标准要求，酒店的污水经多级隔离过滤后排入市政污水管道；厨房安装了餐饮油烟净化设备，并定期进行清洗维护；建立了环境保护制度；没有使用使用国家命令禁止的农药、除草剂等；（三）水资源方面：球场所在地柳叶湖属于景观娱乐用水，未建有从湖内取水的饮水工程，也没有饮用水保护区，球场对城乡居民饮水也没有影响。另外，球场没有占用湖面和行洪通道，也不存在影响柳叶湖防洪安全的问题。球道用水采用了托罗牌成套喷灌系统，实现定时灌溉功能，安装了雨鸟牌地埋360度旋转喷头，做到了水资源充分利用，球场酒店用水方面，规范了营业点及用水行为，张贴了节水标语，节水措施已基本得到落实。关于水资源许可的问题，项目业主已根据取水许可的要求，委托常德市水利水电勘测设计院编制完成了《湖南桃花源国际高尔夫俱乐部水资源论证报告》，并由市水利局完成了水资源行政许可（柳水政务[2016]1号）（见附件4），项目业主也按要求缴纳了水资源费。球场没有偷采地下水和在地下水禁采区取用地下水行为。（四）规划方面：该项目所在地不属于风景名胜区，符合省政府批准的《柳叶湖旅游度假区总体规划》有关要求，规划审批手续基本齐全。（五）违法违规责任处理方面：因球场擅自改变土地使用用途，2011年8月被市国土资源局进行了处罚（见附件15）；4：对该项目的违规建设负有直接领导责任和直接责任的责任人，依照《行政机关公务员处分条例》的相关规定，给予了行政记过和行政记大过处分。
因此由于项目建成至今尚未办理建设项目环境影响评价审批及建设项目竣工环保验收等环保手续，随着国家对建设项目环境保护管理的规范，对高尔夫球场的清理整顿工作的开展，本球场须按要求完善有关环境保护审批手续后方可继续合法经营。根据《关于开展全国高尔夫球场综合清理整治工作的通知》（发改社会〔2011〕741号）、《国家部委联合公布高尔夫球场清理整治结果》（2017年）的相关要求，该高尔夫球场属于整改类球场，退出了违反土地利用总体规划占用的耕地，球场排放污染物达到了相关环保标准，消除了防洪隐患，严格了节水措施，规范了取水行为，并依法依规追究了相关单位和人员的责任，整改达标后予以保留。
常德市自然资源和规划局于2026年7月30日出具了《关于常德桃花源高尔夫球场规划用地情况的说明》，文件中表明用地范围不涉及永久基本农田和生态保护红线，用地面积902.91亩位于城镇开发边界内，用地性质为商业服务业用地，其余92亩已纳入2026年度《常德市国土空间总体规划（2021-2035年）动态维护方案》，用地性质为商业服务业用地（见附件10）。
体育生态园、植物园和高尔夫球场这几个项目之间的关系：该项目前期以常德体育生态园、常德生态植物园名义办理立项报批手续，项目落地实施过程中，实际建设内容为高尔夫球场。体育生态园、生态植物园项目规划业态包含高尔夫配套设施。
本项目对华亨国际、天利置业、高尔夫俱乐部之间的关系进行说明：三家主体在常德体育生态园项目中依次承接，形成原建设单位→受让开发主体→运营主体的链式关系：
1、华亨国际置业（深圳）有限公司：是常德柳叶湖体育产业生态园项目的原建设单位。后因自身原因项目无法继续推进，在常德市人民政府协调下，华亨国际于2007年将该项目以300万元人民币的价格转让给天利置业国际有限公司。
2、天利置业国际有限公司（香港母公司）于2007年在常德注册成立全资项目公司常德天利置业有限公司，作为深圳天利地产集团全资子公司，是常德体育生态园项目的开发与经营主体，也是桃花源高尔夫球场的投资建设方与业主单位。
3、湖南桃花源国际高尔夫俱乐部有限公司是高尔夫球场的承租与运营方，该公司2009年5月18日成立。2009年，其与常德天利置业有限公司签订场地租赁协议，以逐年支付租金的方式，取得球场及相关配套设施的经营权。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“五十、社会事业与服务业—112高尔夫球场”，环评类型为环境影响报告书。2026年4月，常德天利置业有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担“湖南桃花源国际高尔夫俱乐部建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我司组织相关技术人员对项目所在地进行了现场踏勘，调查、收集了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法律、法规、标准和相关技术导则等编制完成了该项目环境影响报告书，呈报生态环境主管部门审查和审批。
[bookmark: _Toc4799][bookmark: _Toc99417133][bookmark: _Toc25025][bookmark: _Toc32470]1.2 环境影响评价的工作过程
根据《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见下图。

图1.2-1  评价技术路线图
[bookmark: _Toc99417134][bookmark: _Toc23427][bookmark: _Toc6061]常德天利置业有限公司于2026年4月29日在全国建设项目环境信息公示平台网站环评报告公示栏进行了公众参与第一次公示。
环境影响报告书初稿编制完成后，常德天利置业有限公司于2026年6月1日在全国建设项目环境信息公示平台网站环评报告公示栏进行了公众参与第二次公示；6月11日和6月12日在《常德晚报》进行了公众参与公示。在网上信息公示、当地报纸发布公告期间，均未收到任何关于本项目的环保相关反馈信息。
环评小组通过研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定环境影响评价文件类型，并对建设项目进行初步的工程分析。对项目所在区域进行现场考察，进行现状调查，并收集相关气象、水文等基础资料，确定工作等级、评价范围和评价标准等。委托监测单位对项目所在地大气、土壤、声环境等质量现状进行监测，水环境引用相关数据，对项目进行详细的工程分析，并对产生的影响进行分析、回顾性评价，提出预防和减轻不良环境影响的对策和措施，最后给出评价结论。
[bookmark: _Toc15713]1.3 分析判定相关情况
1.3.1产业政策的符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第二类限制类、十八其他、4 高尔夫球场项目，目前该项目已经建成运营。本项目属于整改项目，未取缔，同时项目不在《市场准入负面清单（2025 年版）》（发改体改规〔2025〕466 号）负面清单内。因此，本项目建设符合相关产业政策要求。
1.3.2与《常德市国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性
本项目与该文件符合性分析情况见下：
（一）区域空间定位与规划范围相符性
1、项目选址100%纳入总体规划划定的中心城区规划范围，与规划的空间覆盖范围完全匹配，无规划外建设的情况。
2、项目所在的柳叶湖片区，属于总体规划明确的中心城区“一江两岸、一城三区”空间结构中的柳叶湖—北部新城核心板块，与规划的城市空间发展格局、产城融合发展方向完全契合，无任何空间定位冲突。
（二）用地规划与刚性控制线管控相符性
生态保护红线管控：项目用地未纳入总体规划划定的生态保护红线范围。
城镇开发边界管控：项目位于柳叶湖旅游度假区集中建设区域，属于总体规划划定的中心城区城镇开发边界范围内，符合规划城镇开发格局的整体管控要求，无违规突破城镇开发边界的建设行为。
（3） 生态环境保护与环境管控相符性
1.完全符合的规划要求
生态环境质量目标：项目环评回顾性评价确认，项目运营对周边环境空气、水体环境、声环境、土壤环境、生态环境的影响均很小，在可接受范围以内，符合规划中 “生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固”的核心规划目标。
水资源管控要求：项目已完成水资源论证审批，依法取得取水许可证，额定取水量7.85万立方米/年，规范了取水行为，严格落实了规划水资源管控的相关要求。
生态空间管控：项目建成后大幅增加了园林和草坪面积，对区域生态修复、景观改善有积极作用，与规划的生态保护格局、绿地系统管控要求相契合。
2.待持续落实事项
项目需严格落实环评报告中提出的环保整改措施，重点规范危险废物暂存间建设、农药化肥科学使用管理，定期开展环境跟踪监测，确保长期运营持续符合生态环境保护的相关规划要求。
综上，湖南桃花源国际高尔夫俱乐部建设项目与《常德市国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求基本符合。
1.3.3与《关于开展全国高尔夫球场综合清理整治工作的通知》（发改社会 [2011]741 号）符合性分析的符合性分析
文件相关内容如下：
一、清理整治范围
（一）《通知》印发前未按规定履行立项、规划、用地和环境影响评价等建设审批手续建设的高尔夫球场。
（二）《通知》印发后开工建设的高尔夫球场。
二、清理整治原则
（一）坚决保护耕地和林地资源。所有球场一律不得占用耕地、天然林和国家级公益林地，占用的耕地和林地必须全部退出，尽快进行复耕和恢复森林植被。
（二）重点督办严重违法违规项目。对于占用耕地面积超过球场总面积 50%的球场、在自然保护区或饮用水水源地保护区内建设的球场、非法围垦河湖影响防洪安全的球场、非法占用公共资源建设的球场，相关部门和地方政府要重点督办。
（三）从严处理瞒报项目。对未按规定纳入清理整治范围的违规高尔夫球场， 一经检查发现，一律予以取缔，并严肃追究有关人员的责任。
三、清理整治要求
严格按照《城乡规划法》、《土地管理法》、《环境保护法》、《水法》、《森林法》等法律法规，开展清理整治工作。对违法违规建设高尔夫球场的行为和有关地方政府部门违规审批、监管不力、执法不严等失职渎职行为， 要依法进行查处，并追究相关单位和人员的责任。
对违法违规行为已完全纠正、整治措施全部落实到位的高尔夫球场， 可由发展改革、国土资源、环境保护、林业等部门为其重新办理相关手续， 并从新从高缴纳相关规费。
根据国家部委联合公布高尔夫球场整治清理结果公示，本项目属于其中的整改类项目，拟通过本次环评，并完成竣工环境保护验收以完善环保审批手续及项目配套的环保措施，使项目建设的具有合法性。
1.3.4与《湖南省森林公园管理条例》符合性分析
表1.3-2  与《湖南省森林公园管理条例》符合性分析
	序号
	《湖南省森林公园管理条例》要求
	本项目情况
	符合性

	1
	第十八条 禁止在森林公园内擅自毁林开垦、开矿、采石、取土，破坏和蚕食林地，损害自然景观。禁止向森林公园排放超标的废水、废气和生活污水；禁止在森林公园内乱倒垃圾及其他污染物。
	本项目场区全部不占用太阳山省级森林公园林地、山体及各类管控区域，场区北侧距森林公园直线距离约1km
	符合

	2
	第十九条 禁止擅自占用、征用、征收森林公园林地。确需占用、征用、征收的，用地单位应当提出申请，征得省林业行政管理部门或者其委托的单位同意后，按照土地管理法律、法规规定的审批权限，经土地管理部门审核，报县级以上人民政府批准。
	
	复合



1.3.5与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028年）》符合性分析
表1.3-3  与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028年）》符合性分析
	内容
	实施方案要求
	本项目情况
	符合性

	推动产业绿色低碳转型
	严格项目准入
	严禁不符合国家产业政策的项目盲目发展和低水平转入。加强对湘北“上风口”大气污染物排放项目的准入管控
	本项目为存量整改类高尔夫球场，不属于工业两高、涉重化工产能项目，无工业生产工序；无高VOCS生产线；仅酒店餐饮少量油烟排放，已配套油烟净化设施；本次仅补办环评，不扩建、新增球场规模，无新增大气污染物总量需求，不涉及污染物削减替代
	

	
	
	严格落实污染物区域削减替代要求。对不能稳定达到空气质量二级标准的城市，其重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量削减替代，所需替代量在本市范围内统筹。建立省市两级环评审批项目区域削减和总量跟踪管理台账。科学谋划“十五五”产业布局，对重点规划和产业园区依法开展规划环评
	
	

	
	开展产业集群升级改造
	开展重点产业集群整治提升。深入排查陶瓷、铸造、再生金属冶炼、塑料制粒、制药、汽车零部件、改装汽车制造、家具、包装印刷、化工等行业集群情况，实行全口径台账管理，建立问题清单和措施清单。各市州分行业制定专项整治方案，“一群一策”实施分类整治，明确整治提升标准、任务、分工、进度要求和保障措施。2026年6月底前完成排查，12月底前启动14个以上产业集群专项整治，2027年底前完成14个及以上产业集群整治，2028年底前全部完成。
	本项目为文旅休闲类球场，不属于工业产业集群范畴，无工业生产装置，无强制清洁生产审核要求；仅少量园林养护作业，无工业废气排放源。
	

	加快能源清洁低碳发展
	实施燃煤锅炉关停替代
	协同推进锅炉集中供热和关停整合。原则上不再新建除集中供热外的燃煤锅炉和保障电力、热力安全支撑必要外的燃煤机组。推动分散低效生物质锅炉整合升级，推进在用生物质锅炉开展治理设施提标改造，新建生物质锅炉达到超低排放水平。充分挖掘30万千瓦及以上燃煤机组供热能力，整合替代其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉、燃煤小热电(含自备电厂)和生物质锅炉。退出服役期满30年的30万千瓦以下燃煤机组，有序退出落实接续电源的10万千瓦及以下燃煤机组。2026年底前，淘汰52台35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉
	本项目不使用锅炉，使用电能
	

	构建绿色交通运输体系
	强化非道路移动源综合治理
	制定非道路移动机械核查工作方案，推进非道路移动机械编码登记全覆盖，加快推进国二及以下非道路移动机械淘汰更新。
加强非道路移动机械入场登记管理，2026年底前，制定登记管理政策，将重点场所全部纳入排放控制区，禁用国二及以下非道路移动机械。
	球场现有剪草机、打药机、拖拉机等非道路移动机械使用汽油或柴油，不属于国二及以下非道路移动机械
	

	完善区域联防联控机制
	有效应对重污染天气
	开展区域空气质量联合预报会商，及时启动区域性中度及以上污染天气应急联动，协商确定应急范围、级别、时间和措施。指导市州建立政企协商企业名录和措施库，根据各行业的生产经营特点优化实施秋冬季分阶段差异化减排措施。加强闭环管理，督促各项应急减排措施落实落地。加强对污染过程的复盘分析，强化对重点城市的跟踪指导，及时识别并推动解决高值热点问题
	本项目在重污染天气可主动停用燃油园林机械、减少施药作业，配合区域大气管控
	


1.3.6农药使用合法性分析
经对建设单位日常运营管理的了解，本项目在运营过程中能按照国务院令第216号《农药管理条例》规定，使用农药时遵守农药防毒规程，正确配药、施药，做好废弃物处理和安全防护工作，防止农药污染环境和农药中毒事故；严格按照农药使用环境安全技术导则的要求，科学用药、保护环境、保护生态， 使用高效、低毒、低残留农药，不会对鸟类和水生生物造成大的危害。根据以上政策法规的分析，本项目使用农药是合理并合法的。
但目前本项目产生的农药废弃包装物未能完全按照国家对危险废物转移的规定，委托有相应危险废物处理资质的单位予以回收。
1.3.7与《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》的符合性
本项目用地范围为环境重点管控单元（管控单元编码：ZH43070220003），本项目与管控区内相应环境管控要求见表1.3-4。
表1.3-4  生态环境准入清单符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	（1.1）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新(改、扩)建重金属污染物排放的项目。
（1.2）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
（1.3）在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。
（1.4）湖南常德太阳山省级森林公园按照《湖南省森林公园条例》严格管控；饮用水水源保护区根据《常德市饮用水水源环境保护条例》等依法严格管控。
	（1）本项目属于高尔夫球场，不属于排放重点污染物的建设项目。本项目不属于新（改、扩）建项目。
（2）本项目不涉及生态保护红线、自然保护地。
（3）本项目不占用永久基本农田。
（4）本项目不涉及太阳山省级森林公园。
	符合

	污染物排放管控
	(2.1)建立以排污许可制为核心的固定污染源VOCs监控体系，重点推进涉VOCs行业在线监测。强化油品储运销环节油气回收工作。加快推进排污许可“一证式”管理。全面完成重点行业VOCs污染治理，推行低挥发性有机物含量涂料替代，强化VOCs收集与治理措施。
(2.2)进一步推进落实扬尘治理、秸秆与垃圾禁烧、餐饮油烟治理、烟花爆竹燃放等工作。加强施工扬尘控制，推广使用在线监测和视频监控设备，推进低尘机械化湿式清扫作业，加强渣土车扬尘全过程管理。加强餐饮油烟污染整治，加强油烟净化设施建设及运行监管，督促城市建成区范围内公共机构食堂、4个灶头（含）以上的饮食服务经营场所安装高效油烟净化装置，推进安装油烟在线监测设施。积极推进秸秆综合利用，完善秸秆综合利用率评价考核体系，加强秸秆禁烧管控，建立全覆盖的网格化监管和包保责任制度，持续开展夏收和秋收阶段秸秆禁烧专项巡查，强化地方各级政府秸秆禁烧主体责任。
(2.3)加强林地草地园地土壤环境管理。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒高残留农药。对生产、销售高毒高残留农药的行为进行打击。完善生物农药、引诱剂管理制度。加强对重度污染林地、园地产出食用农(林)产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。
(2.4)统筹实施农村黑臭水体治理与农村水系综合整治，强化河湖长制，在有基础、有条件的地区开展水质监测。推进生活污水治理，继续把农村“厕所革命”作为乡村振兴的一项重要工作，推动粪污资源化利用，完善生活污水处理设施。
(2.5)引导畜禽养殖合理布局，推行种养结合、农牧结合、养殖场建设与农田建设有机结合。加大对畜禽养殖场粪污资源化利用扶持力度，加强畜禽养殖废弃物处理设施建设。推动畜禽粪污的高效利用。
(2.6)实现生活垃圾收转运设施基本覆盖并稳定运行，开展农村生活垃圾就地分类，重点推广生活垃圾的肥料化、基料化等利用方式。
(2.7)危险废物产生单位、收集单位、运输单位和经营单位等全面实施转移电子联单。督促鼓励危险废物重点产生企业开展清洁生产改造，建立健全覆盖危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全过程的监管体系。
	（1）本项目属于高尔夫球场项目，不属于涉VOCS重点行业，VOCS排放源极少。本项目属于登记管理，企业已申领登记回执，可落实“一证式”管理。
（2）不涉及。
（3）严格控制球道农药使用量，未使用高毒高残留农药。
（4）本项目生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网进入常德市污水净化中心处理。
（5）不涉及。
（6）生活垃圾交由环卫部门处理。
（7）本项目设立了危废暂存间，危废定期交由有资质单位处置。
	符合

	环境风险防控
	(3.1)加强重污染天气应急响应。修订完善并持续更新重污染天气应急预案。实施应急减排清单简化管理。督促工业企业按照“一厂一案”要求，配套制定具体的应急响应操作方案。根据重污染天气情况及时启动应急响应措施，强化应急预案实施情况检查和评估。
(3.2)本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
(3.3)县（市、区）人民政府应当在饮用水水源保护区按规定设立明确的地理界标和明显的警示标志，县级以上人民政府应当组织协调生态环境、水行政等有关部门，按照各自职责定期对饮用水水源水质进行监测，整合监测资源，加强水质在线监测监控和预警能力建设，完善监测信息系统和共享机制，加大对饮用水水源保护的投入和监督检查力度，确保饮用水安全。
(3.4)持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治，建立土壤污染重点监管单位名录并适时动态更新。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。建立健全受污染耕地安全利用长效机制。严格污染地块准入，不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块应当进行修复，未经修复或者修复未达到相应标准的，不得进入规划、供地、建设等审批环节。对暂不开发利用和目前技术尚不成熟的受污染地块实施重点风险管控。
	（1）本项目为高尔夫休闲服务业，无生产工艺废气、无工业固定污染源，不属于纳入重污染天气工业减排清单的工业企业，无需编制工业类一厂一案减排方案。
（2）本项目突发环境事件应急预案属于豁免管理。
（3）本项目暂不涉及。
（4）本项目不涉及永久基本农田，不属于涉镉重金属行业企业。
	符合

	资源开发效率要求
	(4.1)能源：
(4.1.1)优化能源供给结构，控制化石能源总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用比率。促进非化石能源成为能源消费增量的主体，深入推进“气化湖南工程”，统筹发展水、氢能、地热、生物质等优质清洁能源。加快工业、建筑、交通等领域电气化发展，逐步改善农村用能结构，提倡使用太阳能、石油液化气、电、沼气等清洁能源。
(4.1.2)推进能源基础设施建设，推动能源结构优化，提高能源利用水平，完善能源消费强度和总量双控制制度，促力碳达峰、碳中和目标达成。至2035年，常德市能源消费强度控制在0.35吨标准煤/万元GDP以内，市域能源消费总量控制在1600万吨标准煤以内。煤炭用于发电，消费比例控制在50%以内，石油消费比例控制在15%以内，天然气消费占13%以上，可再生能源消费比例达到22%以上。
(4.2)水资源
(4.2.1)优先保证生活用水、确保生态基本需水、保障粮食生产合理需水、优化配置生产经营用水，统筹各行业、各区域和河道内外用水需求。重点保障重要经济区、粮食主产区、能源项目等合理用水需求，严格控制缺水地区新增发展高耗水产业，推进工业节水减排，强化农业节水增效。至2035年，常德市万元GDP用水量下降至77立方米/万元。
(4.2.2)开展地下水型饮用水水源保护区及补给区地下水环境状况调查，对已划定的地下水型饮用水水源保护区实施规范化建设，建立和完善地下水型饮用水水源补给区内优先管控污染源清单。开展“一企一库""两场两区”地下水环境状况调查评估，评估地下水环境风险。
(4.2.3)严格规范取水许可审批管理，全面开展农业取水许可管理。实施规模化高效节水灌溉工程，积极推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。2025年，武陵区全区万元国内生产总值用水量2020年下降11.03%，万元工业增加值用水量比2020年下降10.83%，农田灌溉水有效利用系数达到0.614；柳叶湖旅游度假区全区万元国内生产总值用水量比2020年下降11.06%，万元工业增加值用水量比2020年下降15.46%，农田灌溉水有效利用系数达到0.588。
(4.3)土地资源
(4.3.1)严格落实耕地保护责任，禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。纳入耕地保护目标的可以长期稳定利用耕地优先划入永久基本农田，永久基本农田依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。
(4.3.2)加快造林绿化，坚持人工造林和封山育林并举，持续开展退耕还林还草、长江防护林等工程建设，大力发展油茶、木本粮食、木本中药材等经济林，广泛实施“五边”绿化、退化林修复、森林抚育等，实施封山育林工程，提高森林质量，进一步提升森林涵养水源、保持水土、净化空气等生态服务功能。
(4.3.3)到2025年，市域耕地保有量不低于645.12万亩；林地保有量达到1246万亩；森林保有量达到1077万亩；单位国内生产总值建设用地使用面积下降20%。到2035年，市域耕地保有量不低于645.12万亩；永久基本农田保护面积及高标准农田建设面积不低于583.8万亩；生态保护红线面积不低于3173.74平方千米；城镇开发边界规模不低于530.64平方千米；林地保有量达到1215万亩；森林保有量达到1077万亩；单位国内生产总值建设用地使用面积下降40%。
	（4.1）本项目使用电能。
（4.2）本项目不使用地下水，球道灌溉来自沾天湖取水。
（4.3）本项目不涉及永久基本农田。
	符合


综上，项目建设符合《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》规定的相关要求。
[bookmark: _Toc9247][bookmark: _Toc99417135][bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc25177]1.4 选址合理性分析
本项目选址位于常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇罗湾社区，地块纳入中心城区城镇开发边界范围，符合《常德市国土空间总体规划（2021-2035）》空间布局与文旅产业发展定位，未占用永久基本农田、生态保护红线、饮用水水源保护区等管控区域，前期违规占用耕地已全部复耕返还并完成整改，用地合规；区域周边以居住小区、旅游配套用地为主，区域本底水土、大气环境质量良好，项目运营产生的废气、噪声经开阔绿地阻隔扩散后对周边敏感居民影响较小；场内配套完善雨污分流管网、6座调蓄人工湖，可有效拦截球道面源径流，灌溉取水取自沾天湖并依法办理取水许可，水资源利用合规；项目属于整改保留类高尔夫球场，符合全国高尔夫球场清理整治相关政策要求，符合当地环境管控单元准入清单，交通配套完善，污染物具备成熟处置途径，从规划、用地、环境敏感程度、污染防控、政策符合性等多方面综合判定，本项目选址具备环境合理性。
[bookmark: _Toc18294]1.5 关注的主要环境问题及环境影响
本项目属于生态影响型项目，由于项目已于2010年建成并投入运行，距现在时间较长，施工期产生的影响已经不存在；在运营期环境影响主要体现在：施用化肥、农药及生活污水排放等对水环境的影响，球场运行维护过程产生的固废和生活垃圾等。本项目需关注的主要环境问题包括：
（1）回顾分析项目运营多年来对周围环境影响情况，重点是水环境、生态影响评价。
（2）结合项目已建成投入使用的装置、污染物排放特征，分析项目存在的环保问题，并提出切实可行的解决和改进措施。
（3）分析本项目与相关法规政策、规划符合性的问。
（4）场内人工湖湖水溢流进入沾天湖对沾天湖的影响。
[bookmark: _Toc23216][bookmark: _Toc99417136]1.6 环境影响的主要结论
通过对项目开展环境影响评价，本报告认为：
（1）本项目的选址符合相关规划要求、项目的建设符合相关产业政策、法律法规的要求。
（2）本项目2010年投入运行。根据本次环境影响评价，球场运营以来，对周边的环境空气、水体环境、声环境、生态环境、土壤环境等造成的直接影响和积累影响均很小，在可接受的范围以内。经调查，本项目自经营以来未因环境问题受到周围单位及群众信访、举报或投诉。
（3）球场在建设前未有开展环境影响评价，运营过程中三废治理及环境管理工作尚存在一定的不足。本项目必须严格遵守“三同时”的管理规定，补办各项环保手续，确实保证本报告提出的环保整改措施得到落实，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目的继续运营对周围环境将不会产生明显的影响，从环保角度而言，该项目的进一步运营是可行的。
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[bookmark: _Toc17223][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc99417138]2.1 编制依据
2.1.1 国家法律、法规
(1) 《中华人民共和国生态环境法典》，2026 年 8月 15日施行；
(2) 《基本农田保护条例》，国务院令第 257 号，1999 年 1 月 1 日实施；
(3) 《土地复垦条例》，国务院令第 592 号，2011 年 3 月 5 日实施；
(4) 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第 645 号，2013 年 12 月 7 日修订；
(5) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日实施；
(6) 《排污许可管理条例》，国务院令第 736 号，2021 年 3 月 1 日实施；
(7) 《地下水管理条例》，国务院令第 748 号，2021 年 12 月 1 日实施 ；
(8) 《生态环境监测条例》，国务院令第 820 号，2026 年 1 月 1 日实施 ；
(9) 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发〔2005〕39 号， 2005 年 12 月 30 日；
(10) 《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，国发〔2010〕46 号，2010年 12 月 21 日；
(11) 《控制污染物排放许可制实施方案》，国办发〔2016〕81 号，2016 年 11 月10 日；
(12) 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅，2017年2月7日；
(13) 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；
(14) 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，国发〔2021〕4 号，2021 年2月2日；
(15) 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；
(16) 《空气质量持续改善行动计划》，国发〔2023〕24号，2023年11月30日。
2.1.2 部门规章
（1） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，原环境保护部，环发〔2012〕77号，2012年7月3日；
（2） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，原环境保护部，环发〔2012〕98号，2012 年 8月7日；
（3） 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，原环境保护部，环发〔2014〕197 号），2014年12月30日；
（4） 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，原环境保护部，环发〔2015〕178号，2015年12月30日；
（5） 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，原环境保护部，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日；
（6） 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》，原环境保护部等四部门，环评〔2016〕190号,2016年12月27日；
（7） 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，原环境保护部，公告2017年第43号，2017年8月29日；
（8） 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，原环境保护部办公厅，环办环评〔2017〕84号，2017年11月14日；
（9） 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，原环境保护部，
（10） 国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日；
（11） 《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》,公告 2018 年第48号，2018年10月12日；
（12） 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》，生态环境部，部令第11号，2019年12月20日实施；
（13） 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部，部令第16号，2021年1月1日施行；
（14） 《国家重点保护野生动物名录》，国家林业林草局、农业农村部，公告2021年第3号，2021年2月5日；
（15） 《国家重点保护野生植物名录》，国家林业林草局、农业农村部，公告2021年第15号，2021年8月7日；
（16） 《环境保护综合名录（2021年版）》，生态环境部，环办综合函〔2021〕495号，2021年10月25日；
（17） 《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局， 自然资发〔2022〕142号，2022 年8月16日；
（18） 《关于印发<生态保护红线生态环境监督办法（试行）>的通知》，生态环境部，国环规生态〔2022〕2号，2022年12月27日；
（19） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会，国家发改委令第7号，2024年2月1日施行；
（20） 《排污许可管理办法》，生态环境部，部令第32号，2024年4月1日；
（21） 《国家危险废物名录（2025年版）》，生态环境部，部令第36号，2025年 1月1日实施；
（22） 《市场准入负面清单（2025 年版）》，国家发展和改革委员会、商务部，发改体改规〔2025〕466号，2025年4月6日。
2.1.3地方性环境保护行政法规和法规性文件
（1） 《湖南省环境保护条例》（2025年7月31日修改，自2020年1月1日起施行）；
（2） 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；
（3） 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；
（4） 《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）〉的通知》（湘政办发〔2016〕33号）；
（5） 《水污染防治行动计划实施方案（2016-2020年）》（湘政发[2015]53号）；
（6） 《湖南省土壤污染治理工作方案》（湘政发[2017]4号）；
（7） 《湖南省“十四五”环境保护规划》（2021年9月30日）；
（8） 《湖南省生态保护红线》的通知湘政发[2018]20号；
（9） 《湖南省大气污染防治条例》（2017年3月31日公布，自2017年6月1日起施行）；
（10） 《生态环境部 国家发展和改革委员会关于印发〈长江保护修复攻坚战行动计划〉的通知》（环水体〔2018〕181号）；
（11） 《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日通过，自2021年3月1日起施行）；
（12） 《推动长江经济带发展领导小组办公室关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（第89号，2019年1月12日）；
（13） 《常德市“十四五”生态环境保护规划》的通知（常政办发〔2021〕26号）；
（14） 《湖南省发展和改革委员会关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》（湘发改环资〔2021〕968号）；
（15） 《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》（湘环发〔2021〕52号）；
（16） 《湖南省水污染防治条例》（2024年11月29日通过，自2025年5月1日起施行）。
2.1.4技术导则及技术规范
（1） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（5） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）
（6） 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（7） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（8） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
2.1.3 建设项目有关资料和其他文件
（1） 2014年国家11部委联合下发《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》（发改社会[2014]1496号）；
（2） 《关于开展全国高尔夫球场综合清理整治工作的通知》（发改社会〔2011〕741号）；
（3） 《国家部委联合公布高尔夫球场清理整治结果》（2017年）；
（4） 项目环境影响评价委托函；
（5） 检测报告
（6） 建设方提供的其他资料。
[bookmark: _Toc172270754][bookmark: _Toc7467][bookmark: _Toc99417139][bookmark: _Toc20280]2.2 评价目的和原则
2.2.1 评价目的
鉴于本项目已建成并投入使用多年，本次环评的目的主要在于评估项目投入使用以来对周围环境的影响情况，分析其各类污染的治理措施情况，并针对这些影响提出改进措施及要求。
（l）通过对项目运行实际的调查和同类项目调查类比，分析确定污染源和污染因素，计算各种污染物的排放量，为进行污染治理提供依据。
（2）针对项目的特点，开展项目所在地的自然环境、社会环境和环境质量现状调查，确定环境评价的主要保护目标和评价重点。
（3）通过环境质量现状调查和监测，结合对项目建设前环境资料的调研，对工程建设前后进行回顾评价，分析项目建设对当地的环境环境影响和生态影响情况。
（4）根据对区域陆生生态的调查分析，对项目提出相应的防范和补救措施，提出控制污染、减缓不利影响的对策与建议。
（5）根据球场建设运行情况，分析项目对区域环境资源方面的影响。
（6）论证项目选址和工程建设的合理性，并提出相应的环保改进措施和管理建议为环境管理部门和决策部门的立项工作提供科学依据，明确给出项目环境影响的可行性结论。
2.2.2评价原则
本次评价工作力求有针对性、突出重点，主要遵循以下几个方面的原则：
（1）本次评价工作将在摸清项目建设情况的基础上，明确污染源的种类、排放浓度、排放量；明确项目带来的环境影响。
（2）在污染源治理方面，本着减轻对场外地表水体可能的水质污染，以及周围环境空气质量的影响为原则，评估项目已有的污染源防治措施，并针对存在的环境问题提出改进完善措施，使本项目污染物的排放控制在周围环境可以接受的程度范围内，同时特别注意生态保护措施的确定。
（3）考虑到项目属于补做环评，同时属于回顾性评价工作，注意在评价工作中充分重视政策的衔接性，评价做到既符合政策要求，又符合实际，并充分论证项目建设的合理合法性。
[bookmark: _Toc11335]2.3环境影响识别与评价因子筛选
2.3.1 环境影响因素的识别
本项目属于生态影响型项目，由于项目已建成并投入运营多年，本次环评主要对项目运营期产生的环境影响进行回顾性评价。运营期项目环境影响因素识别详见表2.3-l。
表2.3-1  运营期环境影响因素识别表
	环境要素
	影响因子
	工程内容及表征
	环境影响

	环境空气
	油烟、机动车尾气、燃油设备废气等
	酒店经营产生的餐饮油烟、机动车尾气及机
械设备燃油废气
	-

	声环境
	噪声
	水泵、机械设备及进出机动车等
	-

	水环境
	废水
	生活污水、球场径流水
	-

	地下水
	废水、化肥、农药
	生活污水、球场径流水、化肥农药使用
	-

	土壤环境
	废水、化肥、农药
	生活污水、球场径流水、化肥农药使用
	-

	生态环境
	区域生态
	增加了植被绿化面积、减少了水土流失、提
高了景观的舒适性及美观感、提高了项目区
域景观资源的利用效率
	+

	社会环境
	社会经济效益
	增加地方财政收入、提供了工作岗位、提高
了人民群众的生活质量
	++


	注：-表示负效应，+表示正效应；符号随数量的递增，表示影响的程度由大到小。      
2.3.2 评价因子的筛选
根据环境影响因素识别结果，并结合建设项目的特点和所在地的环境状况，确定本项目评价因子，详见下表。
表2.3-2  评价因子一览表
	序号
	评价要素
	评价类型
	评价因子

	1
	大气
环境
	现状评价因子
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃

	
	
	污染源评价因子
	颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃

	
	
	预测评价因子
	/

	2
	地下水
环境
	现状评价因子
	水位、pH、总硬度、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、氟化物、铅、铁、锰、砷、六价铬、镉、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氰化物、汞、挥发性酚类、K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-

	
	
	污染源评价因子
	/

	
	
	预测评价因子
	/

	3
	地表水
环境
	现状评价因子
	水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODCr、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、镉、铬（六价）、氰化物、挥发酚、石油类、五日生化需氧量、铅、汞、砷、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（个/L）

	
	
	污染源评价因子
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、LAS、动植物油

	
	
	预测评价因子
	/

	4
	声环境
	现状评价因子
	Leq（A）

	
	
	污染源评价因子
	A声级

	
	
	预测评价因子
	/

	5
	土壤环境
	现状评价因子
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、pH、石油烃

	
	
	预测因子
	/

	[bookmark: _Toc172270757]6
	固体废物
	现状评价因子
	固体废物和生活垃圾

	7
	生态环境
	现状评价
	物种：分布范围、种群数量等

	
	
	
	生态系统：生态系统类型、面积、分布等

	
	
	
	自然景观：景观多样性、完整性等


注：本项目农药成分涉及溴氰菊酯，但本项目未将其作为地表水评价特征污染因子原因：根据导则要求1、根据评价范围水环境质量管理要求：本项目水文要素影响型评价等级判为三级，评价范围涉及沾天湖和柳叶湖，根据《常德市2025年12月及1-12月国省控水质监测断面水质状况》表可知柳叶湖1-12月水质类别达到Ⅲ类水质要求，且柳叶湖不是集中式生活饮用水地表水源地，溴氰菊酯仅列入GB3838-2002表3集中式生活饮用水地表水源地特定监测项目，在非饮用水源地的常规地表水水质管控体系中，沾天湖、柳叶湖水环境质量管理目标未将溴氰菊酯列为强制性管控考核指标。2、建设项目水污染排放特点：本项目年使用溴氰菊酯量很少，溴氰菊酯属于叶面喷施型杀虫剂，仅用于球场草坪虫害防治，施用后绝大部分药剂附着在草叶表层，仅有极微量会随降雨地表径流产生迁移。球场球道配套布设了完整截排水系统，径流先汇入场内多个人工调蓄湖，经人工湖沉淀后，最终溢流排入沾天湖的溴氰菊酯排放量极低、入湖贡献强度微乎其微，并非本项目特征关键性水污染物。本球场运营期径流污染以化肥流失产生的总氮、总磷营养盐为核心污染物。3、水环境影响预测评价要求：本项目预测评价以回顾性评价为主，主要针对总氮、总磷等营养盐开展污染扩散与富营养化分析。
[bookmark: _Toc11213]2.4 评价标准
2.4.1 环境功能区划
根据项目所在地环境特征确定项目所在地环境功能区划情况见下表：
表2.4-1  项目所在区域环境功能区划情况
	序号
	环境要素
	功能属性及执行标准

	1
	环境空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类

	2
	地表水环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类、Ⅳ类水质标准

	3
	地下水环境
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准

	4
	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区

	5
	土壤环境
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准（试行）》（GB36600-2018） 第二类用地筛选值


2.4.2环境质量标准
（1）环境空气质量标准
项目位于环境空气功能区的二类区，SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。
表2.4-2  环境空气质量标准    单位：ug/m3
	类
别
	标准号及名称
	评价
对象
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值

	
	
	
	名称
	取值时间
	一级
	二级
	一级
	二级

	环
境
空
气
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2026）
	区域
环境
空气
	SO2
	年平均
	20
	60
	20
	20

	
	
	
	
	24小时平均
	50
	150
	50
	50

	
	
	
	
	1小时平均
	150
	500
	150
	150

	
	
	
	PM10
	年平均
	40
	60
	20
	50

	
	
	
	
	24小时平均
	50
	120
	50
	100

	
	
	
	PM2.5
	年平均
	15
	30
	10
	25

	
	
	
	
	24小时平均
	35
	60
	25
	50

	
	
	
	NO2
	年平均
	40
	40
	30
	30

	
	
	
	
	24小时平均
	80
	80
	50
	50

	
	
	
	
	1小时平均值
	200
	200
	200
	200

	
	
	
	CO
	24小时平均
	4
	4000
	4
	4

	
	
	
	
	1小时平均值
	10
	10000
	10
	10

	
	
	
	O3
	日最大8小时平均
	100
	160
	100
	100

	
	
	
	
	1小时平均值
	160
	200
	160
	160

	
	
	
	TSP
	24小时平均
	120
	300
	120
	300

	
	《大气污染物综合排放标准详解》
	
	非甲烷总烃
	1小时平均
	/
	2000
	/


（2）地表水环境质量标准
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]项目经化粪池处理后的生活污水（其中餐饮废水经隔油池处理）及球车冲洗废水（经沉淀池处理）处理后通过污水管网排入常德市污水净化中心处理后排入穿紫河，最终汇入沅江。球道雨水排入球场内人造湖，汛期时人造湖水溢流排入沾天湖，再汇入柳叶湖，并经马家吉河排入沅江。
根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），柳叶湖水域和穿紫河（起于皂果村，终于南碈电排，全长8.6km）属于景观娱乐用水，柳叶湖水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，穿紫河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。溢流口水质也执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]表2.4-3  地表水环境质量标准    单位：mg/L，pH除外
	序号
	监测项目
	Ⅲ类标准限值
	Ⅳ类标准限值

	1 
	水温（℃）
	/
	/

	2 
	pH值（无量纲）
	≤6~9
	≤6~9

	3 
	溶解氧
	≥5
	≥3

	4 
	高锰酸盐指数
	≤6
	≤10

	5 
	BOD5
	≤4
	≤6

	6 
	COD
	≤20
	≤30

	7 
	硫化物
	≤0.2
	≤0.5

	8 
	氨氮（以N计）
	≤1
	≤1.5

	9 
	总磷（以N计）
	≤0.2
（湖、库0.05）
	≤0.3
（湖、库0.1）

	10 
	氟化物（以F-计）
	≤1
	≤1.5

	11 
	铬（六价）
	≤0.05
	≤0.05

	12 
	氰化物
	≤0.2
	≤0.2

	13 
	挥发酚
	≤0.005
	≤0.01

	14 
	铜
	≤1
	≤1

	15 
	锌
	≤1
	≤2

	16 
	硒
	≤0.01
	≤0.02

	17 
	砷
	≤0.05
	≤0.1

	18 
	汞
	≤0.0001
	≤0.001

	19 
	镉
	≤0.005
	≤0.005

	20 
	铅
	≤0.05
	≤0.05

	21 
	石油类
	≤0.05
	≤0.5

	22 
	总氮
	≤1.0
	≤1.5

	23 
	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	≤0.3

	24
	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000
	≤20000


（3）地下水环境质量标准
地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。
表2.5-4  地下水环境质量标准单位：mg/L，pH除外
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]序号
	项目
	标准限值
	标准来源

	1
	pH（无量纲）
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	2
	耗氧量
	3.0
	

	3
	硫酸盐
	250
	

	4
	氯化物
	250
	

	5
	氨氮
	0.5
	

	6
	溶解性总固体
	1000
	

	7
	铁
	0.3
	

	8
	锰
	0.1
	

	9
	铜
	1.0
	

	10
	锌
	1.0
	

	11
	硝酸盐
	20.0
	

	12
	亚硝酸盐
	1.00
	

	13
	挥发性酚类
	0.002
	

	14
	总硬度
	450
	

	15
	总大肠菌群（MPN/100ml）
	3.0
	

	16
	氟化物
	1.0
	

	17
	汞
	0.001
	

	18
	砷
	0.01
	

	19
	铅
	0.01
	

	20
	镉
	0.005
	

	21
	六价铬
	0.05
	

	22
	K+
	/
	/

	23
	Na+
	/
	

	24
	Ca2+
	/
	

	25
	Mg2+
	/
	

	26
	CO32-
	/
	

	27
	HCO3-
	/
	


（4）声环境质量标准
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]项目四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准限值见下表。
表2.5-5  声环境质量标准单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	[bookmark: _Hlk207091780]2类
	60
	50


（5）土壤环境质量标准
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]项目所在地块土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。具体标准值见下表。
表2.5-6  土壤环境质量标准单位：mg/kg
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]序号
	污染物项目
	筛选值
	管制值
	标准来源

	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地
	GB36600-2018

	1
	砷
	20
	60
	120
	140
	

	2
	镉
	20
	65
	47
	172
	

	3
	铬（六价）
	3.0
	5.7
	30
	78
	

	4
	铜
	2000
	18000
	8000
	36000
	

	5
	铅
	400
	800
	800
	2500
	

	6
	汞
	8
	38
	33
	82
	

	7
	镍
	150
	900
	600
	2000
	

	8
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	9
	36
	

	9
	氯仿
	0.3
	0.9
	5
	10
	

	10
	氯甲烷
	12
	37
	21
	120
	

	11
	1,1-二氯乙烷
	3
	9
	20
	100
	

	12
	1,2-二氯乙烷
	0.52
	5
	6
	21
	

	13
	1,1-二氯乙烯
	12
	66
	40
	20
	

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	66
	596
	200
	2000
	

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	10
	54
	31
	163
	

	16
	二氯甲烷
	94
	616
	300
	2000
	

	17
	1,2-二氯丙烷
	1
	5
	5
	47
	

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6
	10
	26
	100
	

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	14
	50
	

	20
	四氯乙烯
	11
	53
	34
	183
	

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	701
	840
	840
	840
	

	22
	1,1,2 三氯乙烷
	0.6
	2.8
	5
	15
	

	23
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	7
	20
	

	24
	1,2,3-三氯乙烷
	0.05
	0.5
	0.5
	5
	

	25
	氯乙烯
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3
	

	26
	苯
	1
	4
	10
	40
	

	27
	氯苯
	68
	270
	200
	1000
	

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560
	560
	560
	

	29
	1,4-二氯苯
	5.6
	20
	56
	200
	

	30
	乙苯
	7.2
	28
	72
	280
	

	31
	苯乙烯
	1290
	1290
	1290
	1290
	

	32
	甲苯
	1200
	1200
	1200
	1200
	

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	500
	570
	

	34
	邻二甲苯
	222
	640
	640
	640
	

	35
	硝基苯
	34
	76
	190
	760
	

	36
	苯胺
	92
	260
	211
	263
	

	37
	2-氯酚
	250
	2256
	500
	4500
	

	38
	苯并[a]蒽
	5.5
	15
	55
	151
	

	39
	苯并[a]芘
	0.55
	1.5
	5.5
	15
	

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	55
	151
	

	41
	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	550
	1500
	

	42
	䓛
	490
	1293
	4900
	12900
	

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.55
	1.5
	5.5
	15
	

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5
	15
	55
	151
	

	45
	萘
	25
	70
	255
	700
	


2.4.3 污染物排放标准
2.4.3.1大气污染物排放标准
运营期机械燃油废气、进出场汽车尾气及农药喷洒废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；餐饮油烟废气污染物执行《饮食业油烟排放标准》( GB18483-2001) 标准限值；《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）适用于工程机械、农业机械、林业机械、机场地勘设备、材料装卸机械等机械及其装用的在非恒定转速下工作的柴油机的型式检验、生产一致性检查、排放达标检查、在用符合性检查和耐久性要求，本项目使用的打药机、拖拉机、五联机、三联机以及打药机均使用柴油，使用这些非道路移动机械时排放的尾气不适用其标准。
表2.5-8  饮食业油烟排放标准
	项目
	规模
	小型
	中型
	大型

	
规模划分
	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	
	对应灶头总功率
	1.67，＜5.00
	≥5.00，＜10
	≥10

	
	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6

	排放标准限值
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	
	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


表2.5-9  大气污染物排放标准 
	项目
	无组织排放监控浓度限值
(mg/m³)
	污染物排放监控位置
	执行标准

	非甲烷总烃
	4.0
	周界外浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2

	颗粒物
	1.0
	
	


2.4.3.2废水污染物排放标准
本项目营运期生活污水(其中餐饮废水经隔油池处理)经化粪池处理及洗车废水经隔油沉淀池处理后排入市政管网，最终排入常德市污水净化中心处理。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]本项目外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及常德市污水净化中心进水水质要求。综上，本项目水污染物排放限值详见下表。
表2.5-10  水污染物排放限值一览表    单位：mg/L 
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]序号
	污染因子
	（GB8978-1996）限值
	污水处理厂进水水质要求
	废水总排口限值

	1
	pH
	6-9
	6-9
	6-9

	2
	悬浮物
	400
	194
	194

	3
	CODCr
	500
	180
	180

	4
	氨氮
	/
	25
	25

	5
	总磷
	/
	3.0
	3.0

	6
	动植物油
	100
	/
	100

	7
	BOD5
	300
	90
	90

	8
	总氮
	/
	20
	20

	9
	LAS
	20
	/
	20


2.5.3.3噪声排放标准
营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表2.5-13  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


2.5.3.4固体废物
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物收集、暂时贮存、转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。本项目没有生活垃圾中转站。
[bookmark: _Toc23993][bookmark: _Toc99417140][bookmark: _Toc23835]2.5 评价等级及评价范围
2.5.1 大气环境影响评价工作等级与范围
运营期主要产生的废气为餐饮油烟、球场维护机械燃油废气、进出停车场机动车尾气等。餐厅食堂厨房油烟废气排放的大气污染物主要为油烟，球场内部维护机械燃油废气、进出场汽车尾气中TSP、NOx、CO排放、农药喷洒中的氨挥发以及油品储存和加油产生的废气随机性较大，排放时段、排放速率波动显著，无连续稳定排放工况。《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2018）中规定采用估算模式计算时应选择“正常排放的主要污染物及排放参数”，因此本次回顾性评价主要对相关源强污染物排放情况进行核算，评价等级按照三级考虑。
[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]根据估算模式的结果，本次大气的评价范围为场界外500m范围。
2.5.2 地表水环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。项目类别分为水文要素影响型与水污染影响型，本项目属于水文要素影响型与水污染影响型。
（2）水污染影响型评价工作等级
本项目生活污水(餐饮废水经隔油池处理后)经化粪池处理及球车冲洗废水经沉淀池处理后排入市政管网，最终进入常德市污水净化中心进一步处理后达标排入穿紫河，最终排入沅江。对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级的划分规定，确定本项目地表水环境评价工作等级为三级B。具体评定过程见下表。
表2.5-6    水污染影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——


水污染影响型三级B评价的主要评价内容为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。
（3）水文要素影响型评价工作等级
表2.5-7  水文要素影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容之比α
	兴利库容占年径流量百分比β/%
	取水量占多年平均径流量百分比γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸海域

	一级
	α≤10；或稳定分层
	β>20；或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	A1≥0.3；
或A2≥1.5；
或R≥10
	A1≥0.3
或A2>1.5
或 R>20
	A1≥0.5；
或A2≥3

	二级
	20>α>10；或不稳定分层
	20>β>2；或季调节与不完全年调节
	30>γ>10
	0.3>A1>0.05
或1.5>A2>0.2
或10>R>5
	0.3>A1>0.05或1.5>A2>0.2
或20>R>5
	0.5>A1>0.15；
或3>A2>0.5

	三级
	α>20；
或混合型
	β≤2
或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05
或A2≤0.2
或R≤5
	A1≤0.05
或A2≤0.2
或 R≤5
	A1≤0.15；
或A2≤0.5

	注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。
注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的建设项目，评价等级不低于二级。
注3：造成入海河口(湾口)宽度東窄(東窄尺度达到原宽度的5%以上)，评价等级应不低于二级。注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物(如防波堤、导流堤等)，其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。
注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。
注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


本项目在场界南侧的沾天湖中设置了取水口，涉及取水工程，非水库建设项目，不涉及水温，主要涉及径流影响，根据常德柳叶湖旅游度假区水利局下发的取水证可知，本项目取水地点位于10#果岭后，取水量为7.85万立方米/年，柳叶湖（包括沾天湖）多年平均入湖径流量1.32亿立方米/年，则γ=78500÷132000000×100%=0.06%，因此本项目水文要素影响型评价等级为三级。
（4）评价范围
水文要素影响型建设项目评价范围，根据评价等级、水文要素影响类别、影响及恢复程度确定，其评价范围应满足:
a)水温要素影响评价范围为建设项目形成水温分层水域，以及下游未恢复到天然(或建设项目建设前)水温的水域;
b)径流要素影响评价范围为水体天然性状发生变化的水域，以及下游增减水影响水域；
c)地表水域影响评价范围为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深、或高(累积频率5%)低(累积频率90%)水位(潮位)变化幅度超过+5%的水域；
d)建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域。
e)存在多类水文要素影响的建设项目，应分别确定各水文要素影响评价范围，取各水文要素评价范围的外包线作为水文要素的评价范围。
本项目主要为径流要素影响，结合项目实际情况，本项目水温要素地表水环境影响评价范围主要是沾天湖。
2.5.3 地下水环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
[bookmark: OLE_LINK152]根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅴ社会事业与服务业，167高尔夫球场，编制报告书的项目，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅱ类”。
[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]根据调查，项目周边区域居民饮用水取用城市自来水，本项目生产生活用水接自市政自来水管网，故不属于地下水敏感区域。
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK150]项目所在区域没有集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；无除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区）；无集中式饮用水水源地准保护区及以外的补给区；无未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流；不在分散式饮用水水源地；不在特殊地下水资源保护区，故不属于地下水敏感和较敏感区域。
综上，确定本项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感。
表2.5-8  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中对地下水环境影响评价等级划分的原则，判定依据如下表。
表2.5-9 地下水环境影响评价等级判据
	           项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154]根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的评价分级原则，地下水环境评价工作等级为三级。
（2）评价范围
项目区域地处洞庭湖平原西北缘，属典型的河湖冲积平原地貌。地势低平，海拔多在30-40米之间，地表水系发达，地下水位埋深较浅（通常1-3米），受地表水体影响显著。
[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK155]本次评价确定项目地下水评价范围为西至灌南路，北至杭瑞高速，东至朗州路，南至环湖大道，约5km2。
2.5.4 声环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
项目所在地声环境属2类区，且项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量小于3dB（A），受影响人口变化情况不大，声环境影响评价等级判据见下表。
表2.5-10  声环境评价等级判据
	[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158]项目
	内容

	周围环境适用标准
	GB3096-2008中的2类标准

	周围环境保护目标受项目影响噪声增加量
	3dB（A）以内

	建设项目所处声功能区
	2类声功能区

	评价工作等级
	二级


根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的评价分级原则，声环境评价工作等级为二级。
（2）评价范围
[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]声环境评价工作等级为二级，评价范围为场界周围200m范围。
2.5.5 土壤环境影响评价工作等级与范围
（1）评价等级
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。项目类别分为生态影响型与污染影响型，本项目属于生态影响型和污染影响型。对照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类项目。
（2）生态影响型评价工作等级
①生态影响型敏感程度分级
本项目生态影响型敏感程度分级见表2.5-11。
表 2.5-11  生态影响型敏感程度分级
	敏感
程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水平均埋深＜1.5m 的地
势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg 的区
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	
较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水平均埋深≥1.5m，或
1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水平均埋深＜1.8m 的地势平坦区
域；建设项目所在地干燥度＞2.5 或常年地下水平均埋深＜1.5m
的平原区；或 2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg 的区域
	4.5<
pH≤5.5
	8.5<
pH≤9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


本工程所在区域多年平均降雨量1380mm，多年平均水面蒸发量1300mm，计算出最小值a=0.94；土壤监测pH值为7.25～7.36，地下水水位埋深0.56～1.3m，球场为人工改良草坪土，采用洁净河沙、种植土调配，全程淡水灌溉，土壤含盐量稳定控制在0.5g/kg以内，因此判定本工程区域土壤环境敏感程度为不敏感。
②土壤评价工作等级判定
表 2.5-12  生态影响型评价工作等级划分
	项目类别
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	-


注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作

由上表可知，本项目属于“Ⅲ类、不敏感”，本项目土壤生态影响型可不开展环境影响评价工作。
（3）污染影响型评价工作等级
表2.5-13  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161]项目占地面积为约994.91亩，属于大型（≥50hm2），本项目球场周边200m范围内现状存在耕地、园地和居民区，因此，土壤环境敏感程度为“敏感”。
根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见下表：
表2.5-14  污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK163]根据上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。评价范围为项目占地范围及其边界外延伸50m范围。
2.5.6 生态环境影响评价工作等级与范围
[bookmark: OLE_LINK172]（1）评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），结合工程现状及所在区域环境现状分析见表2.5-15。
表 2.5-15  生态影响评价工作等级分级表
	原则
	本项目建设情况
	评价等级

	6.1.2（a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	本项目位于湖南常德太阳山省级森林公园南侧，直线距离约1km，项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线
	/

	（b）涉及自然公园时，评价等级为二级
	
	/

	（c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	
	/

	（d）根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	水文要素影响型评价等级为三级
	三级

	（e）根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不涉及
	
/

	（f）当工程占地规模大于 20km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定
	本项目总占地面积
约 0.8km2，小于20km2
	
/

	（g）除（a）、（b）（c）、（d）、（e）、（f）以外的情况，评价等级为三级
	
	三级

	（h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	综合以上情况，采用最高等级判定
	/

	6.1.3 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级
	不涉及
	/

	6.1.4 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级
	不涉及
	/

	6.1.5 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级
	本项目为高尔夫球场项目，评价等级不需上调
	/

	6.1.6 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级
	不属于此类项目，评价等级不需下调
	/

	6.1.7 涉海工程评价等级判定参照GB/T19485
	不涉及
	/

	6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析
	不属于此类项目
	/

	总结
	三级


由上表可知，本项目生态环境影响评价等级为三级。
（2） 评价范围
评价范围为高尔夫球场用地范围及周边200m范围。
2.5.7 风险评价等级与范围
[bookmark: _Toc333229878][bookmark: _Toc334080733][bookmark: _Toc334014091]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的相关要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险评价工作等级划分见表2.4-16。
表2.5-16  风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目风险潜势为I。本项目Q＝0.00533<1，因此，本项目风险潜势为I，仅需简单分析。
评价范围：本项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），未对该等级划定评价范围。
[bookmark: _Toc22082][bookmark: _Toc99417141][bookmark: _Toc162878643][bookmark: _Toc25812]2.6 环境保护目标
根据本次环评拟定的评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下。本项目以南侧厂界临近别墅三期处为坐标原点，坐标为E111.693225，N29.112019。
（1）环境空气保护目标详见下表：
表2.6-1 大气环境保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标/m
	功能与规模
	环境功能区
	相对场址方位
	相对场界最近距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	1
	季家冲、静冲居民
	0
	1170
	居民约30人
	二类区
	N
	100

	2
	罗湾幸福小区
	320
	1130
	居民约860人
	二类区
	N
	135

	3
	东侧散户居民
	1300
	800
	居民约50人
	二类区
	E
	156

	4
	天鹅湾国际幼稚园
	1100
	135
	师生约270人
	二类区
	E
	紧邻

	5
	天鹅湾二期居民
	500
	750
	居民约442户
	二类区
	E
	场区内

	6
	天鹅湾一期居民
	530
	300
	居民约39户
	二类区
	SE
	场区内

	7
	天鹅湾三期居民
	0
	0
	居民约236户
	二类区
	S
	场区内

	8
	太阳山森林公园
	/
	/
	森林公园
	一类区
	N
	1000


（2）地表水保护目标详见下表：
表2.6-2  地表水环境保护目标
	类别
	坐标
	保护对象
	保护要求
	相对场界距离
	高差

	地表水
	X
	Y
	
	
	
	

	
	0
	-5
	沾天湖
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	紧邻
	3m

	
	5681
	2500
	柳叶湖
	
	5km
	5,m

	
	0
	-6200
	穿紫河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
	6.2km
	1m

	
	8900
	-4300
	马家吉河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准
	1.1km
	3m

	
	/
	/
	人工湖6个
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
	场内
	/


（3） 声环境保护目标
表2.6-3 声环境保护目标调查表
	序号
	声环境保护目标名称
	空间相对位置/m
	距场界最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	天鹅湾一期别墅区居民39户
	670
	250
	40
	场区内
	SE
	2类
	砖混结构、南北向、3层

	2
	天鹅湾二期别墅区居民442户
	300
	700
	35
	场区内
	NE
	2类
	砖混结构、南北向、3层

	3
	天鹅湾二期洋房居民6栋
	300
	819
	40
	场区内
	NE
	2类
	砖混结构、南北向、6-8层

	4
	天鹅湾三期别墅区居民236户
	0
	3
	31
	场区内
	S
	2类
	砖混结构、南北向、3层

	5
	常德桃花源国际高尔夫酒店
	0
	590
	57
	场区内
	W
	2类
	砖混结构、南北向、4层

	6
	场界北侧居民1户
	100
	1184
	48
	140
	N
	2类
	砖混结构、南北向、2层

	7
	场界北侧居民1户
	300
	1113
	42
	86
	N
	2类
	砖混结构、东西向、2层

	8
	罗湾幸福小区
	367
	1170
	48
	152
	N
	2类
	砖混结构、东北-西南向、2层


（4） 其他环境保护目标详见下表：
表2.7-4  其他环境保护目标一览表
	类别
	环境保护目标
	功能及规模
	相对场界位置
	保护级别

	地下水
	球场占地范围内及周边地下水
	评价范围内无集中及分散式地下水取水点
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	土壤
环境
	场地及周边土壤
	场地内及周边农田、林地和建设用地土壤
	建设项目场界周边50m范围
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地限值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 筛选值要求

	生态环境
	场内及周边耕地
	场内退出耕地178.394亩，场界周边200m范围
	严禁占用

	
	植被
	场内及场界周边200m范围
	严禁砍伐

	
	陆生生物
	场内及场界周边200m范围
	严禁猎杀

	
	水生生物
	沾天湖
	严禁捕捞

	
	太阳山森林公园
	公园总面积1400公顷，主峰海拔568.5米
	北侧1km
	严禁侵占、损毁



[bookmark: _Toc99417142][bookmark: _Toc11656]3. 项目概况
[bookmark: _Toc25014][bookmark: _Toc99417143]3.1 原体育生态园项目概况
2006年企业办理了《华亨国际（常德柳叶湖）体育产业生态园环境影响报告书》，并于2006年12月15日取得批复湘环评[2006]142号（见附件8）；2007年7月委托常德市建设项目咨询中心编制了《常德体育生态园项目申请书》，2007年12月25日取得《常德市发展和改革委员会关于核准常德柳叶湖体育生态园的批复》（常发改投[2007]541号）和《常德市发展和改革委员会关于核准常德柳叶湖植物园的批复》（常发改投[2007]540号）（见附件6）。
由于时间久远，企业《华亨国际（常德柳叶湖）体育产业生态园环境影响报告书》资料缺失，根据企业提供的《常德体育生态园项目申请书》可知，项目建设主要内容包括：
1、 休闲体育园，占地892.99亩，包括陆上田径、球类、健身等项目和水上游泳、钓鱼等活动场所。
2、 休闲体育会所，占地126.11亩，为各路游客提供住宿、餐饮、购物、娱乐、休闲、度假服务。
根据现场查勘，以上内容基本建成。
[bookmark: _Toc20637]3.2 本项目项目基本情况
项目名称：湖南桃花源国际高尔夫俱乐部建设项目
建设单位：常德天利置业有限公司
建设地点：常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇罗湾社区朗州路3333号，E：111°41′33.95814″，N：29°7′5.93733″
总投资：25000万元
[bookmark: _Toc172270762][bookmark: _Toc30020]3.3 高尔夫俱乐部现状
本项目于2008年7月启动筹备建设工作，并于2010年11月完成建设，同期运营。2026年3月17日取得取水许可证，额定取水量7.85万立方米/年。
[bookmark: _Toc99417144]3.3.1 现状运营情况
高尔夫球场全年运营，营业制度：夏季5：30~19:30；冬季7:00~18:00。
高尔夫球场现有工作人员76人。
项目建成运营后，年最大接待量为26000人次。
3.3.2 项目土地利用情况
项目总用地面积994.91亩，用地性质为商业服务业用地。
高尔夫球场为标准72杆，总长度达到7299码的USGA标准锦标赛级18洞高尔夫球场，用地面积994.91亩，实际建设内容包含果岭、边坡及发球台、球道、沙坑、人工湖、长草区等障碍区，真草练习场、球场车道、球场服务中心及配套、公辅设施，具体现状情况如下：
（1）果岭：20个，单个面积约500-900m2，形状为椭圆形，剪草高度4mm，总用地面积14455.11m2。
（2）边坡及发球台：77个，为圆形，剪草高度8mm，单个发球台面积为150m2，总用地面积10285.65m2。
（3）球道：是发球台与果岭间的绿地，两侧保留原有自然起伏的地形以及防止越界的缓冲栽植，利用不常修剪的草地、灌丛、土丘、池塘、沙坑等障碍物， 增加球友挥杆的难度和兴趣以及景观的变化，球道总用地面积27786.29m2。
（4）沙坑：100个，单个沙坑占地面积为180m2，总用地面积18128.81m², 作为球场障碍物。
（5）人工湖：高尔夫球场内共有人工湖6个，单个人工湖占地面积为300m2~7300m2，总面积23238.62m2，人工湖作为球场的水障碍，供水源为球场地表径流雨水。
（6）长草区：剪草高度25mm，长草区的草比球道和果岭上的草长，当球 落在长草区时，球员击球的难度会大大增加。
（7）球场车道：是高尔夫球场中供高尔夫球车行驶的道路，路线沿球道走 向设置，车道总长6674m，宽度2.5m。
（8）真草练习场：占地面积35408m²，包括56个扇形打位、练习果岭、沙坑等。
（9）自然区：自然生长着树木，灌丛和地被植物的区域。
表3.3-1  项目球场用地范围内土地现状统计
	序号
	名称
	单位
	指标
	备注

	1
	球场标准
	洞
	18
	

	3
	高尔夫球场
	果岭
	m2
	14455.11
	不含球场内的水面面积及外围绿化

	3.1
	
	球道
	m2
	27786.29
	

	3.2
	
	边坡及发球台
	m2
	10285.65
	

	3.3
	
	沙坑
	m2
	18128.81
	

	3.4
	
	小计
	m2
	70655.86
	

	4
	湖泊水面
	m2
	23238.62
	6个人造湖

	5
	待开发地块
	m2
	128159.53
	计划开发为房地产

	6
	复垦地块
	m2
	118929.34
	已复垦为耕地

	7
	服务设施用地
	m2
	22450.05
	含酒店、员工公寓、球场服务中心、仓库等服务设施

	8
	道路用地
	m2
	16685
	球场内道路


表3.3-2  人造湖面积一览表
	序号
	湖号
	面积（平方米）
	位置
	收集哪些球道雨水
	人工湖湖水外排走向

	1
	1
	3925.20
	1号球道
	1-4
	5-1人工湖1#泄洪口

	2
	5-1
	2704.27
	5号球道
	5
	1#泄洪口，往沾天湖

	3
	5-2
	4983.14
	5号球道
	6-9
	1#泄洪口，往沾天湖

	4
	14
	4019.62
	14号球道
	10-14
	2#泄洪口，往沾天湖

	5
	18-1
	7306.39
	15号&18号球道
	15-17
	18-2人工湖、14人工湖、2#泄洪口

	6
	18-2
	300
	15号&18号球道
	18
	14人工湖、2#泄洪口

	合计
	23238.62
	
	
	

	注：1#泄洪口位于6#球道东南侧临近沾天湖、2#泄洪口位于13#球道西南侧临近沾天湖，球道雨水走向见附图5


3.3.3 建设内容组成
高尔夫球场建设是按照高尔夫运动技术要求，充分利用球场区原有地形并进行适当改造，然后进行球道及附属园林景观规划，整个高尔夫球场自成一局部生态环境系统。球场在设计建造过程中尽量保持场区的原有地形地貌。
湖南桃花源国际高尔夫俱乐部建设项目为国际标准18洞高尔夫球场，27786.29m2。共建造20个果岭，77个发球台，100个沙坑，6个人造湖。
高尔夫球场现已全部建成，球道总长7299码。其他公用辅助设施包括高尔夫会所一栋（3F）、高尔夫度假酒店一栋（4F）、员工宿舍楼（4F）。本项目主要组成及建设内容情况见表3.3-3
表3.3-3  项目主要组成及建设内容情况一览表
	类别
	单项工程名称
	工程内容及规模
	备注

	主体
工程
	高尔夫球场
	18洞高尔夫球场，27786.29m2。共建造20个果岭，77个发球台，100个沙坑，6个人造湖
	国际标准，已建成

	配套工程
	球场服务中心
	地上3层，占地面积13382.74m2，一层设有真草练习场和办公区、二层设有真草练习场，两层共有56个打位+练习果岭
	已建成

	
	人工湖
	高尔夫球场内共有人工湖6个，积为300㎡—7306
39㎡,总面积23238.62㎡,供水源为球场地表径流雨水。
	已建成

	
	灌溉设施
	球场有2000个喷灌喷头，喷头长度30cm，负责球场的喷灌。
	已建成

	取水工程
	草坪灌溉
	设置取水口一个，位于10#果岭后沾天湖，取水量7.85万立方米/年
	已建成

	辅助工程
	高尔夫度假酒店
	占地面积6667.31㎡，地上4层。设有客房、食堂、布草间等
	已建成

	
	员工宿舍
	占地面积约1300㎡，地上4层。
	已建成

	
	地上喷灌泵房
	占地面积18m2，设置2个45kw水泵，用于球场喷灌
	已建成

	
	洗车区
	位于球车库
	已建成

	贮运工程
	农药库
	占地面积500㎡，用于农药、肥料及废弃包装物储存
	已建成

	
	肥料库
	
	

	
	机械维修库
	占地面积600m2，用于剪草机、施肥机械等球场维
护设备和油品（柴油、汽油和机油）储存
	

	公用工程
	给水
	给水包括职工和游客生活用水以及绿化浇灌用水。生活用水来自于市政自来水管网供水。绿化浇
灌用水来自沾天湖（企业已取得取水证，额定取水量7.85万m³/a）。
	已建成

	
	
排水
	项目生活污水(餐饮废水经隔油池处理后)及球车冲洗废水(经沉淀池处理后)处理后通过污水管网排入常德市污水净化中心处理后排入穿紫河，最终汇入沅江。球道雨水排入球场内人造湖，汛期时人造湖水溢流排入沾天湖，并经马家吉河排入沅江。
	已建成

	
	供电
	供电来自于市政供电管网供给，设置1台柴油发电机作为备用
	已建成

	




环保工程
	
废水
	项目生活污水(餐饮废水经隔油池处理后)经化粪池处理及球车冲洗废水经沉淀池处理后通过污水管网排入常德市污水净化中心处理后排入穿紫河，最终汇入沅江。球道雨水排入球场内人造湖，汛期时人造湖水溢流排入沾天湖，并经马家吉河排入沅江。
	已建成

	
	废气
	草坪养护化学品采用低毒、挥发性低农药，农药喷洒废气排放量极少，经大气扩散后，对环境空气的影响较小。餐饮油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放
	已建成

	
	噪声
	已选用低噪声设备，园林机械定期维护保养、优化操作方式。合理规划作业区域，利用绿化降噪，场界及敏感目标处噪声达标
	已建成

	
	固废
	农药化肥包装目前存放在农药和化肥仓库内，企业目前没有建设独立规范的危废暂存库，要求设置危废暂存间（位于机械维修库内，占地面积约10平方米），后期暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置
	未建设危废暂存库，需整改


3.3.4 总平面布置及合理性
本项目球场由球道、非球道绿化区、人造湖以及其他辅助设施组成。球场设计充分利用原地形地貌，低洼处修建人造湖，便于收集项目区域内雨水，观光道路依山傍水铺设。
本项目主体为高尔夫球场，18个洞球场果岭、球道、沙坑等设施分布于球场内，配套设施酒店位于球场靠近中间位置，球场服务中心位于球场中间偏北，员工宿舍位于球场西侧，球场内因地制宜开展各种园林绿化，球场内成片的乔木林具有一定的抗风缓冲功能。配套设施相对独立布置，包括了员工宿舍、酒店、球场服务中心、生活污水处理设施等公用配套设施。农药、化肥仓库和机械设备库位于场界西南侧靠近场界处，可从布局上可减缓公用配套设施运行对员工、客人的影响。
从设施布局、绿化布置等方面看，项目总体平面布局基本合理。
3.3.5 主要设备
本项目球场维护等用到的主要设备件表3.3-4.
表 3.3-4  球场主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格、型号
	功率（kw）
	数量（台/辆）
	燃料类型
	使用频次（次/月、次/年）

	1
	果岭机
	TORO2100
	5
	5
	汽油
	每天

	2
	五联机
	杰克逊3800
	30
	1
	柴油
	每天

	3
	三联机
	TORO3100
	20
	2
	柴油
	每天

	4
	拖拉机
	石川岛
	31
	3
	柴油
	每天

	5
	打药机
	TORO5800
	31
	1
	柴油
	每天

	6
	耙沙机
	迪尔
	10
	1
	汽油
	每天

	7
	吹风机
	富世华
	2
	4
	混合汽油
	每天

	8
	割灌机
	富世华
	1
	2
	混合汽油
	每天

	9
	球车
	EZGO
	4.5
	33
	电瓶
	每天

	10
	
	忆威
	4.5
	40
	电瓶
	每天

	11
	
	冬芝尼
	4.5
	10
	电瓶
	每天


3.3.6 高尔夫球场工程
3.3.6.1 高尔夫球场规格
本项目球场为标准18洞高尔夫球场，总长度为7299码。每个球洞配套设置4~ 5个发球台、长草区、球道、沙坑和果岭，有的球道设置有水域障碍。球场四周应有界线，关键地段设有界桩。球场的参数见表3.3-5。
表3.3-5  球场参数表
	球洞
	标准杆
	黑色
	蓝色
	白色
	红色

	1
	4
	470
	457
	395
	359

	2
	4
	453
	424
	395
	389

	3
	4
	402
	381
	336
	280

	4
	3
	147
	120
	110
	79

	5
	4
	462
	439
	408
	359

	6
	5
	541
	508
	469
	407

	7
	4
	403
	383
	362
	327

	8
	3
	221
	200
	139
	120

	9
	5
	524
	498
	465
	424

	10
	4
	477
	449
	426
	392

	11
	4
	467
	437
	410
	353

	12
	5
	514
	492
	460
	412

	13
	4
	461
	439
	390
	344

	14
	3
	188
	163
	137
	119

	15
	4
	358
	343
	318
	265

	16
	3
	232
	200
	159
	139

	17
	4
	428
	405
	371
	313

	18
	5
	551
	508
	486
	439

	合计
	72
	7299
	6846
	6236
	5520


3.3.6.2球洞建设方案
本项目球洞建设方案见表3.3-6。
表3.3-6  本项目球洞建设方案
	建设
内容
	球洞号
	球道长度（码）
	建设型式

	高尔夫球场
	1
	470
	[image: ]
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	2
	453
	

	
	3
	402
	
[image: ][image: ]

	
	4
	147
	

	
	5
	462
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	6
	541
	

	
	7
	403
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	8
	221
	

	
	9
	524
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	10
	477
	

	
	11
	467
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	12
	514
	

	
	13
	461
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	14
	188
	

	
	15
	358
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	16
	232
	

	
	17
	428
	[image: ]
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	18
	551
	

	合计
	7299
	标准18洞高尔夫球场


3.3.6.3高尔夫球场区地形设计
依照高尔夫球的运动规则，标准的高尔夫球运动要求运动员在72～74杆内完成
18洞进穴运动。每个洞穴距离不等，每个洞穴有一个球道，球道上主要种植草皮，并且起伏不平，其中部分球道设置一些人造山丘、沙滩和湖泊等障碍，球道形成后相对高差约10m左右。因此，本高尔夫球场的地形是以各个洞穴之间的技术规范来进行总体规划，并根据设计不同的山丘、沙滩和湖泊位置，进行土方填挖再造新的地形。
地形改造主要是土方工程。根据场地等高线进行布置的原则，使土方工程符合高尔夫球场的要求。主要是地形规划整齐，地面便于排水。
3.3.6.4高尔夫球场草坪构建与景观绿化
高尔夫球场草坪构建是根据不同使用目的（国际比赛、一般比赛、文娱活动或训练用等）、质量要求和经费情况进行规划设计和建造。
项目高尔夫球场设置球座（即发球台）、果岭、沙坑、球道、高草区等。
项目发球台和球道区的草种采用海滨雀稗，球道区每星期剪草2次，剪草高度10mm；果岭区的草种采用匍匐翦股颖，每日剪草1次，剪草高度控制在4-8,mm。长草区留草高度25mm，实施每星期剪草1次，主要植被为海滨雀稗。
在球道的周围设置不同形状的沙坑。每个球道可设置数量不等的沙坑。
3.3.6.5果岭构造工程
项目设置果岭20个，面积共计14455.11m2。本项目单个果岭的面积约500～900m2，形状基本上为椭圆形，高度比四周地势约高0～5cm。果岭的形状与第二杆击球的距离有关，这在很大程度上决定着球道的难易度。果岭的倾斜方向和倾斜角度对击球也提出了更高的要求。
果岭草坪是高尔夫球场的核心，必须经常进行精心养护管理，决不能让草坪草任意生长，因此对果岭的剪草作业，每天需剪草一次，以保持高度的平整性。挥杆时顺滑、流畅、无突然跳起和受到阻力等现象。其间设置一球洞，洞深约20.5cm，直径约10.35cm，并根据使用情况在果岭上更换移动球洞的位置。
果岭的大部分坡度不应超过3%，以保证击球后球运动的方向。并在地基上挖掘鱼脊形排水沟，主管道沟深350mm，宽250mm，排水管直径为100mm；支管道沟深300mm，宽150mm，排水管直径80mm。排水管选用有孔波纹塑料管，其下部铺一层50mm厚、直径10-5mm 经水冲洗过的砾石，其左右和上部填充同样规格的砾石，砾石面与地基面持平。
果岭地基的高度低于果岭最后造型面30-45cm，其造型大致反映了果岭表面的变化形状。本项目果岭地基分为砾石层、粗砂层、隔离板、根系层。
（1）砾石层。在排水层的基础上，均匀铺上一层厚100mm、直径10-5mm冲洗过的砾石。
（2）粗砂层。在砾石层之上均匀铺一层厚50mm、直径4-2mm 经水冲洗过的粗砂。
（3）根系层。在粗砂层之上，均匀铺上一层由沙和有机质组成的混合物，有机质与沙子的混合比例至少为1:20。
果岭需定期进行喷灌，在喷灌系统的设置时选用出水量小、细雨状的喷头，使相邻的喷头喷水能相互100%重叠，安装的喷头自动旋转360℃，负责果岭、球道、发球台及周边。
3.3.6.6发球台的构造工程
边坡及发球台面积10285.65m2。向正前方能看见击出的球落在球道上的范围上合理化的设置了发球台。发球台采用圆形（一个洞约3-5个发球台），面积约150m2，要求草坪有一定坚硬度且表面光滑。并从发球角度考虑又设有—定的平整度，一般取l％—2%的微坡度高度比四周地形约高30-100cm，整出平缓坡度有利于排水。由于本项目发球台的草坪因击球而常易损坏，必须及时修补。
3.3.6.7球道建设工程
球道面积共计27786.29m2。球道是发球台与果岭间的绿地，两侧保留原有自然起伏的地形以及防止越界的缓冲栽植。球道中也利用不常修剪的草地、灌丛、土丘、池塘、水道、沙坑等障碍物， 增加球友挥杆的难度和兴趣以及景观的变化。本项目球道车路总长为6674m，宽度为2.5m。
球道在建造过程中最大限度地利用原有的地形，与自然地貌融为一体。球道表面变化起伏而且顺滑，其形状一般为狭长形，也有左拐、右拐或扭曲形。
球道在每个斜坡底部设置积水井，以大口径多孔管相互连接，最终流向附近的内湖；在每个积水井斜坡面上，作表面排水。主管、支管、侧向管、积水井分别采用不同口径的多孔管，多孔管四周铺放砾石，砾石上填充粗砂，这样大量多余的水能通过表面、根层、心土层，多层次地流向排水管。排水管上部的土层一定要压实。
3.3.6.8沙坑构造工程
在球场内设置沙坑障碍物，球场内共设置100个沙坑，总面积共计18128.81m2，单个沙坑一般占地面积为180m2。
沙坑用沙选用白色洁净沙，沙坑沙直接铺在地基上，厚度为125mm。同时沙坑边缘略高于外部连接地带。
3.3.6.9人造湖构造工程
项目有6个人造湖，人造湖总面积约为23238.62m2，平均深度2-3m，其中1号人工湖和5-1号人工湖连通，18-1号人工湖与18-2号人工湖、14号人工湖连通，18-2号人工湖与14号人工湖连通。本项目人造湖除具有景观塘作用外，还具有调节球场球道草坪降雨径流的功能，人造湖调蓄库容约为34858m3。
3.3.6.10球场绿化工程
高尔夫球场内栽植的植物主要可分为两类，一是球道间作为分融的缓冲带及球场上的障碍；另一则是球场上大面积的草坪。为使植物生长良好且便于养护， 必须慎选各类树种及草种。适时予以修剪、施肥等养护管理措施。各特征区域（果岭、发球台、球道及边坡等）因功能各异，其剪草高度及频率不一，通常发球台的草坪必须控制其高度在6～15mm，球道8～15mm，果岭为3.2～5mm。
本项目球场球道草坪27786.29m2，果岭草坪14455.11m2，发球台草坪10285.65m2。本项目发球台和球道区的草种采用白冰雀稗草品种，果岭草种采用匍匐剪股颖草品种。
非球道绿化工程，主要利用原有的林地、水塘、沟渠等改造成球场内的绿化系统和人造湖。保留了大量的原有生态湿地松林带和生态植物群落，使得原有荒废的山坡能够全面覆盖植被，改善生态环境。
其他绿化工程主要为球道周边空余区域采用林植的方式大面积种植的观花植物，使得球道随着四季变化有着不同的季节感受，此外道路两侧和管理用房周边的绿化，花、草、乔、灌相结合。
3.3.6.11球场草坪的管理与维护
1.草坪修剪
项目发球台和球道区的草种采用海滨雀稗，球道区每星期剪草2次，剪草高度10mm；果岭区的草种采用匍匐翦股颖，每日剪草1次，剪草高度控制在4-8,mm。长草区留草高度25mm，实施每星期剪草1次，主要植被为海滨雀稗。
2.水分管理
（1）球场草坪喷灌工程
球场内球道、果岭和发球台人工草坪，需要高质量养护，采用自动喷淋系统(地埋式管道喷头)喷淋，水源主要来自沾天湖（企业已取得取水证，额定取水量7.85万m³/a），球场内共建设有约2000个喷头。
（2）其它绿化浇灌工程
其它绿化主要为球道周边空余区域采用林植的方式大面积种植的观花植物以及道路两侧和房前屋后绿化，花、草、乔、灌相结合。采用自动喷灌，水源主要为沾天湖湖水。夏季每天灌溉3次，灌溉时间为9.30-14.00，每次6分钟，雨季或冬季基本不灌溉。
（3）高尔夫球场给排水系统
高尔夫球场每年需要依靠大量的灌溉水维持球场草皮及绿化带的正常生长，同时在雨季需及时排泄球场内降水，保证球场在降雨后数十分钟后可以打球。高尔夫的给排水系统具有双重作用，一是给球场提供排水渠道，二是保证一定水面，形成景观。
根据建设方提供资料，场内排水系统主要包括收集管道、集水井、输水管组成，降雨部分通过径流进入人江湖及天然低洼地，部分下渗水通过球场内底部的塑料管收集，进入集水井后，由输水管道送入人工湖，如果人工湖容纳不下，则通过溢流井外排。
3.养分管理
本项目使用的草系有很深和强壮的根系。按照建设单位养护管理统计，球道、发球台和长草区每年施肥两次，施肥时间4月和10月，施后浇水。果岭每月实肥一次，施肥时间1、2、3、4、5、6、10、11、12月，施后浇水。
4.农药的使用
高尔夫球场使用农药的种类多，主要分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂以及植物生长调节剂。我国地域辽阔，南北气候、降水差异明显，高尔夫球场草坪病虫害南北差异很大，所用农药种类、用量均有差异。高尔夫球场草坪病害主要以细菌为主，所以在球场以使用杀菌剂为主。草坪需要经常修剪，叶面上的害虫随剪除草带走，而地下的害虫用杀虫剂无济于事，所以球场对害虫采用捕虫灯驱赶捕杀，这也是高尔夫球场通常的作法。本项目农药施用面积约42000m2，通过对比国家农业部发布的《国家禁用和限用农药名录》清单，本项目不涉及上述禁止类或限用类农药产品。
本项目球场常用的杀虫剂、杀菌剂和除草剂有如下种类。
杀虫剂：征福；
杀菌剂：金力克；
除草剂：精草铵膦铵盐；
植物生长调节剂：拓扶英。
4.化肥的使用
高尔夫球场常用的肥料主要为氮、磷、钾三类肥料，其中氮肥的用量最大，钾肥次之，磷肥的施用量比较小。高尔夫球场施用化肥不应盲目进行，要根据草坪生长情况和土壤养份情况按需施用。施肥前，首先应化验土壤，测定土壤中缺少什么元素，而后有的放矢地施用一些长效缓释有机肥。一般来讲，高尔夫球场在种植草坪前，都对土壤进行改造，有的铺腐殖土，有的铺垫一层好土，施肥量相对减少。
为了保持高尔夫草坪和绿化带长期处于茂盛状态需使用大量化肥。球场平均年施肥面积42000㎡。
按照公司运营养护管理统计数据，公司化肥农药使用量见表3.3-7、表3.3-8，本项目原辅材料理化性质和毒理毒性见表3.3-9.
表3.3-7  球场化肥使用情况表
	化肥名称
	年使用量（kg）
	规格
（kg/包）
	每次使用情况（kg/次）
	最大贮存量（kg）
	使用频率（次/年）
	每次施肥时间

	
	
	
	最大量
	最小量
	
	
	

	球道肥
	30000
	25
	15000
	500
	15000
	2
	4月/10月

	果岭肥
	4000
	25
	500
	200
	2000
	9
	1-6、10-12月


表3.3-8  球场农药使用情况表
	类别
	农药名称
	主要物质含量及名称
	年使用量（kg）
	规格
	每次使用情况（kg/次）
	最大贮存量（kg）
	使用频率（次/年）
	每次施肥时间

	
	
	
	
	
	最大量
	最小量
	
	
	

	除草剂
	草铵膦
	20%精草铵膦
	48
	1kg/瓶
	24
	12
	50
	2
	4月/5月

	杀虫剂
	征福
	7%溴清氯虫SC、溴氰菊酯2%、氯虫苯甲酰胺5%
	50
	1kg/瓶
	25
	25
	50
	2
	5月/6月

	杀菌剂
	金力克
	嘧菌酯250g/L
	60
	1L/瓶
	5
	1
	60
	12
	每月

	植物生长调节剂
	拓扶英
	氧化物形态养分：氮5%、含铁4%；单质态养分：氮5%、含铁4%
	100
	13kg/瓶
	30
	2
	100
	3
	6月/7月/8月




表 3.3-9  主要原辅材料、中间产品及产品的理化性质和毒理毒性
	名称
	CAS 号
	分子式（分子量）
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	嘧菌酯
	131860-33-8
	C22H17N3O5
（403.39）
	[外观与性状]：无味，黄色透明液体
[熔点℃]：114～251
[沸点℃]：纯品在 360℃左右热分解[比重]：（纯品 20℃) 1.34g/cm3
[饱和蒸气压（kPa）]：1.1 × 10-13KPa（20℃)
[闪点 (℃) ]：43.0
[溶解性]：（20℃, pH5.2）水6.7g/L，正已烷0.057g/L、甲醇 20g/L、甲苯 55g/L、丙酮 86g/L、乙酸乙酯 130g/L、二氯甲烷 400g/L。水溶液中光解半衰期为 11-17 天。
	本品遇明火、高温易燃
	大鼠急性经口试验
雄：LD50为
2900mg/kg；雌：LD50
为 5000mg/kg。属低
毒类物质。大鼠急性
经皮试验LD50＞
2000mg/kg，大鼠急性
吸入试验LC50＞
2000mg/m3（低毒）

	精草铵膦（L - 草铵膦）
	35597-44-5
	C5H12NO4P
分子量：181.13
	1. 外观：白色结晶固体；
2.溶解性：极易溶于水，微溶于醇类有机溶剂；
3.稳定性：常温稳定，酸性条件稳定，遇强碱缓慢水解；
4.熔点：约215℃（分解）；
5.挥发性：蒸气压极低，常温难挥发（非易挥发农药）。
	1.纯品不易燃、无爆炸危险性，难自燃；
2.粉尘遇明火高温可轻微炭化，不发生爆燃；
3.灭火剂：水、干粉、泡沫。
	1.经口LD50(大鼠)＞2000mg/kg；经皮LD50＞5000mg/kg；吸入LC50＞5.2mg/L；
2.无皮肤、眼强刺激性，无致畸致癌；
3.生态：对鱼类低毒，蜜蜂低风险；作用靶点植物谷氨酰胺合成酶，人畜体内无对应靶点，急性中毒极少。

	溴氰虫酰胺
	736994-43-1
	C19H14BrClN6O2
分子量：181.1
	1. 外观：灰白色粉末结晶；
2. 溶解性：难溶于水，易溶于二氯甲烷、丙酮等有机溶剂；
3. 熔点：224～226℃；
4.稳定性：常温避光稳定，强酸/高温条件下缓慢分解；
5.蒸气压：极低，常温几乎无挥发。
	1.原药固体，难燃、无爆炸危险；高温受热分解，释放溴化氢、氯化氢有毒烟气；
2.粉尘悬浮空气中不形成爆炸性粉尘云；
3.灭火：清水、干粉，避免强酸混储。
	微毒/低毒（鱼毒偏高）
1. 大鼠经口LD50＞5000mg/kg，经皮＞2000mg/kg；
2.无致敏、无三致（致畸致癌致突变）；3.水生高毒：对甲壳类、鱼虾高毒，草坪施药严防药剂入地表水；对蜜蜂低毒。

	溴氰菊酯
	52918-63-5
	C22H19Br2NO3
分子量:505.2
	1. 外观：纯品白色斜方晶型粉末；
2. 溶解性：几乎不溶于水，溶于芳烃、酯类有机溶剂；
3. 熔点：98～101℃，25℃饱和蒸气压2*10-9KPa；
4. 稳定性：遇光缓慢分解，常温密闭储存稳定；
5.挥发性：低挥发性，原药不易挥发。
	1.可燃固体，无爆炸特性；高温裂解产生氰化物、溴化物剧毒烟气；
2.原药闪点＞150℃，常规储存无自燃爆炸；乳油剂型因含芳烃溶剂易燃；
3.灭火剂：泡沫、干粉，禁直流水冲泄废液。
	中等毒，神经毒性1.大鼠经口LD50128~139mg/kg；经皮LD50＞2000mg/kg；
2. 皮肤刺激，接触可引发皮肤刺痛、过敏；急性误食损伤外周神经系统；
3.生态：鱼虾极高毒、蜜蜂剧毒，严禁药液直排沟渠、湖水；鸟类低毒。

	氯虫苯甲酰胺
	500008-45-7
	C18H14BrCl2N5O2
分子量：483.15
	1. 外观：白色结晶粉末；
2. 溶解性：水中溶解度极低，可溶于DMF、丙酮；
3. 熔点：208～210℃；
4.沸点：526.6℃（760mmHg）；
5.稳定性：常温稳定，高温、强酸碱环境水解；蒸气压极低，难挥发。
	1.纯品难燃、无爆炸风险；高温热解生成卤化氢有毒废气；
2.原药无闪点，加工悬浮剂不易燃；3.灭火：水喷淋、ABC干粉。
	极低毒，安全型杀虫剂
1. 大鼠经口LD50＞5000mg/kg，经皮＞4000mg/kg，吸入基本无毒；
2.无眼肤强刺激，无遗传毒性、无致癌；3.生态：鳞翅目靶标高效，对哺乳、鸟类、蜜蜂低毒；对虾、水蚤高毒，管控面源入河。



[bookmark: _Toc14379]3.4 公辅工程
3.4.1 给水工程
1、生活用水
本项目生活用水水源为城市自来水，根据建设单位提供的用水资料，2025年本项目共用水76837m3，包括职工生活用水、游客生活用水、球车清洗用水。
2、喷灌供水及其他绿化区用水
[bookmark: _Toc115425178]本项目设有喷灌喷头2000个。灌溉面积约42000m²，灌溉面积包括球场草坪以及自然区植被。根据建设单位提供资料，灌溉多年平均取水量约70000m³/a，灌溉用水取自沾天湖，企业于2026年3月17日取得取水证，额定取水量为7.85万m³/年。
3.4.2 排水工程
项目排水有球场地表径流、洗车废水及生活污水，本项目排水实行“雨污分流”、“清污分流”。
1.生活污水
生活污水主要来自于职工及游客生活用水(餐饮废水经隔油池处理后)经化粪池处理及球车冲洗废水经沉淀池处理后通过污水管网排入常德市污水净化中心处理后排入穿紫河，最终汇入沅江处理后通过污水管网排入常德市污水净化中心。生活污水产生系数按用水量的0.85计，因此，本项目生活污水产生量约为180.92m3/d（65311.45m3/a），本项目生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及常德市污水净化中心进水水质要求。
2.球场废水
球场废水主要包括球场内在降雨条件下产生的地表径流。
（1）废水量
高尔夫球场在运行过程需定期对场内的草坪及场内绿化进行喷灌，本球场目前的喷灌水主要来源于沾天湖。球场的绿地浇灌选择在非雨季进行。浇灌水量通常控制在适度范围，基本都被草坪植物及草坪下的人工地基层吸收或经蒸发蒸腾作用消耗。
球场非正常情况下排放的废污水主要来自草坪、绿化带以及球道、果岭等在施用化肥、农药后偶然遇到降雨冲刷浸滤所产生的污染雨水，这些雨水通过球场内的集水井收集后通过场内排水系统分别回流到人工湖。当降雨量较大，人工湖不能完全容纳时，部分雨水将通过溢流井外排，排入沾天湖（柳叶湖），再通过马家吉河排入沅江。本项目设置了两个泄洪口，一个位于6号球道东南侧，另一个位于13号球道西南侧。对于该部分废水产生量可分两种情况进行分析。
项目正常及非正常情况下废水量产生情况如下。
①正常情况
建设单位根据运营以来的用水情况统计，高尔夫球场草坪采用自动浇灌系统进行浇灌，非雨天每日早晚各浇灌一次，浇灌平均年取水量70000m3，193.9m³/d。
球场的绿地浇灌时水基本被植被、土壤吸收或下渗、蒸发等方式损耗，基本不会产生废水。
②非正常情况
当降雨量较大形成径流时，球场内的降雨迅速下渗，由集水井收集进入地下管网，再通过管道进入人造湖存储。为了保证球场内降雨排水能力，地下设置大量的集水管道，能够将球场内降水迅速收集排入人造湖。如果降雨量较大，人造湖无法将雨水全部容纳时，进入人造湖的水通过人造湖边的溢流口外排，由溢流井排入沾天湖（柳叶湖），再通过马家吉河排入沅江。
1）平均降水情况下废水产生量
平均降水按照如下办法进行估算：首先根据项目所在地区多年平均降雨量及年平均降雨天数，计算出日平均降雨量；其与地表径流系数及球场面积的乘积作为地面雨水量。上述计算方法可用下式表示：
Qm=C×I×A
I=Q/D
式中：Qm—平均径流量；
C—径流系数；
I—平均降雨强度；
A—汇水面积；
Q—项目所在地区多年平均降雨量
D—项目所在地日平均降雨天数。
根据常德市多年气象统计资料显示，多年平均降雨量按1375mm 计，年平均降雨天数为169d，由于球场地表的特殊性，球场径流系数草地、林地取 0.20，球场汇水面积（保守按球场占地面积计算）为59301.05m2，径流系数按0.2计，则平均径流量为96495.8m3/a，平均日径流产生量为267.3m3/d。
2）暴雨情况下废水产生量
气象上通常用某一段时间内降水量的多少来划分降水强度。最常用的对降雨的分类方法是按降水量的多少来划分降雨的等级。根据国家气象部门规定的降水量标准，日降雨量超过 50mm 的情况属于暴雨。根据常德市多年气象资料统计，多年平均24h 暴雨量在73mm 左右，4次/年。则地表径流量为3463.18m3/a，856.8m³/d。
3） 本项目场内排水体质、人工湖水力联系和雨水管网布置情况
根据建设单位提供资料，本项目人工湖合计蓄水量为34859m³，球场球道顺应场地地形高差布设雨水收集系统，沿各球道坡脚、等高线分水位置设置横向截水沟，拦截草坪坡面漫流雨水，避免地表径流无序冲刷；截沟汇水通过埋地雨水支管收集，支管逐级汇入区域雨水干管，形成树枝状重力流排水体系，完整覆盖全部球道、果岭及长草区，拦截球道降雨冲刷裹挟的肥料、泥沙，防控面源污染。各球道收集雨水经管网汇集后，就近排入场内多处人工调蓄湖，人工湖作为雨水末端调蓄沉淀设施，对球道来水进行静置沉淀、净化降解。在超过蓄水量的情况下通过两个泄洪口外排进入沾天湖，#泄洪口位于6号球道东南侧，2#泄洪口位于13号球道西南侧，每个人工湖之间、人工湖与沾天湖之间水力联系见表3.3-2及附图6，场内排水走向见附图13项目排水竣工图。
3.4.3 供电工程
本项目用电来源于常德市供电网，并自备一台柴油发电机，供市政停电应急之用。本项目年用电量约为120万kw·h。
3.4.4 配套服务设施
高尔夫球场配套服务设施主要为员工公寓、高尔夫酒店及配套的餐饮住宿服务、球场服务中心等，均位于场内。
[bookmark: _Toc3606][bookmark: _Toc99417151]3.5 项目定员和工作制度
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]本项目总定员76人，年运营天数按361天计。
[bookmark: _Toc115425181][bookmark: _Toc23779]4. 工程分析
[bookmark: _Toc115425182][bookmark: _Toc14718]4.1运营期污染源分析
4.1.1运营期流程
本项目运营流程比较简单，主要是会员到会所从事各种休闲、娱乐活动，或者是到球场从事高尔夫球运动。具体情况见图4.1-1。
[image: ]图4.1-1 项目运营流程
4.1.2 项目产污环节
从以上项目运营流程图可以发现，项目管理方的主要责任就是维持会所和球场的政策运营，为会员提供高水平的服务。
项目运营过程中的主要产物环节见图4.1-2。酒店、员工宿舍、球场服务中心

[image: ]图4.1-2 项目主要产污环节示意图机械库
机械维修废机油、含油抹布
洗车区
噪声、洗车废水
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4.2.1 废气污染源分析
运营期废气污染源主要为机械燃油尾气污染物、进出场汽车尾气污染物、农药喷洒废气、餐饮油烟。
1.园林燃油车辆尾气
球场使用剪草机等以柴油作为燃料，柴油年消耗量65185L（55.08t），柴油平均密度0.845kg/L；果岭机等使用汽油为燃料，汽油年消耗量35458L（27.48t），汽油平均密度0.775kg/L；合计燃料总用量为82.56t/a。非道路移动机械大气污染物排放量计算公式如下：
E=（Y*EF）*10-6
式中：E-为非道路移动机械的CO、HC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为t；
Y- 为燃油消耗量，单位为kg；
EF-为排放系数，单位为g/kg燃料。
二氧化硫排放量的计算方法：
二氧化硫排放量根据非道路移动源燃油汇总的硫含量计算如下：
E=2×Y×S×10-6
式中，E-非道路移动源二氧化硫排放量，单位为t；
Y-燃油消耗量，单位为kg；
S-燃油硫含量，单位为g/kg燃料。
根据《车用汽油》( GB17930-2016)、《车用柴油》( GB19147-2016)，汽柴油燃油硫含量不大于0.01g/kg燃料，根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南(试行)》中“表1适用于简易方法的非道路移动机械平均排放因子”中“农业机械”排放因子，各污染排放限值详见下表：
表4.2-1  非移动机械排放限值（g/kg燃料）
	项目
	PM10
	PM2.5
	HC
	NOX
	CO
	SO2

	农业机械
	1.74
	1.74
	3.37
	35.04
	10.94
	0.01


园林机械设备均在球场内间歇使用，按年工作361d、每天工作4h计，根据上述参数，计算得出园林机械尾气污染物排放情况见下表：
表4.2-2  非移动机械排放限值（g/kgfuel）
	项目
	PM10
	PM2.5
	HC
	NOX
	CO
	SO2

	农业机械
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	
	0.1
	0.144
	0.1
	0.144
	0.193
	0.278
	2
	2.89
	0.63
	0.903
	0.001
	0.0017


球场为开放式，尾气以无组织形式排放。
2、停车场进出汽车尾气
本项目共有停车位合计120个，停车泊位按日平均周转一次计算，日平均进出停车场的车流量为120辆，车辆进出停车场的平均行驶距离按3.2km计，年运营361天，机动车行驶时排污系数参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）第一类车（国Ⅵ），各污染物排放限值详见下表：
表4.2-3 机动车尾气排放限值
	项目
	车位数（个）
	THC（g/辆·km）
	CO（g/辆·km）
	NOx（g/辆·km）

	总计
	120
	0.85
	2
	0.127


根据上述参数，计算得出停车场汽车尾气污染物排放情况详见下表：
表4.2-4 机动车尾气排放情况
	项目
	车位数（个）
	THC
	CO
	NOx

	总计
	120
	排放量（kg/d）
	排放量（t/a）
	排放量（kg/d）
	排放量（t/a）
	排放量（kg/d）
	排放量（t/a）

	
	
	0.326
	0.118
	0.768
	0.277
	0.049
	0.018


地面停车场车位由于相对较分散，怠速时间较短，废气产生量相对较小，且停车场为露天开阔环境，汽车尾气易于在大气中扩散稀释，同时可通过区域绿地吸附净化，对周边环境影响较小。
3、 农药喷洒产生废气
①颗粒物
对草坪喷洒农药时，部分（一般约5%以下）杀农药形成微小颗粒物悬浮于空气中并向周围扩散，随着距离增加，会逐渐沉降于地表。根据本高尔夫球场球道的布局、当地的气象特征，项目喷洒农药时对周围环境空气影响较小。
②氨
本项目草坪在养护过程中，需使用肥料，氮肥施入土壤后，在微生物氨化反应作用下分解产生氨气，自然挥发释放，本项目使用的肥料种类主要为SGW14-2-23+2%（含氮量14%），爱慕优18-4-18（含氮量18%）、康友有机肥5-2-8（含氮量5%），因此本项目施用的肥料中含氮量取15%，年用肥料34t，根据《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》（生态环境部2014年）可知，本项目草坪养护氮肥施用产生氨排放量采用排放系数法核算，公式见下：
E=A×EF×10-3
式中：E-氨产生量，t/a；
A- 年纯氮施用量，kg/a；
EF-氮肥氨挥发排放系数，实际排放系数=基准排放系数×施肥率校正系数×施肥方式校正系数，推荐的基准排放系数见表1，每亩耕地施肥高于13千克氮(根据每千克尿素、硝铵、碳铵、硫铵分别含0.47、0.35、0.17和0.21千克氮的比例进行折算，其对应的施肥量为27.66、37.14、67.14、74.47和61.90千克)的地区，施肥率校正系数为1.18，其它地区为1.0。施肥方式包括表面撒施和覆土深施，在施基肥(种肥)时通常采用覆土深施，施追肥通常采用表面撒施。施肥方式校正系数在覆土深施时取0.32，表面撒施时为1.0。
本项目，E=34000×15%×0.26%×1×1×10-3=0.013t/a，则施肥过程中氨的产生量为0.013t/a，由于施肥面积较大，场地开阔，易于氨扩散稀释，同时氨排放量不大，因此对周边大气环境影响较小。
4、 汽油、柴油储存加油过程废气
根据建设方提供资料，汽油和柴油年用量分别为3.1t、3.38t。储油罐呼吸损失：根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中废气产生系数，柴油不易挥发，汽油储罐呼吸废气产生系数为0.16kg/t。加油过程的挥发排放：根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中加油过程汽油、柴油废气产生系数别为2.49kg/t、0.048kg/t。则储存和加油过程VOCS产生量为0.0084t/a，排放量为0.0084t/a。
5、 食堂餐饮废气
本项目职工人数为76人，本项目每日每人提供两顿工作餐，总就餐人次为140人次/d，就餐游客人数最大120人次/d。
根据2026年2月6日建设单位委托湖南德环检测中心出具的监测报告（HHJC20260002），油烟排放情况监测数据见表4.2-5。按餐厅厨房每天工作5h，年工作361d计，根据均值计算得出油烟年排放量0.025kg，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模的油烟净化设施最低去除效率为60%可知，本项目油烟产生量和产生浓度分别为0.042kg/a，2.5mg/m³。
本项目只有一个餐厅，位于高尔夫酒店内，设有1个油烟排放口，高度15m，根据现场勘查可知，餐厅厨房装有复合式油烟净化器。
根据对实测数据可知，两个餐厅油烟平均排放浓度为1.5mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度限值要求。
表4.2-5  油烟排放情况检测结果
	排放口名称
	检测项目
	2026年1月31日

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第5次
	均值

	会所餐厅油烟净化器出口
	标干烟气流量（Nm³/h）
	9466
	9059
	9520
	8562
	9520
	9225

	
	油烟（mg/m³）
	1.2
	1.8
	0.8
	2.1
	1.5
	1.5

	备注
	排气筒高度：15米，燃料种类：天然气，运行灶头：1个


[bookmark: _Toc99417157]4.2.2 废水污染源分析
本球场的废水主要来自生活污水、车辆清洗废水、球场废水（雨水）两个方面。
1.生活污水、洗车废水
生活污水主要来自于职工及游客等生活用水。
本项目每天用到果岭机、五联机、三联机、拖拉机等机械，每天使用后需到球车库专门的车辆清洗区进行车辆清洗，需清洗的车辆工19辆/天，洗车用水按0.3m³/辆计，产污系数按0.85计，则洗车废水产生量为4.85m³/d，1750.85m³/a，经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网。
根据企业提供资料，本项目2025年度生活用水和洗车用水量合计76837m³，产污系数按0.85计，则废水产生量约为180.92m3/d（65311.45m3/a），其中经化粪池处理后的生活污水（其中餐饮废水经隔油池处理）及经隔油沉淀池处理后的车辆冲洗废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及常德市污水净化中心进水水质要求，后进入常德市污水净化中心进一步处理。
生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油类等，产生浓度参考典型生活污水水质，主要污染物浓度取值：CODCr250mg/L、BOD5120mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、动植物油30mg/L、LAS15mg/L。
表4.2-6  生活废水产生及排放情况一览表
	类型
	废水量m3/a
	污染物名称
	污染物产生量
	治理措施/去除效率
	污染物排放量
	标准值mg/L
	排放去向

	
	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	
	浓度mg/L
	排放量t/a
	
	

	生活
废水、洗车废水
	65311.45
	COD
	250
	16.33
	化粪池/隔油沉淀池
	30%
	175
	11.43
	180
	市政污水管网

	
	
	BOD5
	120
	7.84
	
	35%
	78
	5.1
	90
	

	
	
	SS
	200
	13.06
	
	50%
	100
	6.53
	194
	

	
	
	氨氮
	25
	1.63
	
	5%
	23.75
	1.55
	25
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	动植物油
	30
	1.96
	
	70%
	9
	0.59
	100
	

	
	
	LAS
	15
	0.98
	
	3%
	14.55
	0.95
	20
	


2、球道草坪排水
（1）废水量
高尔夫球场在运行过程需定期对场内的草坪及场内绿化进行喷灌，本球场目前的喷灌水主要来源于沾天湖。球场的绿地浇灌选择在非雨季进行。浇灌水量通常控制在适度范围，基本都被草坪植物及草坪下的人工地基层吸收或经蒸发蒸腾作用消耗。
球场非正常情况下排放的废污水主要来自草坪、绿化带以及球道、果岭等在施用化肥、农药后偶然遇到降雨冲刷浸滤所产生的污染雨水，这些雨水通过球场内的集水井收集后通过场内排水系统分别回流到人工湖。当降雨量较大，人工湖不能完全容纳时，部分雨水将通过溢流井外排，排入沾天湖，再通过马家吉河排入沅江。本项目设置了两个泄洪口，一个位于6号球道东南侧，另一个位于13号球道西南侧。对于该部分废水产生量可分两种情况进行分析。
项目正常及非正常情况下废水量产生情况如下。
①正常情况
建设单位根据运营以来的用水情况统计，高尔夫球场草坪采用自动浇灌系统进行浇灌，非雨天每日早晚各浇灌一次，浇灌平均年取水量70000m3，193.9m³/d。球场的绿地浇灌时水基本被植被、土壤吸收或下渗、蒸发等方式损耗，基本不会产生废水。
②非正常情况
当降雨量较大形成径流时，球场内的降雨迅速下渗，由集水井收集进入地下管网，再通过管道进入人造湖存储。为了保证球场内降雨排水能力，地下设置大量的集水管道，能够将球场内降水迅速收集排入人造湖。如果降雨量较大，人造湖无法将雨水全部容纳时，进入人造湖的水通过人造湖边的溢流口外排，由溢流井排入沾天湖，再通过马家吉河排入沅江。
1）平均降水情况下废水产生量
平均降水按照如下办法进行估算：首先根据项目所在地区多年平均降雨量及年平均降雨天数，计算出日平均降雨量；其与地表径流系数及球场面积的乘积作为地面雨水量。上述计算方法可用下式表示：
Qm=C×I×A
I=Q/D
式中：Qm—平均径流量；
C—径流系数；
I—平均降雨强度；
A—汇水面积；
Q—项目所在地区多年平均降雨量
D—项目所在地日平均降雨天数。
根据常德市多年气象统计资料显示，多年平均降雨量按1375mm 计，年平均降雨天数为169d，由于球场地表的特殊性，球场径流系数草地、林地取 0.20，球场汇水面积（保守按球场占地面积计算）为59301.05m2，径流系数按 0.2 计，则平均径流量为96495.8m3/a，平均日径流产生量为267.3m3/d。
2）暴雨情况下废水产生量
气象上通常用某一段时间内降水量的多少来划分降水强度。最常用的对降雨的分类方法是按降水量的多少来划分降雨的等级。根据国家气象部门规定的降水量标准，日降雨量超过 50mm 的情况属于暴雨。根据常德市多年气象资料统计显示，多年平均24h 暴雨量在73mm 左右，4次/年。则地表径流量为3463.18m3/a，856.8m³/d.
（2）农药流失分析
一般情况下，高尔夫球场农药施用根据草坪病虫害发生情况采取局部针对性喷洒，大面积全域喷洒情形较少，农药使用以联合用药为主。根据相关经验数据，高尔夫球场果岭、球道区域草坪种植密度高，农药喷施后大部分被草坪植株截留吸收，正常条件下农药流失量约为10%～20%。因草坪植株茂密，药液不易直接落至土壤表层，被灌溉水或雨水冲刷流失的概率较低。
球场日常施药作业后通常不再进行人工灌溉，但施药后可能遭遇自然降雨及暴雨天气。为合理估算农药年流失量，本次评价分别按最不利情景估算农药流失率：施用农药后立即遭遇暴雨农药流失率取90%。
按照农药的施用实际情况，可计算得出农药年流失量，如下表所示。
表4.2-7  项目农药年流失量

	产品类别
	名称
	年使用量 ( k g )
	年流失量(kg/a)

	
	
	
	流失率90%

	除草剂
	草铵膦
	48
	43.2

	杀虫剂
	征福
	50
	45

	杀菌剂
	金力克
	60
	54

	植物生长 调节剂
	拓扶英
	100
	90


（3） 化肥流失分析
项目高尔夫球场施用肥料以复合肥为主，根据建设单位近年施肥统计，复合肥年用量约34000kg/a。球场施用的缓/控释肥具有水分调节功能，在水分充足时,可贮存水分，干旱时缓慢释放，具备节水保墒、抗旱及提高肥效利用率的特点，因其本身流失量较小，本次评价不再单独考虑。
根据有关肥料施用调查资料，草地氮肥利用率一般为30%~40%，淋失损失率约50~60%。本次评价分别按最不利情景估算氮素流失率：施肥后立即遭遇暴雨氮流失率取90%。
复合肥施用于草坪后，磷素逐步释放供植物吸收利用。磷素易被土壤吸附固定，在土壤中移动性弱、淋失量小，其流失以吸附于土壤颗粒随地表径流进入水体为主。根据孙铁珩等《污染生态学》(2002)，旱地土壤P2O5年淋失量为3~60g/亩，排水中PO43-浓度低于1mg/L。
由于项目施用复合肥，氮素流失时通常伴随磷素流失，但磷素移动性远低于氮素，流失率显著更低。本次评价分别按最不利情景估算磷素流失率：施肥后立即遭遇暴雨磷流失率取35%。具体详见下表。
表4.2-8  肥料N、P元素年流失量

	肥料年用 量(kg/a)
	营养元素
(kg/a)
	营养元素含 量(kg/a)
	年流失量(kg/a)

	
	
	
	暴雨引起的流失

	34000
	N
	5100
	4590

	
	P
	5100
	1785


流失的废料和农药均汇入了场内人工湖，为全面了解地表径流对区域地表水的影响，建设单位对本项目地块内的人工湖进行了委托监测，其监测结果见下表：
表4.2-9  人造湖及沾天湖水质检测数据  单位：mg/L
	时间

数据

项目

	2026年06月30日

	
	场内人工湖1#
	场内人工湖5-1#
	场内人工湖5-2#
	场内人工湖14#
	场内人工湖18-1#
	场内人工湖18-2#
	沾天湖上游W1（泄洪口上游）
	沾天湖下游W2（泄洪口下游）
	GB3838-2002 III类标准值
	GB3838-2002 Ⅳ类标准值

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

数 据
项 目

	2026年07月01日

	
	场内人工湖1#
	场内人工湖5-1#
	场内人工湖5-2#
	场内人工湖14#
	场内人工湖18-1#
	场内人工湖18-2#
	沾天湖上游W1（泄洪口上游）
	沾天湖下游W2（泄洪口下游）
	GB3838-2002 III类标准值
	GB3838-2002 Ⅳ类标准值

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	时间

数 据

项 目

	2026年07月02日

	
	场内人工湖1#
	场内人工湖5-1#
	场内人工湖5-2#
	场内人工湖14#
	场内人工湖18-1#
	场内人工湖18-2#
	沾天湖上游W1（泄洪口上游）
	沾天湖下游W2（泄洪口下游）
	GB3838-2002 III类标准值
	GB3838-2002 Ⅳ类标准值

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


由监测结果可知，场内人工湖水质各因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；沾天湖水质除总磷、总氮和氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准外，其余因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准
一般情况下，本项目的地表径流可能完全进入地块内的人造湖内，不外排。当遇到连续暴雨时期，人造湖内不能容纳大量的降雨形成的地表径流，需通过管网将多余的雨水溢流排放至沾天湖。高尔夫球场球道草坪降雨径流水质与施肥、施药的品种、时间、降雨强度和历时等有关，具有不确定性，由于非球道绿化区和其他绿化区基本上不施用化肥和农药，在雨季排放的地表径流较为清洁，与球场球道草坪地表径流混合后能够大大降低球场球道草坪地表径流中农药及化肥成分的浓度，并且本项目地块内人造湖面积较大，调节水量较大，雨季排出的径流量较少，对地表水水质的影响较小。本评价建议在雨季来临时期，球场应尽可能的减少或不使用农药及化肥，从而使地表径流对外环境的影响降到最低。
4.2.3 噪声污染源分析
该项目噪声源主要来自生活设施如空调机、通风等设备，发电机，农用机械如草坪修补机，水泵等及进出车辆产生的噪声。各声源的噪声源强见表4.2-9。
表4.2-10  项目主要噪声源设备源强（单位： dB（A））
	名称
	声源位置
	单个设备源强
	防噪措施

	生活设施
	会所、宿舍
	60～80
	加强设备保养与维护，隔声

	备用发电机
	发电机房
	105
	加强设备保养与维护，隔声

	农用机械
	球场
	70～80
	加强设备保养与维护

	水泵
	水泵房
	70～90
	设置减振基座，加强设备保养与维护

	车辆噪声
	停车场
	60～70
	控制车速


项目已投入生产，根据现状场界噪声监测结果可知，场界噪声能够符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类要求。
4.2.4 固废污染源分析
固体废物主要来自生活垃圾、剪草废物、废蓄电池、废弃农药包装物、废弃高尔夫球和机修固废等几个方面。
1.生活垃圾
主要来自高尔夫球场员工和会员日常生活产生的废弃物，主要成分为纸、果皮、塑料袋、矿泉水瓶、塑料杯和铁饮料罐等，平均每人每天产生垃圾0.5kg，客流量按120人/d，员工人数为76人，故生活垃圾产生量为98kg/d，35.38t/a（年运营361天计）。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运。
2.剪草废物
大面积草坪需经常修剪，每年可剪下草叶约20kg/100m2。根据球场人工草坪面积（42241.4m2）估算该部分固体废物产生量为8.45t/a。废草屑属于一般固废，定期交由环卫部门统一清运。
3.废蓄电池
会员乘坐的电瓶车，使用含有铅酸蓄电池和锂电池，使用周期约为2-3年。根据建设统计，每年报废的量约3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废蓄电池属于编号为 HW31（900-052-31）的危险废物，废蓄电池存放于机械设备库内，委托休宁旺优再生资源回收有限公司回收。根据豁免条件，废蓄电池从分类投放点收集转移到所设定的集中贮存点的收集过程不按危险废物管理，其他过程需按照危险废物管理。企业没有建设独立规范的危废暂存库，需整改完善。
4.废弃农药化肥包装物
根据本球场使用农药化肥情况估算，其废弃农药化肥包装物的产生量约为0.05t/a，农药化肥包装目前存放在农药和化肥仓库内。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃农药化肥包装物属于编号为HW04（900-003-04）的危险废物。未设置独立的危废暂存库，未定期交由有资质单位处置，需整改完善。
5.机修固废
本项目在对场内出现故障的机器设备进行维修保养，更换设备损坏零部件时会产生一定量的废物，其产生量约1t/a。这些废弃零部件主要成分为金属、橡胶、塑料等，物品具有较高的回收利用价值，一般作为废品出售给废品回收机构。另外机修废机油产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油及包装桶属于编号为HW08（900-214-08）的危险废物。机修固废和机械设备均存放于设备库，未设置规范的危废暂存库存放，需整改完善。
本项目固废产生一览表见下表所示：
表4.2-11  项目目前固体废弃物产生及处置情况
	序号
	废物名称
	产生源
	形态
	主要成分
	属性
	废物代码
	产生量（t/a）
	处置措施
	排放量（t/a）

	1
	生活垃圾
	员工、
游客生活
	固态
	纸、塑料等
	一般废物
	/
	35.38
	交环卫部门处理
	0

	2
	剪草废物
	修剪
	固态
	草叶
	一般
废物
	/
	8.45
	
	0

	3
	废蓄电池
	电瓶车
	固态
	含有重
金属铅
	危险
废物
	HW31（900-
052-31）
	3
	暂存于危废间定期交由有资质单位处置
	0

	4
	废弃农药
化肥包装物
	农药化
肥使用过程
	固态
	含农药化肥
	危险废物
	HW04（900-
003-04）
	0.05
	
	0

	5
	机修固废
	
机器维修保养
	固态
	金属、
橡胶、塑料
	一般废物
	/
	1
	作为废品出
售给废品回收机构
	0

	
	
	
	液态
	废机油
	危险
废物
	HW08（900-
214-08）
	0.2
	暂存于危废间定期交由有资质单位处置
	0


[bookmark: _Toc27854]4.3 项目现有污染源汇总
项目现有污染源产生及排放情况见表4.3-1。
表4.3-1  项目现有污染源产排情况汇总表
	类型
	污染源
	污染物
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	排放去向

	



废水
	生活污水65311.45
（m3/a）
	CODCr
	250
	16.33
	175
	11.43
	经化粪池、隔油
隔沉淀池处
理后经过市政污水管网排入常德市污水净化中心处理后排入穿紫河

	
	
	BOD5
	120
	7.84
	78
	5.1
	

	
	
	SS
	200
	13.06
	100
	6.53
	

	
	
	NH3-N
	25
	1.63
	23.75
	1.55
	

	
	
	动植物油
	30
	1.96
	9
	0.59
	

	
	
	LAS
	15
	0.98
	14.55
	0.95
	

	
废气
	停车场进出汽车尾气
	总烃
	/
	0.118
	/
	0.118
	位于室外，场地开阔，易于污染物扩散，无组织排放

	
	
	CO
	/
	0.277
	/
	0.277
	

	
	
	NOX
	/
	0.018
	/
	0.018
	

	
	园林燃油车辆尾气
	PM
	/
	0.288
	/
	0.288
	球场为开放式，尾气以无组织形式排放

	
	
	HC
	/
	0.278
	/
	0.278
	

	
	
	NOX
	/
	2.89
	/
	2.89
	

	
	
	CO
	/
	0.903
	/
	0.903
	

	
	
	SO2
	/
	0.0017
	/
	0.0017
	

	
	汽油、柴油储存和加油废气
	VOCS
	/
	0.0084
	/
	0.0084
	设置专门的油库存放油品，无组织排放

	
	餐饮废气
	油烟
	
/
	
/
	1.5
	0.025kg/a
	经油烟净
化器处理
集中排放

	

固体废物
	一般固体废
	剪草废物
	/
	8.45
	/
	/
	交由环卫
部门处理
统一处理

	
	
	机器维修保养金属、
橡胶、塑料
	/
	1
	/
	/
	

	
	危险废物
	废蓄电池
	/
	3
	/
	/
	暂存于危废间，定期交由有资质单位处理

	
	
	废弃农药
化肥包装物
	/
	0.05
	/
	/
	

	
	
	废矿物油
	/
	0.2
	/
	/
	

	
	生活垃圾
	/
	35.38
	/
	/
	交由环卫部门处理


[bookmark: _Toc27419]4.4 项目存在的环境问题
对本球场投入运营以来的问题进行回顾核查，分析得出其目前可能存在的环境问题。该球场目前经营良好，经营期间未因环境问题受到周围单位及群众的投诉。在评价工作中，发现项目目前存在的环境问题：
（1） 企业未建设单独的危废暂存库，根据查阅危废名录，废弃农药化肥包装物废蓄电池和废机油属于危险废物，建设单位目前没有建设规范的危险废物暂存库，不符合危险废物处理处置的要求，目前委托的单位没有危废经营许可资质。
（2） 环评审批内容不涉及高尔夫球场建设，建设单位擅自变更建设内容，违规建设高尔夫球场。
（3） 高尔夫球场未进行环保验收便投入运营。
[bookmark: _Toc20730]4.5 现有工程整改措施
本项目现有工程存在问题及整改措施见下表。
表4.5-1  现有工程存在问题及整改措施
	类别
	存在问题
	整改措施
	达到的相关标准

	危废暂存间
	未设置规范的危废暂存间，未将废蓄电池、废气农药化肥包装物、废机油作为危废暂存并交由有资质单位处置，未签订危废协议
	设置规范的危废暂存间，与有资质单位签订危废协议，将场内产生的危废暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	洗车废水
	经现场核查，企业果岭机在化肥农药库外空地清洗后的废水直接排入场地旁边的沟渠
	后续果岭机只能在场区设置的规范的洗车区进行清洗，洗车废水经隔油沉淀处理后通过污水管网排入污水净化中心处理达标外排
	/

	储油间
	柴油、汽油储存桶未设置托盘
	柴油、汽油储存桶设置托盘，防止油品泄漏
	/

	环保手续
	环评审批内容不涉及高尔夫球场建设，建设单位擅自变更建设内容，违规建设高尔夫球场
	进行补办环评手续
	/

	
	未验先投
	待环评批复后立即按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行验收
	/



[bookmark: _Toc2044][bookmark: _Toc115425188]5. 环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc99417161][bookmark: _Toc18507][bookmark: _Toc115425189]5.1 自然环境
5.1.1 地理位置与交通
常德市位于湖南省西北部，沅江下游和澧水中下游，介于东经110°29′～112°18′，北纬 28°24′～30°07′，北与湖北省恩施、宜昌、荆州三地区接壤，西与张家界市相邻，南、东与益阳地区毗连，319、207两条国道线横贯全市，长（沙）常（德 ）高速公路、常（德）-张（家界）高速公路、常（德）-吉（首）和湘北公路干线穿过市区，澧水、沅江流域航道沟通常德与长江沿岸城市之间的联系，沅江航道现通行500吨级的船舶，为三级航道标准。境内有枝柳、石长两条铁路，其中石长铁路贯穿常德市七个区县，沟通京广、枝柳两大交通动脉。常德二级机场已开通常德至广州、深圳、北京、海口、上海、昆明、重庆等地航班。
本项目位于常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇罗湾社区朗州路3333号，中心坐标E：111°41′33.958″，N：29°7′5.937″，具体位置见附图。
5.1.2 地形地貌
常德市域地处洞庭平原，地貌类型丰富，其中以平原为主，山、丘、湖兼有，形成“三分丘岗，两分半山，四分半平原和水面”的结构。常德地区西北部属武陵山系，中低山区；中部多见红岩丘陵区，其间也现断块隆起山（如太阳山）和蚀余岛状弧形山；东部为沅水、澧水下游及洞庭湖平原区；西南部为雪峰山余脉，组成中山区。整个地势呈现西高东低的趋势。 
江北城区地势平坦，黄海高程为29.00-33.00m，东濒柳叶湖、北望太阳山、南滨沅江。地面标高32.80～42.10m（1956 黄海高程系统，下同），绝大部分标高位于32.80～33.30m 之间。
5.1.3 水文
常德市地处洞庭湖平原，全市水系完整，河流稠密，数百条溪河汇于沅、澧两大水系，境内沅江164km，澧水长169 km，水能资源丰富。常德地区地下水分布面积1.76万km2，占全区总面积的 96.5%，基岩裂隙水分布最广。全区有地下暗河139条，地下热水（温泉）13处。 
沅江是流经市区的主要河流，进入江北城区段为其下游河段。该河段河面宽阔，河床宽500-900m，河床平浅，平均水深9.62m。历年最高洪水位为40.58m（黄海高程，下同），最低水位26.993m，年平均水位30.00m。年平均流量2065m3/s，最大流量29000m3/s，最小流量188 m3/s，河床平均坡降0.594‰，年平均输水量656.4亿m3/s，洪峰一般出现在5-7 月间。河段多年平均水温18.5℃，最热季平均水温26.2℃，最冷季平均水温10.2℃。
穿紫河由竹叶港、费家湖、长港、三闾等大大小小的河段组成，西起常德市城区竹叶港，东至南碈，全长18公里。穿紫河为江北城区排涝、防汛的环城水系，常水位为30.60m，最高水位33.59m。
穿紫河（竹叶港-南碈）的水体功能为景观娱乐用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准；
马家吉河（马林河）为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准；
沅江常德市沅北水厂取水口上游1000m、下游100m河段为常德市沅江饮用水水源一级保护区，执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准；一级保护区上边界上溯2000m、下边界下溯200m河段为常德市沅江饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；常德市沅江饮用水水源二级保护区下边界至东风河入沅江口为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；东风河入沅江口至社木铺人渡段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。
江北城区是一个水网十分密集的地区，目前江北城区水系已初步形成了三环水系的构架，即主水系、内环水系和外环水系。其中主水系指沅江水系；内环水系指新河水系、穿紫河水系；外环水系指渐河、反帝河、沾天湖、柳叶湖、马家吉水系。目前主水系已基本联通，外环水系、内环水系尚未完全连通，此外三个环形水系之间仅渐河、反修河、姻缘桥河、马家吉河进行了连通。三环水系既形成有机的统一整体，又能独立调控运行。三环水系的水系整治和水环境保护将是一个长期而艰巨的任务。主水系、内环水系、外环水系相互关系总体示意图见图5.1-2： 

[image: ]图5.1-2  主水系、内环水系、外环水系相互关系总体示意图
5.1.4 气候、气象
常德市江北城区地处沅江中下游，中亚热带过渡的湿润季风气候区，属典型亚热带气候，四季分明，夏季炎热，春寒冬冷，夏季长、春秋短，日照十分充足。年平均蒸发量为1209.1mm；历年平均气温16.7℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温-13.2℃。年日照时数约1500小时。无霜期年均270天。常年主导风向为NNE，平均风速2.1 m/s，瞬时最大风速达40m/s。夏季主导风向为SSW，冬季主导风向为NNE，秋、冬静风频率较高，分别为30%和34%。
5.1.5 地质
常德市属第四纪河流冲积湖泊沉积层，河流冲击层岩性为砂卵石，土质为淤泥质粘土、粉质粘土、粉土。城区含水层厚度为25米左右，地下水位较高。建筑场地大部分在第四季松散土层上。其中松散土层区系第四纪全新统、更新统土层区，广布于安乡县、汉寿县、临澧、常德市区、津市及石门县、桃源县和澧县西北部、临澧西部、市区西部及汉寿县南部等地的山区和丘陵区。
[bookmark: _Toc115425193][bookmark: _Toc14796]5.2环境质量现状调查与评价
5.2.1 大气环境质量现状调查与评价
（1）空气质量达标区判定
项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《2025年1-12月柳叶湖数据源》，环境空气质量现状评价见表5.2-1。
表5.2-1 柳叶湖2025年基本污染物环境空气质量现状表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	GB3095-2012及其修改单
	GB3095-2026过渡阶段浓度限值二级标准值

	
	
	
	标准值（µg/m³）
	占标率/%
	标准值（µg/m³）
	占标率/%

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.33
	60
	8.33

	NO2
	年平均质量浓度
	8
	40
	20
	40
	20

	PM10
	年平均质量浓度
	53
	70
	75.71
	60
	88.33

	CO
	24h平均第95百分位数
	600
	4000
	15
	4000
	15

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	92
	160
	57.5
	160
	57.5

	PM2.5
	年平均质量浓度
	31
	35
	88.57
	30
	103.33


根据上表可知，2025年柳叶湖基本污染物指标现状值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其修改单）二级标准要求。
对照2026年3月1日开始实施的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求，除PM2.5外，其余5项指标现状值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求。
综上，项目所在区域为不达标区。
（2）补充监测
为了了解本项目所在区域本项目排放的特征污染因子所在区域环境空气质量，本次环评委托湖南华运环境检测有限公司于2026年5月25日～5月31日对本项目场区内TSP、非甲烷总烃进行了现状监测。
表5.2-2  补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	监测时段
	相对场址方位
	相对场界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	

	项目所在地G1
	/
	/
	TSP
	24h
	/
	/

	
	
	
	非甲烷总烃
	1h
	
	


监测结果如下表：
表5.2-3  环境质量监测数据及评价结果    单位：mg/m3
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]监测点位
	监测点坐标/m
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度
范围
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	/
	/
	TSP
	24h
	0.3
	
	
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	1h
	2.0
	
	
	0
	达标


根据上表数据，项目所在区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。
5.2.2 地表水环境质量现状调查与评价
（1）常规监测
本项目区域地表水主要为沅江、柳叶湖，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《常德市2025年12月及1-12月国省控水质监测断面水质状况》。
监测结果及达标情况见下。
表5.2-4  地表水监测结果
	序号
	断面名称
	12月水质类别
	超标污染物（倍数）
	1-12月水质类别
	超标污染物（倍数）

	1
	新兴咀
	Ⅱ
	/
	Ⅱ
	/

	2
	柳叶湖
	Ⅱ
	/
	Ⅲ
	/


根据上表可知，本项目所在地地表水环境能达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目所在区域地表水环境质量状况较好。
（2）补充监测
为了解区域地表水环境，本次评价引用常德北控碧海水务有限责任公司《柳叶湖污水厂环境检测报告》（HY2512031）中2025年12月12日～14日湖南华运环境检测有限公司对柳叶湖和沅江的监测数据，同时委托湖南华运环境检测有限公司于2026年6月30日-7月2日对项目所在地沾天湖地表水和场内人工湖进行了采样。
①监测断面
表5.2-5  水质监测断面
	序号
	所在河流/湖泊
	监测断面

	W1
	沅江
	沅江苏家渡断面

	W2
	沅江
	沅江社木铺断面

	W3
	柳叶湖
	卡乐星球断面

	W4
	柳叶湖
	柳叶情风帆酒店断面

	场内人工湖1#
	场内人工湖

	场内人工湖5-1#
	

	场内人工湖5-2#
	

	场内人工湖14#
	

	场内人工湖18-1#
	

	场内人工湖18-2#
	

	沾天湖上游W1（泄洪口上游）
	沾天湖

	沾天湖下游W2（泄洪口下游）
	


②现状监测结果统计与评价
项目所在区域地表水监测数据及评价结果见下表。
表5.2-6  地表水水质监测统计表
	时间
数据

项目

	2025年12月12日
	GB3838-2002 III类标准值

	
	W1沅江苏家渡断面
	W2沅江社木铺断面
	W3卡乐星球北侧
	W4柳叶情风帆酒店
	

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	

	
	溶解氧
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	

	
	锌
	
	
	
	
	

	
	氟化物
	
	
	
	
	

	
	硒（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	砷（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	汞（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	镉（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	
	
	
	
	

	
	铅（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	氰化物
	
	
	
	
	

	
	挥发酚
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	

	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	
	

	
	硫化物
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	


续表5.2-6  地表水水质监测统计表
	时间
数据

项目

	2025年12月13日
	GB3838-2002 III类标准值

	
	W1沅江苏家渡断面
	W2沅江社木铺断面
	W3卡乐星球北侧
	W4柳叶情风帆酒店
	

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	

	
	溶解氧
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	

	
	锌
	
	
	
	
	

	
	氟化物
	
	
	
	
	

	
	硒（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	砷（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	汞（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	镉（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	
	
	
	
	

	
	铅（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	氰化物
	
	
	
	
	

	
	挥发酚
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	

	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	
	

	
	硫化物
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	


续表5.2-6  地表水水质监测统计表
	时间
数据

项目

	2025年12月14日
	GB3838-2002 III类标准值

	
	W1沅江苏家渡断面
	W2沅江社木铺断面
	W3卡乐星球北侧
	W4柳叶情风帆酒店
	

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	

	
	溶解氧
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	

	
	锌
	
	
	
	
	

	
	氟化物
	
	
	
	
	

	
	硒（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	砷（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	汞（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	镉（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	
	
	
	
	

	
	铅（μg/L）
	
	
	
	
	

	
	氰化物
	
	
	
	
	

	
	挥发酚
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	

	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	
	

	
	硫化物
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	




续表5.2-6  地表水水质监测统计表
	时间

数据

项目

	2026年06月30日

	
	场内人工湖1#
	场内人工湖5-1#
	场内人工湖5-2#
	场内人工湖14#
	场内人工湖18-1#
	场内人工湖18-2#
	沾天湖上游W1（泄洪口上游）
	沾天湖下游W2（泄洪口下游）
	GB3838-2002 III类标准值
	GB3838-2002 Ⅳ类标准值

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

数 据
项 目

	2026年07月01日

	
	场内人工湖1#
	场内人工湖5-1#
	场内人工湖5-2#
	场内人工湖14#
	场内人工湖18-1#
	场内人工湖18-2#
	沾天湖上游W1（泄洪口上游）
	沾天湖下游W2（泄洪口下游）
	GB3838-2002 III类标准值
	GB3838-2002 Ⅳ类标准值

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	时间

数 据

项 目

	2026年07月02日

	
	场内人工湖1#
	场内人工湖5-1#
	场内人工湖5-2#
	场内人工湖14#
	场内人工湖18-1#
	场内人工湖18-2#
	沾天湖上游W1（泄洪口上游）
	沾天湖下游W2（泄洪口下游）
	GB3838-2002 III类标准值
	GB3838-2002 Ⅳ类标准值

	地表水
	pH（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


由监测结果可知，柳叶湖和沅江地表水各因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；场内人工湖水质各因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；沾天湖水质除总磷、总氮和氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准外，其余因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
沾天湖水质除氨氮、总磷和总氮最大超标倍数分别为0.45倍、0.8倍、0.48倍。通过监测报告可知，本项目人工湖水质监测结果中的氨氮、总磷和总氮未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，说明沾天湖水质超标现象主要是由于沿河居民生活污染源和农业面源等造成的，本项目贡献值占比不大。
另外沾天湖水质氨氮泄洪口上游W1点位超标，泄洪口下游W2点位不超标原因可能如下：泄洪通道上游W1是河道窄段，水体流量小、纳污体积有限，污染物浓度容易累积；水流经过泄洪口向下游流动后，沾天湖湖面开阔、水域面积大、湖体水量充沛，大量清洁湖水充分混合稀释，氨氮浓度被大幅拉低，直接实现浓度下降达标。
5.2.3 地下水环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的评价分级原则，地下水环境评价工作等级为三级。三级评价项目水质监测点位不少于3个，水位监测点位不少于6个，建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。根据区域水文地质条件及地下水径补排关系，评价区域北部太阳山丘陵基岩裂隙水顺地势向南，沿基岩顶面、第四系底界侧向流入球场场区，补给孔隙潜水，补给量稳定但偏小，天然整体流向为西北（太阳山丘陵）→东南（沾天湖），顺着地势坡度径流，水力坡降1‰～3‰。本次地下水现状监测采用委托监测，根据项目区域水文地质，引用地下水监测井与本项目所在地处在同一水文地质单元，具体监测点位、因子、数据来源和监测时间的详细信息见下表5.2-7。由表可知，本项目地下水监测点位的选取符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求。
（1）监测布点及监测因子
表5.2-7  地下水水质、水位监测点位
	编号
	与本项目位置关系
	监测因子
	采样日期

	
	
	
	

	D1
	北侧500m（上游）
	水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、溶解氧、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
	2026年5月25日

	D2
	东南侧750m（下游游）
	
	

	D3
	北侧650m（上游）
	
	

	D4
	西北侧720m
	水位
	

	D5
	西北侧966m
	
	

	D6
	东北侧607m
	
	

	D7
	场内（14#球道处）
	水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、溶解氧、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
	2026年6月30日


以上地下水监测点位均在本项目地下水评价范围内。
（2）监测时间和频次
湖南华运环境检测有限公司监测日期2026年5月25日、6月30日，监测1次。
（3）评价方法与评价标准
评价方法：采用单项目水质参数评价法进行评价。HJ/T2.1-2.3-93建议单项水质参数评价方法采用标准指数法，单项水质参数i在第j点的标准指数为：
Sij=Cij/Csi
pH的标准指数为：


式中：Csi：（i，j）点污染物浓度，mg/L；
      Csi：水质参数i的地表水质标准，mg/L；
      pHsd：地表水水质标准中规定的pH值下限；
      pHsu：地表水水质标准中规定的pH值上限。
水质参数的标准指数˃1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。
评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。
（4）监测与评价结果
①地下水质量现状监测结果及评价
地下水质量现状监测数据详见下表。
表5.2-8  地下水质情况数据统计结果
	检测项目
	单位
	2026.5.25
	2026年6月30日
	限值

	
	
	D1
	D2
	D3
	D7
	

	pH
	无量纲
	
	
	
	
	

	氨氮
	mg/L
	
	
	
	
	

	亚硝酸盐
	mg/L
	
	
	
	
	

	硝酸盐
	mg/L
	
	
	
	
	

	挥发性酚类
	mg/L
	
	
	
	
	

	氰化物
	mg/L
	
	
	
	
	

	汞
	µg/L
	
	
	
	
	

	砷
	µg/L
	
	
	
	
	

	铬（六价）
	mg/L
	
	
	
	
	

	总硬度
	mg/L
	
	
	
	
	

	铅
	µ/L
	
	
	
	
	

	氟
	mg/L
	
	
	
	
	

	镉
	µg/L
	
	
	
	
	

	锰
	mg/L
	
	
	
	
	

	铁
	mg/L
	
	
	
	
	

	溶解性总固体
	mg/L
	
	
	
	
	

	高锰酸盐指数
	mg/L
	
	
	
	
	

	总大肠菌群
	MPN/100
ml
	
	
	
	
	

	细菌总数
	CFU/mL
	
	
	
	
	

	K+
	mg/L
	
	
	
	
	

	Na+
	mg/L
	
	
	
	
	

	Ca2+
	mg/L
	
	
	
	
	

	Mg2+
	mg/L
	
	
	
	
	

	CO32-
	mg/L
	
	
	
	
	

	HCO3-
	mg/L
	
	
	
	
	

	Cl-
	mg/L
	
	
	
	
	

	SO42-
	mg/L
	
	
	
	
	


根据监测结果可知，区域地下水监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
②地下水水位
地下水水位见下表。
表5.2-9  地下水水位监测结果一览表
	编号
	监测位置
	水井功能
	水位/m

	D1
	北侧500m（上游）
	非饮用水
	

	D2
	东南侧750m（下游游）
	非饮用水
	

	D3
	北侧650m（上游）
	非饮用水
	

	D4
	西北侧720m
	非饮用水
	

	D5
	西北侧966m
	非饮用水
	

	D6
	东北侧607m
	非饮用水
	

	D7
	场内（14#球道处）
	非饮用水
	


八大离子校验过程：
D1：TZ-=0+1.3602+0.242+0.4081=2.0103
TZ+=0.1345+0.3445+1.0778+0.3949=1.9517
EB=×100%=1.48%
D2：TZ-=0+2.5074+0.3611+0.9557=3.8242
TZ+=0.0228+1.2745+1.1677+1.123=3.588
EB=×100%=3.19%
D3：TZ-=0+0.9997+0.0291+0.1335=1.1623
TZ+=0.0465+0.0774+0.8433+0.2394=1.2066
EB=×100%=1.87%
D7：TZ-=0+2.3599+0.0069+0.0229=2.3897
TZ+=0.0137+0.5915+0.7984+0.8227=2.2263
EB=×100%=3.54%
综上，误差＜10%，电荷平衡。
5.2.4 声环境质量现状调查与评价
（1）监测布点
根据声环境质量评价的要求，以及场区四周的实际情况。本次评价委托湖南华运环境检测有限公司于2026年6月1日～2日，在场地四周及声环境敏感点处进行声环境质量监测。
（2）监测工况：本次声环境质量现状监测期间，项目高尔夫球场处于正常营业工况，场内正常接待打球客人，场内观光球车、社会往来车辆持续正常行驶运营，草坪养护相关机械设备未集中开展高噪声作业，整体运营状态符合球场常态化实际运行特征，监测时段声源条件能够真实反映项目区域声环境本底实际水平，监测数据具备代表性与合理性。
（3）监测因子、监测点位以及监测频次和执行标准
表5.2-10  声环境监测点位基本信息表
	类别
	检测项目
	点位编号及名称
	采样天数及频次
	备注

	声环境质量
	等效连续A声级
	场界东、南、西、北外1米处（N1、N2、N3、N4） 
	昼间1次，连续2天
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

	
	
	天鹅湾别墅区三期N5（1F、3F）
	
	

	
	
	天鹅湾别墅区三期N6（1F、3F）
	
	

	
	
	天鹅湾别墅区一期N7（1F、3F）
	
	

	
	
	天鹅湾别墅区二期N8（1F、3F）
	
	

	
	
	罗湾幸福小区N9（1F、3F）
	
	

	
	
	北侧居民N10
	
	

	
	
	北侧居民N11
	
	


（4）监测结果统计与评价
表5.2-11  声环境质量现状监测及评价结果表    单位：dB（A）
	日期
	检测点位
	Leq
	主要声源

	2026年06月01日
	N1场界东侧外1米处
	昼
	
	生活

	
	N2场界南侧外1米处
	昼
	
	生活

	
	N3场界西侧外1米处
	昼
	
	生活

	
	N4场界北侧外1米处
	昼
	
	生活

	
	N5天鹅湾别墅区三期（1F）
	昼
	
	生活

	
	N5天鹅湾别墅区三期（3F）
	昼
	
	生活

	
	N6天鹅湾别墅区三期（1F）
	昼
	
	生活

	
	N6天鹅湾别墅区三期（3F）
	昼
	
	生活

	
	N7天鹅湾别墅区一期（1F）
	昼
	
	生活

	
	N7天鹅湾别墅区一期（3F）
	昼
	
	生活

	
	N8天鹅湾别墅区二期（1F）
	昼
	
	生活

	
	N8天鹅湾别墅区二期（3F）
	昼
	
	生活

	
	N9罗湾幸福小区
	昼
	
	生活

	
	N10北侧居民
	昼
	
	生活

	
	N11北侧居民
	昼
	
	生活

	备注
	检测期间气象参数：
06月01日：天气（晴）、风速（0.5m/s）。


续表5.2-11  声环境质量现状监测及评价结果表    单位：dB（A）
	日期
	检测点位
	Leq
	主要声源

	2026年06月02日
	N1场界东侧外1米处
	昼
	
	生活

	
	N2场界南侧外1米处
	昼
	
	生活

	
	N3场界西侧外1米处
	昼
	
	生活

	
	N4场界北侧外1米处
	昼
	
	生活

	
	N5天鹅湾别墅区三期（1F）
	昼
	
	生活

	
	N5天鹅湾别墅区三期（3F）
	昼
	
	生活

	
	N6天鹅湾别墅区三期（1F）
	昼
	
	生活

	
	N6天鹅湾别墅区三期（3F）
	昼
	
	生活

	
	N7天鹅湾别墅区一期（1F）
	昼
	
	生活

	
	N7天鹅湾别墅区一期（3F）
	昼
	
	生活

	
	N8天鹅湾别墅区二期（1F）
	昼
	
	生活

	
	N8天鹅湾别墅区二期（3F）
	昼
	
	生活

	
	N9罗湾幸福小区
	昼
	
	生活

	
	N10北侧居民
	昼
	
	生活

	
	N11北侧居民
	昼
	
	生活

	备注
	检测期间气象参数：
06月02日：天气（阴）、风速（1.3m/s）。


由上表可知，项目场界四周及敏感点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量较好。
5.2.5 土壤环境质量现状调查与评价
为了了解本项目所在地区土壤环境质量现状，本次评价委托湖南华运环境检测有限公司对项目场地土壤进行监测。
（1）监测布点
本项目土壤环境评价工作等级为三级，在占地范围内共设置3个土壤表层样点作为环境质量监测点位。
表5.2-12  土壤现状监测布点和监测因子
	序号
	土壤样点位置
	用地类型
	备注

	T1
	占地范围内
	建设用地
	表层样点

	T2
	
	建设用地
	表层样点

	T3
	
	建设用地
	表层样点

	备注：表层样在 0～0.2 m 取样


（2）监测因子
选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1的基本项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘和石油烃、pH，共47项。
（3）评价标准
评价标准《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行GB36600-2018）。
（4）监测结果及评价
监测结果详见下表。
表5.2-13  土壤理化性质
	数 据
时 间

项 目

	2026年05月26日

	
	

	土壤
	土壤
描述
	颜色
	

	
	
	结构
	

	
	
	质地
	

	
	
	砂砾
含量
	

	
	
	其他
异物
	

	
	pH（无量纲）
	

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	

	
	氧化还原电位（mV）
	

	
	饱和导水率（mm/min）
	

	
	容重（g/cm3）
	

	
	孔隙度（%）
	

	备注
	/


5.2-14 土壤环境现状监测结果表    单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	采样点
	GB36600-2018
第二类用地筛选值
	超标率（%）
	达标情况

	
	
	场区占地范围内T1（0-0.5m）
	场区占地范围内T1（0.5-1.5m）
	场区占地范围内T1（1.5-3m）
	
	
	

	1
	砷
	
	
	
	
	
	达标

	2
	镉
	
	
	
	
	
	达标

	3
	铬（六价）
	
	
	
	
	
	达标

	4
	铜
	
	
	
	
	
	达标

	5
	铅
	
	
	
	
	
	达标

	6
	汞
	
	
	
	
	
	达标

	7
	镍
	
	
	
	
	
	达标

	8
	四氯化碳
	
	
	
	
	
	达标

	9
	氯仿
	
	
	
	
	
	达标

	10
	氯甲烷
	
	
	
	
	
	达标

	11
	1，1-二氯乙烷
	
	
	
	
	
	达标

	12
	1，2-二氯乙烷
	
	
	
	
	
	达标

	13
	1，1-二氯乙烯
	
	
	
	
	
	达标

	14
	顺-1，2-二氯乙烯
	
	
	
	
	
	达标

	15
	反-1，2-二氯乙烯
	
	
	
	
	
	达标

	16
	二氯甲烷
	
	
	
	
	
	达标

	17
	1，2-二氯丙烷
	
	
	
	
	
	达标

	18
	1，1，1，2-四氯乙烷
	
	
	
	
	
	达标

	19
	1，1，2，2-四氯乙烷
	
	
	
	
	
	达标

	20
	四氯乙烯
	
	
	
	
	
	达标

	21
	1，1，1-三氯乙烷
	
	
	
	
	
	达标

	22
	1，1，2 三氯乙烷
	
	
	
	
	
	达标

	23
	三氯乙烯
	
	
	
	
	
	达标

	24
	1，2，3-三氯丙烷
	
	
	
	
	
	达标

	25
	氯乙烯
	
	
	
	
	
	达标

	26
	苯
	
	
	
	
	
	达标

	27
	氯苯
	
	
	
	
	
	达标

	28
	1，2-二氯苯
	
	
	
	
	
	达标

	29
	1，4-二氯苯
	
	
	
	
	
	达标

	30
	乙苯
	
	
	
	
	
	达标

	31
	苯乙烯
	
	
	
	
	
	达标

	32
	甲苯
	
	
	
	
	
	达标

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	
	
	
	
	
	达标

	34
	邻二甲苯
	
	
	
	
	
	达标

	35
	硝基苯
	
	
	
	
	
	达标

	36
	苯胺
	
	
	
	
	
	达标

	37
	2-氯酚
	
	
	
	
	
	达标

	38
	苯并[a]蒽
	
	
	
	
	
	达标

	39
	苯并[a]芘
	
	
	
	
	
	达标

	40
	二苯并[a，h]蒽
	
	
	
	
	
	达标

	41
	萘
	
	
	
	
	
	达标

	42
	苯并[b]荧蒽
	
	
	
	
	
	达标

	43
	苯并[k]荧蒽
	
	
	
	
	
	达标

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	
	
	
	
	
	达标

	45
	䓛
	
	
	
	
	
	达标

	46
	pH
	
	
	
	
	
	/

	47
	石油烃
	
	
	
	
	
	达标

	备注：ND表示未检出


根据监测结果，项目占地范围内土壤测点监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。
5.2.6 生态环境质量现状调查与评价
5.2.6.1调查内容
按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定，本项目为三级评价，三级评价现状调查以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场校核。
本次评价生态环境现状调查范围主要为陆生生态调查和水生（沾天湖）生态调查，调查包括陆生植被、陆生动物等。
5.2.6.2调查方法
本次采用基础资料收集与现场踏勘相结合的方式，对工程区域的植被展开调查分析。基础资料收集涵盖整理工程所在区域现有的植被以及林业等相关文献资料；现场踏勘则是对项目所在区域进行实地考察，记录并分析区域植被的种类与分布情况。
收集并整理评价范围及其邻近地区能够反映区域生态环境、生物多样性现状的资料，并参考现行的《中华人民共和国野生植物保护条例(1999)》《国家重点保护野生植物名录》(国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号)、《全国古树名木普查建档技术规定(2001)》《中国生物多样性红色名录》以及相关科考资料、项目附近其他建设项目的生态环境现状调查资料。
5.2.6.3陆生生态环境现状调查
本项目位于常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇罗湾社区朗州路3333号，周边生态系统主要以城市生态系统，城市开发程度较高，原始生态系统几乎消失，项目区域内残存少量原始生态系统，以灌草生态系统为主。
本项目所在区域周边主要为已建及在建小区、商业区等，项目周边地块属于居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业用地及绿地与广场用地，项目区域范围内无珍稀动、植物，也无珍稀树木和保护树种分布。
主要植被现状调查：
根据现场调查，高尔夫球场场区内植物主要包括灌木、乔木、草地等，其中靠近市政道路两侧植被为人工种植绿化植被，高尔夫球场内常见植被种类如下表所示：
表5.2-16  高尔夫球场内常见植被一览表
	序号
	种名
	科名
	属名
	拉丁文（常用学名）
	植被类型

	1 
	红叶李树
	蔷薇科
	李属
	Prunus cerasifera f. atropurpurea
	落叶小乔木

	2 
	玉兰树
	木兰科
	木兰属
	Yulania denudata（Magnolia denudata）
	落叶乔木

	3 
	雪松树
	松科
	雪松属
	Cedrus deodara
	常绿乔木

	4 
	桂花树
	木犀科
	木犀属
	Osmanthus fragrans
	常绿乔木/小乔木

	5 
	杨梅树
	杨梅科
	杨梅属
	Myrica rubra
	常绿乔木

	6 
	茶花树（山茶花）
	山茶科
	山茶属
	Camellia japonica
	常绿灌木/小乔木

	7 
	茶柚子树（香泡/柚）
	芸香科
	柑橘属
	Citrus maxima
	常绿乔木

	8 
	垂柳树
	杨柳科
	柳属
	Salix babylonica
	落叶乔木

	9 
	红叶石楠树
	蔷薇科
	石楠属
	Photinia × fraseri
	常绿小乔木

	10 
	红枫树（鸡爪槭红枫）
	槭树科
	槭属
	Acer palmatum 'Atropurpureum'
	落叶小乔木

	11 
	娜塔莉树（娜塔栎）
	壳斗科
	栎属
	Quercus nuttallii
	落叶乔木

	12 
	苏铁树
	苏铁科
	苏铁属
	Cycas revoluta
	常绿棕榈状乔木（裸子植物）

	13 
	桃树
	蔷薇科
	李属
	Prunus persica
	落叶小乔木

	14 
	石榴树
	千屈菜科
	石榴属
	Punica granatum
	落叶灌木 / 小乔木

	15 
	樟树（香樟）
	樟科
	樟属
	Cinnamomum camphora
	常绿大乔木

	16 
	红叶石楠球
	蔷薇科
	石楠属
	Photinia × fraseri
	常绿造型灌木（修剪球形）

	17 
	红檵木球（红花檵木）
	金缕梅科
	檵木属
	Loropetalum chinense var. rubrum
	常绿造型灌木（球形）

	18 
	茶花
	山茶科
	山茶属
	Camellia japonica
	常绿灌木

	19 
	杜英树
	杜英科
	杜英属
	Elaeocarpus decipiens
	常绿乔木

	20 
	樱花树（日本晚樱）
	蔷薇科
	李属
	Prunus serrulata var. lannesiana
	落叶乔木

	21 
	银杏树
	银杏科
	银杏属
	Ginkgo biloba
	落叶乔木（孑遗裸子植物）

	22 
	乌桕树
	大戟科
	乌桕属
	Triadica sebifera（Sapium sebiferum）
	落叶乔木

	23 
	栾树
	无患子科
	栾树属
	Koelreuteria paniculata
	落叶乔木

	24 
	枫树（元宝枫）
	槭树科
	槭属
	Acer truncatum
	落叶乔木

	25 
	紫薇
	千屈菜科
	紫薇属
	Lagerstroemia indica
	落叶灌木/小乔木

	26 
	枇杷
	蔷薇科
	枇杷属
	Eriobotrya japonica
	常绿小乔木


表5.2-17  高尔夫球场内常见植被图一览表
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	红叶李树
	玉兰树
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	雪松树
	桂花树
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	杨梅树
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	茶柚子树
	垂柳树
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	红叶石楠树
	红枫树
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	娜塔莉树
	苏铁树
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	桃树
	石榴树
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樟树
	红叶石楠球

	[image: 73e771a81302a459778ce529a0066b8b]
	[image: 216eb46799586ee2245a17bf08113ea9]

	红檵木球
	茶花
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	杜英树
	樱花树
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	银杏树
	乌桕树
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	栾树
	枫树
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	紫薇
	枇杷


主要动物现状调查：
本项目所在区域生态环境受人类活动影响较大，生态结构较单一，人类活动频繁，基本无大、中型野生动物，余存的小型动物种数也比较稀少，均为广布种和常见种。经现场踏勘，评价范围内无大型陆生野生动物，无国家保护陆生珍稀野生动物。
两栖类：根据资料收集，评价区分布有中华蟾蜍、泽陆蛙等，主要分布于本项目人工湖灌草丛中。
爬行类：根据查阅资料，评价区内主要爬行动物为壁虎等。
鸟类：受区域人类活动影响评级范围内鸟类较少，以喜鹊、家燕、麻雀、鸽子等常见种类为主。
兽类：根据实地调查及资料收集，本项目评价区兽类包括普通伏翼、小家鼠等。
5.2.6.4水生生态环境现状调查
湖水域开阔，岸线自然弯曲，临项目区段水深1.2～3.0m，底质以淤泥、砂质淤泥为主，整体水动力条件平缓，具备稳定水生生物繁育条件；原生湿生植被发育良好，岸带广泛分布芦苇、菖蒲、苦草等本土挺水、沉水植物，形成连续水陆交错缓冲生境，是区域水陆物质交换核心廊道。湖区浮游植物以硅藻、绿藻为优势类群，浮游动物包含轮虫、枝角类、桡足类，群落结构稳定；底栖动物以摇蚊幼虫、螺蚌类为主，分布均匀；湖区土著鱼类种类丰富，同时分布泽陆蛙、中华蟾蜍等两栖类繁殖场，水鸟常年依托湖面觅食停歇，水生生态系统结构完整、具备较强自净能力。沾天湖临湖岸带为生态敏感交错区。
[bookmark: _Toc26285][bookmark: _Toc99417168]6. 环境影响回顾性评价
[bookmark: _Toc99417169][bookmark: _Toc20940][bookmark: _Toc99417170]6.1 大气环境影响回顾性评价
本项目已经建成并使用了25年，从对环境空气常规项目的监测结果看，对照2026年3月1日开始实施的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求，除PM2.5外，其余5项指标现状值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求，本项目不属于主要排放颗粒物废气的运营单位，本项目的颗粒物主要在车辆进出和园林燃油车辆行驶时产生，因此球场的建设运营中农用机械燃油废气、停车场汽车尾气、餐厅废气中的SO2、NO2、烟尘、油烟等污染物对周围环境空气质量影响不大。
6.1.1 农药、化肥对周围环境空气的影响回顾性分析
1.从理化性质分析其对周围环境空气的影响
本报告第二章对各种农药的理化性质有详细的描述，根据理化性质，农药在纯品的状态下一般都为非挥发性物质，在溶解后喷洒过程中能够在空气中扩散，对周围环境产生一定的影响。在无风或小风条件下，挥发的农药液滴很快在空气中沉降到地面重新回到植被上。从理化性质上看，球场使用的农药易挥发种类不多，在使用过程中对周围环境空气质量产生的影响非常有限。
本项目使用的球道废和果岭肥中含氮，氮肥施入土壤后，在微生物氨化反应作用下分解产生氨气，自然挥发释放，根据工程分析计算得出本项目施用的肥料产生的氨气约0.013t/a，本项目施肥面积约42000平方米。面积大，场地开阔，易于氨扩散稀释，同时氨排放量不大，因此对周边大气环境影响较小。
2.从使用量上看农药对周围环境空气质量的影响
本报告第三章给出了各种农药的使用量，高尔夫球场农药喷洒过程中向大气挥发的有关研究表明，在试验条件下，一般的农药在挥发过程中向大气的挥发量通常在5%以下。几种农药的用量不大，加之其挥发的量非常低，故不会因使用农药而对周围环境空气质量产生不良影响。
3.从使用管理上看农药对环境空气的影响
建设单位在农药施用时，为避免农药喷洒过程中挥发和施药后遇到降雨冲刷的损失，因此作业过程主要选择在无风或小风和晴朗的天气。施药也按照有关农药喷洒作业的规程进行，减少无必要的浪费。因此，实际上农药在喷洒过程中向大气的挥发量很小。
通过前面的分析，以及球场周围实际的环境空气质量状况，就常规项目而言，其并没有因球场的运营而受到明显影响；农药无论从使用品种的理化性质和使用量上看均不会对周围环境空气质量产生不良影响，整个项目的运行对周围环境空气质量影响不大。
6.1.2 农用机械燃油废气环境影响分析
根据工程分析，项目球场使用的草坪修补机及三联剪草机等以普通柴油作为燃料，果岭机等以汽油为燃料，这些农用机械在球场使用，球场为开放式，无法集中收集，农用机械燃油废气未采取任何治理措施，通过自然通风呈无组织排放。结果见表6.1-2。
表6.1-2  农机燃油废气排放情况
	污染源
	污染物
	污染物排放量(t/a)

	农用机械燃油废气
	PM
	0.288

	
	HC
	0.278

	
	NOX
	2.89

	
	CO
	0.903

	
	SO2
	0.0017


综上所述，本项目产生的农用机械燃油废气污染物的排污负荷不大，不会对周围敏感目标及环境空气产生明显的影响。
6.1.3 进出停车场机动车尾气环境影响分析
本项目地上共120个车位。本项目往年最大每天接待游客120人次，项目停车位能满足本项目需求。结果见表6.1-3。
表6.1-3 机动车尾气排放情况
	项目
	车位数（个）
	THC
	CO
	NOx

	总计
	120
	排放量（kg/d）
	排放量（t/a）
	排放量（kg/d）
	排放量（t/a）
	排放量（kg/d）
	排放量（t/a）

	
	
	0.326
	0.118
	0.768
	0.277
	0.049
	0.018


地上停车场敞开式布置，采取自然通风，地上泊位废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小。地面停车场车位由于相对较分散，怠速时间较短，废气产生量相对较小，且停车场为露天开阔环境，汽车尾气易于在大气中扩散稀释，同时可通过区域绿地吸附净化，对周边环境影响较小。
6.1.4 食堂废气环境影响分析
根据2026年2月6日建设单位委托湖南德环检测中心出具的监测报告（HHJC20260002），油烟排放情况监测数据见表4.2-5。按餐厅厨房每天工作5h，年工作361d计，则油烟年排放量0.025kg。
根据球场内食堂油烟排口的实测数据可知，厨房油烟平均排放浓度1.5mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度限值要求。
6.1.5 柴油、汽油储存和加油废气环境影响分析
经核算，汽油和柴油储存、加注过程非甲烷总烃年产生量0.0084t。整体污染物排放总量偏低，柴油挥发贡献极小，废气以汽油挥发为主。油品均密闭桶装存放，日常油桶加盖管控，加油作业依托库房空间自然扩散，排放量整体有限，经空气稀释扩散后，厂界非甲烷总烃浓度可满足相关管控标准要求，对区域大气环境影响轻微。后续通过维持油桶密闭、规范加油操作、保持库房通风等简单管控措施，可进一步削减挥发损耗，降低大气环境影响。
6.1.6大气环境影响回顾性分析结论
本项目正常营运过程产生的废气主要为本项目依托的餐厅厨房油烟废气、球场维护燃油农机废气和球场内停车场汽车尾气，废气产生量很小且均为生活过程中产生的常见废气，本项目占地面积较大且项目内主要为绿化面积，因此本项目产生的废气能够得到有效的扩散而不会对周边大气环境产生不良影响。
6.1.7建设项目大气环境影响评价自查表
建设项目大气环境影响评价自查表见下表。
表6.1-4  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级□
	三级☑

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km

	评价
因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）
其他污染物（TSP、非甲烷总烃）
	包括二级PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价
标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准□

	现状
评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS
□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（/）
	包括二级PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（ ）h
	C非正常占标率≤100%
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（ ）
	监测点位（ ）
	无监测

	评价
结论
	环境影响
	可以接受
	不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（         ）厂界最远（        ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（）t/a
	NOX：（）t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOCs：（）t/a

	注：“□”为勾选项，填“”；“（    ）”为内容填写项


[bookmark: _Toc6490]6.2 地表水环境影响回顾性评价
6.2.1 生活污水环境影响分析
6.2.2.1废水来源及预处理情况回顾
本项目餐饮废水先经隔油池进行除油预处理，去除废水中动植物油等污染物，避免油脂堵塞管网或影响后续处理效果；其余生活污水经化粪池预处理；球车冲洗废水先经沉淀池进行沉淀预处理，去除废水中悬浮颗粒物等杂质。经上述针对性预处理后，出水达标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及常德市污水净化中心进水水质要求后通过市政污水管网排入常德市污水净化中心，处理达标后最终排入穿紫河。
6.2.2.2依托污水处理厂的环境可行性评价
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]常德市污水净化中心位于江北城区东北郊，常德大道以东，柳叶湖西南角湖畔。原设计规模10×104m3/d，污水处理主体工艺为“转碟曝气氧化沟+紫外消毒”。
2018年常德市污水净化中心开展了《常德市污水净化中心ppp新项目厂内扩建及尾水深度处理工程环境影响报告书》，对原有工程进行改建，改建内容包括新建鼓风机房、高效沉淀池、除臭装置、厂区回用水系统，改造粗格栅渠、提升泵房、细格栅与旋流沉砂池、生化池、污泥回流泵房、加药间、污泥浓缩池、全厂配电及自控系统、厂区局部管网，氧化沟、二沉池清淤，同时进行扩建，扩建规模5×104m3/d，使其污水处理能力达到15×104m3/d；新建15×104m3/d以垂直流人工湿地为主体工艺的尾水深度处理工程。扩建工程采用“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+A2/O生化池+二沉池+高效沉淀池”的处理工艺。
尾水深度处理工程采用如下工艺：污水净化中心高效沉淀池出水→垂直流人工湿地→排水渠→景观生态渠→漫流湿地→紫外线消毒渠及出水泵房→污水净化中心出水管→受纳水体：
（1）垂直流人工湿地区
垂直流人工湿地区（位于整个用地的南部，占绝大部分区域）：此区域为垂直流人工湿地污水处理示范区及科普展示区，以污水净化中心的尾水为处理对象，通过高效垂直流人工湿地深度净化作用，最终导出符合或优于排放标准的洁净水，汇集到自然漫流湿地中。
（2）自然漫流湿地区
自然漫流湿地区（亦称景观水系，贯穿于垂直流人工湿地之间），本区域为综合性自然湿地景区，以展现生态自然、水文化、古朴、野趣为主题，区内以“曲水流殇”为景观主轴，营造“微地形”，形成以“荡、滩、堤、岛、洲”为独特景色的湿地生态园，园内设有观景亭、亲水平台、景观廊架等景观节点，通过各种汀步、栈道、栈桥等支路道连接各景点，使整个自然湿地公园融会贯通。
（3）景观连通渠区
景观连通渠区位于场地南侧，为一条沿着场地南侧由西至东的景观水河道（河道宽约2m，有效水深 0.5m），紧邻常德大道布置，主要用来对外展示水景及尾水处理效果。
出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，出水排入穿紫河经南碈电站电排至沅江。依托设施处理规模充足、工艺先进、出水标准合规，且项目废水属于其收水范围，依托可行。
6.2.2 球场废水环境影响回顾性评价
6.2.2.1正常情况下球场废水排放环境影响回顾性分析
根据本项目已经建成并投入使用的实际情况，其正常情况下产生的球场废水对纳污水体的影响可以通过现状监测的结果直接反映出来。
球场的绿地浇灌选择在非雨季及晴朗天气下进行，浇灌水绝大部分被草坪植物及草坪下的人工地基层吸收或经蒸发蒸腾作用消耗，极少量从排水管排出。从排水管排出的废水属于球场废水正常排放的废水，废水排入场内人造湖。
根据对球场废水受纳水体人造湖水质的现状监测，人造湖水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，说明项目球场废水排入人造湖对人造湖水质影响较小。
6.2.2.2非正常情况下球场废水排放环境影响回顾性分析
球场非正常情况下排放的废污水主要来自草坪、绿化带以及球道、果岭等在施用化肥、农药后偶然遇到降雨冲刷浸滤所产生的污染雨水，这些雨水通过球场内的集水井收集后通过场内排水系统回流到人造湖，根据表4.2-7农药最不利情况下最大流失量和表4.2-8肥料N和P营养元素最不利情况下最大流失量可知，最不利情况下农药年最大流失量232.2kg（年用量258kg）、废料中N和P年最大流失量分别为4590kg（年用量5100kg）和1785kg（年用量5100kg）。
当降雨量较大，人造湖不能完全容纳时，由于本项目的人工湖互相之间是联通的（排水路径为：1#湖—5-1#湖—1#泄洪口—沾天湖、5-2#湖—1#泄洪口—沾天湖、18-1#湖—18-2#湖—14#湖—2#泄洪口），通过湖底的联通管道雨水依次排入外环境沾天湖中。
本项目使用的农药和化肥量较小，加之沾天湖水域广阔、水环境容量充足，区域整体水质常年稳定达到Ⅲ类标准，本项目溢流携带污染物贡献占比极低，且所用农药均为低易降解品类，不会对沾天湖水生生物造成毒害，因此从污染物数量和浓度的贡献来说对外界水体影响均较小。
一般情况下，本项目的地表径流可能完全进入地块内的人造湖内，不外排。当遇到连续暴雨时期，人造湖内不能容纳大量的降雨形成的地表径流，需通过雨水管网将多余的雨水排入沾天湖。高尔夫球场球道草坪降雨径流水质与施肥、施药的品种、时间、降雨强度和历时等有关，具有不确定性，由于非球道绿化区和其他绿化区基本上不施用化肥和农药，在雨季排放的地表径流较为清洁，与球场球道草坪地表径流混合后能够大大降低球场球道草坪地表径流中农药及化肥成分的浓度。
本评价建议在雨季来临时期，球场应尽可能的减少或不使用农药及化肥，从而使地表径流对周边水环境的影响降到最低。
6.2.3 对受纳水体沾天湖环境影响分析
本次评价引用建设单位对沾天湖进行的委托监测报告中的数据，根据表5.2-6可知，沾天湖水质除氨氮、总磷和总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，最大超标倍数分别为0.45倍、0.8倍、0.48倍。通过监测报告可知，本项目人工湖水质监测结果中的氨氮、总磷和总氮未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，说明沾天湖水质超标现象主要是由于沿河居民生活污染源和农业面源等造成的，本项目贡献值占比不大。
综上，本项目球场废水对收纳水体沾天湖影响较小。
6.2.4 取水工程对沾天湖水文情势影响分析
项目绿化灌溉取水取自沾天湖，核定年取水量7.85万m³，柳叶湖（包括沾天湖）多年平均入湖径流量1.32亿m³，取水占比仅0.06%，取水量占湖区径流比例极低，取水工程仅设置单一小型取水口，无闸坝、围堰等大规模水工构筑物，不会改变湖区原有水系连通、水流流向，取水仅用于草坪日常喷灌，灌溉用水经土壤、植被吸收及蒸发损耗后，少量多余雨水通过场内管网回流人工湖，暴雨期溢流后重新返还沾天湖，形成湖区水体微循环，不会造成湖区水位、流速、水深等水文要素发生明显波动，也不会干扰湖泊自然换水周期与行洪通道；仅连续极端暴雨、人工湖超库容时才会少量溢流排入沾天湖，溢流水体已完成多级沉淀降解，氮、磷、农药浓度大幅降低，加之沾天湖水域广阔、水环境容量充足，区域整体水质常年稳定达到Ⅲ类标准，本项目溢流携带污染物贡献占比极低，且所用农药均为低易降解品类，不会对沾天湖水生生物造成毒害；项目同步配套雨季控水、湖体定期清淤、合理管控废料和农药、分时段错峰取水等防控措施，综合肥料药剂最大流失量、场内雨水收集调蓄体系、取水工程取水规模及湖区水文条件、纳污水体自净能力分析，正常天气下无场外排水，取水工程对沾天湖水位、径流、换水等水文情势扰动极小，极端暴雨溢流工况下污染增量微弱，施肥与取水工程对人工湖、沾天湖水质及水文整体影响轻微，环境影响可接受。
6.2.5污水排放口信息
表6.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
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	1
	生活废水
	pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油
	污水管网
	间断排放，排放期间流量稳定
	TW
001
	生活废水处理设施
	化粪池/隔油沉淀池
	DW001
	是
□否
	企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间治理设施排放口


废水间接排放口基本情况见下表。
表6.2-2  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/万m3/a
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	111.689416360
	29.120241780
	6.53
	污水管网
	间歇
	昼夜
	常德市污水净化中心
	pH
	6～9（无量纲）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5（8）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1


废水污染物排放标准见下表。
表6.2-3  废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	pH
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求同时满足常德市污水净化中心进水水质要求
	6～9（无量纲）

	
	
	BOD5
	
	155

	
	
	COD
	
	300

	
	
	SS
	
	265

	
	
	NH3-N
	
	30

	
	
	阴离子表面活性剂
	
	20

	
	
	动植物油
	
	100


6.2.6地表水环境影响评价自查表
建设项目地表水环境影响评价自查表表见下表。

表6.2-4 建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型；水文要素影响型☑

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素型

	
	
	直接排放□；间接排放 ；其他 □
	水温□；径流 ☑；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；
pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温□；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 ☑

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素型

	
	一级□；二级 □；三级A □；三级B
	一级□；二级 □；三级 ☑

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排污口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期☑；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □
春季 □；夏季 ☑；秋季 ；冬季 □
	生态环境保护主管部门☑；补充监测 ☑；其他 

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期☑；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □
	（pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群数等）
	监测断面或点位个数
（2）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（18.8）km2

	
	评价因子
	（pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群数等）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 ☑
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □
规划年评价标准（   ）

	
	评价时期
	丰水期☑；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □
春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标 ；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区
不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期 □；服务器满后 □
正常工况 □；非正常工况 □
污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解□；解析解 □；其他 □
导则推荐模式 □；其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	
	
	生活废水

	
	
	COD
	11.43
	175

	
	
	BOD5
	5.1
	78

	
	
	SS
	6.53
	100

	
	
	NH3-N
	1.55
	23.75

	
	
	动植物油
	0.59
	9

	
	替代源排放量
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s；
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动 □；无监测 
	手动；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（）
	（DW001）

	
	
	监测因子
	（）
	（pH、COD、SS、NH3-N、TP、BOD5、动植物油）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。





[bookmark: _Toc19807]6.3 地下水环境影响回顾性评价
6.3.1 区域水文地质条件
江北城区是一个水网十分密集的地区，目前江北城区水系已初步形成了三环水系的构架，即主水系、内环水系和外环水系。其中主水系指沅江水系；内环水系指新河水系、穿紫河水系；外环水系指渐河、反帝河、沾天湖、柳叶湖、马家吉水系。目前主水系已基本联通，外环水系、内环水系尚未完全连通，此外三个环形水系之间仅渐河、反修河、姻缘桥河、马家吉河进行了连通。三环水系既形成有机的统一整体，又能独立调控运行。
常德市属第四纪河流冲积湖泊沉积层，河流冲击层岩性为砂卵石，土质为淤泥质粘土、粉质粘土、粉土。城区含水层厚度为25米左右，地下水位较高。建筑场地大部分在第四季松散土层上。其中松散土层区系第四纪全新统、更新统土层区。根据区域水文地质条件及地下水径补排关系，评价区域北部太阳山丘陵基岩裂隙水顺地势向南，沿基岩顶面、第四系底界侧向流入球场场区，补给孔隙潜水，补给量稳定但偏小，天然整体流向为西北（太阳山丘陵）→东南（沾天湖），顺着地势坡度径流，水力坡降1‰～3‰。
6.3.2 地下水环境影响分析
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要是：生活污水处理污水下渗及受淋溶的农药化肥下渗对地下水造成的污染。
6.3.2.1 地下水污染影响分析
1、生活污水处理下渗影响分析
项目生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，污染类型为有机污染，不存在金属污染物。项目生活污水处理系统化粪池、隔油隔渣池等构筑物经硬底化等防渗处理，废水泄漏、下渗的可能性较小。污水处理设施的“跑、冒、滴、漏”现象会造成少量废水下渗。污水管网的泄露主要由于管道的堵塞、破裂和接头处的破损引起，会造成大量污水的外溢，污染地下水。
①对浅层地下水的污染影响
正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。
项目场地为粉质粘土层，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏下渗，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。
②对深层地下水的污染影响
判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。
项目污水处理站运行对区域地下水环境影响较小。
2、农药对地下水污染分析
施用后的农药经降雨的冲刷、淋溶，随地表径流纳入人造湖，在人造湖这一系统内发生一系列的物理化学变化，有一部分农药随人造湖溢流以地表水的形式进入外环境，对地表水造成污染；受淋溶的农药下渗进入地下水，引起地下水的污染。
3、氮、磷素对地下水污染分析
除了农药可能带来的地下水污染外，高尔夫球场施用化肥受雨水的淋溶下渗，渗滤进入地下水层可能形成污染。
本高尔夫球场主要使用复合肥，根据前面的分析以及对评价范围内地下水监测显示：各采样点水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类水质标准要求，说明未受到项目运营的明显影响。
本高尔夫球场位于区域地下水径流区，场内发育两层地下水：上部为全新统粉质黏土孔隙潜水（第Ⅰ含水组），下部为中更新统白沙井组冲洪积砂砾石承压水（第Ⅱ含水组），砂砾层粒度较粗、富水性较强；两层含水层之间分布连续稳定的马王堆组网纹状红黏土弱隔水层。草坪施用的农药、化肥等有毒有害物质，易随降雨淋溶、草坪灌溉水下渗进入浅层第Ⅰ潜水；受厚层网纹黏土阻隔，污染物垂直下渗进入下部第Ⅱ承压含水组的难度大、速率缓慢。区域地下水整体由北西向东南径流，浅层潜水侧向径流部分汇入柳叶湖沿岸条带状湖积地层；湖积层富水性弱，仅局部存在薄层透镜状砂砾，整体水量一般；下部白沙井承压水以远距离侧向径流补给为主，仅存在微量越流补给下部地层，含水层具备承压特征。地下水经径流最终将排入沾天湖。虽球场草坪农药一般以进口低毒、高效、易分解、低残留的符合我国有关国家标准及国际环保组织规定的农药新品种，在径流过程中，经岩层的吸附、过滤以及农药、化肥奉身的降解作用，少部分地下水进入地表水体时污染物浓度己大大降低，但污染物属长期、持续进入含水层，因而对地表水水质将产生一定影响。
本项目营运后产生的生活污水，采用清污分流的方法，污水进入化粪池、隔油沉淀池进行处理，处理达标后排入市政污水管网进入污水净化中心处理，雨季时溢流排入沾天湖。根据对场区内及周边地下水的监测，各监测点位未出现超标现象。
综上，项目对区域地下水环境的影响较小。
[bookmark: _Toc24818]6.4 声环境影响回顾性评价
6.4.1 本项目噪声源情况
根据前面的工程分析，本项目的噪声主要来自如下几个方面：
（1）泵房抽水灌溉时发出的噪声，其源强一般70～90dB（A）。
（2）生活设施的制冷（如空调机）、通风、加压等设备运行时产生的噪声，其源强一般60～80dB（A）。
（3）备用发电机运行时发出的噪声，其源强一般105dB（A）。
（4）高尔夫球场草坪修剪时剪草机、喷药机等作业时产生的噪声，其产生的噪声值一般在70～80dB（A）。
（5）进出车辆产生的噪声，鉴于项目的性质，一般进出车辆大多为较高级小型车或新能源车辆，车速也不会太快，噪声级一般60～70dB（A）。
6.4.2 声环境影响回顾性评价
由于本球场已经投入使用，且噪声影响非本项目的主要环境影响，因此在本次评价中不再运用预测模式进行预测，只从如下两个方面说明其对声环境的影响。
（1）从项目自身的特点看其对声环境的影响
高尔夫是一项高雅运动，其占地面积较大，项目内部的噪声源数量少和强度小，且均距离边界有较远的距离，根据有关对主要噪声源发电机位于室内，且本项目发电机为备用，平时基本不使用（经过与建设单位沟通，至今一直未使用）。在评价期间经实地考察发现，球场对噪声控制方面做得较好，打球期间不会出现高声喧哗等情况出现，不会对声环境产生噪声较大影响。
（2）从现状监测结果看其对声环境的影响
为了调查本项目对声环境的影响，现场监测共布设了5个噪声监测点，本次声环境质量现状监测期间，项目高尔夫球场处于正常营业工况，场内正常接待打球客人，场内观光球车、社会往来车辆持续正常行驶运营，草坪养护相关机械设备未集中开展高噪声作业，整体运营状态符合球场常态化实际运行特征，监测时段声源条件能够真实反映项目区域声环境本底实际水平，监测数据具备代表性与合理性。各监测点昼、夜间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》2类标准的要求。因此项目所在地的声环境质量良好，本项目的运营也未见给周边声环境带来不良影响。
本项目为回顾性评价，以噪声现状监测值为评价量，由表5.2-10可知，本项目场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，周边敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，因此本项目设备噪声对项目周边声环境影响很小。
6.4.3声环境影响评价自查
表6.4-1 声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□	二级☑	三级

	
	评价范围
	200 m	 大于200 m□	 小于200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区□
	1 类区□
	2 类区☑
	3 类区
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期

	
	现状调查方法
	现场实测法
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□
	已有资料
	研究成果

	

声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型
	其他□

	
	预测范围
	200 m
	大于200 m□
	小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续A声级
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标 
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标 
	不达标□

	
环境监测计划
	排放监测
	厂界监测	固定位置监测□
	自动监测□ 手动监测
	无监测☑

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行	不可行□

	注“□”为勾选项 ，可√；“（  ）”为内容填写项。


[bookmark: _Toc26697]6.5 土壤环境影响回顾性评价
6.5.1 评价等级及土壤环境影响识别
根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目土壤环境影响类型为污染影响型。高尔夫球场项目为“Ⅲ类项目”，占地规模为“大型”、环境敏感程度为“敏感”，综合判定评价本项目土壤污染影响型评价等级为“三级”。
6.5.2 污染种类
土壤污染的种类繁多，按污染物的性质一般可分为4类，即有机污染物、重金属、放射性元素和病原微生物。
有机污染：作为影响土壤环境的主要污染物，有毒、有害的有机化合物在环境中不断积累，到一定时间或在一定条件下有可能给整个生态系统带来灾难性的后果。
重金属：污染物在土壤中移动性查、滞留时间长、不能被微生物降解并可经水、植物等介质最终影响人类健康。
放射性元素：主要来源于大气层核试验的沉降物，以及原子能和平利用过程中所排放的各种废气、废水和废渣。含有放射性元素的物质不可避免地随自然沉降、雨水冲刷和废弃物堆放而污染土壤。
病原微生物：主要包括病原菌和病毒等，人若直接接触含有病原微生物的土壤，可能会对健康带来影响；若食用被土壤污染的蔬菜、水果等则间接受到污染。
本项目对土壤环境的污染主要是有机污染。
6.5.3 土壤环境影响回顾性分析
（1）危险废物泄漏对土壤的影响分析
项目危险废物主要包括废机油及废机油桶、农药废物、废含油抹布及劳保用品，均分类收集并暂存于已做防渗处理的机械库和农药肥料仓库，本项目未设置规范的危废暂存间，要求设置规范的危废暂存间，危废暂存于危废间定期交有资质单位处置。危险废物泄漏风险主要集中在储存、转运与处置环节，若容器破损、防渗不足或转运处置不当，废机油中的石油类、农药中的有机物等污染物可能渗入土壤，主要滞留于0~20cm表层土壤，部分难降解成分残留期长，并可随下渗污染深层土壤与地下水，形成持久性污染风险。
该类危险废物泄漏对土壤的影响表现为：改变土壤理化性质，导致酸化、板结，影响草坪生长；抑制土壤微生物活性、减少土壤动物数量，破坏生态结构；与其他废物叠加形成复合污染，增加迁移与健康风险；且难降解残留会长期滞留，造成持续危害。
（2）化肥施用对土壤的影响分析
项目运营期为维持草坪生长与景观效果，主要施用果岭肥、球道肥。化肥虽为草坪养护的重要物质，但由于复合肥施用频率较高，长期施用对土壤环境存在潜在累积性影响。
经回顾性排查，高频次施用氮、磷、钾复合型专用肥，易导致土壤局部酸化、养分失衡，引发土壤板结、孔隙度降低；同时会抑制土壤微生物活性、减少土壤动物数量，对土壤生态结构与功能造成一定破坏。但项目已通过肥料配方优化精准控制施用量、合理配施缓释肥等措施有效缓解上述负面影响，目前项目区 土壤环境质量整体处于可控范围，后续将继续强化化肥施用管理，确保土壤环境安全。
（3）农药施用对土壤的影响分析
本项目运营期为有效防控草坪病虫草害，施用的药剂涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物营养调理剂四大类，共4种，其中精草铵膦、溴氰菊酯、金力克为化学合成药剂，具备不同程度毒性、残留性与环境迁移性，拓扶英属于螯合铁营养制剂，无农药毒害风险。精草铵膦、溴氰菊酯、金力克三类化学药剂虽高效、针对性强，能够快速防控草坪病虫草害，保障草坪景观效果，但长期连续施用会对土壤生态系统产生多方面潜在影响，拓扶英仅补充草坪所需铁元素，无负面生态影响；项目喷施的化学药剂中，80%~90%最终会进入土壤，且主要残留于0~20cm表层土壤，20%精草铵膦母体降解速度较快，但其代谢产物AMPA稳定性强，残留期长达数月至数年，难以通过自然过程彻底去除，溴氰菊酯吸附能力强、淋溶下渗弱，金力克多吸附固定于表土，无超长难降解残留组分，拓扶英可快速被植株吸收或土壤胶体固定，无有毒残留物质生成。药剂在土壤中均可通过光解、水解、微生物降解等途径实现转化，但降解速率受土壤pH值、温度、湿度及微生物活性等多种因素影响，仅精草铵膦代谢产物AMPA仍具有较高环境风险，可能进一步加剧土壤污染；结合场地水文地质条件，土壤中的残留化学药剂仅极端降雨、过量灌溉工况下少量组分可缓慢下渗污染浅层第Ⅰ潜水，场地连续分布马王堆组网纹红黏土隔水顶板，药剂难以垂直渗透污染下部第Ⅱ承压地下水，遇强降雨时表层吸附农药还可随地表径流扩散污染周边土壤与水体。农药残留对土壤环境的具体影响主要体现在四个方面：一是破坏土壤生态平衡，精草铵膦、溴氰菊酯、金力克长期施用会无差别抑制或毒杀土壤有益微生物与土壤动物，降低土壤生物多样性，削弱土壤自我调节与修复能力，拓扶英对土壤生物群落无抑制毒害作用；二是加剧土壤酸化、板结，堵塞土壤孔隙，降低土壤通气透水性，影响草坪根系生长与养分吸收，拓扶英可改良土壤缺铁问题，不会恶化土壤理化结构；三是三类化学农药易与化肥、土壤本底重金属等污染物叠加，形成复合污染，增加土壤污染的复杂性与修复难度，拓扶英无叠加污染隐患；四是精草铵膦及 AMPA、溴氰菊酯、金力克可通过草坪吸收、食物链传递、地表径流扩散、微量地下水迁移等途径，威胁周边陆生、水生生态系统安全与人体健康，拓扶英仅释放有益铁营养，不存在生态与健康毒害风险。
从回顾性分析来看，项目农药施用种类多，长期施用未对土壤产生累积性影响。项目运营过程中采取针对性管控措施，优先选用低毒、低残留、易降解农药，严格控制农药施用量、施用频次与施用范围，有效降低了农药残留风险，后续将持续强化农药施用管控与土壤监测，防范出现污染隐患。
（4）结合环境现状监测结果的回顾分析
高尔夫球场项目对土壤的影响主要表现在农药残留。为了了解本球场建成投运以来对区域土壤环境影响情况，本次评价委托湖南华运环境检测有限公司对项目进行了土壤环境现状监测，通过表5.2-14监测结果可知，各项监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值要求，土壤环境质量现状较好，说明本项目对区域土壤环境影响不大。
6.5.4 土壤环境影响评价自查表
表6.5-1  建设项目土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型☑；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地☑；未利用地□
	

	
	占地规模
	（80）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（  ）
	

	
	全部污染物
	非甲烷总烃
	

	
	特征因子
	/
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级□；二级；三级☑
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）□
	

	
	理化特性
	/
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3
	/
	0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	/
	/
	/
	

	
	现状监测因子
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1，2，3-cd】芘、萘、pH共46项
	

	现状评价
	评价因子
	
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600；表D.1□；表 D.2□；其他（  ）
	

	
	现状评价结论
	各评价因子满足相应评价标准，满足相应的土地利用类型
	

	影响预测
	预测因子
	/
	

	
	预测方法
	附录 E；附录 F□；其他（定性分析）☑
	

	
	预测分析内容
	影响范围（）
影响程度（）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（  ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	/
	/
	/
	

	
	信息公开指标
	/
	

	评价结论
	满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求。
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


[bookmark: _Toc22846]6.6 固体废物环境影响分析
6.6.1固体废物产生与处置情况
本项目的固体废物主要来自生活垃圾、剪草废物、废蓄电池、废弃农药包装物、废弃高尔夫球和机修固废等，其中废铅酸蓄电池（HW31）、废弃农药包装物（HW04）和废机油等（HW08）属于危险废物，本项目计划将危废暂存间设置在机械维修库内，占地面积约10平方米。固体废物产生情况大致如下：
1.生活垃圾
主要来自高尔夫球场员工和会员日常生活产生的废弃物，主要成分为纸、果皮、塑料袋、矿泉水瓶、塑料杯和铁饮料罐等，平均每人每天产生垃圾0.5kg，客流量按120人/d，员工人数为76人，故生活垃圾产生量为98kg/d，35.38t/a（年运营361天计）。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运。
2.剪草废物
大面积草坪需经常修剪，每年可剪下草叶约20kg/100m2。根据球场人工草坪面积（42241.4m2）估算该部分固体废物产生量为8.45t/a。废草屑属于一般固废，定期交由环卫部门统一清运。
3.废蓄电池
会员乘坐的电瓶车，使用含有铅酸蓄电池和锂电池，使用周期约为2-3年。根据建设统计，每年报废的量约3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废蓄电池属于编号为 HW31（900-052-31）的危险废物，废蓄电池存放于机械设备库内，委托休宁旺优再生资源回收有限公司回收。根据豁免条件，废蓄电池从分类投放点收集转移到所设定的集中贮存点的收集过程不按危险废物管理，其他过程需按照危险废物管理。企业没有建设独立规范的危废暂存库，需整改完善。
4.废弃农药化肥包装物
根据本球场使用农药化肥情况估算，其废弃农药化肥包装物的产生量约为0.05t/a，农药化肥包装目前存放在农药和化肥仓库内。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃农药化肥包装物属于编号为HW04（900-003-04）的危险废物。未设置独立的危废暂存库，未定期交由有资质单位处置，需整改完善。
5.机修固废
本项目在对场内出现故障的机器设备进行维修保养，更换设备损坏零部件时会产生一定量的废物，其产生量约1t/a。这些废弃零部件主要成分为金属、橡胶、塑料等，物品具有较高的回收利用价值，一般作为废品出售给废品回收机构。另外机修废机油产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油及包装桶属于编号为HW08（900-214-08）的危险废物。机修固废和机械设备均存放于设备库，未设置规范的危废暂存库存放，需整改完善。
6.6.2危险废物贮存要求
本项目在场区内设置危险废物暂存间，用于暂存场区内产生的危险废物，为防止危险固体废物在贮存过程中对周围环境产生影响，环评提出如下要求：
（1）由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。
（2）按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。项目危险废物存放区应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。
6.6.3危险废物收集、运输要求
（1）危险废物内部转运应综合考虑场区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区。
（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。
（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。
（4）运输前危险废物需进行分类，按种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式；包装应与危险废物相容，且防渗、防漏。
采取以上措施后，可确保本项目固体废物在产生、储存、运输、处置等各个环节，均不会对环境产生明显影响。
综上所述，本项目产生的固体废物全部得到妥善处理；在源头上控制对环境的污染，将各类废物对环境产生的影响降低到最小程度，特别是能将危险废物堆存对环境产生的影响降低到最小。因此，本项目固体废物对周围环境的影响很小。
6.6.4危废间选址合理性分析
本项目危废暂存间计划选址于机械维修库内，远离沾天湖水域、场内人工湿地，同时远离球道、游客活动区、办公生活区，处于项目全年主导风向下风向，可有效阻隔废农药包装物、废机油等危险废物挥发废气对人员活动区与生态斑块的影响。场地地质条件稳定，不属于洪泛、滑坡区域，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）选址要求。暂存间紧邻草坪养护机械库房、农药药剂存放点，废机油、废弃农药空桶等危废产生源头集中，场内转运距离短，转运过程环境风险较低，各类环境风险可控，布局合规合理。
[bookmark: _Toc18909]6.7 生态环境影响分析
6.7.1生态环境影响分析
（1）对植物资源的影响分析
本项目位于常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇罗湾社区朗州路3333号，项目周边均为已建成的高端住宅组团、成熟商业区及配套设施，周边地块规划用途主要为居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业用地及绿地与广场用地，区域内人类活动较为频繁，原生自然植被覆盖较少，项目运营过程中注重与周边现有景观的衔接，对区域内生态植被的扰动较小，对生态植被影响较小，整体影响可控。
（2）对动物资源的影响分析
本项目高尔夫球场占地约994.91亩，场地内以开阔草坪、长草区、人工湖及植被缓冲带为主，区域内动物资源以成都平原常见的鸟类（家燕、麻雀等）及兽类（小家鼠）为主。球场长草区种植的原生灌木丛及景观植被，为鸟类提供了充足的隐蔽、觅食场所，其栖息需求与球场开阔草地、疏林相间的环境 高度契合，可满足鸟类日常栖息及活动需求。
在草坪养护过程中，化肥农药施用可能抑制部分土壤生物（如蚯蚓）活性。
对此，项目严格遵循绿色生态养护理念，推广有机肥料和绿色防控措施，安全合理控制化肥农药的施用量、施用范围及施用时间，有效降低对土壤生物的影响，保障场地土壤基础生态功能稳定，助力生态系统自我修复。
球场运营后，评价区内人工湖水域与场地内景观水系、植被缓冲带相连，水质优良、环境适宜，增加了两栖类繁殖的面积，为两栖类动物提供了良好的栖息、繁殖场所，可增加两栖类的种类和数量，提升局部生态多样性。
（3）生态缓冲带和隔离带的建设
各球道之间、人工湖周边、农药化肥仓库外围设置乔灌隔离绿化带；机械库、后勤配套区与球场景观区间设置乔木隔离带；场内6个人工湖四周均环绕灌草隔离带。
（4） 区域生物多样性变化分析
项目建设前评价区域植被类型单一，野生动植物栖息生境较为匮乏，区域生物多样性水平偏低。项目实施后，场地内打造多片人工湖水体，临沾天湖岸线构建分级生态缓冲隔离带，场内保留原生灌草斑块并配植大量乡土乔灌植物，新增湿地、林地、草本复合多种生境类型，为白鹭等水鸟、两栖类、小型陆生动物提供觅食与栖息空间。区域整体物种丰富度、群落均匀度较建设前有所提升；仅局部原生荒地因工程建设出现小幅生境碎片化，对陆生本土少量草本、小型兽类造成短暂不利影响。运营期通过严格落实湖滨缓冲带无药剂管护、原生植被永久保育、场内植草沟生态拦截等措施，持续优化生境连通性，削减草坪水肥药剂面源污染胁迫，逐步修复局部受损生态空间，长期来看区域动植物群落结构将趋于稳定，生物多样性可维持在良好水平。
（5）自然植被长效维护强化措施
1、原生灌草、林地管护措施：每年开展入侵杂草清除，保留原生杂灌、落叶层，维持原生土壤与动物栖息环境；禁止砍伐本土乔木，枯木就地留存供小型生物栖息。
2、湖滨缓冲带植被管护措施：补植缺失本土湿生植物，持续完善湖滨湿生群落结构；严禁场内修剪草屑、药剂废弃物堆放至缓冲带。
3、场内景观自然植被管控：球道间隙保留原生杂草地，不全部改造草坪；人工湖周边搭配乡土乔灌，减少单一草坪面积；优先选用本土树种、草种，杜绝外来入侵绿化植物；分季节制定植被抚育方案，降低人工干预强度，提升自然生态稳定性。
（6）对景观的影响分析
高尔夫球场结合场地浅丘地形特征，科学搭配草种，其中发球台、球道采用海滨雀稗，果岭采用匍匐翦股颖，形成层次分明、适配场地功能的草坪体系。其中，海滨雀稗叶片呈嫩绿色至深绿色，质地细腻，低修剪后坪面致密均一，视觉质感显著优于常用的百慕大草种，尤其在果岭区可形成“地毯式景观效果”该草种根系发达，具有根茎和匍匐茎，入土深，生长势旺盛，耐践踏性极强，再生恢复力优于所有杂交狗牙根，且具备一定的耐荫能力，对低温的忍耐性与杂交狗牙根相近，适配成都亚热带湿润气候，即便在多雨、多云或有雾的天气条件下，也能保持良好的草坪坪面状态，与场地丘壑、瀑布、岩壁、银杏林等自然景观相融合，打造出兼具竞技性与观赏性的景观效果。
随着项目生态养护工作的推进，场地生态环境持续改善，将吸引更多鸟类、昆虫等生物在此栖息、繁衍，形成“草坪+水系+植被+生物”的独特生态景观，进一步提升区域生物多样性和生态价值。
球场人工湖、长草区、自然区及原生浅丘景观的有机组合，形成了多样化的景观生态系统，进一步提升了区域景观稳定性。
6.7.2生态影响评价自查表
表6.7-1  生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种；国家公园；自然保护区；自然公园；世界自然遗产；生态保护红线；重要生境；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其他

	
	影响方式
	工程占用；施工活动干扰□；改变环境条件；其他

	
	评价因子
	物种（）
生境（）
生物群落（）
生态系统（）
生物多样性（）
生态敏感区（）
自然景观（）
自然遗迹（）
其他（）

	评价等级
	一级  二级  三级   生态影响简单分析

	评价范围
	陆域面积：（0.8）km2；水域面积：（）km2

	生态现状
调查与评价
	调查方法
	资料收集□；遥感调查；调查样方、样线；调查点位、断面；专家和公众咨询法；其他□

	
	调查时间
	春季☑；夏季□；秋季□；冬季□
丰水期；枯水期；平水期

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化；石漠化；盐渍化；生物入侵；污染危害；其他

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他

	生态影响
预测与评价
	评价方法
	定性；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用□；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；生物入侵风险；其他

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让；减缓；生态修复；生态补偿；科研；其他

	
	生态监测计划
	全生命周期；长期跟踪；常规；无

	
	环境管理
	环境监理；环境影响后评价；其他

	评价结论
	生态影响
	可行；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。



[bookmark: _Toc99417171][bookmark: _Toc25655]7.环境影响风险分析
[bookmark: _Toc27766][bookmark: _Toc150176259][bookmark: _Toc6265]7.1环境风险评价目的
高尔夫球场项目环境风险评价的目的是分析和预测高尔夫球场运营过程中存在的潜在危险、有害因素，包括运营期间草坪养护所用化肥、农药、油品等化学物质的泄漏，所造成的人身安全与周边水体、土壤、植被、大气等生态环境影响，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、环境损失及生态扰动达到最低可接受的水平，保障球场周边生态系统稳定与人体健康，实现球场建设运营与生态环境的协调发展。
[bookmark: _Toc49930029][bookmark: _Toc150176260][bookmark: _Toc7378][bookmark: _Toc17206477][bookmark: _Toc23178][bookmark: _Toc2666638][bookmark: _Toc5128342][bookmark: _Toc60296980][bookmark: _Toc14849]7.2风险调查
7.2.1项目风险源调查
本项目为高尔夫球场，日常运营中涉及的危险化学品等风险物质很小。经分析各运营环节，本项目发生风险事故产生环境污染的可能主要为农药仓储泄漏以及机械库油品（柴油和汽油）引起污染事故。
结合建设方提供的历史资料及现场调查，本项目自运营以来至今未发生过农药泄漏事件及其他环境污染事故。
根据现场踏勘及建设单位提供的资料，本球场农药肥料存放于仓库，大约500m2。汽油和柴油储存在专门的油库。根据项目的实际情况，其主要风险源为储存装置和使用过程中的农药和油品泄漏。由于农药的药效对储存有时间要求，因储存农药根据具体情况购买储存，日常的农药存量一般在300kg以下，购买的农药包装为塑料桶或金属桶，如果购买时发现有泄露现象则退货，储存过程发生泄露风险的可能性极小。柴油和汽油储存在机械库，机械库面积较大，汽油和柴油储存量分别为200L的油桶各两桶，汽油和柴油的储存量分别为310kg、338kg，储存量较小。
在农药的使用过程中，由于每次使用的农药量少，且均为稀释后使用，发生泄漏造成环境污染事故的可能性极小。即使部分农药和油品发生泄露，仓库内设置了防止农药和油品泄露溢出的门槛，可将泄漏农药限制在仓库内部，不会进入环境造成大的污染影响。
[bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK198]项目风险物质的储存数量和分布情况见下表。
表7.1-1  项目风险物质数量及分布情况一览表
	序号
	风险物质
	最大储存量（t/a）
	临界量Qn/t
	q/Q
	备注

	1 
	农药
	0.26
	50
	0.0052
	/

	2 
	油类（柴油、汽油）
	0.648
	2500
	0.00026
	/

	3 
	危险废物
	1
	50
	0.02
	

	项目Q值∑
	0.02546
	/


[bookmark: _Toc6650][bookmark: _Toc27513][bookmark: _Toc150176261][bookmark: _Toc15879][bookmark: _Toc60296981][bookmark: _Toc5128343][bookmark: _Toc49930030][bookmark: _Toc17206478]7.3环境风险潜势初判
[bookmark: _Toc28681][bookmark: _Toc18182][bookmark: _Toc22654]7.3.1 危险物质数量与临界量比值(Q)
根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：
q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B中的风险物质的临界量，确定本项目Q值如下表所示。
表7.3-1  项目Q值一览表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质q/Q值
	备注

	[bookmark: _Hlk207098231]1
	农药
	/
	0.26
	50
	0.0052
	参考B.2表格中2健康危险急性毒性物质

	2
	油品（柴油、汽油）
	/
	0.648
	2500
	0.00026
	参考381油类物质

	3
	危险废物
	/
	1
	50
	0.02
	参考B.2表格中2健康危险急性毒性物质

	[bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK169]合计
	0.02546
	


计算得到Q值为0.02533，属于Q＜1。
7.3.2环境风险评价工作等级
根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7.3-13确定评价工作等级。
风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。
表7.3-1  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目Q＝0.02546<1，因此，本项目风险潜势为I，仅需简单分析。
[bookmark: _Toc23643][bookmark: _Toc9849][bookmark: _Toc7323]7.3.3环境敏感目标调查
环境风险敏感目标详见第二章节中的表2.6-1。
[bookmark: _Toc28150][bookmark: _Toc19992][bookmark: _Toc15803][bookmark: _Toc150176262]7.4环境风险识别
结合高尔夫球场项目运营特点，严格按照“物质危险性识别、生产系统危险 性识别、危险物质向环境转移的途径识别”三维度，全面识别运营期可能产生的 环境风险，明确风险源、风险载体及转移路径，为后续风险分析、防控及应急处 置提供依据，具体识别结果如下。
7.4.1主要危险物质及分布情况
对照《建设项目环境风险评价技术导则》TJ/T169-2018的划分依据，根据建设方提供资料，对涉及化学品中可能存在危险性的化学品进行识别。
本项目使用的危险化学品有：柴油、汽油、农药。
对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）、《危险化学品名录（2018版）》、《剧毒化学品目录》，筛选出本项目的主要危险物质，具体见表7.3-1，同时也罗列项目危险性物质向环境转移途径。空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。
本项目化学品均为常温存储，若物质发生泄漏而形成液池，即通过质量蒸发进入空气；若泄漏液体被引燃，燃烧主要产生CO2和水，部分泄漏液体随消防液进入水体，部分废液进入土壤；若使用气体泄漏，则该部分气体直接挥发进入大气环境。农药成份理化性质和毒理毒性见表3.2-9，柴油和汽油理化性质和毒理毒性见下表：
表7.4-1  危险物质理化性质和毒理毒性
	序号
	类别
	名称
	急性毒性
	危险特性
	HJ169-2018附录B中对应编号

	1 
	燃料
	汽油
	LD50（大鼠，经口）：67000mg/kg；LC50（大鼠，吸入，4h）：103000mg/m³
	燃爆风险极高，闭口闪点-43～-20℃，极易挥发；蒸气密度大于空气，可沿地面远距离扩散，遇明火、静电、高温发生回燃、爆炸；爆炸极限1.4%～7.6%（体积分数）
	表B.1-381

	2 
	
	柴油
	LD50（大鼠，经口）：2000mg/kg
	闭口闪点约32～55℃，高于汽油；常温不易闪燃，但高温、雾滴、密闭空间内可形成爆炸混合气；引燃温度约225℃；爆炸极限1.5%～6.5%
	表B.1-381


7.4.2生产系统危险性识别
生产设施风险识别范围包括：贮存系统。
①农药、油品和危废储运风险因素
本项目的农药和汽油、柴油、危废在储存时，存在由于储存装置破损而引发的物料泄漏等事故。
②伴生、次生事故分析
本项目严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行总图布置和消防设计，易燃易爆及有毒有害物质储存与装置区均满足安全距离要求。
由于生产车间火灾、爆炸事故引发其它设备的泄漏或火灾事故，在对火灾、爆炸事故用水进行消防时，产生含有毒有害物质的消防废水、消防废气。
7.4.3 事故类型及影响途径分析
根据上述风险识别及事故原因分析，本项目涉及的危险物质一旦泄漏，泄漏液体产生的废水如随雨水系统进入附近地表水体，将对地表水体水质造成污染，如渗入地表，将造成土壤、地下水污染。泄漏遇火源引发的次生环境污染事件（火灾事故，燃烧产生二次污染物）。
7.4.5 风险识别结果
本项目环境风险识别结果见表7.4-2。
表7.4-2  本项目环境风险识别表
	危险单元
	风险源
	功能描述
	环境风险
物质
	环境风险类型
	环境影响
途径
	可能受影响的敏感目标

	储运区
	机械库
	存放油品
	汽油、柴油
	泄漏
	地表径流、土壤渗透、大气扩散
	地表水、土壤、大气

	
	农药化肥仓库
	存放农药化肥
	农药
	泄漏
	地表径流、土壤渗透
	地表水、土壤

	[bookmark: _Toc15074][bookmark: _Toc12737][bookmark: _Toc150176264]
	危废间
	危险废物
	废机油
	泄漏
	地表径流、土壤渗透
	地表水、土壤


[bookmark: _Toc27958]7.5环境风险防范措施及应急要求
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（aslowasreasonablepracticable，ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。
[bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK231][bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230][bookmark: _Toc5128346][bookmark: _Toc49930033][bookmark: _Toc4728][bookmark: _Toc60296984][bookmark: _Toc17206481]7.5.1油品、农药和危废泄漏风险防范措施
本球场农药肥料存放于仓库，大约500m2。汽油和柴油储存在机械库，危废暂存间也设置了机械库内，占地面积10平方米，机械库面积约600㎡。根据项目的实际情况，其主要风险源为储存装置和使用过程中的农药和油品泄漏。由于农药的药效对储存有时间要求，因储存农药根据具体情况购买储存，日常的农药存量小，购买的农药包装为塑料桶或金属桶，如果购买时发现有泄露现象则退货，储存过程发生泄露风险的可能性极小。柴油和汽油储存在机械库，机械库面积较大，汽油和柴油储存量较小，同时要求储油桶下面设置托盘。
在农药的使用过程中，由于每次使用的农药量少，且均为稀释后使用，发生泄漏造成环境污染事故的可能性极小。即使部分农药和油品发生泄露，仓库内设置了防止农药和油品泄露溢出的门槛，可将泄漏农药限制在仓库内部，不会进入环境造成大的污染影响。
[bookmark: OLE_LINK234][bookmark: OLE_LINK233]7.5.2废水处理设施事故排放风险防范措施
发生火灾后及时采取应急措施，设置围堵设施，消防废水可控制在场界内。
[bookmark: _Toc150176265][bookmark: _Toc20396][bookmark: _Toc14599]7.6环境风险评价结论
本项目主要风险单元为农药化肥储存库和机械库，经计算危险物质数量与临界量比值为0.00533，评价工作等级为简单分析。
项目运营期主要环境风险包括土壤污染、地下水污染、地表水环境污染及大气环境污染；风险情形主要为农药和油品等化学品储存设施破损，危险物质主要通过泄漏、渗透、扩散等途径污染周边土壤、地下水、地表水，火灾次生污染物扩散至大气环境。
[bookmark: _Toc150176266]综上，本项目运营期存在一定环境风险，但通过全面落实风险防控措施、健全应急处置体系、加强风险监控管理，可有效降低风险发生概率，控制风险影响范围和程度，确保风险处于可接受范围；从环境风险的角度而言，本项目环境风险可防可控。
[bookmark: _Toc1875]7.7环境风险评价自查表
表7.7-1  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	柴油
	汽油
	农药
	危险废物
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.169
	0.155
	0.26
	1
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数＜   人
	5km范围内人口数   人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	   人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3□

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□ 

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□ 

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	  E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	Ⅰ

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害
	易燃易爆☑ 

	
	环境风险类型
	泄漏
	火灾、爆炸/次生污染物排放☑

	
	环境途径
	大气 
	地表水
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	/

	
	
	
	/

	
	地表水
	最近环境敏感目标  ，到达时间  h  

	
	地下水
	下游厂区厂界到达时间  d

	
	
	最近环境敏感目标  ，到达时间  d

	重点防范措施
	项目形成区域环境风险防范措施。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强场区内重大风险源的管控，全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。

	评价结论与建议
	本项目在采取风险防范措施后，环境风险可控。

	注：“□”，填“√”；“（	）”为内容填写项



[bookmark: _Toc99417183][bookmark: _Toc7144]8. 环保措施及其可行性分析
[bookmark: _Toc99417185][bookmark: _Toc25010]8.1 大气污染防治措施及可行性分析
运营期废气污染源主要为机械燃油尾气污染物颗粒物(PM10)、SO2、NOx、HC、CO等，进出场汽车尾气污染物CO、THC、NOx，餐饮油烟。其中：
园林机械尾气：园林机械所用柴油/汽油统一采用VI标准柴油/汽油（硫含量不大于0.01gkg燃料），禁用劣质燃油；定期对机械设备维护保养，检查空滤、油路系统，确保空燃比；园林机械设备均在球场内间歇使用，球场为开放式，无法集中收集，园林机械废气通过自然通风呈无组织排放。
进出场汽车尾气：由于停车场车位相对较分散，且停车位多为地上开放式停车位，空气流动性好，汽车怠速时间较短，废气产生量相对较小，汽车尾气污染物对周围环境影响较小。
农药喷洒废气：本项目农药喷洒产生的挥发性有机物，农药喷洒作业均在球场草坪间歇使用，球场为开放式，以无组织形式排放。根据项目使用农药的理化性质可知，农药在纯品状态下，绝大多数属于非挥发性物质，易挥发类农药占比较低。同时，在无风或小风环境条件下，喷洒过程中挥发的农药液滴会快速沉降至地面及周边植被表面，难以在空气中长期留存，更不易远距离扩散。为进一步减少农药化肥的挥发与流失，降低对周边环境的影响，需采取以下防控措施：一是严格控制农药化肥使用总量，优先选用低挥发、低污染、高效环保型农药化肥，从源头减少污染物产生；二是优化施药时机，避开大风、降雨等不利天气，避免风力导致农药挥发扩散、降雨造成农药化肥随水流失；三是采用精准施药方式，提高农药利用率，最大限度减少不必要的挥发和流失。四是对工作人员进行施药技术培训：作业前全面检查喷药设备与打药机连接是否牢固，药箱、管路、喷头等部件有无堵塞或滴漏，装水试喷，确保各部件正常工作；调整打药机速度，行 走速度控制在6~8公里小时，避免因速度变化导致喷液量不均。
餐饮废气：目前食堂、餐厅均已安装油烟净化装置，产生的油烟分别通过套油烟净化器处理后引至楼顶达标排放。
柴油、汽油储存和加油废气：油品均密闭桶装存放，日常油桶加盖管控，加油作业依托库房空间自然扩散，排放量整体有限，经空气稀释扩散后，厂界非甲烷总烃浓度可满足相关管控标准要求，对区域大气环境影响轻微。后续通过维持油桶密闭、规范加油操作、保持库房通风等简单管控措施，可进一步削减挥发损耗，降低大气环境影响。
综上所述，本项目的废气治理措施合理可行。
建议：针对场内剪草机、打药机等燃油园林机械设备制定逐年更新替换计划，优先采购电动、低排放新型养护设备，淘汰老旧燃油机械，定期对在用燃油设备开展维保，降低NOx、颗粒物等大气污染物排放。
[bookmark: _Toc16361]8.2 废水污染防治措施及可行性分析   
8.2.1 生活污水污染防治措施
本项目生活污水(其中餐饮废水经隔油池处理)经化粪池处理及球车冲洗废水经沉淀池处理后排入市政管网，最终排入常德市污水净化中心处理。其中，球车冲洗废水经沉淀池处理后可去除废水中的泥沙等悬浮物，预处理效果有保障；生活污水维持现有"预处理池+排入市政管网”的处理方式，餐饮废水维持"隔油池+排入市政管网”的处理方式，该处理模式成熟可靠，可有效去除污水中油脂、悬浮物等污染物，保障排入市政管网的污水水质达标。
同时，通过确保隔油池、预处理池、沉淀池设施维护良好、定期清掏，可保障处理效果稳定，避免设施堵塞、失效导致的污染隐患，进一步提升治理措施的有效性。综上，项目生活污水污染防治措施贴合实际、流程规范，可有效控制生活污水污染，满足环保排放要求，措施可行。
8.2.2 人工湖水污染防治措施
8.2.2.1 降雨地表径流污染防治措施
本项目降雨时地表径流水进入球场内人造湖中，地表径流排水为地下管网排水，排水系统设有“集水井”和“排水暗管”。“集水井”布设于球场低凹处，“排水暗管”布设于球场之下，排水暗管与人造湖和集水井相联。“果岭”、“沙坑”的入渗水以及球场地表径流均流入“集水井”，经排水暗管进入人造湖。
当出现一次降雨量大于人造湖调节水量情况时，人造湖将不能满足调蓄能力，此时多出的降雨则会通过溢流口外排至沾天湖。在溢流水排放时容易将球道草坪中的化肥、农药带入地表水体中。
根据监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，本项目人造湖内的水质均能满足标准限值，未出现超标现象。
一般情况下，本项目的地表径流进入地块内的人造湖内，不外排。当遇到连续暴雨时期，人造湖内不能容纳大量的降雨形成的地表径流，需通过溢流排放口排放在沾天湖。高尔夫球场球道草坪降雨径流水质与施肥、施药的品种、时间、降雨强度和历时等有关，具有不确定性，由于非球道绿化区和其他绿化区基本上不施用化肥和农药，在雨季排放的地表径流较为清洁，与球场球道草坪地表径流混合后能够大大降低球场球道草坪地表径流中农药及化肥成分的浓度。
本评价建议在雨季来临时期，球场应尽可能的减少或不使用农药及化肥，从而使地表径流对周边水环境的影响降到最低。
8.2.3 污水处理厂依托可行性
常德市污水净化中心位于江北城区东北郊，常德大道以东，柳叶湖西南角湖畔。原设计规模10×104m3/d，污水处理主体工艺为“转碟曝气氧化沟+紫外消毒”。
2018年常德市污水净化中心开展了《常德市污水净化中心ppp新项目厂内扩建及尾水深度处理工程环境影响报告书》，对原有工程进行改建，改建内容包括新建鼓风机房、高效沉淀池、除臭装置、厂区回用水系统，改造粗格栅渠、提升泵房、细格栅与旋流沉砂池、生化池、污泥回流泵房、加药间、污泥浓缩池、全厂配电及自控系统、厂区局部管网，氧化沟、二沉池清淤，同时进行扩建，扩建规模5×104m3/d，使其污水处理能力达到15×104m3/d；新建15×104m3/d以垂直流人工湿地为主体工艺的尾水深度处理工程。扩建工程采用“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+A2/O生化池+二沉池+高效沉淀池”的处理工艺。
尾水深度处理工程采用如下工艺：污水净化中心高效沉淀池出水→垂直流人工湿地→排水渠→景观生态渠→漫流湿地→紫外线消毒渠及出水泵房→污水净化中心出水管→受纳水体：
（1）垂直流人工湿地区
垂直流人工湿地区（位于整个用地的南部，占绝大部分区域）：此区域为垂直流人工湿地污水处理示范区及科普展示区，以污水净化中心的尾水为处理对象，通过高效垂直流人工湿地深度净化作用，最终导出符合或优于排放标准的洁净水，汇集到自然漫流湿地中。
（2）自然漫流湿地区
自然漫流湿地区（亦称景观水系，贯穿于垂直流人工湿地之间），本区域为综合性自然湿地景区，以展现生态自然、水文化、古朴、野趣为主题，区内以“曲水流殇”为景观主轴，营造“微地形”，形成以“荡、滩、堤、岛、洲”为独特景色的湿地生态园，园内设有观景亭、亲水平台、景观廊架等景观节点，通过各种汀步、栈道、栈桥等支路道连接各景点，使整个自然湿地公园融会贯通。
（3）景观连通渠区
景观连通渠区位于场地南侧，为一条沿着场地南侧由西至东的景观水河道（河道宽约2m，有效水深 0.5m），紧邻常德大道布置，主要用来对外展示水景及尾水处理效果。
出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，出水排入穿紫河经南碈电站电排至沅江。依托设施处理规模充足、工艺先进、出水标准合规，且项目废水属于其收水范围，依托可行。
8.2.4 再生水的重复利用措施
本项目场内6座人工湖水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，由于高尔夫球场球道草坪的质量要求很高，若直接抽取湖水回用于草坪灌溉，长期浇灌会造成草坪土壤盐分、养分累积失衡，诱发土壤板结、草皮病害多发，不利于草坪正常生长。本项目在沾天湖设置了取水口一个，取水量7.85万立方米/年，沾天湖水质较好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
本项目高尔夫果岭、发球台、球道主体采用托罗、雨鸟成套地埋式自动升降旋转喷灌系统，为高尔夫行业标准化灌溉模式，整套系统自带多重自动节水硬件与智能管控功能：喷头内置稳压结构、可调喷洒角度，可减少蒸发与无效洒水损耗；可根据气温、降雨量、土壤墒情分区分时精准灌溉，大风、降雨天气自动延后或取消浇灌，采用间歇渗灌程序避免过量灌水形成径流，管网流量异常自动报警关停。项目场内6座人工湖水质执行GB3838-2002Ⅳ类标准，湖体氮磷、悬浮物偏高，达不到草坪灌溉水质要求，且无过滤、脱氮除磷深度水处理设施，不具备再生水净化回用条件，生活污水全部经预处理后接入市政污水管网，无法开展场内水资源循环复用，因此需最大化发挥现有智能自动喷灌系统节水效能，同步落实管网定期巡检、按需管控灌溉时长、建立用水台账、加强生活用水节约等管理类节水措施，严格控制沾天湖取水量，满足取水许可节水管控要求。
8.2.5 水体富营养化防治措施
项目现阶段已落实水体富营养化防控举措：养护阶段优先施用SGW14-2-23、爱慕优18-4-18缓释复合肥与康友有机肥，严控单次施肥量并避开降雨前作业，从源头降低氮磷流失；球道降雨径流全部汇入6座连通人工湖，依靠静置沉淀、水体微生物降解削减入湖营养盐；同时规范农药采购、使用流程，禁用高毒高残留药剂，减少有机污染物随径流进入水体。本报告提出进一步优化建议：一是建立草坪土壤年度检测制度，依据土壤氮磷存量进一步精准配比肥料，杜绝盲目过量施肥，持续削减面源污染源头负荷；二是分季度定期清理人工湖底淤泥、枯枝落叶，减少底泥内源氮磷释放，适度扩充沉水、挺水净化植被面积，强化湖体自净能力；三是极端降雨后对两处泄洪口开展总氮、总磷快速监测，水质异常时临时管控排水；四是完善化肥、农药仓储防渗措施，规范废弃农药包装物危废转运流程，杜绝化学品渗漏后经地下水、地表径流汇入湖体，通过源头减量、过程拦截、湖内净化、长效运维多重手段协同管控，持续降低场内人工湖及沾天湖富营养化风险；五是持续优化草坪养护肥料和农药产品，逐步增加缓释型、有机螯合类肥料使用比例，减少速效氮磷一次性大量释放引发淋溶流失风险；同步持续更新农药清单，优先选用低毒、低残留、易水解降解的绿色植保药剂，淘汰高迁移、高蓄积农药品种，严格管控药剂施用频次与用量，从源头削减面源营养盐与有毒污染物产生。
[bookmark: _Toc10228]8.3 噪声污染防治措施可行性分析
运营期噪声主要来源于园林机械、泵房水泵等设备运行噪声，项目主要声环境保护目标为周围的天鹅湾居民，经现状监测，总体影响较小，为保证项目周围敏感目标的正常生活不受影响，针对各类噪声源，项目已采取了相应的噪声控制措施：
①针对草坪养护设备噪声：项目已明确规定草坪养护作业时段为昼间，严禁夜间作业，避免夜间噪声影响周边居民休息；同时，要求作业人员规范操作设备，定期对剪草机等设备进行维护保养，确保设备处于良好运行状态，减少设备运行过程中因故障产生的异常噪声。
②针对运营球车噪声：项目对球车进行统一管理，划定固定通行路线，限制球车行驶速度，禁止球车在敏感点周边鸣笛，同时定期对球车进行检修，降低球车运行噪声。
③针对泵房水泵噪声：项目泵房采用封闭式设计，墙体采用隔音材料砌筑，水泵安装时设置减震垫，减少噪声通过墙体传导和空气传播；设备采用软接头，室内安装一定面积的吸声材料，进一步降低室内噪声反射与叠加，切实减轻对外 环境的噪声影响；同时，合理安排水泵运行时段，避开居民休息高峰时段，进一步降低噪声影响。
④针对服务中心设备噪声：项目对空调外机、加压设备等进行合理布局，远离周边敏感点，同时选用低噪声设备，减少设备运行噪声；定期对设备进行维护，避免设备老化产生异常噪声。
⑤针对进出车辆噪声：项目在出入口设置减速带，限制车辆行驶速度，禁止车辆鸣笛；出入口周边种植绿化植被，利用植被衰减噪声
[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK187]综上所述，采取上述噪声控制措施后，场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，不会对项目周围环境等造成声污染。
[bookmark: _Toc29557]8.4 固废污染防治措施及可行性分析
1.项目在固体废物污染防治方面存在的问题
目前项目废弃农药包装、废蓄电池和废机油等危险废物没有设立独立规范的危废暂存库，农药的废弃包装物、废铅酸蓄电池、废机油等属于《国家危险废物名录》中的危险废物，建设单位当前对农药废弃包装物、废蓄电池和废机油的贮存管理和处理方式不符合国家对危险废物管理和处理的规定，必须予以整改。本项目计划将危废暂存间设置在机械维修库内，占地面积约10平方米。
2.危险废物管理措施完善
危废暂存间应按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计建造，危险废物的收集、存放及转运应严格遵守国家环保总局颁布的《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）执行。具体情况如下：
a、必须将危险废物装入容器内；装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
b、危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准的标签；应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
c、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；用于存放液体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、收集池；
d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
e、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施都必须按GB 15562.2的规定设置警示标志；泄漏液必须符合排放要求方可排放，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；
f、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物暂存间应当建设气体导出口及气体净化设施，本项目危废暂存间主要贮存的危险废物为废机油，废液属于液态物质，均存放于密闭容器内。
分别处置：
项目危险废物的转移应严格按照《危险废物转移管理办法》，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物在运输过程中还应使用专用运输车辆，并且运输车辆需有特殊标志。同时本着尽量避免穿过环境敏感区及运距最小原则，对运输路线及时间进行合理设置，尽量减少本项目危险废物对外界环境的影响。
危险废物的收集工作和转运工作，应制定详细的操作规程，明确操作程序、方法、专用设备和工具，转移和交接、安全保障和应急防护等，各类危险废物的种类、重量或者数量及去向等应如实记载，且经营情况记录簿应当保存三年。确定收集设备、转运车辆及现场工作人员等情况并确定相应作业区域，同时要设置作业界线标志和警示牌，设置危险废物收集专用通道和人员避险通道，进入储存间的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。
建设单位产生危险废物于危废暂存间存放，分类运往具有资质的危险废物处理单位进行回收利用或安全处置。建设单位应尽快与有危险废物处置资质单位签订危废委托处置合同，且在委托运输和处理过程中，必须严格遵守危险废物的管理及处置处理规定。严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。
综上所述，本项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。
3、 农药、肥料及储油间完善措施
场内农药、肥料、油料储存库房全面落实防渗、截流拦截与泄漏应急全套防控措施：农药、肥料及储油间已设置了混凝土防渗层，同时农药库设置了货架，肥料库房内设置了托盘，要求储油间四个储油桶（2个柴油桶、2个汽油桶）底部设置托盘，库房门口设置门槛，库房固定存放吸附棉、沙土、防渗桶、防护器具等应急物资，张贴泄漏处置操作规程；一旦发生农药、油料泄漏，采用清扫工具以及吸附材料吸收并按危废处置，全方位阻断化学品渗漏污染土壤、地下水及地表水体的途径。
[bookmark: _Toc8954]8.5 土壤污染防治措施及可行性分析
（1）源头控制措施
正确使用农药：要明确防治对象、对症下药，要清楚种植的作物种类，发生的是什么病虫害，以及发生的程度再来决定选择何种农药、施用时期及施用量。在选择农药时，选择高效、低毒、安全、经济的农药。
结合球场性质制定农药安全使用规章制度。严格执行国家《农药安全使用标准》和《农药合理使用指南》，制定不同农药在不同作物上施药的安全期。普及农药安全使用知识，注意农药的使用浓度与用量，做到掌握正确合理的施用量，提高药效的措施降低农药的使用量。贯彻综合防治方针，控制农药用量，减少施用次数。加强农药管理，开展对农药的综合防治评价，建立农药登记制度。对使用后的农药器具不要随处乱扔，要集中保管，尽量做到回收利用。
危废暂存间：严格按照GB18597-2023标准，持续落实“防渗混凝土+专用防渗涂料+泄漏收集装置防渗体系，防止危险废物泄漏渗入土壤；定期检查防渗层完整性，发现破损立即修复，避免污染扩散。
化肥、农药库房：液体农药设置专用防渗储存架、严禁易污染物资露天堆放或随意倾倒，防止泄漏后污染土壤。
固体废物处置源头管控：严格落实各类固体废物分类收集、规范暂存、及时处置制度，生活垃圾、一般固废、危险废物均按对应要求处置，杜绝固废随意堆放、丢弃或渗漏，防止固废渗滤液、有害物质污染土壤；废机油、农药废物等危险废物采用专用密闭容器收集，严禁渗漏至土壤中。
（2）过程控制措施
定期对重点污染区域的防渗设施、储存容器、运输设备进行检修维护，及时更换破损部件，防止灌溉水泄漏、化学品泄漏、设备漏油等情况发生；在园林机械维修保养过程中，收集维修过程中产生的废机油等，严禁随意丢弃至土壤中；作业结束后，及时清理作业区域，清理废物按对应类别规范处置。
本项目采用雨污分流模式，污水经预处理达标后接入市政污水管网；合理规划草坪灌溉时间和灌溉量，避免过量灌溉导致土壤积水、养分流失，防止土壤盐碱化。
物资运输及使用管控：运输化肥、农药、废机油等易污染物资时，采用专用容器密闭运输，避免运输过程中撒漏污染土壤；运输结束后及时清理车辆残留物资，清理废物按规范处置；化学品使用过程中，严格按照操作规程执行，配备防护工具，防止操作不当导致泄漏污染土壤。
综上，本项目土壤污染防治措施贴合高尔夫球场运营特点，严格遵循相关环保规范，涵盖源头防控、过程控制、跟踪监测等全环节，可有效防范各类污染物对土壤环境的污染，措施技术成熟可行，能够保障区域土壤环境安全，符合项目环评土壤污染防治相关要求。
[bookmark: _Toc18304]8.6地下水污染防治措施及可行性分析
8.6.1 地下水污染防控措施
（1）源头控制措施
草坪养护环节管控：严格控制化肥、农药、除草剂等化学品的使用，优先选用低毒、低残留、易降解的环保型产品，严禁使用国家明令禁止的高毒、高残留化学品；合理制定施肥、施药方案，采用精准灌溉等方式，减少化学品流失和下渗；施药、施肥后及时清理作业工具。
固废处置环节管控：严格落实各类固体废物污染防治措施，生活垃圾、一般固废、危险废物分类收集、规范暂存、及时处置，杜绝固废长期堆放产生渗滤液渗入地下水；危废暂存严格执行规范化管理，完善标识设置、台账记录，定期开展隐患排查，确保无泄漏、无流失。
设备运维环节管控：定期对球场灌溉系统、污水处理设施、防渗设施、运输设备等进行检修维护，及时更换破损部件，防止灌溉水泄漏、设备漏油等情况发生；园林机械维修保养产生的废机油、废含油抹布等危险废物，采用专用密闭容器收集，严禁随意丢弃或渗漏，确保全部规范处置。
水资源利用管控：合理规划灌溉时间和灌溉量，定期检测灌溉水质，确保灌溉水不会对地下水造成污染。
物资储存管控：农药库房配备泄漏应急收集设施，一旦发生泄漏，立即启动应急处理，收集泄漏物及污染土壤，按规范处置，防止污染地下水。
物资运输管控：运输化肥、农药、废机油等物资时，采用专用密闭容器运输，避免运输过程中撒漏；运输结束后及时清理车辆残留物资，清理废物按对应类别规范处置，杜绝污染地下水。
（2）分区防治措施
根据本项目对地下水污染程度的可能性大小，分别将污染区分为重点防渗区，，一般防渗区和简单防渗区。地下水污染防渗区域划分如下具体详见下表。
表8.6-1  场区地下水污染防治区划分一览表
	分类
	污染防治区域
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废暂存间
	地面防渗采用的抗渗混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P8，其厚度不小于300mm；防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层

	一般防渗区
	化肥农药库房、一般固废暂存间
	地面防渗采用的抗渗钢纤维混凝土，强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，其厚度不小于100mm；防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s 的黏土层

	简单防渗区
	服务中心、宿舍、门卫、食堂、场内道路等
	一般地面硬化


（3）污染监控
根据表10.3-1，按要求定期开展地下水监测。
8.6.2 可行性分析
本建设项目污染防治措施以“源头控制、防渗、跟踪监测”三方面为污染源控制手段，并以“实时监测、土壤修复、抽取受污染地下水”为污染发生后的应急治理手段，可有效地保障对地下水的防护。
污染源控制方面：根据本项目的特征，对危废储存设施采用防渗措施可有效阻断液态污染物深入地下，也是公认的较经济的防治手段，防渗结构有刚性、柔性、人工、天然等多种方式多种组合，本次环评不提出具体结构要求，只提出防渗性能要求，业主可根据自身工艺特点自行选择防渗方式，既保证的地下水防治要求，又能使投资降到最低。
在做好防渗工作的前提下，通过场区内各设施合理布局、合理分配、各类其他污染物有效控制（如降雨、生活垃圾）、定期对生产装置与防渗结构检查等工作，可防止除渗漏以外其他方面对地下水的污染，即便是事故状态下，只要防渗层未被破坏，均能有效控制污染源。
上述方法简单、有效，比较适用于本区和本项目，相对较为经济，所以作为首选治理方式。
[bookmark: _Toc17693]8.7 科学合理使用农药化肥建议措施
针对高尔夫球场可能存在的环境问题，特别是因农药、化肥施用不当造成过分流失的问题，提出如下建议：
（1）严格按照中华人民共和国农业部第379号《农药管理条例》的要求使用农药，并严格遵守《农药安全使用标准》（GB4285）中农药的使用量、稀释倍数以及农药残留时间的要求，保证农药在发挥其作用的同时不对周边环境和人畜造成危害。
（2）截至2026年5月8日，依据农业农村部最新公告（特别是第536号、第736号等）及《农药管理条例》、《农产品质量安全法》等法规，国家禁用和限用农药名录已形成明确清单，具体如下：
1.禁止使用的农药（共60种）
以下农药全面禁止生产、销售和使用：
六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺、苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、福美胂、福美甲胂、三氯杀螨醇、林丹、硫丹、氟虫胺、杀扑磷、百草枯（含水剂、可溶胶剂）、灭蚁灵、氯丹、六氯苯、2,4-滴丁酯（自2023年1月29日起禁用）、溴甲烷（仅限检疫熏蒸，其余用途禁止）、甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷（自2024年9月1日起全面禁用）、氧乐果、克百威、灭多威、涕灭威（自2026年6月1日起全面禁用）、磷化铝（仅限防治储粮害虫，由专业机构使用）、氯化苦（仅限土壤熏蒸，由专业技术人员使用）。
氧乐果、克百威、灭多威、涕灭威目前处于过渡期（截至2026年5月31日），过渡期内禁止用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材、卫生害虫防治及水生植物病虫害防治；2026年6月1日起全面禁止销售和使用。
2.在部分范围内禁止使用的农药（12种）
表 8.7-1  部分范围内禁止使用的农药
	通用名
	禁止使用范围

	内吸磷、硫环磷、氯唑磷
	禁用于蔬菜、瓜果、茶叶、中草药材

	乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果
	禁用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材

	毒死蜱、三唑磷
	禁用于蔬菜

	丁酰肼（比久）
	禁用于花生

	氰戊菊酯
	禁用于茶叶

	氟虫腈
	禁用于所有农作物（玉米等旱田种子包衣除外）

	氟苯虫酰胺
	禁用于水稻


建设单位须按照要求，不得使用国家禁用和限用的农药。
建立农药使用档案，有效管控农药从采购、使用、回收等各个环节，防范农药泄漏事故。
（3）不应在风速较大的时候喷洒农药，以免影响到项目附近环境敏感点居民。
（4）应根据当地天气预报及天气状况，合理安排喷洒农药、化肥的时间，特别注意不在降雨前施用农药。
[bookmark: _Toc15726][bookmark: _Toc19452][bookmark: _Toc99417190]9. 环境经济损益分析
[bookmark: _Toc531688898][bookmark: _Toc99417191][bookmark: _Toc530402530][bookmark: _Toc469431448][bookmark: _Toc170484634][bookmark: _Toc10382][bookmark: _Toc530402704][bookmark: _Toc469471056][bookmark: _Toc175049420][bookmark: _Toc170524599]环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环境治理措施带来的社会、经济和环境效益，并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的而经济效益，从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。该项目开发建设实施后将促进区域内经济、环境、社会的协调发展。由于目前对于环境影响经济损益分析无统一标准、成熟方法以及有关规范，本次评价对项目的经济损益情况仅作一定程度的描述和分析。
[bookmark: _Toc10479][bookmark: _Toc180744835]9.1 环境效益分析
9.1.1 工程环保设施投资	
建设项目环保投资包括项目营运期废水污染治理措施、废气污染治理措施、噪声及固废污染治理措施、绿化等投资。本项目污染治理投资属一次性投资，本项目绿化、供排水管网及防渗处理等为施工本身所需，环保投资总额为683.39万元，约占项目总投资的2.73%。
表9.1-1  环保投资一览表
	项目
	现有环保措施内容
	投资
(万元)
	备注

	废水治理
	生活污水、球车冲洗废水
	生活污水经化粪池处理及球车冲洗废水经沉淀池处理后排入市政管网，最终排入污水净化中心处理
	0.5
	已建

	
	餐饮废水
	餐饮废水经隔油池处理后进入预处理池，经预处理池处理达标后排入市政管网，最终排入污水净化中心处理
	1.5
	已建

	
	球场球道草坪排水
	项目球场人工草坪区排水进入人工湖，排水系统设有“集水井”和“排水暗管”,“集水井”布设于球场低凹处，“排水暗管”布于球场草坪之下，集水井、排水暗管与湖泊相连。果岭、沙坑的入渗水以及球场地表径流流入集水井，经排水暗管进入人工湖。当人工湖的水量超过人工湖的调蓄能力，则会外排。项目设有2个泄洪口，分别位于6号球洞人工湖和13号球洞人工湖，人工湖互相之间是联通的（排水路径为：1#湖—5-1#湖—1#泄洪口—沾天湖、5-2#湖—1#泄洪口—沾天湖、18-1#湖—18-2#湖—14#湖—2#泄洪口），最终排入沾天湖。
	122.81
	已建

	废气处理
	农药喷洒废气、机械燃油尾气
	场内绿化，无组织排放
	522
	已建

	
	停车场汽车尾气
	地上停车场依靠周边绿化，无组织排放
	
	已建

	
	餐饮油烟
	食堂、餐厅产生的油烟经油烟净化器处理后楼顶排放
	30.58
	已建

	噪声治理
	交通噪声
	道路两侧绿化、限速、禁鸣、设置指示牌等
	3
	已建

	固体废物处置
	生活垃圾
	生活垃圾均采用袋装化处理后收集至垃圾收集点，由环卫部门统一清运。
	3
	已建

	
	危险固废
	设置危废暂存间，签订危废协议，定期交由有资质单位处置。
	
	新建

	合计
	683.39
	


9.1.2 环境效益分析 
本项目完成补充环评后，严格落实补充环评要求，环境效益显著且贴合项目实际运营特色。项目场地内种植大量草坪、乔木、灌木等植被，已形成较为完善的人工绿地生态系统，可有效发挥水土保持、空气净化等生态功能，同时为小型鸟类、昆虫等提供栖息场所，有利于提升区域生物多样性保护水平；同时，球场大面积种植的草坪和树木，具备较强的固碳释氧能力，同时还能吸收空气中有毒气体和尘埃、降低周边区域噪声、美化区域环境、调节局部小气候，打造了四季有景的生态景观，与周边别墅社区景观融合，形成独特的生态景观体系，助力区域生态环境提升。
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本项目运营进一步促进了常德市旅游业的发展，项目的运营将满足不同层次游客对旅游市场的需求，为常德市增加了一个多样化、高档次旅游休闲运动场所。
本项目运营将人文景观与自然景色有机地结合在一起，既增加了对高消费层次游客的吸引力，又美化了环境，大幅度恢复了区域植被，在一定程度上减轻了雨季雨水冲刷泥土导致的水土流失，同时与周边其他各自然景点相呼应，形成了相互促进、共同发展的局面，必将加速常德市旅游业的发展。
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该项目的实施社会经济效益主要表现在以下几个方面：
（1）项目建成投产后，每年上交税金，项目的建设对当地经济发展有一定的促进作用，有利于增加地方财政收入，促进地方经济的发展。
（2）该项目的建设能够带动当地一些相关行业的发展。
（3）项目可就近招收当地闲散劳动力，增加就业机会。
项目的建设可以带动区域经济发展，为当地居民提供就业机会，具有很好的社会效益。

[bookmark: _Toc18942][bookmark: _Toc99417202]10. 环境管理与监测
[bookmark: _Toc3680][bookmark: _Toc99417203]10.1环境管理
[bookmark: _Toc170524619]10.1.1 环境管理原则
在项目实施的各阶段，将遵循下述基本原则。
（1）符合区域建设总体规划及区域与企业长远利益；
（2）国家有关污染控制的法律、法规标准；
（3）国家和当地保护水资源、改善生态环境的要求；
（4）国家和当地环境管理的政策要求；
（5）国家和当地环境可持续发展要求。
10.1.2 环境管理要求
[bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK245]10.1.2.1环境管理机构
本项目应依照《中华人民共和国生态环境法典》以及有关的环境管理法规，认真执行《建设项目环境保护管理条例》中规定的“三同时 ”、环境影响评价、竣工环境保护验收和排污许可等制度。
建设项目的环境管理工作依托现有的机构，未设置专门的环境管理机构，环境管理工作由球会总监直接领导，场务总监为环境监督员。建议球场进一步完善环境管理机构并指定专人负责。
[bookmark: _Toc99417204]10.1.2.2环境管理机构职能
企业内部的环境管理机构是做好企业环境保护工作的主要机构，它的基本任务是负责组织、落实、监督本公司的环境保护工作。
环境管理机构主要职责如下：
（1）制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；
（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规， 负责把适用的法律、法规发放到相关部门；
（3）协助各部门制定部门的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；
（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划；
（5）负责公司内外部的环境工作信息交流；
（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；
（7）监督检查各环保设施的运行情况，确保无非正常工况污染事故的发生；
（8）负责对项目“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；
（9）负责应急计划的监督、检查； 负责环境应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；对公司范围内重点危险区域部署监控措施；
（10）负责公司环境监测技术数据统计管理；
（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查；
（12）组织实施全公司环境年度评审工作；
（13）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中
10.1.2.3规章制度确定
公司规章制度主要考虑以下方面。
（1）加强企业各类环境事故的风险防范和应急管理，保障人身安全和社会稳定；
（2）加强企业固废管理，防止废农药、化肥包装等各类固废的扩散、流失或去向不明；
（3）确保各类污染源治理过程中，能严格执行国家生态环境法律、法规；
（4）加强环保档案管理，确保有关的档案、资料、单据在规定的期限内保存完备，且又方便查询、使用。
10.1.2.4运行期环境管理
企业应进一步健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。
（1）“三同时”制度
根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后， 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目已经建成并运营多年，应尽快完成配套建设的环境保护设施的竣工环境保护验收。
（2）排污许可证制度
建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前变更领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可变更申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。
（3）环保台账制度
企业需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、突发环境事件的处理、调查记录等， 妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
（4）污染治理设施管理制度
项目运营过程中必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。
（5）固体废物环境保护制度
①建设单位应将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。
②明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。
③建设规范的危废库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关做好危废库的管理与维护。
（6）报告制度
环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。
建设单位应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。
（7）环保奖惩制度
企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求， 造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。
（8）信息公开制度
建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。
球场目前缺乏系统的环境管理制度，应制定并完善必要的环境管理制度，力求将环境保护工作制度化、规范化，并将环境管理纳入球场日常管理之中，将污染控制和经济效益挂钩，较好地调动环境保护人员的责任心和主动性，确保球场环境良好以及不对外环境产生影响。
[bookmark: _Toc19142]10.2 环境管理计划
10.2.1环境管理要求
针对本项目的特点，本评价对其环境管理提出下列具体要求：
（1）加大污染治理力度，严格按照环评及批复中提出的治理措施逐项落实。
（2）加强固废、废水处理设施的维护管理，保证处理设施的高效运行。
（3）对环保设施操作的岗位工人进行重点培训，掌握操作要领，保证处理设施运行效果，杜绝超标排放现象发生。
（4）规范排污口
在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GBl55622-1995）中有关规定。排放口图形标志见下表。
表10.2-1  排放口图形标志
	排放口
	废气排放口
	废水排放口

	图形符号
	[image: image007]
	[image: ]

	
	噪声源
	固体废物堆场

	
	[image: image011]
	[image: 20050426150138148]


（5）危废标志管理
企业应完善危险废物标志管理，在危废暂存处挂警示牌，在收集容器上贴图形标志。危废图形标志见下表。
表10.2-2  危废图形标志
	危废管理
	危废暂存处

	图形符号
	  [image: ]


[bookmark: _Toc23752056][bookmark: _Toc16603946][bookmark: _Toc58513729][bookmark: _Toc48139583]10.2.2 排污口管理 
1、排污口规范化设置及管理
排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下： 
（1）向环境排放污染物的排放口必须规范化。
（2）明确废气排放口的数量、位置及主要污染物种类、名称、排放浓度和排放去向； 
（3）排污口应规范化，以便于采样与计量监测和日常监督检查；
（4）对废渣的堆存场地应按照要求做好截排水，防渗、防漏、防雨、防散失、防水土流失措施。
2、排污口立标管理 
根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-95）的规定，本项目针对固废排放源分别设置国家环境保护部统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点： 
（1）排污口和危废暂存库以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。
（2）危险物品贮存场地及危废暂存间，应设置警告性环境保护图形标志。
3、排污口建档管理 
（1）项目应使用国家环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
（3）对于排污档案要做好保存工作，积极配合有关部门定期或不定期的检查。
10.2.3排污许可管理要求
[bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK251]根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行排污登记即可，管理类别为“登记管理”，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染物防治措施等信息。
[bookmark: _Toc13152]10.3 环境监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《环境影响 评价技术导则地下水环境》( HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则土壤环 境(试行)》( HJ964-2018)中相关要求，制定的本项目监测计划实施方案见下表。
表10.3-1  项目监测计划与监测内容
	[bookmark: _Toc25586][bookmark: _Toc99417205][bookmark: _Toc8863]类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	废气
(有组织)
	DA001
	油烟
	1次/年
	《饮食业油烟排放标准》( GB18483-2001) 标准限值

	废气
(无组织)
	场界
	颗粒物、
非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求

	废水
	DW001（生活废水总排口）
	pH、CODCr、BOD5、总氮、总磷、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油
	1次/年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996三级标准及常德市污水净化中心进水水质要求

	噪声
	场界四周
	等效连续A声级
	1次/年
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	环境
质量
	建设场地监测井1个（14#球道处）
	pH、耗氧量、氨氮
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	
	占地范围内土壤
	45项基本因子、石油烃、pH
	1次/5年
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值

	
	场内人工湖
	pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群、溶解氧
	1次/年
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

	
	人工湖泄洪口下游
	pH、CODCr、BOD5、总氮、总磷、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油
	1次/年
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	N1天鹅湾别墅区三期居民、N2天鹅湾别墅区二期居民、N3天鹅湾别墅区一期居民
	等效连续A声级
	1次/季度
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准


[bookmark: _Toc12510]10.4“三同时”验收内容
环评批复及整改完成后工程项目应开展环保“三同时”验收，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，验收内容包括：
（1）项目是否按照环保部门审查通过的环评要求落实废水、废气、噪声和固体废弃物的处理设施。
（2）各项环保处理设施是否达到规定的指标，由具有资质的监测机构进行监测，并出具验收报告。
（3）环境保护管理组织机构、职责和工作计划的内容、配备的检查监督手段等进行审核，同时检查是否配备了污染事故处理的应急计划和进行处理设施和技术。
项目环保工程“三同时”验收一览表见表10.4-1。

表10.4-1  “三同时”验收一览表
	[bookmark: OLE_LINK252][bookmark: OLE_LINK253]类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	监测点位
	验收要求

	废水
	员工生活、洗车
	pH、CODCr、BOD5、总氮、总磷、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油
	员工生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理，洗车废水经隔油沉淀池处理后汇入污水管网，最终排入常德市污水净化中心处理
	废水总排口DW001
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996三级标准及常德市污水净化中心进水水质要求

	
	
	经现场核查，企业果岭机在化肥农药库外空地清洗后的废水直接排入场地旁边的沟渠
	后续果岭机只能在场区设置的规范的洗车区进行清洗，洗车废水经隔油沉淀处理后通过污水管网排入污水净化中心处理达标外排
	
	

	
	球场球道草坪排水
	项目球场人工草坪区排水进入人工湖，排水系统设有“集水井”和“排水暗管”,项目设有2个泄洪口，分别位于6号球洞人工湖和13号球洞人工湖，人工湖互相之间是联通的（排水路径为：1#湖—5-1#湖—1#泄洪口—沾天湖、5-2#湖—1#泄洪口—沾天湖、18-1#湖—18-2#湖—14#湖—2#泄洪口），最终排入沾天湖。人造湖在正常情况下不排水。在暴雨期，人造湖水溢流排至沾天湖。
	溢流排水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	废气
	农药喷洒废气、机械燃油尾气
	颗粒物、非甲烷总烃
	场内绿化，无组织排放
	场界
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织浓度限值

	
	停车场汽车尾气
	
	地上停车场依靠周边绿化，无组织排放
	场界
	

	
	餐饮油烟
	油烟
	食堂、餐厅产生的油烟经油烟净化器处理后楼顶排放
	DA001
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求

	噪声
	设备运行
	连续等效A声级
	柴油发电机、水泵房、配电房布置于
室内，对设备进行基础减震，风机进
出口管道加装消音器等
	场界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	固体废物
	球车
	废电池
	暂存于危废间，交由有资质单位处置
	/
	危废暂存间、农药仓库地面防渗处理、油品储存间设置托盘，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废库，危废交给有资质单位回收处理，妥善处理各类固体废物，避免二次污染

	
	农药施用
	废农药包装物
	暂存于危废间，交由有资质单位处置
	/
	

	
	污水处理站
	一般垃圾定期清运， 日清洁
	经鉴别是否按危废处置
	/
	

	
	设备检修
	废机油
	交由有资质单位处置
	/
	

	
	员工
	生活垃圾
	交由环卫部门处理
	/
	

	地下水
	14#球道处设置监测井一个。

	环境
质量监测
	具体环境监测计划见10.3节环境监测计划



[bookmark: _Toc25900][bookmark: _Toc99417206][bookmark: _Toc8307]11. 结论与建议
[bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc99417207]11.1 结论
11.1.1 项目建设概况
[bookmark: _Toc99417208]项目名称：湖南桃花源国际高尔夫俱乐部建设项目
建设单位：常德天利置业有限公司
建设地点：常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇罗湾社区朗州路3333号
占地面积：项目总用地面积994.91亩
项目投资：25000万元，其中环保投资683.39万元，环保投资占比2.73%。
劳动定员：项目配有管理员，草坪员、球童、其他行政人员约76人
游客规模：项目建成后，自球场正式开业后建成运营后最大接待人流量为26000人次，以361天计，餐厅日接待最大人流量约120人次左右。
工作制度：每天工作时间为 8 小时，实行一班制
建设内容：国际标准18 洞高尔夫球场，球场总长7299码，共建造20个果岭，77个发球台，100个沙坑，6个人造湖。
11.1.2 环境质量现状
1、环境空气质量
（1）区域环境质量达标情况
本次环评收集了《《2025年1-12月柳叶湖数据源》，2025年柳叶湖基本污染物指标现状值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其修改单）二级标准要求。
对照2026年3月1日开始实施的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求，除PM2.5外，其余5项指标现状值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求。
综上，项目所在区域为不达标区。
（2）补充监测
根据对项目所在区域的环境空气质量补充监测数据，环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。
2、地表水环境质量现状
（1）常规监测断面
根据常德市生态环境局公布数据显示，2025年1～12月新兴咀和柳叶湖监测断面水质状况能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。
（2）补充监测断面
根据引用数据可知，沅江和柳叶湖各监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。
3、声环境质量现状
项目场地四周环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求，说明声环境质量较好。
4、地下水环境质量现状
区域各地下水监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目建设地区域地下水环境质量满足功能要求。
5、土壤环境质量现状
项目占地范围内3个土壤表层样点测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。
[bookmark: _Toc99417209]11.1.3 环境影响回顾性评价结论
1、大气环境影响回顾性评价结论
本项目正常营运过程产生的废气主要为本项目依托的餐厅厨房油烟废气、球场维护燃油农机废气和球场内停车场汽车尾气，废气产生量很小且均为生活过程中产生的常见废气，本项目占地面积较大且项目内主要为绿化面积，因此本项目产生的废气能够得到有效的扩散而不会对周边大气环境产生不良影响。
2、地表水环境影响回顾性评价结论
（1）生活污水
本项目生活污水(餐饮废水经隔油池处理后)及球车冲洗废水(经沉淀池处理后)经预处理池处理后排入市政管网，最终排入污水净化中心处理，依托可行。
（4） 球场废水及地表径流
人造湖水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。在球场在施用农药化肥后即遭遇暴雨的不利情况下，极可能发生挟带农药化肥的地表径流不经人造湖水体稀释，直接溢流至外部地表水体的状况，从而增加水体中总氮、总磷的负荷，但从污染物数量和浓度的贡献来说均较小，在加强农药化肥施用的管理措施下，其水环境影响较小。
3、声环境影响回顾性评价结论
球场运营的噪声源主要来自水泵、发电机、空调主机等设备运行噪声以及球场维护的剪草机、喷药机等作业时产生的噪声，进出车辆交通噪声。
由于球场占地面积较大，噪声源的数量及强度均相对较小，结合现状场界噪声及敏感点的昼夜声环境监测结果，场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，周边敏感点能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。
4、固体废弃物环境影响回顾性评价结论
[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK115]本项目的固体废物主要来自生活垃圾、剪草废物、废蓄电池、废弃农药包装物、废弃高尔夫球和机修固废等，其中废铅酸蓄电池（HW31）、废弃农药包装物（HW04）和农机保养维修产生的废机油（HW08）属于危险废物。
结合现场调查，要求企业落实危险废物暂存间的整改要求，落实后项目产生的危险废物可得到妥善处置，符合国家、地方有关固体废物处置及管理的要求。
5、生态环境影响回顾性评价结论
本项目建成后增加了园林和草坪面积，经过长期保育工作，园区次生植被群落和生长量都得以提高，动物种类和数量也有所提高。对当地的土地资源、水源、土壤和植被等生态利益有积极作用，并对本社区的经济和景观起到良好作用。
总的来说，球场的运行对周边的陆生动植物生态影响不大，并通过增加植被面积及长期保育工作，对生态环境、景观改善带来了一定的积极作用。
[bookmark: _Toc99417210]11.1.4 环境风险
本项目为高尔夫球场，日常运营中涉及的危险化学品等风险物质很小，发生环境风险事故主要为农药仓储泄漏引起污染事故，以及油品储存桶贮存泄漏引起火灾爆炸事故。本项目自 2010年运营以来至今未发生过危险品泄漏及其他环境污染事故。
本项目的农药使用量少，且仓库设置了防治泄漏的措施，在严格农药管理的情况下，发生弄些泄漏事故概率极小，其风险事故影响也很小。
[bookmark: _Toc99417214]11.1.5 公众参与认同性
本次公众调查，采取网上信息公示、公共媒体发布公告、现场张贴公告等方式进行。在网上信息公示、当地报纸发布公告、现场张贴公告期间，均未收到任何关于本项目的环保相关反馈意见。
11.1.6 总体结论
综上所述，湖南桃花源国际高尔夫俱乐部建设项目于2010年建成投入运营。通过对项目开展环境影响回顾性评价，本报告认为：
（1）本项目的选址符合相关规划要求、项目的建设符合相关产业政策、法律法规的要求。
（2）本项目2010年投入运行。根据本次环境影响回顾性评价，球场运营以来，对周边的环境空气、水体环境、声环境、生态环境、土壤环境等造成的直接影响和积累影响均很小，在可接受的范围以内。经调查，本项目自经营以来未因环境问题受到周围单位及群众信访、举报或投诉。
（3）球场在建设前未开展环境影响评价，运营过程中三废治理及环境管理工作尚存在一定的不足。本项目必须严格遵守“三同时”的管理规定，补办各项环保手续，确实保证本报告提出的农药包装废弃物等危险废物规范处理处置等环保整改措施得到落实，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目的继续运营对周围环境将不会产生明显的影响，从环保角度而言，该项目的进一步运营是可行的。
[bookmark: _Toc25950][bookmark: _Toc10695][bookmark: _Toc99417215][bookmark: _Toc21425684]11.2 建议
（1）加强日常环境管理与监测，除按照国家和地方有关规定规范设置各类排污口并开展日常污染源监测外，应对球场内大气、地表水、地下水、土壤及底泥治理定期开展跟踪监测，以了解项目及周边环境质量的变化状况，并跟变化情况采取必要的防治措施。
（2）加强农药的使用及管理工作，合理控制农药使用量，尽量选择低毒、环保型的农药品种，严格防范农药泄漏或使用不当引起的环境污染事故。应根据当地天气预报及天气状况，合理安排喷洒农药、化肥的时间，特别注意不在降雨前施用农药。
（3）球场内维护设备尽可能更换为电动设备。
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