
《常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目（暨公辅配套设施建设工程）》评审意见及修改情况
根据《常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目（暨公辅配套设施建设工程）》评审意见，对原报告进行修改完善，具体修改内容见下表评审意见及修改情况对照表
	序号
	评审意见
	修改情况说明

	1
	（一）评价等级、因子、标准

1、完善编制依据：补充《长江中游城市群大气污染防治攻坚三年行动方案（2026-2028年）的通知》（环大气〔2026〕14号）、《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）的通知》（湘生环委办〔2026〕2号）等。2、完善废气评价因子和评价执行标准，补充《恶臭污染物排法规标准》（GB14554-93）。核实产业园配套污水处理站设计进水（全盐量）、出水水质指标，根据本产业园产业规划以及《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817—2025）等，核实该污水处理站外排废水的水质标准（或要求）。补充《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。3、核实风险物质（甲类储罐区）、临界量和Q值，核实环境风险评价工作等级及评价范围。
	1、已补充，见P26。

2、已完善，见P29；P32-P34。

3、已核实，见P39。

	2
	（二）建设项目概况和工程分析

1、说明常德经开区合成生物制造产业园分期建设内容，据此核实本次一期项目的环评范围和建设内容，明确厂房、仓库、污水处理站、动力中心2、甲类地埋罐区等的环境责任主体。完善本项目与常德合成生物制造中试转化基地依托关系及依托可行性分析。2、细化管线以及动力中心的制冷、循环冷却水系统、制氧制氮、蒸汽供应等建设规模、建设内容。完善本工程生产设备和环保设施一览表（储罐、在线监控装置及监测用房等）。完善工程原辅材料消耗量、形态、厂区贮存方式及贮存量。细化仓库（车间一）仓储物料种类、规模、包装方式、分区贮存要求、地面防渗防腐要求、风险防控措施等。3、根据污水处理站的可研或初步设计，完善污水处理站的建设内容、工艺流程和产排污节点分析。
	1、已说明，见P48P49；已完善，见P52。

2、已细化，见P61；已完善，见P59P60；已完善，见P53；

已细化，见P51P52。

3、已完善，见P63-P65。

	3
	（三）环境影响因素分析和污染源强核算

1、完善本产业园雨污分流、污污分流建设方案以及雨污水管网的衔接情况。明确本产业园污水处理站服务范围，核实服务范围内的废水水质和水量。完善污水处理站设计处理规模、设计进水和出水水质、各主要处理设施的去除效率和去除效果等，完善特征因子（含新污染物）设计进水浓度控制要求。核实初期雨水收集要求（收集范围、时间）、初期雨水池容积。核实工程给排水平衡。2、细化污水处理设施或装置的封闭情况、废气收集及净化措施，核实废气收集效率和净化效率。核实污水处理站废气源强、罐区大小呼吸损耗、仓库废气源强。核实工程废气有组织和无组织排放情况。强化无组织排放管控措施要求。3、完善制冷站、制氧制氮的产排污分析及污染控制措施。
4、完善各类固体废物（废分子筛）的产生量、属性、代码、厂区暂存方式及处置去向。5、核实本项目污染物排放量，完善总量控制分析。
	1、已完善，见P149；已明确，见P76P78；

已完善，见P77-P79；

已核实，见P80P68。

已核实，见P73P74；已核实，见P74-P76；已强化，见P74。

已完善，见P66P67。
已完善，见P83。

已核实，见P85P86;已完善，见P160。

	4
	（四）环境保护目标和环境质量现状

1、核实大气环境和环境风险保护目标（是否有规划环保目标）。

2、完善环境空气现状评价。
	1、已核实，见P45-P47。

2、已完善，见P110。

	5
	（五）相关环境要素现状调查和区域污染源调查

加强区域污染源调查，完善常德经开区合成生物制造产业园（一

期）拟入驻的华纳特生物项目等相关情况调查。
	已补充，见P109。

	6
	（六）环境影响预测

1、在核实气象资料、工程有组织及无组织废气污染源强的基础上，完善环境空气影响分析，完善恶臭气体的影响分析。完善

排气筒设置（数量、高度等）合理性分析。
完善德山污水处理厂运行现状调查，完善本项目外排废水依

托德山污水处理厂可行性分析。
细化地下水赋存情况和特征，核实地下水预测情景、预测源

强和预测内容，完善地下水环境影响预测分析。

4、完善环境风险评价及风险防范措施分析。核实环境风险情景和源项分析，完善相关物料（含生产车间）泄漏、火灾事故时未充分燃烧以及分解等次生/伴生污染物的环境风险分析。根据项目区域雨水排放路径，关注风险物质泄漏导致经雨水排放口外排的地表水环境风险影响分析，完善废水事故排放影响分析。
	1、已完善，见P135-P138；

已完善，见P140P141。

2、已完善，

见P127P128。
3、已细化，见P90P91；

已完善，见P131-P134。

已核实，

见P165167-P169；

已完善，见P169P172P173；
已完善，见P170P171。

	7
	（七）环保措施

1、根据本产业园产业规划，在加强拟入驻项目的水量、水质调查基础上，完善配套污水站建设规模合理性和处理工艺可行性分析，工艺上提出必要的预留要求。强化本产业园拟入驻项目

废水预处理要求及外排废水新污染物管控要求。
根据GB 37822-2019、GB18597-2023等，完善污水处理站、罐区、仓库、危废暂存间废气收集处理措施可行性分析。核实

排气筒数量及规格。

完善项目地下水污染防控措施要求，细化厂区分区防渗要

求，完善地下水跟踪监控内容。

完善各类固体废物处理处置措施的可行性分析，细化各类固体废物在厂区收集、包装及暂存的污染防治措施要求。明确本项目危废暂存间服务范围，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》，细

化危废间污染防控和规范化、标识标牌等建设要求。

5、完善污水处理站进水水质不达标、设备故障及检修造成出水水质不达标等风险防范措施分析。完善厂区事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，核实事故废水池容积，应确保满足事故状态下收集泄漏物料、事故废水的需要。完善各生产车间、罐区、污水处理站、仓库、危废暂存间等风险防范措施（围堰、导流沟、收集池等）和分级防控措施。
	1、已完善，见P149P150；已强化，见P78。

2、已完善，见P153P154；

已核实，见P153。

已完善，见P151P152P153。

已细化，见P155P156；
已明确，见P156；

已细化，见P157P158。

已完善，见P177；已完善，见P175P176；

已完善，见P176P177P178。

	8
	（八）项目建设环境合理性

该项目选址位于常德经开区调区扩区规划环评化工片区以外的智能装备制造产业区块，强化项目与周边环境相容性分析、选

址合理性分析。
	已强化，见P11P12。

	9
	（九）其他

1、完善环评与排污许可衔接内容。完善自行监测计划。完善环

保投资和环保竣工验收一览表。
完善附图附件：完善雨污水管网图，补充污水处理站平面布

置图、分区防渗图等。
	1、已完善，见P188P189；已完善，见P186；

已完善，见P180。

2、已完善，见附图4-5；附图5-2。
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1.概述

1.1任务由来

近十年来，以基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程为代表的现代生物技术发展迅猛，并日益影响和改变着人们的生产和生活方式。人们以现代生命科学为基础，结合其他基础学科的科学原理，采用先进的科学技术手段，运用生物化学、分子生物学、微生物学、遗传学等原理与生化工程相结合，来改造或重新创造设计细胞的遗传物质、培育出新品种，以工业规模利用现有生物体系，以生物化学过程来制造工业产品服务社会大众，是一门新兴的、综合性的学科。

2025年1月26日，湖南省人民政府办公厅印发《关于支持常德市合成生物制造产业高质量发展的若干措施》（湘政办发〔2025〕3号），将常德市合成生物制造产业纳入全省重点产业规划予以重点支持，推动合成生物制造产业项目、技术、成果向常德市集聚。重点支持酶制剂、医药中间体及制药原料、动植保药物及制剂、未来食品及保健品、医美原料及制剂、生物基材料、天然产物及衍生物等领域发展，打造全国一流的合成生物制造产业新高地。通过以上领域项目的落地实施，可快速提升湖南省生物合成产业的发展，增强常德区域内生物产业的知名度与科技进步，有效的带动地方产业结构的调整，为政府打造产业转型提供动力和技术支撑，增加就业带动地方经济的快速发展。

根据园区规划，常德经开区合成生物制造产业园(一期)拟引进华纳特生物等
食品行业企业。为推动项目成果快速落地转化，常德德润产业发展有限公司拟先期完成整个合成生物制造产业园(一期)基础设施建设，所有设施均采取一次性建设方式，建设内容主要包括1栋仓库、4栋工业厂房、1栋污水站综合用房以及污水处理池、甲类罐区（新建储罐区防腐防渗，远期预留，位置位于中试基地储罐区西面。）和用地内道路、场地铺装、供配电、给排水等（包含蒸汽管线，不含蒸汽生产设施）配套设施，并购置安装污水处理设备及甲类储罐等相关配套设备（甲类罐区目前不新增储罐和配套设备），以上构筑物涉及地下水、土壤污染防治；甲类罐区、污水处理站、事故应急池等环境责任主体为常德德润产业发展有限公司。后续引入的企业只需对标准化厂房按照生产要求进行布局性改造，安装相应的生产设备，配套建设废气处理设施，其余均可依托本项目基础设施。
引入的项目废水处理采取协议委托污水站运营单位预处理，处理后废水满足园区接管要求后入德山污水处理厂深度处理，整个合成生物制造产业园(一期)对外只设置1个废水总排口。

本项目用地70.16亩，涉及备案文件《常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目备案证明》（德产备（[2025]100号），对应的规划用地手续为《关于同德路以南、莲子塘路以西地块规划设计要点的函》及蓝线图130.7亩和《关于尚德路以北、莲子塘路以西地块规划设计要点的函》及蓝线图120.6亩；常德经开区合成生物制造产业园(一期)以园区提供基础设施配套方式，引入符合产业发展定位的食品类合成生物学项目。
本项目备案、规划手续及拟引入项目情况见下表：

表1.1-1 合成生物制造产业园(一期)备案、规划文件及拟引入项目情况表

	备案名称
	规划用地手续
	用地情况
	园区洽谈招商拟引入的项目
	项目依托情况

	《常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目备案证明》（德产备（[2025]100号）
	《关于同德路以南、莲子塘路以西地块规划设计要点的函》及蓝线图130.7亩
	产业园(一期)用地由以上两个地块组成，合计70.16亩
	年产2750吨氨基酸、肽类产品合成生物柔性生产线建设项目（车间二）
	依托合成生物制造产业园(一期)标准化厂房、动力中心2、水、电、蒸汽管线、废水处理等配套基础设施，甲类地埋罐区。

	
	《关于尚德路以北、莲子塘路以西地块规划设计要点的函》及蓝线图120.6亩
	
	其他引入食品类合成生物学项目正洽谈中
	


 表1.1-2 合成生物制造产业园(一期)备案文件中建设内容一致性分析
	备案名称
	与本项目有关的建设内容
	建设符合性

	《常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目备案证明》（德产备（[2025]100号）
	1栋仓库、4栋工业厂房、1栋污水站综合用房以及污水处理池、甲类罐区和用地内道路、场地铺装、供配电、给排水等配套设施，并购置安装污水处理设备及甲类储罐等相关配套设备。
	拟建设1栋仓库、4栋工业厂房、1栋污水站综合用房以及污水处理池、甲类罐区和用地内道路、场地铺装、供配电、给排水等配套设施，并购置安装污水处理设备及甲类

储罐等相关配套设备。目前车间一（仓库）、车间二、污水站建设中，其余待建，拟建设内容符合备案文件内容。


 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、

《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需实施环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》，本项目评价文件判定情况见下表：
表1.1-3本项目评价文件判定表

	建设内容
	涉及内容
	分类管理名录(2021版)中门类
	评价文件类型

	污水站建设
	工业污水集中处理
	四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用，新建工业废水集中处理的
	环境影响报告书

	污水站浓硫酸罐、液碱罐建设
	危险化学品仓储
	五十三、装卸搬运和仓储业149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中其他（含有毒、有害、危险品的仓储）
	环境影响报告表

	动力中心供气
	制氧、制氮
	二十三、化学原料和化学制品制造业 26

基 础 化 学 原 料 制 造 261-单纯物理

分离、物理提纯(不产生废水或挥发性有机物的除外）。
	无需编制环评影响评价文件

	综合判定
	编制环境影响报告书


为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确

保项目顺利进行，常德德润产业发展有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司对本项目进行环境影响评价。

1.2评价工作程序

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作见图1-1。
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图1-1  环境影响评价工作程序图

1.3项目特点
1、本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类、淘汰类，因此属于允许类，本项目符合国家产业政策。

2、本项目位于常德经开区合成生物中试基地以南，莲子塘路以西。所有基础设施均采取一次性建设方式，建设内容主要包括1栋仓库、4栋工业厂房、1栋污水站综合用房以及污水处理池、甲类罐区（新建储罐区防腐防渗，远期预留，位置位于中试基地储罐区西面。）和用地内道路、场地铺装、供配电、给排水等（包含蒸汽管线，不含蒸汽生产设施）配套设施，并购置安装污水处理设备及甲类储罐等相关配套设备（甲类罐区目前不新增储罐和配套设备），后续引入的企业只需对标准化厂房按照生产要求进行布局性改造，安装相应的生产设备，配套建设废气处理设施，其余均可依托本项目基础设施。
3、本项目运行过程主要大气污染物有氨、硫化氢、硫酸雾，共设置1根排气筒。污水站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒（DA001）达标排放；污水站沼气脱硫后经6m火炬点燃后排放；污水站浓硫酸储罐通过碱封控制无组织排放。 
4、本项目排水采用雨污分流、清污分流制。雨水入园区雨水管网。合成生物制造产业园(一期)内各车间生产废水等进入污水处理站处理后经总排口排放；循环冷却排水作为清洁下水不进入污水处理站处理，直接经总排口排放，以上废水均排入德山污水处理厂处理达标后排入东风河。
5、噪声污染源主要来自风机、泵等，拟优先选用低噪型设备，设备基础隔振、减振，车间封闭，门窗隔声、合理布置高噪设备位置等措施减轻噪声对周围环境的影响。

6、项目产生的危险废物为在线监测废液、废矿物油和含油废抹布，交由有危险废物处置资质单位处置；污水处理站物化污泥未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存；生化污泥拟外运农业综合利用；废乙二醇、废脱硫剂、制氧制氮废活性炭、制氧制氮废分子筛原厂家更换后回收；生活垃圾委托环卫部门处置。

1.4分析判定相关情况 

本项目与相关政策、规划符合性分析见下表，具体分析见1.4.1-1.4.4小节。

表1.4-1 本项目与相关政策、规划符合性分析表
	序号
	相关政策、规划
	符合性

	1
	产业政策的符合性
	项目符合国家产业政策

	2
	选址的可行性
	项目用地性质符合要求；项目与常德经开区产业定位及准入清单具有符合性；与周边企业环境相容；与食品生产企业选址相关规定具有符合性；本项目的建设符合《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕32号）的要求，本项目建设与常德经开区产业规划和产业布局不冲突，环境制约因素可以得到解决；选址合理，平面布置基本可行。

	3
	《环境保护综合名录（2021 年版）》
	本项目不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中一、高污染、高环境风险产品名录之列，符合《环境保护综合名录（2021 年版）》相关要求。

	4
	“两高”项目判定
	本项目属于水的生产和供应业、装卸搬运和仓储业，不属于《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》及《湖南省“两高”项目管理目录》中“两高”相关行业和项

目，故本项目不属于“两高”项目。

	5
	《中华人民共和国长江保护法》
	本项目位于常德经济技术开发区，属于水的生产和供应业、装卸搬运和仓储业，所在位置不属于化工园区，项目不属于化工项目和尾矿库项目范畴，因此与《中华人民共和国长江保护法》具有相符性。

	6
	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》
	本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求

	7
	《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》
	本项目建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》

	8
	《湖南省环境保护条例（2025修订）》
	本项目的建设符合《湖南省环境保护条例（2025修订）》相关要求。

	9
	《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析
	本项目的建设符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》文件中对常德经济技术开发区管控要求


1.4.1政策符合性分析
本项目污水站属于工业废水集中处理，浓硫酸、液碱储存属于危险化学品仓储，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，因此项目符合国家产业政策。

常德经开区合成生物制造产业园(一期)于2025年8月取得常德经济技术开发区产业发展局出具的《常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目备案证明》（德产备（[2025]100号），项目编码2501-430700-04-05-722573。

2025年1月26日，湖南省人民政府办公厅印发《关于支持常德市合成生物制造产业高质量发展的若干措施》（湘政办发〔2025〕3号），支持以常德市为牵引因地制宜发展新质生产力、抢占合成生物制造产业发展先机。

综上，项目符合国家产业政策。

1.4.2选址合理性分析
1、用地性质符合性分析

项目建设地位于常德经开区合成生物中试基地以南，莲子塘路以西，位于常德经开区合成生物制造产业园(一期)地块范围内。根据常德经开区土地利用规划图及常德市自然资源和规划局经开区分局出具的《关于同德路以南、莲子塘路以西地块规划设计要点的函》和《关于尚德路以北、莲子塘路以西地块规划设计要点的函》，项目所属地块为二类工业用地，符合本项目及引入项目食品所属行业用地要求。

2、与常德经开区产业定位及准入清单的符合性分析

根据常德经济技术开发区调扩区规划环境影响评价报告及其批复，项目位于德山产业园，德山产业园在东部、南部区域增加650.08公顷，调扩后面积为2983.57公顷，东至二广高速、八斗湾路，南至319国道、兴德路、长安路，西至枉水河、善卷路乾明南路，北至凤滩路、莲花公寓、枫树街、沅江，主要发展智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流；本项目属于工业废水集中处理、危险化学品仓储，但项目建设主要为合成生物制造产业园(一期)拟引入的食品企业提供配套基础设施服务，因此与园区的产业定位相符。

根据规划环评及其批复，经开区企业准入条件判定情况见下表：

表1.4-2 准入条件符合性分析
	类别
	环境准入条件
	本项目判定情况

	产业导向
	1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《市场准入负面清单》等。2、符合所属行业有关发展规划。3、符合常德经开区总体规划产业导向。4、符合规划环评提出的准入清单要求。
	项目建设符合国家产业政策，项目属于《产业结构调整指导目录》中允许类，不属于《市场准入负面清单》，符合所属的食品行业发展规划，符合经开区总体规划产业导向，符合规划环评提出的准入清单要求。

	规划选址
	选址符合常德市国土空间规划、常德经济技术开发区

控制性详细规划整合。
	项目位于常德经开区德山产业园，满足空间规划中的规划食品制造

行业，选址符合常德市国土空间规划、常德经济技术开发区控制性详

细规划整合。

	清洁生产
	入区项目生产工艺、装备技术水平、水耗、能耗、污染物排放等应达到国内同行业领先水平。
	项目实施后引入项目可达到国内同行业领先水平。

	环境保护
	1、符合行业环境准入要求；2、项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求；4、废水集中纳管排放，化工园区内实行集中供热。
	本项目合成生物制造产业园(一期)拟引入的项目属于食品行业，符合行业环境准入要求；污染物可以做到达标排放；本项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物；引入的项目废水预处理后集中纳管接入德山污水处理厂处理，项目采用集中蒸汽供热。


综上所述，项目与常德经开区产业定位及准入清单具有符合性。

3、与周边企业环境相容性分析
项目所在的合成生物制造产业园(一期)四至范围北临已建成的常德合成生物制造中试转化基地（目前引入的三家企业均为食品行业企业），东临规划莲子塘路，西面、南面接空地，占地46733.55m2。周边企业分布如下表：

表1.4-3 周边企业分布情况表 
	企业名称
	所在位置
	所属行业
	主要气型污染物

	苷禾生物年产6000吨发酵谷物制品生产线项目（已审批）
	合成生物制造产业园(一期)北面中试基地内
	食品
	NMHC、颗粒物

	大泽农益生菌制品产业化生产基地项目（已审批）
	
	食品
	NMHC、颗粒物

	常德合成生物制造中试转化基地项目（中试车间一）（环评编制阶段）
	
	食品
	NMHC、颗粒物


由上表可知，本项目引入的食品行业企业产生的污染物基本涵盖在以上企业排放的污染物中，同时由于食品行业通常在洁净室完成最后的产品包装，空气均需进行高等级净化处理，因此周边引入企业排放的污染物相互影响甚微。结合区域环境质量现状监测NMHC、TSP等均达标，有充足的环境容量。综上所述，本项目与周边企业环境彼此具有相容性，选址合理。

4、与食品生产企业选址相关规定的符合性分析

根据《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)3.1小节，选址符合性分析

见下表：

表1.4-4 与食品生产企业选址相关规定符合性分析

	类别
	《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)3.1小节选址内容
	本项目实际情况
	是否符合

	1
	厂区不应选择对食品有显著污染的区域
	区域环境质量现状监测NMHC、TSP等均达标，有充足的环境容量。
	       符合

	2
	厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。
	引入食品项目选址位置不存在地块原有污染源
	符合

	3
	厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
	引入食品项目选址位置不属于洪涝灾害地区
	符合

	4
	厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
	引入食品项目选址位置1km范围内无垃圾填埋场，生活垃圾转运站等设施。
	符合


 综上所述，引入食品项目选址与食品生产企业选址相关规定具有符合性，选址合理。

5、与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函

（湘环评函〔2023〕32号）符合性分析

表1.4-5本项目与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕32号）的符合性分析一览表

	序号
	规划环评要求
	本项目实际情况
	是否符合

	1
	严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性园区拟规划的化工片区应对照《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》《化工园区综合评价导则》中生态环境保护相关要求及生态环境部门关于化工园区认定与复核相关文件的具体要求高标准规划、建设，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。为减小化工片区对周边居民的影响化工片区西侧至太阳大道的园区范围内不得新增居住用地，现有的枫树岗安置小区规模不得扩增，紧邻枫树岗安置小区东侧的三类工业用地应调整为二类工业用地，化工片区靠近园区边界的区域应避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目
	本项目位于常德经开区德山产业园南区，不在化工园区，距离枫树岗安置小区4.5km。
	符合

	2
	严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业的布局与引进应遵循各片区的产业准入要求并着重考虑环境影响特点避免产业布局的随意性，化工产业应聚焦医药化工、新能源及材料化工，避免引入与产业定位明显不符的产业。产业引进应严格遵守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规及相关政策的要求，落实园区生态环境分区管控要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单
	本项目位于常德经开区德山产业园南区，园区主要发展智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流，

本项目合成生物制造产业园(一期)拟引入的项目属于食品、医药行业符合准入条件。项目的引进符合《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规及相关政策的要求。严格执行《常德市大气污染防治若干规定》的相关要求。
	符合

	3
	园区应加强大气污染防治，推进清洁能源改造，加大VOCs排放的整治力度，重点控制硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等特征污染物的无组织排放，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)。
	污水站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒达标排放；污水站沼气脱硫后经6m火炬点燃后排放；污水站浓硫酸储罐通过碱封控制无组织排放。
	符合

	4
	建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。
	项目一般固废均可得到合理处置或利用；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；危险废物委托有资质的单位处理。
	符合

	5
	落实环境风险防控措施，环境事件应急预案的修订和备案工作，推动企业突发环境事件应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。
	建议企业后期编制应急预案并强化应急措施
	符合


本项目的建设符合《常德经济技术开发区产业布局调整规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕23号）的要求。

综上所述，本项目选址具有合理性。

6、与常德经开区产业规划和产业布局符合性分析
本项目合成生物制造产业园(一期)近期引入项目均属于食品类，位于常德经开区调区扩区规划环评中智能装备制造产业区块（附图1-2）。《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》中常德经开区环境准入行业清单内容如下表：
表1.4-6常德经开区环境准入行业清单
	区域
	类别
	行业类别

	德山产业园（化工园区以外）
	主导类
	发展以智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流为主。智能装备制造产业重点发展C331结构性金属制品制造；C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造；C348通用零部件制造；C35专用设备制造业；C36汽车制造业；C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；C382输配电及控制设备制造；C391计算机制造；C397电子器件制造；C398电子元件及电子专用材料制造；G543道路货物运输。医药食品健康产业（中成药、中药饮片等）重点发展C1491营养食品制造；C1512白酒制造；C272化学药品制剂制造；C273中药饮片加工；C274中成药生产；C277卫生材料及医药用品制造；C278药用辅料及包装材料制造。新能源及材料产业重点发展C3240有色金属合金制造及按国家和省相关政策不需要进入化工园区的新能源及材料产业。

	
	限制类
	属于《产业结构调整指导目录（2021年修订）》限制类工艺和设备的项目

	
	禁止类
	1、禁止引进《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》及《产业结构调整指导目录（2021年修订）》淘汰类工艺和设备的项目。
2、沿江1km范围内严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》等相关法规

政策要求。3、严格执行《常德市大气污染防治若干规定》的相关要求。


备注：《产业结构调整指导目录》已更新，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024

年修订）》中限制类和禁止类工艺和设备。

     环境准入：本项目位于德山产业园（化工园区以外），近期引入项目食品行业类别为C1495食品及饲料添加剂制造、C1469“其他调味品、发酵制品制造”，不属于环境准入行业清单中限制类和禁止类。今后引入企业可能涉及食品行业中C1491营养食品制造，属于环境准入行业清单中主导类；涉及C1492保健食品制造，不属于环境准入行业清单中限制类和禁止类；医药行业属于其中的主导类。以上均符合常德经开区德山产业园（化工园区以外）环境准入清单。
功能分区：根据规划环评，经开区功能分区分为医药食品健康、新能源及材料、智能装备制造、现代物流；根据《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函：“园区产业的布局与引进应遵循各片区的产业准入要求并着重考虑环境影响特点，避免产业布局的随意性。”本项目拟建地位于智能装备制造板块，选址与规划环评中德山产业园产业布局不符，但根据报告书分析，项目周边补充监测大气、地表水各因子均达标，区域环境容量较好，建设项目排放废气、废水各污染物均能稳定达标排放，与周边环境具有相容性。同时，为对园区产业布局进行科学规划与调整，常德经开区管委会已启动调整后的规划环评工作。

2025年1月26日，湖南省人民政府办公厅印发《关于支持常德市合成生物制造产业高质量发展的若干措施》（湘政办发〔2025〕3号），支持以常德市为牵引因地制宜发展新质生产力、抢占合成生物制造产业发展先机。
综上所述，本项目建设与常德经开区产业规划和产业布局不冲突。

7、项目入驻企业与合成生物制造产业园（一期）环境准入行业清单的符合性分析
依据常德经开区环境准入行业清单，湖南省人民政府《关于支持常德市合成生物制造产业高质量发展的若干措施》（湘政办发〔2025〕3号）文件，同时考虑近期和远期引入行业，环境相容性，污水站处理能力等因素提出了合成生物制造产业园（一期）环境准入正负面清单，内容如下表：
表1.4-7合成生物制造产业园（一期）环境准入行业清单
	区域
	类别
	行业类别

	合成生物制造产业园（一期）
	主导类
	发展医药食品健康产业医药食品健康产业（中成药、中药饮片等）重点发展C1491营养食品制造；C1512白酒制造；C272化学药品制剂制造；C273中药饮片加工；C274中成药生产；C277卫生材料及医药用品制造；C278药用辅料及包装材料制造。

	
	限制类
	常德经开区环境准入行业清单中限值类的项目

	
	禁止类
	1、常德经开区环境准入行业清单中禁止类的项目。

2、禁止引入与食品、医药产生废气不相容的气型污染物项目。例如：电镀，

危险废物处置等。

3、禁止引入废水排放量大，超出污水处理站处理能力的项目。例如：造纸，印染等行业。


由上表可知，近期和远期引入的食品行业、医药行业企业等均为主导类或允许类（非限制类和禁止类），符合合成生物制造产业园（一期）环境准入行业清单要求。

1.4.3平面布局的合理性分析

合成生物制造产业园(一期)地块呈梯形，西面由北向南依次为污水处理区域和动力中心2，东面由北向南依次为车间一（仓库）、车间二、车间三、车间四、车间五；甲类地埋罐区位于北面中试基地甲类罐区西侧。
污水站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒达标排放；污水站沼气脱硫后经6m火炬点燃后排放。主出入口和物料出入口分开，均位于东面，厂区各单元设置充分考虑了安全因素，有利于人流物流的流动。
根据第7章预测分析，按照报告书提出的各项要求落实完成后，大气、地表水、地下水、噪声对周边影响可在接受范围之内。

根据第9章风险评价结论，厂区总图设置环境风险可控。
综上，本项目平面布局基本合理可行。
1.4.4与其他相关政策符合性分析

1、与《环境保护综合名录（2021 年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中一、高污染、高环境风险产品名录之列，符合《环境保护综合名录（2021 年版）》相关要求。

2、“两高”项目判定

《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）指出，各省、自治区、直辖市生态环境厅（局）应严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。《指导意见》指出新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。《指导意见》指出：“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别，后续对“两高”范围国家、湖南省如有明确规定的，从其规定。
根据《湖南省生态环境厅关于进一步加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发〔2022〕23号），“两高”行业和项目范围主要包括《湖南省“两高”项目管理目录》中明确的石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等8个行业和涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业窑炉、锅炉项目。
经核对，本项目属于水的生产和供应业、装卸搬运和仓储业，不属于《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》及《湖南省“两高”项目管理目录》中“两高”相关行业和项目，故本项目不属于“两高”项目。
    3、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》（自2021年3月1日实施），其中“第二十六条禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目位于常德经济技术开发区，属于水的生产和供应业、装卸搬运和仓储业，所在位置不属于化工园区，项目不属于化工项目和尾矿库项目范畴，因此与《中华人民共和国长江保护法》具有相符性。
    4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析

2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）。本项目与其相符性分析见如下表：
表1.4-8 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性分析

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头项目，不属于过长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目选址不在饮用水水源保护区范围内。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目选址不在水产种质资源保护区、国家湿地公园范围内。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目废水通过园区管网送德山污水处理厂处理，不在沅水干流设置排污口。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不开展生产性捕捞活动。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目位于常德经济技术开发区内，属于水的生产和供应业、装卸搬运和仓储业，所在位置不属于化工园区，项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目位于常德经济技术开发区内，属于已批复的合规园区。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于石化、现代煤化工等项目。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类，不属于产能过剩行业，未列入湖南省“两高”项目管理目录。
	符合

	12
	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	本项目的建设符合符合法律法规及相关政策文件的要求。
	符合


综上所述，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。

    5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
根据发布的《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》与本项目对照相符性分析如下表所示：

表1.4-9与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性分析

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头项目，不属于过长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：

(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；

（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；

（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；

（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；

（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；

（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；

（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
	本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段。
	符合

	3
	饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
	本项目选址不在饮用水水源保护区范围内。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。
	本项目废水通过园区污水管网送德山污水处理厂处理，不在水产种质资源保护区设置排污口。
	符合

	5
	除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的行为和活动。
	本项目选址不在国家湿地公园范围内。
	符合

	6
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不利用、占用长江流域河湖岸线，选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
	符合

	7
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	8
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不在长江干支流及湖泊设置排污口。
	符合

	9
	禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目位于常德经济技术开发区内，属于水的生产和供应业、装卸搬运和仓储业，所在位置不属于化工园区，项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	符合

	10
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。
	本项目位于常德经济技术开发区，属于已批复的合规园区；不属于高污染项目。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于落后产能、过剩产能、高耗能高排放项目。
	符合


综上所述，本项目建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。

    6、与《湖南省环境保护条例（2025修订）》相符性
本项目与《湖南省环境保护条例（2025修订）》相符性分析见下表：
表1.4-10 与《湖南省环境保护条例（2025修订）》符合性分析

	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性分析

	1
	企业事业单位和其他生产经营者应当建立健全环境保护责任制度，明确责任人和环境保护岗位等相关工作人员的责任；保证生产经营符合环境保护法律法规和技术规范的要求；建立健全环境保护工作档案；建立健全环境应急管理和环境风险防范机制，及时消除环境安全隐患，依法公开环境信息。
	企业建立健全环境保护责任制度，明确责任人和环境保护岗位等相关工作人员的责任；保证生产经营符合环境保护法律法规和技术规范的要求；建立健全环境保护工作档案；建立健全环境应急管理和环境风险防范机制，及时消除环境安全隐患，依法公开环境信息。
	符合

	2
	排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台账，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。
	项目建成后企业将按要求申请取得排污许可证，按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台账，按规定开展自行监测；排放污染物未超过国家和湖南省污染物排放标准，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》(湘政办发[2022]23号），本项目为常德经开区合成生物制造产业园(一期)基础设施建设项目，属于纳入固定污染源排污许可分类管理名录的，公共基础设施类工业类排污单位，因此不需购买总量。
	符合

	3
	企业事业单位和其他生产经营者应当优先使用清洁能源，采用先进工艺设备、废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物产生。
	企业使用电能等清洁能源，采用先进工艺设备、废弃物合理处置，减少污染物产生。
	符合

	4
	涉重金属企业应当对含有重金属的尾矿、废渣、废水等进行资源化利用和无害化处理，防止造成环境污染；对已造成污染的，承担环境修复责任。
	项目不涉及重金属
	符合

	5
	产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位应当遵守有关危险废物管理规定，防止危险废物污染环境。
	企业严格遵守有关危险废物管理规定，防止危险废物污染环

境。
	符合

	6
	除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。
	本项目选址位于工业园区内
	符合

	7
	企业事业单位应当按照国家有关规定开展突发环境事件风险评估。存在突发环境事件风险的，企业事业单位应当完善突发环境事件风险防控措施；加强环境应急能力建设；制定突发环境事件应急预案，在可能受到环境污染危害的单位和居民区域进行公布，并定期组织演练。
	项目建成后按照国家有关规定开展突发环境事件风险评估，完善突发环境事件风险防控措施；加强环境应急能力建设；制定突发环境事件应急预案，在可能受到环境污染危害的单位和居民区域进行公布，并定

期组织演练。
	符合

	8
	审批原则：有本条第一款第一项（超过重点污染物排放总量控制指标的）、第二项（未完成环境质量目标的）情形的，省人民政府生态环境主管部门应当按照国家有关规定暂停审批该地区新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评

价文件。
	常德市生态环境局对全市重点污染物总量严格把控，未出现超总量排放情况。常德市2025年为环境空气质量不达标区，常德市生态环境局于2020年7月发布了《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》，根据规划常德市通过采取空气质量限期达标治理措施，环境质量持续改善，预计于2027年实现环境空气质量达标。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《湖南省环境保护条例（2025修订）》相关要求。

《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境
准入清单》的符合性分析

根据湘环函(2024)26号湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函中对常德经济技术开发区管控要求及符合性分析具体如下：

表1.4-11    常德经济技术开发区环境准入清单

	准入要求
	实际情况
	符合性

	类别
	要求
	
	

	空间布局约束
	进一步优化规划布局，区块一至区块五（德山产业园）西区严格控制三类用地，注重发展新材料、机械电子等高新技术产业；区块一至区块五（德山产业园）东扩区三类工业以化学工业、纺织印染工业、新材料工业为主，优先发展高科技、高附加值、技术密集型的工业企业，并确保引进项目具备成熟的污染防治技术。
	本项目位于常德经开区德山产业园南区，地块属于二类工业用地，项目

属于工业废水集中处理和危险化学品仓储，但项目建设主要为合成生物制造产业园(一期)拟引入的企业提供配套基础设施服务，引入的食品、医药行业属于合成生物制造类高新技术产业。
	符合

	
	化工片区西侧至太阳大道的范围内不得新增居住用地，现有的枫树岗安置小区规模不得扩增，枫树岗安置小区东侧的三类工业用地调整为二类工业用地，化工片区靠近园区边界的区域避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目。
	本项目属于常德经开区德山产业园南区，不属于化工片区。
	符合

	
	化工片区南面500米范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。
	本项目属于常德经开区德山产业园南区，不属于化工片区。
	符合

	污染物排放管控
	废水：完善污水管网建设，做好雨污分流，确保经开区各片区生产生活废水应收尽收，区块一至区块五（德山产业园）废水 排入德山污水处理厂，处理达标后排入东风河最终汇入沅江；区块六至区块十（烟草科技产业园）废水排入依托的常德市污水净化 中心，处理达标后排入穿紫河最终汇入沅江；区块十一、区块十二（武陵移动互联网产业园）废水排入依托的常德市皇木关污水处理厂，处理达标后排入沅江；区域雨水沿地势分区排入沅江、东风河、枉水、穿紫河、马家吉河、三港渠、六号渠、中心渠，最后均进入沅江。经开区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。化工片区实现化工企业“一企一管”、污水明管带压输送、集中污水处理设施、经开区初期雨水收集池、污水可视可监测等相关要求，及时启动区块一至区块五（德山产业园）东部污水处理工程建设，确保化工片区废水得到稳妥处理。
	本项目废水雨污分流，废水经自建污水处理站处理后排入市政管网，最终排入德山污水处理厂，处理达标后排入东风河最终汇入沅江。德山污水处理厂规模剩余3.63万m3/d，本项目总排口排水2050.8m3/d，未超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。
	符合

	
	废气：（2.1）经开区应加强大气污染防治，推进清洁能源改造，重点控制硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等特征污染物的无组织排放，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复。（2.2）实施企业NMHC原料替代、排放全过程控制，加强NMHC治理。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低NMHC含量原辅材料的推广使用力度，通过使用低NMHC 含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少NMHC产生。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少生产工艺过程无组织排放。

（2.3）经开区内电镀、无机化工、杂环类农药、纺织染整、化工等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关 于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。
	污水站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒达标排放；污水站沼气脱硫后经6m火炬点燃后排放；污水站浓硫酸储罐通过碱封控制无组织排放。
	符合

	
	园区内生物工程类、混装制剂类制药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。
	本项目不涉及锅炉
	符合

	
	固废：建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。
	在线监测废液、废矿物油和含油废抹布，交由有危险废物处置资质单位处置；污水处理站物化污泥未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存，生化污泥拟外运农业综合利用；废乙二醇、废脱硫剂、制氧制氮废分子筛、制氧制氮废活性炭原厂家更换后回收；生活垃圾委托环卫部门处置。
	符合

	环境风险防控
	经开区应建立健全环境风险防控体系，落实经开区突发环境事件应急预案提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险 事故发生。化工片区应建设公共的事故应急池、应急截流沟等环境风险设施。
	建设单位通过加强风险防范措施，基本能够满足风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生和处置，项目的事故风险值处于可接受水平。
	符合

	
	经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运 输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案
	建设单位拟对合成生物制造产业园(一期)整体编制环境应急预案并备案。

	符合

	
	建设用地土壤风险防控：持续开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查，充分利用土壤污染重点监管单位周边土壤监测成果，实施在产企业边生产边管控土壤污染风险模式。
	建设单位将定期对厂区开展土壤监测
	符合

	
	化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统
	本项目不属于化工片区企业在建设过程中设置有事故应急池，设置有车间-合成生物制造产业园(一期)厂区-园区三级防控体系。
	符合

	资源开发效率要求
	能源：除经过批准的火力发电企业外，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营用炉灶等燃烧设施。调整经开区现有能源结构，加快推进经开区集中供热工程，集中供热范围外企业推行天然气等清洁能 源。鼓励入园单位釆用节能工艺，增加可利用资源的回收量，降低能耗。到2025年，综合能源消费量控制在235.17万吨标煤，单位GDP能耗达到0.267标煤/万元。
	引入项目采用电、蒸汽等清洁能源，本项目单位GDP能耗达到0.002标煤/万元，符合0.267标煤/万元要求。
	符合

	
	水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2025年，经开区指标应符合相应行政区域的管控要求，经开区用水总量为0.7259亿立方米，万元地区生产总量用水量比2020年下降11.80%、万元工业增加值用水量比2020年下降15.46%，加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。
	本项目万元生产用水量5.07吨/万元比2020年下降11.80%以上。
	符合

	
	土地资源：促进园区土地高质量利用。在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到350万元/亩，工业用地地均税收达到 25 万元/亩。
	项目在实施的各环节中做好了工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。本项目工业用地固定资产投入强度高于364.4万元/亩（含华纳特项目投资），符合350万元/亩要求。
	符合


综上，本项目的建设符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》文件中对常德经济技术开发区管控要求。

1.4.5污染物达标排放可靠性分析

根据污染物防治措施及可行性分析，废水、废气、噪声在采取有效措施后可做到达标排放，固体废物得到较好的处置，污染物可实现达标排放，措施可行。

1.4.6环境制约因素及解决办法

本项目拟建地位于智能装备制造板块，选址与规划环评中德山产业园产业布局不符是本项目环境制约因素，但项目与周边环境具有相容性；常德经开区管委会已启动调整产业布局后的规划环评工作；同时2025年1月26日，湖南省人民政府办公厅印发了《关于支持常德市合成生物制造产业高质量发展的若干措施》（湘政办发〔2025〕3号）。综上，本项目建设与常德经开区产业规划和产业布局不冲突，环境制约因素可以得到解决。
1.4.7可行性分析结论

本项目符合国家产业政策；项目符合常德经开区土地利用规划，符合常德经开区环境准入清单；与周边环境具有相容性；与食品生产企业选址相关规定、《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕32号）具有符合性；项目建设与常德经开区产业规划和产业布局不冲突；选址合理，平面布置基本可行；项目不属于“两高”项目，与《环境保护综合名录（2021 年版）》、《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、《湖南省环境保护条例（2025修订）》、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》具有符合性；项目污染物可实现达标排放，环境制约因素可以得到解决，环境影响较小，本环评认为，从环保的角度看，该项目的建设是可行的。

1.5关注的主要环境问题及环境影响
 1、关注的主要环境问题

（1）项目产生的氨气、硫化氢、硫酸雾对大气环境的影响及控制措施； 

（2）项目生产废水纳管的可行性；

（3）项目生产过程中机械设备运行产生的噪声对周围声环境的影响及控制措施；

（4）项目生产过程产生的危险废物对环境的影响及控制措施；
（5）项目在运行过程中突发环境事故的风险程度、环境可接受性以及防范、应急措施的有效性；

（6）项目地下水、土壤污染防治可行性以及环境影响程度是否可以接受；

（7）公众对项目建设的态度。
2、环境影响
污水站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒达标排放；污水站沼气脱硫后经6m火炬点燃后排放；污水站浓硫酸储罐通过碱封控制无组织排放，以上废气对环境的影响较小。

合成生物制造产业园(一期)内各车间生产废水等进入污水处理站处理后经总排口排放；循环冷却排水作为清洁下水不进入污水处理站处理，直接经总排口排放，以上废水均排入德山污水处理厂处理达标后排入东风河，废水排放对环境影响较小。

噪声通过优先选用低噪型设备，设备基础隔振、减振，车间封闭，门窗隔声、合理布置高噪设备位置等措施，厂界噪声可以做到达标排放，噪声对环境影响较小。

在线监测废液、废矿物油和含油废抹布，交由有危险废物处置资质单位处置；污水处理站物化污泥未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存，生化污泥拟外运农业综合利用；废乙二醇、废脱硫剂、制氧制氮废活性炭、制氧制氮废分子筛原厂家更换后回收；生活垃圾委托环卫部门处置。

本工程产生的固体废弃物皆可得到合理化处置，不会造成二次污染，对周围环境基本不会造成污染影响。

1.6报告书主要结论

本项目符合国家产业政策；项目符合常德经开区土地利用规划，符合常德经开区环境准入清单；与周边环境具有相容性；与食品生产企业选址相关规定、《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕32号）具有符合性；项目建设与常德经开区产业规划和产业布局不冲突；选址合理，平面布置基本可行；项目不属于“两高”项目，与《环境保护综合名录（2021 年版）》、《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、《湖南省环境保护条例（2025修订）》、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》具有符合性；项目污染物可实现达标排放，固废可得到有效处置，环境制约因素可以得到解决，环境影响较小。

公众参与期间，未接收到任何单位或个人对项目建设的反对意见，本环评认为，从环保的角度看，该项目的建设是可行的。

总则

2.1编制依据
2.1.1法律、行政法规、地方性法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（8）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日实施；

（9）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月1日；

（10）《排污许可管理条例》，2021年3月1日施行；

（11）《地下水管理条例》，2021年12月1日施行）；

（12）《关于印发2025年《国家污染防治技术指导目录》的通知》（环办科财函〔2025〕197号）；

（13）《湖南省环境保护条例（2025年修订）》；

（14）《湖南省水污染防治条例》，2025年5月1日实施；

（15）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日实施；

（16）《湖南省重污染天气防治若干规定》，2024年1月1日施行；

（17）《湖南省噪声污染防治若干规定》，2026年1月1日施行；

（18）《湖南省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，2022年9月26日施行）。

2.1.2规范性文件 

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（2）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月）；

（3）《湖南省地表水环境功能区划》（2014年修编）；

（4）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（5）《国家危险废物名录》（2025版）；

（6）《危险废物转移管理办法》（2022年1月施行）；

（7）《环境保护综合名录（2021 年版）》；
（8）湖南省人民政府办公厅《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）；

（9）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）；

（10）湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025年）》的通知；

（11）《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）；

（12）《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26 号）；
（13）《湖南省生态环境厅关于进一步加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发〔2022〕23号）；

（14）《湖南省“两高”项目管理目录》（2022年12月24日）；

（15）《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》（湘环发〔2023〕63号）；
（16）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）；

（17）湖南省人民政府办公厅印发《关于支持常德市合成生物制造产业高质量发展的若干措施》（湘政办发〔2025〕3号）；

（18）《长江中游城市群大气污染防治攻坚三年行动方案（2026-2028年）的通知》（环大气〔2026〕14号）；

（19）《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）的通知》（湘生环委办〔2026〕2号）；

（20）根据常德市生态环境局关于印发《常德市建设项目新增主要污染物排放总量管理方案》（常环发〔2024〕9号）；

（21）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》。
2.1.3导则及有关技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）； 

（9）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》(HJ 978-2018)，
（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（11）《污染源源强核算技术指南 准则》 (HJ884-2018)；

（12）《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》（HJ 2013-2012）；
（13）《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函

（湘环评函〔2023〕32号）；

（14）常德德润产业发展有限公司关于本项目的环评委托书；

（15）《常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目备案证明》（德产备（[2025]100号）；

（16）常德德润产业发展有限公司提供的与项目环评相关资料。
2.2评价目的和原则

2.2.1评价目的

1、通过对项目工程分析，弄清污染源种类、分布以及排放方式，核算污染源源强；
2、通过对项目所在区域环境质量现状监测资料的收集分析，评价工程所处区域的环境质量现状；
3、预测项目投产后对周围环境的影响程度与范围；
4、分析提供的污染防治措施的技术经济可行性及污染物达标排放的可靠性，若所提措施不能满足环保要求，提出切实可行的改进完善建议；分析依托设施的可行性；论证本项目选址的合理性、环境可行性。
2.2.2评价原则

1、确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为设计工作规定防治措施，为环境管理提供科学依据；

2、严格贯彻执行 “达标排放”、“三同时”等环保政策法规；

3、在确保环评报告质量的前提下，充分利用现有资料，尽量缩短评价周期，满足工程进度的要求；

4、报告书内容力求主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确，实用性强。

2.3环境影响要素识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响要素识别
根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.3-1  工程环境影响要素识别表

	工程行为

环境资源
	营运期

	
	物料

运输
	生

产
	废水

排放
	废水

治理
	废气

排放
	废气

治理
	废渣

堆存
	废渣

利用

	社会

发展
	劳动就业
	☆
	☆
	-
	☆
	-
	-
	-
	☆

	
	经济发展
	☆
	☆
	-
	-
	-
	-
	-
	☆

	
	土地作用
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	★
	

	自然

资源
	地表水体
	-
	-
	★
	☆
	-
	-
	★
	☆

	
	地下水体
	-
	-
	
	☆
	-
	-
	★
	☆

	
	生态环境
	-
	-
	
	-
	★
	☆
	-
	-

	居民

生活

质量
	环境空气
	▲
	★
	
	-
	★
	☆
	-
	-

	
	地表水质
	
	★
	★
	☆
	-
	-
	★
	-

	
	声学环境
	▲
	★
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	居住条件
	
	
	
	☆
	★
	☆
	-
	-

	
	经济收入
	
	☆
	
	-
	-
	-
	-
	☆


注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

本工程上马后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响；

（2）营运期的主要环境影响：废水排放对水环境、废气排放对大气环境质量的影响；生产噪声对声环境的影响；固废渣堆存及处置对环境可能造成的二次污染。
2.3.2评价因子筛选
经过对建设项目初步工程分析，本次评价因子确定见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子表

	评价要素
	评价类型
	评价因子

	大气
	区域环境质量评价因子
	PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TSP、NMHC、硫酸雾、NH3、H2S

	
	污染源评价因子
	NH3、H2S、臭气浓度、SO2、硫酸雾

	
	预测因子
	/

	地表水
	区域环境质量评价因子
	pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、DO、石油类

	
	污染源评价因子
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、全盐量

	
	预测因子
	/

	地下水
	区域环境质量评价因子
	pH、耗氧量、硫酸盐、氨氮、溶解性总固体、铅、汞、镉、砷、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、氟化物、铁、锰、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、水位
理化性质指标：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、

HCO3-、Cl-、SO42-。

	
	污染源评价因子
	/

	
	预测因子
	COD、氨氮

	声环境
	区域环境质量评价因子
	   等效连续A声级

	
	污染源评价因子
	 A声级

	
	预测因子
	  等效连续A声级

	土壤
	区域环境质量评价因子
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a,h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘、石油烃

	
	污染源评价因子
	/

	
	预测因子
	/


2.4评价标准

2.4.1环境质量标准

地表水

项目废水经德山污水处理厂处理后最终经东风河排入沅江，沅江（枉水入沅江口至东风河入沅江口段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，沅江（东风河入沅江口至社木铺人渡段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，东风河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。标准具体标准值见下表。

表2.4-1 地表水环境质量主要指标   单位：mg/L（pH无量纲）

	序号
	项目
	GB3838-2002中Ⅲ类
	GB3838-2002中Ⅳ类
	备注

	1
	pH
	6-9
	6-9
	/

	2
	CODCr
	20
	30
	/

	3
	BOD5
	4
	6
	/

	4
	NH3-N
	1.0
	1.5
	/

	5
	TP
	0.2
	0.3
	/

	6
	DO
	5
	3
	/

	7
	石油类
	0.05
	0.5
	/


2、地下水

项目地下水质量属于Ⅲ类，地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体限值见下表。

表2.4-2   地下水质量标准    单位：mg/L  pH值除外

	序号
	项目
	GB/T14848-2017

	1
	pH
	6.5-8.5

	2
	高锰酸盐指数
	3.0

	3
	硫酸盐
	250

	4
	氨氮
	0.5

	5
	溶解性总固体
	1000

	6
	铅
	0.01

	7
	汞
	0.001

	8
	镉
	0.005

	9
	砷
	0.01

	10
	六价铬
	0.05

	11
	硝酸盐
	20.0

	12
	亚硝酸盐
	1.00

	13
	挥发性酚类
	0.002

	14
	氰化物
	0.05

	15
	总硬度
	450

	16
	氟化物
	1.0

	17
	铁
	0.3

	18
	锰
	0.1

	19
	氯化物
	250

	20
	总大肠菌群
	3.0

	21
	细菌总数
	100


3、环境空气

项目位于环境空气功能区的二类区，PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准；
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中浓度限值二级标准；氨、硫化氢、硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。具体标准值见下表。

表2.4-3  环境空气质量标准

	污染物名称
	标准值
	选用标准

	
	级别
	一级
	二级
	

	SO2
	年平均
	20（μg/m3）
	60（μg/m3）
	《环境空气质量标准》GB3095-2026表1中过渡阶段浓度限值

	
	日平均
	50（μg/m3）
	150（μg/m3）
	

	
	1小时平均
	150（μg/m3）
	500（μg/m3）
	

	NO2
	年平均
	40（μg/m3）
	40（μg/m3）
	

	
	日平均
	80（μg/m3）
	80（μg/m3）
	

	
	1小时平均
	200（μg/m3）
	200（μg/m3）
	

	PM10
	年平均
	40（μg/m3）
	60（μg/m3）
	

	
	日平均
	50（μg/m3）
	120（μg/m3）
	

	PM2.5
	年平均
	15（μg/m3）
	30（μg/m3）
	

	
	日平均
	35（μg/m3）
	60（μg/m3）
	

	CO
	日平均
	4（mg/m3）
	4（mg/m3）
	

	
	1小时平均
	10（mg/m3）
	10（mg/m3）
	

	O3
	8小时值
	100（μg/m3）
	160（μg/m3）
	

	
	1小时平均
	160（μg/m3）
	200（μg/m3）
	

	TSP
	年平均
	80（μg/m3）
	200（μg/m3）
	《环境空气质量标准》GB3095-2026表2中浓度限值

	
	日平均
	120（μg/m3）
	300（μg/m3）
	

	非甲烷总烃
	1小时平均
	2000（μg/m3）
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	氨
	1小时平均
	200（μg/m3）
	

	硫化氢
	1小时平均
	10（μg/m3）
	

	硫酸雾
	1小时平均
	300（μg/m3）
	

	
	日平均
	100（μg/m3）
	


4、声环境

项目位于声环境质量功能区的3类区，厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体标准值见下表。

表2.4-4  环境噪声标准限值  单位：dB（A）

	评价位置
	类别
	昼间
	夜间

	厂界四周
	3类
	65
	55


5、土壤环境

项目所在地区域土壤环境质量执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2内建设用地土壤污染风险筛选值。具体标准值见表2.4-5。

表2.4-5 建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

	序号
	污染物项目
	单位
	筛选值（第二类用地）

	
	
	
	

	1
	砷
	mg/kg
	60

	2
	镉
	mg/kg
	65

	3
	铬（六价）
	mg/kg
	5.7

	4
	铜
	mg/kg
	18000

	5
	铅
	mg/kg
	800

	6
	汞
	mg/kg
	38

	7
	镍
	mg/kg
	900

	8
	四氯化碳
	mg/kg
	2.8

	9
	三氯甲烷
	mg/kg
	0.9

	10
	氯甲烷
	mg/kg
	37

	11
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	5

	12
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	66

	13
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	9

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	596

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	54

	16
	二氯甲烷
	mg/kg
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	10

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	6.8

	20
	四氯乙烯
	mg/kg
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	2.8

	23
	三氯乙烯
	mg/kg
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	0.5

	25
	氯乙烯
	mg/kg
	0.43

	26
	苯
	mg/kg
	4

	27
	氯苯
	mg/kg
	270

	28
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	560

	29
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	20

	30
	乙苯
	mg/kg
	28

	31
	苯乙烯
	mg/kg
	1290

	32
	甲苯
	mg/kg
	1200

	33
	间，对二甲苯
	mg/kg
	570

	34
	邻二甲苯
	mg/kg
	640

	35
	硝基苯
	mg/kg
	76

	36
	苯胺
	mg/kg
	260

	37
	2-氯酚
	mg/kg
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	15

	39
	苯并[a]芘
	mg/kg
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	151

	42
	䓛
	mg/kg
	1293

	43
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	15

	45
	萘
	mg/kg
	70

	46
	石油烃
	mg/kg
	4500


2.4.2污染物排放标准 

1、废水污染物
根据常德经开区合成生物制造产业园(一期)产业规划，规划环评调规前只引入食品行业企业。近期引入的企业华纳特生物为食品行业中C1495食品及饲料添加剂制造、C1469其他调味品、发酵制品制造；今后引入企业可能涉及食品行业中C1491营养食品制造、C1492保健食品制造，因此本项目废水执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中间接排放标准，同时满足德山污水处理厂的进水水质要求，废水执行标准值具体见下表。
表2.4-6  废水污染物排放标准  单位：mg/L（pH除外）
	污染物
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	TN
	氨氮
	TP
	全盐量

	《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中间接排放标准
	6-9
	500
	350
	400
	70
	45
	8
	6000

	德山污水处理厂进水要求
	6-9
	400
	250
	300
	35
	25
	3.5
	3740

	本项目执行标准
	6-9
	400
	250
	300
	35
	25
	3.5
	3740


备注：本项目规划环评调规前引入企业产品为食品，如规划环评调规后企业涉及医药相关产品，本项目污水站尾水排放还应同时满足制药行业相关排放标准。全盐量3740mg/L参考《关于湖南海利常德农药化工有限公司调整污水排放标准请示的回复》（经环函[2020]1号）中数据，目前德山污水处理厂对全盐量收纳标准为≤3740mg/L。
2、废气污染物  

项目有组织废气排放执行标准如下：

表2.4-7  本项目有组织废气执行标准表
	排放源
	氨
	硫化氢
	臭气浓度

	DA001(污水处理站废气排气筒，15m）
	4.9kg/h
	0.33kg/h
	2000（无量纲）

	执行标准
	氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值。


表2.4-8《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值
	污染物
	有组织排放

	
	标准值（高度15m）

	氨
	4.9kg/h

	硫化氢
	0.33kg/h

	臭气浓度
	2000（无量纲）


厂界无组织废气排放执行标准如下：

氨、硫化氢、臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中新扩改建二级标准；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
表2.4-9《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准
	污染物
	单位
	新扩改建

	NH3
	mg/m3
	1.5

	H2S
	mg/m3
	0.06

	臭气浓度
	无量纲
	20


表2.4-10《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中

无组织排放监控浓度限值

	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	无组织排放监控位置

	硫酸雾
	1.2
	周界外浓度最高点


3、噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），营运期厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。具体标准见下表。

表2.4-11  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


表2.4-12工业企业厂界噪声标准限值  单位：dB（A）

	评价位置
	类别
	昼间
	夜间

	厂界四周
	3类
	65
	55


4、固体废物

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）。
2.5评价工作等级、范围
1、大气影响评价工作等级及范围

按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模式中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi的计算公式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。

2、评价等级判别表

环境空气评价工作等级判断标准见表2.5-1。

表2.5-1    环境空气评价工作等级判据一览表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


3、污染物评价标准

本项目污染物估算模式评价标准按照《环境影响评价技术导则―大气环境）》（HJ2.2-2018）要求，选取GB3095-2026中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值，具体估算标准值见表2.5-2。

表2.5-2    污染物估算模式评价标准（小时浓度）

	污染物名称
	估算标准值（µg/m3）
	标准来源

	氨气
	200
	HJ2.2-2018附录D 1小时平均浓度

	硫化氢
	10
	

	硫酸雾
	300
	


4、估算模型参数选择

表2.5-3   估算模型参数一览表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	50000

	最高环境温度/ ℃
	41.7

	最低环境温度/ ℃
	-7.2

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	湿润气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是  □否

	
	地形数据分辨率 / m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  ■否

	
	岸线距离/ km
	/

	
	岸线方向/ °
	/


5、项目排放源参数

项目点源排放源参数见表2.5-4、面源排放源参数见表2.5-5。

表2.5-4    点源参数表

	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流量/（m3/h）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率(g/s）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	氨气
	硫化氢

	1
	污水处理站废气排气筒DA001
	-15
	-168
	55
	15
	1.1
	40000
	25
	7920
	正常
	0.00004
	0.0004


表2.5-5    面源参数表
	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北方向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	氨气
	硫化氢
	硫酸雾

	1
	污水处理站无组织
	-29
	-171
	54
	130
	55
	90
	5
	正常
	0.0001
	0.0005
	/

	2
	污水站硫酸储罐无组织
	-12
	-22
	50
	8
	5
	90
	3
	正常
	/
	/
	0.00003


各主要污染源估算结果如下表所示：

表2.5-6   各主要污染源估算模型计算结果汇总
	污染源
	污染因子
	标准（µg/m3）
	Cmax（µg/m3）
	Pmax（%）
	D10%

	污水处理站废气排气筒DA001
	氨气
	200
	0.0202
	0.01
	0

	
	硫化氢
	10
	0.202
	2.02
	0

	污水处理站无组织
	氨气
	200
	0.1229
	0.06
	0

	
	硫化氢
	10
	0.6145
	6.15
	0

	硫酸储罐无组织
	硫酸雾
	300
	0.324
	0.11
	0


由上述估算结果可知本项目污染物浓度最大占标率为1%≤6.15%＜10%，为二级评价。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 中5.4.2，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。综上，本评价范围以项目厂址为中心，自厂界外延2.5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。

2、地表水环境影响评价工作等级及范围

根据工程分析，本项目总排口废水排放量为2050.8m3/d，外排废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、全盐量，合成生物制造产业园(一期)内各车间生产废水等进入污水处理站处理后经总排口排放；循环冷却排水作为清洁下水不进入污水处理站处理，直接经总排口排放，以上废水均排入德山污水处理厂处理达标后排入东风河。
根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B。地表水评价等级判据见表2.5-7。

表2.5-7   地表水环境影响评价等级判据
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	——


本项目地表水环境评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求，评价范围为德山污水处理厂排污口上游1200m至下游1000m。
3、地下水环境影响评价工作等级及范围

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016），项目跨两个环评类别，既属于工业废水集中处理，也属于有毒、有害及危险品的仓储，需编制报告书，地下水环境影响评价类别均为Ⅰ类。

根据调查，项目所在区域没有集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区、除集中式饮用水源以外的以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区），不属于地下水敏感区域。

经分析，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境影响评价工作等级见表2.5-8。

表2.5-8  地下水环境影响评价等级划分一览表

	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据上表可知，本项目确定地下水评级等级为二级。  
根据地下水环境影响评价导则，报告采用查表法核定项目评价范围，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表3地下水环境现状调查评价范围参照表，地下水二级评价调查评价面积6-20km2(应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围)。经查阅《区域水文地质普查报告（常德幅）》德山片区西部及南部位于常德西沅江阶地，地下水流向北东沅江排泄，区域主要为空隙潜水，补给来源为沅江，因此德山片区西部及南部位于同一水文地质单元，本次评价确定以项目所在地西侧枉水，北侧沅江，东侧东风河，南侧G319为边界，确定的37.45km2范围内同一水文地质单元为地下水评价范围，详见附图地下水评价范围图。

4、声环境影响评价工作等级及范围

项目所在地声环境属3类区，项目建设前后噪声级增量小于3dB(A)，受影响人口变化情况不大，项目声环境影响评价等级判据见表2.5-9。

表2.5-9  声环境评价等级判据

	项目
	内容

	周围环境适用标准
	GB3096-2008中的3类标准

	周围环境受项目影响噪声增加量
	3dB（A）以内

	建设项目所处声功能区
	3类声功能区

	评价工作等级
	三级


根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）的评价分级原则，声环境评价工作等级为三级，评价范围为厂界周边向外200m。

5、风险评价等级及范围
根据本项目实际情况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，对本项目进行环境风险评价。 

①环境风险潜势分析

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.5-10确定环境风险潜势。

表2.5-10  建设项目环境风险潜势划分一览表

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


（1）P的分级确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对全厂主要原辅材料进行辨别，辨识过程见下表。

表2.5-11全厂化学品数量与临界量比值
	序号
	物质类别
	最大存在总量qn/t
	在线量qn/t
	临界量Qn/t
	qi/Qi
	涉及项目

	1
	浓硫酸
	7
	0
	10
	0.7
	合成生物制造产业园(一期)内引入项目及废水处理

	2
	氢氧化钠（30%）
	20
	0
	100
	0.2
	

	3
	危险废物（含物化污泥）
	25.2
	0
	50
	0.504
	

	4
	沼气
	0.36
	0
	10
	0.036
	

	合计
	/
	/
	/
	1.44
	/


备注：沼气柜储存压力102000Pa，容积300m3，沼气密度1.215kg/m³，储存量约0.36t，临界量参考甲烷10t。本次新建储罐区范围远期预留，不增加储罐，不涉及物质储存。
根据上表可知，Q=1.44。
根据项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。

表2.5-12行业及生产工艺一览表（M）

	行业
	评估依据
	分值
	本项目分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	不涉及

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	不涉及

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（储罐区）
	不涉及

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	不涉及

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线“（不含城镇燃气管线）
	10
	不涉及

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5（涉及危险化学品浓硫酸、液碱贮存）

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P) ≥10.0 MPa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示，根据表2.5-12，本项目生产工艺评估为M4。
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表2.5-13确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表2.5-13 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


综上所述，项目危险性质为P4。
（2）E的分级确定

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表2.5-14 大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境风险受体

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线周边200m范围内。每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线周边200m范围内。每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线周边200m范围内。每千米管段人口数小于100人

	企业实际情况
	本项目位于常德经开区南区，周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人。

	判定结果
	E1


地表水环境：依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.5-15。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级见表2.5-16和表2.5-17。
表2.5-15地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表2.5-16 地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区

	企业实际情况
	项目各车间生产废水等经污水处理站处理后进入德山污水处理厂处理，尾水入东风河，最终进入沅江；项目雨水通过雨水管网收集就近排入东风河，东风河考核水质目标为执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准），敏感性判定为较敏感F2。


表2.5-17 环境敏感目标分级

	分级
	地表水环境敏感特征

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）：农村及分散式饮用水水源保护区：自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一-类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标

	企业实际情况
	污水处理厂排放口下游10km流经范围内有沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区（污水处理厂排口下游1.0km为沅江口，该处为实验区）。

环境敏感目标分级判定为S1。


根据表2.5-16地表水功能敏感性分区和表2.5-17 环境敏感目标分级确定，结合表2.5-15地表水环境敏感程度分级，项目地表水环境敏感程度分级为E1（环境高度敏感区）。

地下水环境：依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.5-18。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.5-19和表2.5-20。当同一个建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表2.5-18 地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表2.5-19地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区：未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区。

	企业实际情况
	项目区域内不涉及集中式饮用水水源，敏感性判定为敏感G3。


表2.5-20 包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数

	企业实际情况
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定，环境敏感目标分级判定为

D3。


根据表2.5-19地下水功能敏感性分区和表2.5-20 包气带防污性能分级确定，结合表2.5-18地下水环境敏感程度分级，项目地下水环境敏感程度分级为E3（环境低度敏感区）。

综上所述：本项目大气敏感程度分级为E1（环境高度敏感区）、危险性为轻度危害（P4），结合表2.5-10 建设项目环境风险潜势划分一览表，项目大气环境风险潜势为Ⅲ类。
本项目地表水敏感程度分级为E1（环境高度敏感区）、危险性为轻度危害（P4），结合表2.5-10建设项目环境风险潜势划分一览表，项目地表水环境风险潜势为Ⅲ类。

本项目地下水敏感程度分级为E3（环境低度敏感区）、危险性为轻度危害（P4），结合表2.5-10 建设项目环境风险潜势划分一览表，项目地下水环境风险潜势为Ⅰ类。

②评价工作等级划分与评价范围 

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.5-21确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ш，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I ，可开展简单分析。

表2.5-21 建设项目各环境要素环境风险潜势判定、评价范围汇总表
	环境要素
	环境风险潜势
	评价范围

	大气
	Ⅲ类
	厂界外5km

	地表水
	Ⅲ类
	地表水环境风险评价范围与地表水环境影响评价范围一致。

	地下水
	Ⅰ类
	地下水环境风险评价范围与地下水环境影响评价范围一致。

	综合判断
	Ⅲ类
	/


表2.5-22 评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ш
	II
	I 

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


由于建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此，对于本项目，项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，确定本次风险评价工作等级按二级评价开展。

6、土壤影响评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据其附录A、项目污染影响敏感程度确定评价等级。

⑴根据导则附录A识别，本项目既属于水的生产和供应业中工业废水处理；同时也属于仓储业中危险品仓储，均为Ⅱ类项目。
⑵将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积46733.55m2，属于小型。
⑶建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见下表。

表2.5-23    污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目位于常德经开区合成生物中试基地以南，莲子塘路以西。四周为规划中工业用地，土壤环境敏感程度判定为不敏感。

（4）根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，划分依据见下表。
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表2.5-24 污染影响型评价工作等级划分表
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	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据上表划分，本项目为Ⅱ类项目，污染影响不敏感，占地规模小型，评价等级为三级。土壤环境评价范围：结合现状调查范围，确定本项目土壤评价范围为占地范围内以及场界外扩0.05km的范围。
7、生态环境影响评价工作等级

项目生态环境影响评价等级判据见下表。

表2.5-25  生态环境评价等级判据

	项目
	内容

	位于已批准的规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类项目
	项目位于已批准的常德经开区且符合规划环评要求，属于不涉及生态敏感区的污染影响类项目

	评价工作等级
	不定级


根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8的评价分级原则，生态环境评价工作等级为不定级，直接进行生态影响简单分析。

2.6评价重点和方法
根据本项目产排污分析以及周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

（1）工程分析：本工程生产工艺和排污特征分析；

（2）工程拟采取的污染防治措施可行性论证，提出相关的环保措施要求和建议；

（3）做好工程水平衡：加强大气环境影响评价，分析、预测拟建项目建成后对环境保护目标的影响；

（4）做好环境风险评价，分析项目事故风险因素，提出事故防范措施和应急措施；

（5）结合国家相关产业政策和环保政策、评价区域的园区规划和环境保护规划、工程所在地的环境质量现状及环境特征来论述该项目选址和平面布置的可行性和合理性。

2.7环境保护目标

根据本次环评拟定的评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下表。

表2.7-1  评价区域内大气环境保护目标一览表

	序号
	敏感点名称
	坐标/m
	保护对象
	保护

内容
	规模
	环境

功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	1
	龙潭庵村居民
	10
	1570
	居民区
	人群
	170户，约510人
	二类区


	N/NE
	1290-2420m

	2
	龙潭庵社区居民
	-910
	485
	居民区
	人群
	220户，约660人
	
	NW
	750-1350m

	3
	益阳冲居民
	-1820
	-1046
	居民区
	人群
	280户，约840人
	
	SW
	1430-2500m

	4
	黄家冲居民
	760
	-2075
	居民区
	人群
	180户，约540人
	
	S/SE
	1855-2200m

	5
	石门桥中心小学
	2360
	175
	学校
	人群
	师生约 800 人
	
	E
	2270-2500m

	6
	石门桥镇居民
	1355
	1280
	居民区
	人群
	1500户，约4500人
	
	E/NE
	1370-2500m

	7
	双岗社区居民
	2040
	1530
	居民区
	人群
	150户，约450人
	
	NE
	2060-2500m


表2.7-2  评价区域内环境风险环境保护目标一览表

	序号
	敏感点名称
	坐标/m
	保护对象
	保护

内容
	规模
	环境

功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	1
	龙潭庵村居民
	10
	1570
	居民区
	人群
	170户，约510人
	二类区


	N/NE
	1290-2420m

	2
	红都华庭居民
	-1310
	2660
	居民区
	人群
	2000户，约6000人
	
	NW
	2800-3250m

	3
	青山社区居民
	-1380
	2640
	居民区
	人群
	1330户，约4000人
	
	NW
	2780-3430m

	4
	龙潭庵社区居民
	-910
	485
	居民区
	人群
	220户，约660人
	
	NW
	750-1350m

	5
	永丰小区居民
	-2410
	3550
	居民区
	人群
	665户，约2000人
	
	NW
	4010-4350m

	6
	崇德中学
	-2330
	2990
	学校
	人群
	师生约 570 人
	
	NW
	3635-3940m

	7
	德善学校
	-170
	4500
	学校
	人群
	师生约700 人
	
	NW
	4500-4933m

	8
	益阳冲居民
	-1820
	-1046
	居民区
	人群
	280户，约840人
	
	SW
	1430-2500m

	9
	白云庵村居民
	-2710
	-3230
	居民区
	人群
	120户，约360人
	
	SW
	3500-5000m

	10
	黄家冲居民
	760
	-2075
	居民区
	人群
	180户，约540人
	
	S/SE
	1855-2200m

	11
	石门桥中心小学
	2360
	175
	学校
	人群
	师生约 800 人
	
	E
	2270-2500m

	12
	石门桥镇居民
	1355
	1280
	居民区
	人群
	1500户，约4500人
	
	E/NE
	1370-2500m

	
	
	2420
	3280
	居民区
	人群
	6800户，约20400人
	
	SE
	2500-5000m

	13
	双岗社区居民
	2040
	1530
	居民区
	人群
	150户，约450人
	
	NE
	2060-2500m

	14
	山水铭洲小区居民
	335
	4150
	居民区
	人群
	800户，约2400人
	
	N
	4050-4340m

	15
	枫树岗安置小区居民
	1910
	3920
	居民区
	人群
	1408户，约4224人
	
	NE
	4050-4400m

	16
	枫树岗村居民
	2121
	3220
	居民区
	人群
	466户，约1400人
	
	NE
	3170-4330m

	17
	茶叶岗村居民
	2506
	1730
	居民区
	人群
	600户，约1800人
	
	NE
	2660-3530m


表 2.7-3  评价区域内水环境、声环境、生态环境、土壤保护目标一览表
	项目
	环境保护目标
	方位
	距离厂界最近距离 m
	功能以及规模
	环境功能及保护级别

	地表水
	东风河（常德经济技术开发区石门桥至河口）
	E
	1630
	工业用水区
	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类

	
	沅江（枉水入口至东风河入口段）
	N
	6260
	渔业用水区
	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类

	
	沅江（东风河入口至社木铺人渡段）
	NE
	6050
	工业用水区
	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类

	生态敏感目标
	沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区
	位于沅江，园区污水处理厂排放口下游，距离排放口约1000m

	地下水
	周边无集中式地下水取水点，本次评价以项目37.45km2范围含水层为地下水保护目标
	《地下水环境质量

标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类

	声环境
	200m范围内无敏感目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。

	土壤
	评级范围占地范围内以及场界外扩0.05km均为工业用地，周边无土壤环境敏感目标。
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行) 》


3.建设项目概况 

3.1项目名称、建设单位、建设性质及建设地点
项目名称：常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目（暨公辅配套设施建设工程）

建设单位：常德德润产业发展有限公司

建设性质：新建 

建设地点：常德经开区合成生物中试基地以南，莲子塘路以西。

总投资：18564.46万元
环保投资：2367万元

3.2项目位置及周边关系

常德经开区合成生物制造产业园(一期)位于常德经开区合成生物中试基地以南，莲子塘路以西。东面为莲子塘路；北面约15m为已建成的常德合成生物制造中试转化基地，西面、南面为空地，目前合成生物制造产业园(一期)入驻的企业为车间二（华纳特生物）。其他周边敏感目标分布详见附图2。
3.3建设内容规模与产品方案


 1、建设内容
本项目占地面积约46733.55m2（合70.16亩），项目污水站分两期建设，其余建设内容均采取一次性建设方式。
建设单位根据前期可研、初步设计，结合项目总图布置优化调整，完成了立项（德产备（[2025]100号），确定评价范围为立项文件中所涉及的合成生物制造产业园(一期)内配套基础设施，建设内容主要包括1栋仓库、4栋工业厂房、1栋污水站综合用房以及污水处理池、甲类罐区（新建储罐区防腐防渗，远期预留，位置位于中试基地储罐区西面。）和用地内道路、场地铺装、供配电、给排水等（包含蒸汽管线，不含蒸汽生产设施）配套设施，并购置安装污水处理设备及甲类储罐等相关配套设备（甲类罐区目前不新增储罐和配套设备）。以上构筑物涉及地下水、土壤污染防治；仓库、厂房、甲类罐区、污水处理站、事故应急池、动力中心2等地下水、土壤污染防治环境责任主体为常德德润产业发展有限公司。工业厂房内废水收集、固废收集处置、噪声控制、废气治理、环境风险防控的环境责任主体为各入驻的企业。
根据常德经开区土地利用规划图及常德市自然资源和规划局经开区分局出具的《关于同德路以南、莲子塘路以西地块规划设计要点的函》和《关于尚德路以北、莲子塘路以西地块规划设计要点的函》，项目所属地块为二类工业用地，符合本项目及引入项目食品所属行业用地要求。
3.4项目组成

本项目规划总用地面积约46733.55m2，总建筑面积36778.74m2，主要包括

建设1栋仓库、4栋工业厂房、1栋污水站综合用房以及污水处理池、甲类罐区和用地内道路、场地铺装、供配电、给排水等配套设施，并购置安装污水处理设备及甲类储罐等相关配套设备。项目组成见表3.4-1，车间一（仓库）仓储情况见表3.4-2，依托工程情况见表3.4-3，依托可行性分析见表3.4-4。
表3.4-1 项目组成表
	工程类别
	项目名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	车间一（仓库）
	建筑面积4585m2，2F，混凝土框架结构
	租赁给北面中试基地内的苷禾生物、大泽农以及本项目引入的华纳特生物作为仓库。

	
	车间二
	建筑面积13751.91m2，3F，混凝土框架结构
	引入华纳特年产2750吨氨基酸、肽类产品合成生物柔性生产线建设项目，环评手续办理中。建设过程中应与企业对接，提前预留废气收集及处理设施位置。

	
	车间三
	建筑面积4400m2，1/2F，混凝土框架结构
	拟引入食品类合成生物学项目，招商引资正洽谈中。建设过程中应与后续引入企业对接，提前预留废气收集及处理设施位置。

	
	车间四
	建筑面积4400m2，1/2F，混凝土框架结构
	

	
	车间五
	建筑面积4400m2，1/2F，混凝土框架结构
	

	
	动力中心2
	建筑面积1002m2，1F，混凝土框架结构
	提供制冷、循环冷却水、电力和蒸汽、氮气、氧气，采用制氮机、制氧机制造氮气、氧气，无空分设备。

	
	循环水池
	建筑面积249m2，容积600m3
	由动力中心2提供动力，循环使用。循环冷却废水按春、秋、冬每半月排放1次；夏季每天排放1次。

	
	合成生物制造产业园(一期)污水处理站
	污水站综合房2
	建筑面积441.64m2，1F
	污水站综合用房内设置危废间50m2，收集污水站物化污泥、公用设备产生的废矿物油和含油废抹布等；设置监测用房20m2，用于布置在线监测设备。

	
	
	污水处理池二
	建筑面积3300.19m2，1F
	配套1个5m³浓硫酸储罐，1个20m³液碱储罐。

	
	甲类埋地罐区及配套输送管线
	/
	在北面中试基地甲类地埋罐区西面新建，占地面积1044.8m2。新建储罐区范围远期预留，不增加储罐。

	配套工程
	给水
	由常德经开区自来水管网供给
	/

	
	排水
	本项目排水采用雨污分流、清污分流制。雨水入园区雨水管网。合成生物制造产业园(一期)内各车间生产废水等进入污水处理站处理后经总排口排放；循环冷却排水作为清洁下水不进入污水处理站处理，直接经总排口排放，以上废水均排入德山污水处理厂处理达标后排入东风河。
	与北面中试基地共用雨水排口，雨水排口位于北面同德路；总排口位于东面莲子塘路。

	
	供热
	由常德经开区供热管网集中供热
	/

	
	供电
	由园区电网接入
	/

	
	制冷
	动力中心2内采用变频水冷水螺杆机组
	/

	环保设施
	废水

收集
	污水站设置六个集水池，对应车间二（1#-2#集水池）、车间三（3#集水池）、车间四（4#集水池）、车间五（5#6#集水池）收集车间生产废水，以上1#、2#、3#、4#、5#、6#集水池废水进入调节池进行均质。
	/

	
	废水

治理
	处理合成生物制造产业园(一期)内项目车间生产废水等，污水处理站设计规模2000m3/d，处理工艺“调节+混凝+微电解（预留高级氧化工艺）+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”。
	/

	
	在线监测
	为监控进水水质，拟在1#、2#、3#、4#、5#、6#进水集水池内分别设置在线监测，进水水质各需满足污水站设计进水水质；在总排口前清水池设置在线监测，用以监控出水水质。污水站综合用房内设置监测用房，用于布置在线监测设备，面积20m2。
	/

	
	管线及排放口建设
	排水采用雨污分流、清污分流制，各车间生产废水，采用明管架设，需采用泵抽方式输送；合成生物制造产业园（一期）内生活废水采用地面管道输送；污水站废气处理系统排水，雨水、初期雨水、循环冷却排水地面管道输送，全厂设置1个污水总排口；雨水排口和中试基地共用，位于北面同德路。
	/ 

	
	废气治理
	污水站废气、危废间采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒（DA001）达标排放。
	/

	
	
	沼气脱硫后经6m火炬点燃后排放。
	/

	
	
	污水站浓硫酸储罐通过碱封控制无组织排放。
	/

	
	噪声治理
	优先选用低噪型设备，设备基础隔振、减振，车间封闭，门窗隔声、合理布置高噪设备位置等措施。
	/

	
	地下水/土壤防治
	生产车间、动力中心2、污水站、甲类地埋罐区等地下水分区防渗、主动防渗、日常管理措施及地下水/土壤跟踪监测
	/

	
	废物

处置
	污水站设置50m2危废暂存间，用于危险废物及污水站污泥的暂存，危废收集后委托有资质的单位处置。
	/

	
	风险
	事故应急池1350m3
	/

	
	
	1个200m3初期雨水收集池
	/

	
	
	消防水池建筑面积249m2，容积600m3
	/

	
	
	沼气稳压柜300m3
	/

	
	
	污水站区域浓硫酸、液碱储罐围堰、导流沟
	/


表3.4-2 车间一（仓库）仓储情况表
	项目名称
	租赁面积（m2）
	种类及储存规模
	包装方式
	分区贮存要求
	防腐防渗要求
	风险防控措施

	苷禾
	原料仓库800
	各种发酵营养物质甘油、糖浆、酵母、蛋白胨、小麦淀粉600t。
	袋装，25kg/袋
	库内分区贮存
	一般防渗
	避免明火引入，设置灭火器，租赁的仓库地面设置防渗漏托盘，设置应急空桶，吸污泵。

	
	成品仓库1200
	成品：发酵丙酸钙500t、乳酸链球菌素10t、
	20kg/袋或25kg/袋
	库内分区贮存
	
	

	大泽农
	原料仓库500
	各种发酵营养物质蛋白胨、葡萄糖、淀粉、麸皮、豆粕320t；碳酸钠10t、二氧化硅10t、氯化钠5t
	袋装，25kg/袋
	库内分区贮存
	一般防渗
	避免明火引入，设置灭火器。租赁的成品仓库地面设置防渗漏托盘，设置应急空桶，吸污泵。

	
	成品仓库500
	成品：益生菌制品500t
	5kg/袋、10kg/袋、25kg/袋、5g/袋、10g/袋,25kg/桶、1L/瓶
	库内分区贮存
	
	

	华纳特
	原料仓库500
	各种发酵营养物质酵母浸粉、蛋白胨、葡萄糖、L-组氨酸、β-丙氨酸369.5t；氯化钠2t、消泡剂10t、NaOH3.5t、硫酸铵5t、磷酸二氢钾5t、磷酸二氢铵2t
	袋装，25kg/袋装，1t/袋
	库内分区贮存
	一般防渗
	避免明火引入，设置灭火器。

	
	成品仓库500
	成品：氨基酸、肽类300t
	25kg/桶/40kg/桶
	库内分区贮存
	
	


表3.4-3 本项目与常德合成生物制造中试转化基地的依托关系
	工程类别
	项目名称
	建设内容及规模
	备注

	公用工程
	排水
	中试基地内的雨水管线和同德路两个雨水排口。
	已建


表3.4-4 本项目主要依托内容可行性表

	工程类别
	项目名称
	依托可行性分析
	依托可行性

	公用工程
	排水
	本项目建设有雨水管网，和中试基地雨水管网接通，雨水通过地势自流经本项目雨水管网、中试基地雨水管网和同德路两个雨水排口排放。
	是


备注：本项目初期雨水经1个200m3初期雨水收集池收集后经合成生物学（一期）污水站处理，合成生物学（一期）内初期雨水收集、输送利用自有管线和初期雨水收集池，不依托中试基地。
3.5平面布置

合成生物制造产业园(一期)地块呈梯形，西面由北向南依次为污水处理区域和动力中心2，东面由北向南依次为车间一（仓库）、车间二、车间三、车间四、车间五；甲类地埋罐区位于北面中试基地甲类罐区西侧。
污水站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒(DA001)达标排放；污水站沼气脱硫后经6m火炬点燃后排放。主出入口和物料出入口分开，均位于东面，厂区各单元设置充分考虑了安全因素，有利于人流物流的流动。详见合成生物制造产业园(一期)总平图。

3.6主要原辅材料消耗

3.6.1原辅材料耗量

本项目为基础设施建设项目，无生产性物料使用。原辅材料消耗主要为污水处理站运营期间使用。

表3.6-1  主要原辅料消耗量（污水站运营期）
	序号
	原物料名称
	年用量
	备注

	1
	PAC
	0.19t/a
	沉淀池使用，固体

	2
	PAM
	14.6t/a
	沉淀池使用，固体

	3
	浓硫酸
	36.5t/a
	调酸反应池，液体，98%

	4
	氢氧化钠
	328.5t/a
	中和反应池，液体，30%

	5
	脱硫剂
	10.8t/a
	主要成分为氧化铁，用于沼气脱硫

	6
	阻垢剂
	1t/a
	主要成分为聚酰胺类，防止水垢形成。

	7
	水
	94200t/a
	用于配置药剂(4950t）、废气处理（8250t）、循环冷却（81000t）

	8
	电
	335.8万度/a
	/


表3.6-2本项目化学品储存情况一览表
	序号
	名称
	最大贮存量
	贮存方式
	贮存位置
	形态
	用途

	1
	浓硫酸（98%）
	7t
	1个5m³储罐
	污水站区域储存，地上储罐。
	液体
	合成生物制造产业园(一期)内引入项目废水处理

	2
	氢氧化钠（30%）
	20t
	1个20m³储罐
	
	液体
	

	3
	PAC
	0.19t
	袋装
	
	固体
	

	4
	PAM
	2t
	袋装
	
	固体
	

	5
	脱硫剂
	2t
	袋装
	
	固体
	

	6
	阻垢剂
	0.5t
	袋装
	
	固体
	

	7
	沼气
	0.36t
	气柜
	
	气体
	


本项目各化学品理化性质见下表。

3.6-3   本项目使用化学品理化性质及用途一览表

	序号
	名称
	组分
	理化性质

	1
	浓硫酸
	H2SO4
	浓硫酸是一种具有高腐蚀性的强矿物酸。浓硫酸在浓度高时具有强氧化性，同时它还具有脱水性，强氧化性，强腐蚀性，难挥发性，酸性等。浓硫酸质量浓度98.3%，密度1.84g·cm-3，熔点：10℃；沸点：338℃。急性毒性:LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)

	2
	氢氧化钠
	NaOH
	白色的固体，极易溶解于水，固体具有腐蚀性。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。


3.7主要设备设施

    本项目无直接生产活动，主要为引入的项目进行生产辅助，生产设备包含动力中心2设备、合成生物制造产业园(一期)污水站设备，甲类罐区新建面积作远期预留，无新增储罐和设备；环保设施包含废水在线监控装置及配套监测用房，污水站、危废间废气治理设施，固废暂存设施，厂区风险防范设施。见表3.7-1~表3.7-4。
    表3.7-1    动力中心2设备明细表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	水润滑无油螺杆机
	无油型，永磁变频。出口压力 0.3MPa，出口流量27Nm³/min。 水冷型  90kw
	4台
	组合

	2
	常规永磁变频螺杆机
	微油型，永磁变频。出口压力 0.7MPa，出口流量6.7Nm³/min。 风冷型  37kw
	2台
	组合

	3
	常规永磁变频螺杆机
	微油型，永磁变频。出口压力 0.7MPa，出口流量3.8Nm³/min。 风冷型  22kw
	2台
	组合

	4
	冷干机
	55Nm³/min，风冷配套油、水、尘过滤器3个
	4套
	组合

	5
	冷干机
	14Nm³/min，风冷配套油、水、尘过滤器3个
	1套
	组合

	6
	冷干机
	3.8Nm³/min   风冷配套油、水、尘过滤器3个
	2套
	组合

	7
	储气罐
	3m³ 进出口DN80
	6台
	/

	8
	储气罐
	5m³进出口DN125
	1台
	/

	9
	仪表空气储罐
	2m³进出口径DN50
	1台
	/

	10
	仪表空气储罐
	1m³进出口径DN40
	4台
	/

	11
	制氮整机（配套空压机、分子筛吸附塔、冷干机、活性炭塔、缓冲罐、储气罐）
	氮气纯度99.9%， 产氮量50Nm3/h；  空氮比3.3


	2套
	组合

	12
	10m³氮气储气罐
	进出口DN125
	1台
	/

	13
	制氧整机（配套空压机、分子筛吸附塔、冷干机、活性炭塔、缓冲罐、储气罐）
	产氧量2Nm³/min，氧气纯度90%，空氧比12





	2套
	组合

	14
	3m³氧气储气罐
	3m³，设备尺寸：1200*2840；3m3/8bar
	1台
	/

	15
	变频水冷螺杆机组（全年制冷）
	制冷量：894.3kw ；冷冻水流量：

153.8m3/h  
	2台
	组合

	16
	蒸汽分汽缸
	设计温度170℃，设计压力0.8MPa分汽量30000kg/h。 
	1台
	组合

	17
	10m³储气罐
	进出口DN125
	1台
	/

	18
	2m³储气罐
	进出口径DN40
	1台
	/


污水站建设拟分期建设，一期规模为1000m3/d，二期规模1000m3/d，建成后总规模2000m3/d。土建分期情况、设备分期情况见下表。
表3.7-2  污水处理站土建分期建设情况表
	序 号
	名称
	设计规模（m3/d）
	面积（m2）
	单位
	一期数量
	二期数量
	备注

	1
	1~6#集水池
	2000
	18
	座
	6
	/
	单个容积3m3

	2
	调节池
	2000
	223.2
	座
	1
	/
	/

	3
	事故池
	2000
	223.2
	座
	1
	/
	/

	4
	PAC反应池
	2*1000
	9
	座
	1
	1
	/

	5
	PAM反应池1
	2*1000
	9
	座
	1
	1
	/

	6
	初沉池
	2*1000
	44.1
	座
	1
	1
	/

	7
	调酸反应池（pH1）
	2*1000
	18
	座
	1
	1
	/

	8
	铁碳微电解反应池
	2*1000
	8.0 
	座
	2
	2
	/

	9
	中和反应池（pH2）
	2*1000
	9
	座
	1
	1
	/

	10
	PAM反应池2
	2*1000
	9
	座
	1
	1
	/

	11
	铁碳沉淀池
	2*1000
	44.1
	座
	1
	1
	/

	12
	水解酸化池
	2*1000
	37.8
	座
	1
	1
	/

	13
	UASB厌氧反应器基础
	2*1000
	113.0 
	座
	1
	1
	/

	14
	沼气柜基础
	2000
	56.7 
	座
	1
	/
	/

	15
	沼气净化系统基础
	2000
	30
	座
	1
	/
	/

	16
	火炬基础
	2000
	
	座
	1
	/
	/

	17
	一级缺氧池
	2*1000
	270
	座
	1
	1
	/

	18
	一级好氧池
	2*1000
	100
	座
	1
	1
	/

	19
	二级缺氧池
	2*1000
	50
	座
	1
	1
	/

	20
	二级好氧池
	2*1000
	80
	座
	1
	1
	/

	21
	二沉池
	2*1000
	63.6 
	座
	1
	1
	/

	22
	清水池
	2*1000
	31.5
	座
	1
	1
	/

	23
	排放渠
	2000
	
	座
	1
	/
	/

	24
	污泥浓缩池
	2000
	78.5 
	座
	1
	/
	/

	25
	加药罐区
	/
	
	座
	1
	/
	/

	26
	污泥脱水间
	2000
	216
	座
	1
	/
	/

	27
	加药间
	/
	108
	座
	1
	/
	/

	28
	风机房
	/
	36
	座
	1
	/
	/

	29
	配电间/值班室
	/
	36
	座
	2
	/
	/


表3.7-3  污水处理站主要设备分期情况表
	序号
	功能池
	名称
	规格及型号
	单位
	一期数量
	二期数量
	备注

	1
	
1#集水池
	集水池提升泵
	自吸离心泵，Q=50m3/h，H=15m，吸程5m
	台
	2
	/
	一用一备

	2
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	1
	/
	/

	3
	
	温度计
	0-100℃，池深6m安装，4-20mA输出
	台
	1
	/
	/

	4
	
	电动蝶阀
	DN50，PN10，法兰连接
	台
	2
	/
	/

	5
	2#集水池
	集水池提升泵
	自吸离心泵，Q=50m3/h，H=15m，吸程5m
	台
	/
	2
	一用一备

	6
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	/
	1
	/

	7
	
	温度计
	0-100℃，池深6m安装，4-20mA输出
	台
	/
	1
	/

	8
	
	电动蝶阀
	DN50，PN10，法兰连接
	台
	/
	2
	/

	9
	3#集水池
	集水池提升泵
	自吸离心泵，Q=50m3/h，H=15m，吸程5m
	台
	/
	2
	一用一备

	10
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	/
	1
	/

	11
	
	温度计
	0-100℃，池深6m安装，4-20mA输出
	台
	/
	1
	/

	12
	
	电动蝶阀
	DN50，PN10，法兰连接
	台
	/
	2
	/

	13
	4#集水池
	集水池提升泵
	自吸离心泵，Q=50m3/h，H=15m，吸程5m
	台
	/
	2
	一用一备

	14
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	/
	1
	/

	15
	
	温度计
	0-100℃，池深6m安装，4-20mA输出
	台
	/
	1
	/

	16
	
	电动蝶阀
	DN50，PN10，法兰连接
	台
	/
	2
	/

	17
	5#集水池
	集水池提升泵
	自吸离心泵，Q=50m3/h，H=15m，吸程5m
	台
	/
	2
	一用一备

	18
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	/
	1
	/

	19
	
	温度计
	0-100℃，池深6m安装，4-20mA输出
	台
	/
	1
	/

	20
	
	电动蝶阀
	DN50，PN10，法兰连接
	台
	/
	2
	/

	21
	6#集水池
	集水池提升泵
	自吸离心泵，Q=50m3/h，H=15m，吸程5m
	台
	/
	2
	一用一备

	22
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	/
	1
	/

	23
	
	温度计
	0-100℃，池深6m安装，4-20mA输出
	台
	/
	1
	/

	24
	
	电动蝶阀
	DN50，PN10，法兰连接
	台
	/
	2
	/

	25
	调节池
	温度计
	0-100℃，池深6m安装，4-20mA输出
	台
	1
	/
	/

	26
	
	潜水搅拌器
	N=2.2kW，含导杆、起吊装置
	台
	4
	/
	/

	27
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	1
	/
	/

	28
	
	调节池提升泵
	自吸离心泵，Q=45m3/h，H=15m，吸程5m
	台
	2
	1
	二用一备

	29
	
	电磁流量计
	DN100，4-20mA 输出
	台
	1
	1
	/

	30
	事故池
	曝气搅拌装置
	DN50
	套
	1
	/
	/

	31
	
	温度计
	0-100℃，池深6m安装，4-20mA输出
	台
	1
	/
	/

	32
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	1
	/
	/

	33
	
	事故池提升泵
	自吸离心泵，Q=45m3/h，H=15m，吸程5m
	台
	1
	/
	/

	34
	混凝沉淀池
	PAC搅拌机
	桨式搅拌机，转速60rpm，搅拌池体尺寸3*3*3m
	台
	1
	1
	/

	35
	
	PAM搅拌机
	框式搅拌机，转速30rpm，搅拌池体尺寸3*3*3m
	台
	1
	1
	/

	36
	
	斜管
	φ80
	套
	1
	1
	/

	37
	
	排泥泵
	离心泵，Q=45m3/h，H=10m
	台
	2
	2
	一用一备

	38
	铁碳微电解一体化
	铁碳微电解一体化
	尺寸：φ3.2*6m，处理量Q=25m3/h
	台
	2
	2
	/

	39
	
	铁碳进料泵
	离心泵，Q=25m3/h，H=20m
	台
	3
	3
	二用一备

	40
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	1
	1
	/

	41
	
	铁碳曝气风机
	罗茨风机，Q=5.0m3/min,P=70kPa，带消音装置
	台
	1
	1
	一用一备

	42
	
	铁碳填料
	粒径3-5cm，比重1.3~1.4t/m3，空隙率65%
	项
	1
	1
	/

	43
	
	pH计
	测量量程：0～14.4-20mA；探头安装，并带全套安装附件
	台
	1
	1
	/

	44
	
	调酸曝气搅拌
	DN32，UPVC
	套
	1
	1
	/

	45
	铁碳中和沉淀池
	中和搅拌机
	框式搅拌机，转速30rpm，搅拌池体尺寸3*3*3m
	台
	1
	1
	/

	46
	
	PAM搅拌机
	框式搅拌机，转速30rpm，搅拌池体尺寸3*3*3m
	台
	1
	1
	/

	47
	
	pH计
	测量量程：0～14,4-20mA；探头安装，并带全套安装附件
	台
	1
	1
	/

	48
	
	斜管
	φ80
	套
	1
	1
	/

	49
	
	排泥泵
	离心泵，Q=45m3/h，H=10m
	台
	2
	2
	一用一备

	50
	水解酸化池
	潜水搅拌机
	N=1.5kW，含导杆、起吊装置
	台
	2
	2
	

	51
	
	厌氧进料提升泵
	离心泵，Q=45m3/h，H=20m
	台
	2
	2
	一用一备

	52
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	1
	1
	/

	53
	
	电磁流量计
	DN100，4-20mA 输出
	台
	1
	1
	/

	54
	UASB厌氧反应器
	高效UASB反应器
	高效UASB反应器，单座尺寸：φ9.93*12.0m，单座处理规模：1000m³/d，有机负荷1~3Kg[CODcr/m3·d]；附件：进水布水系统、三相分离器、水封罐、保温层
	座
	1
	1
	/

	55
	
	厌氧污泥
	颗粒污泥，满足厌氧投加使用
	项
	1
	1
	/

	56
	
	厌氧循环泵
	离心泵，Q=45m3/h，H=20m
	台
	2
	2
	一用一备

	57
	
	电磁流量计
	DN100，4-20mA 输出
	台
	1
	1
	/

	58
	沼气处理系统
	沼气稳压柜
	成套供应,沼气产量：150Nm3/h，火炬燃烧能力：150Nm3/h，沼气脱硫装置处理能力：150Nm3/h（硫化氢2500mg/L降到200mg/L），沼气稳压柜容积：300m3
	套
	1
	/
	/

	59
	一级缺氧池
	潜水搅拌机
	N=2.2kW，含导杆、起吊装置
	台
	4
	4
	/

	60
	
	氧化还原电位仪
	测量范围：-1500MV-1500MV
	台
	1
	1
	/

	61
	
	MBBR填料
	16mm×16mm×8mm，填料比表面积≥700m2/m3，孔隙率大于80%，孔数不低于8孔
	套
	1
	1
	/

	62
	
	填料阻隔器
	不堵塞非标设计，开孔孔径φ12mm
	套
	1
	1
	/

	63
	一级好氧池
	曝气供氧风机
	空悬风机，Q=50m3/min,P=60kPa，带消音装置
	台
	2
	1
	一用一备

	64
	
	曝气器
	Φ260，通气量：2-4m3/h，含UPVC布气管道
	套
	1
	1
	/

	65
	
	混合液回流泵
	离心泵，Q=180m3/h，H=10m
	台
	2
	2
	一用一备

	66
	
	溶解氧仪
	在线荧光法溶解氧仪，测量范围：0-20mg/L
	台
	1
	1
	/

	67
	
	MBBR填料
	16mm×16mm×8mm，填料比表面积≥700m2/m3，孔隙率大于80%，孔数不低于8孔
	套
	1
	1
	/

	68
	
	填料阻隔器
	不堵塞非标设计，开孔孔径φ12mm
	套
	2
	2
	/

	69
	二级缺氧池
	潜水搅拌机
	N=1.5kW，含导杆、起吊装置
	台
	2
	2
	/

	70
	
	氧化还原电位仪
	测量范围：-1500MV-1500MV
	台
	1
	1
	/

	71
	
	MBBR填料
	16mm×16mm×8mm，填料比表面积≥700m2/m3，孔隙率大于80%，孔数不低于8孔
	套
	1
	1
	/

	72
	
	填料阻隔器
	不堵塞非标设计，开孔孔径φ12mm
	套
	2
	2
	/

	73
	二级好氧池
	曝气器
	Φ260，通气量：2-4m3/h，含UPVC布气管道
	套
	1
	1
	/

	74
	
	混合液回流泵
	离心泵，Q=180m3/h，H=10m
	台
	2
	2
	一用一备

	75
	
	溶解氧仪
	在线荧光法溶解氧仪，测量范围：0-20mg/L
	台
	1
	1
	/

	76
	
	MBBR填料
	16mm×16mm×8mm，填料比表面积≥700m2/m3，孔隙率大于80%，孔数不低于8孔
	套
	1
	1
	/

	77
	
	填料阻隔器
	不堵塞非标设计开孔孔径φ12mm
	套
	2
	2
	/

	78
	二沉池
	中心刮泥机
	直径9.0m，中心筒进水刮泥
	台
	1
	1
	/

	79
	
	排泥泵
	离心泵，Q=45m3/h，H=10m
	台
	2
	2
	一用一备

	80
	
	出水堰板
	非标设计，锯齿形，厚度3mm
	套
	1
	1
	/

	81
	清水池
	超声波液位计
	量程：0-8m，4-20mA 输出
	台
	1
	1
	/

	82
	
	清水泵
	离心泵，Q=45m3/h，H=10m
	台
	2
	2
	一用一备

	83
	出水池
	巴歇尔计量槽
	4#标准流量槽，配套明渠流量计
	套
	1
	/
	/

	84
	污泥浓缩池
	中心浓缩机
	直径10.0m，中心筒进水刮泥
	台
	1
	/
	/

	85
	
	超声波液位计
	量程：0-8m，DC24V，4-20mA 输出
	台
	1
	/
	/

	86
	
	污泥泵
	螺杆泵，Q=45m3/h，H=60m
	台
	2
	1
	一用一备

	87
	臭气系统
	臭气风机
	离心风机，Q=20000m3/h，△P=3000Pa
	台
	2
	2
	/

	88
	
	除臭生物滤池
	生物滤池，臭气量20000m3/h，成套设备，含滤料菌种，配套循环水泵和喷淋水泵等
	套
	1
	1
	/

	89
	
	臭气收集管路
	各臭气收集点：集水池、调节池、事故池、缺氧池、浓缩池、好氧池、二沉池等配套收集管道
	套
	1
	1
	/

	90
	污泥脱水间
	脱水机
	200m2，自动拉板、自动保压，配置接液翻板
	台
	2
	1
	/

	91
	
	平台
	与200m2板框压滤机配套
	套
	1
	1
	/

	92
	
	水平输送机
	压滤机配置，长度按压滤机配置
	套
	2
	1
	/

	93
	加药间
	PAC储罐
	立式储罐，有效容积V=20m3
	台
	1
	1
	/

	94
	
	磁翻板液位计
	带4-20mA信号输出，介质：10%PAC
	个
	1
	1
	/

	95
	
	PAC加药泵
	机械计量泵,Q=500L/h，最大压力5bar 配套阻尼器、背压阀、安全阀、泵安装支架
	台
	2
	2
	一用一备

	96
	
	PAM一体化制药装置
	三腔式，制药能力1000L/h，干粉投加方式
	台
	1
	1
	/

	97
	
	PAM加药泵
	机械计量泵,Q=500L/h，最大压力5bar 配套阻尼器、背压阀、安全阀、泵安装支架
	台
	3
	3
	二用一备

	98
	
	酸储罐
	立式储罐，介质98%硫酸，有效容积V=5.0m3,
	台
	1
	/
	/

	99
	
	磁翻板液位计
	带4-20mA信号输出，介质：98%浓硫酸
	个
	1
	/
	/

	100
	
	酸加药泵
	机械计量泵,Q=100L/h，最大压力5bar 配套阻尼器、背压阀、安全阀、泵安装支架
	台
	2
	2
	一用一备

	101
	
	碱储罐
	立式储罐，介质30%碱液，有效容积V=20m3
	台
	1
	/
	/

	102
	
	磁翻板液位计
	带4-20mA信号输出，介质：30%碱液
	个
	1
	/
	/

	103
	
	碱加药泵
	机械计量泵,Q=250L/h，最大压力5bar 配套阻尼器、背压阀、安全阀、泵安装支架
	台
	2
	2
	一用一备

	104
	电气自控
	配电柜
	所有设备二次供电，主电缆由业主拉至配电柜接线处
	套
	1
	1
	/

	105
	
	PLC柜
	配套PLC+触摸屏
	套
	1
	1
	/

	106
	
	就地控制柜
	配套
	套
	1
	1
	/

	107
	
	仪表柜
	室外安装，pH、DO、ORP等仪表柜
	套
	1
	1
	/

	108
	安装材料
	管道阀门及安装辅料
	系统配套
	套
	1
	1
	/

	109
	
	电控桥架及材料
	玻璃钢桥架、镀锌穿线管
	套
	1
	1
	/

	110
	在线监测设备
	/
	/
	套
	2
	/
	进水集水池和排放缓冲池各1套

	111
	初期雨水输送管道和泵
	/
	/
	套
	1
	/
	/


  表3.7-4    环保设施明细表
	序号
	名称
	内容

	1
	废水在线监控装置及配套监测用房
	为监控进水水质，拟在1#、2#、3#、4#、5#、6#进水集水池内分别设置在线监测，进水水质各需满足污水站设计进水水质；在总排口前清水池设置在线监测，用以监控出水水质。污水站综合用房内设置监测用房，用于布置在线监测设备，面积20m2。

	2
	污水站、危废间废气治理设施
	“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理设施，及15m 排气筒（DA001）。

	
	
	沼气脱硫设施及6m火炬。

	3
	固废暂存设施
	污水站设50m2危废暂存间，用于危险废物及污水站污

泥的暂存。

	4
	厂区风险防范设施
	1个1350m3事故应急池

	
	
	1个200m3初期雨水收集池

	
	
	1个600m3消防水池

	
	
	1个300m3沼气稳压柜


3.8项目投资及资金来源  
本项目总投资18564.46万元，资金来源为企业自筹。

3.9项目实施进度计划

本项目已于2025年12月底开始动工，计划于2026年10月底完工，施工期10个月。
3.10劳动定员与工作制度 

本项目营运期员工12人，主要负责基础设施的运营及维护，年有效工作日330天，三班制，每班8小时。
3.11公用工程

3.11.1给水

由常德经开区自来水管网供给。

3.11.2排水

本项目排水采用雨污分流、清污分流制。雨水入园区雨水管网。合成生物制造产业园(一期)内各车间生产废水等进入污水处理站处理后经总排口排放；循环冷却排水作为清洁下水不进入污水处理站处理，直接经总排口排放，以上废水均排入德山污水处理厂处理达标后排入东风河。详见排水走向图。

管线建设规模和内容：
合成生物制造产业园(一期)内管线分为雨水管线和污水管线，其中污水管线分为地上明管和地面管道。
雨水管线：管径300mm，建设总长度约1950m，通过地面管道自流输送。
地面管道：管径300mm，建设总长度约650m，通过自流输送，用来输送污水站废气处理系统排水、初期雨水、合成生物制造产业园（一期）内人员洗手、如厕废水；

地面管道：管径300mm，建设总长度约300m，动力中心2循环冷却排水。
地上明管：管径150mm，建设总长度约780m，通过明管架设泵输送，用来输送各车间生产废水。

3.11.3供电

由常德经开区电网供给。

3.11.4供热
由常德经开区供热管网集中供热，合成生物制造产业园(一期)内蒸汽管线管径150mm，建设总长度约1200m，设计温度170℃，设计压力0.8MPa，分汽量30000kg/h。
3.11.5制冷
动力中心2内采用变频水冷水螺杆机组2台，利用动力中心2地面基底，通过管道连接制冷设备变频水冷水螺杆机组，制冷剂为乙二醇，制冷温度为出水7℃，回水12℃，冷却水最大流量153.8m3/h，功率894.3KW。

3.11.6循环冷却水系统
循环水池设计容积600m3，池体结构为钢筋混凝土，换热器为列管式换热器，列管式换热器（换热器面积480m2），循环冷却水最大流量2000m3/h。
3.11.7制氮、制氧
制氮、制氧位于动力中心2，制氮为制氮整机，含配套空压机、分子筛吸附塔、冷干机、活性炭塔、缓冲罐、储气罐，产氮量50Nm3/h，配套10m3氮气储气罐。
制氧为制氧整机，含配套空压机、分子筛吸附塔、冷干机、活性炭塔、缓冲罐、储气罐，产氧量2Nm3/h，配套3m3氧气储气罐。
4.工程分析

根据任务由来所述，常德德润产业发展有限公司拟先期完成整个合成生物制造产业园(一期)基础设施建设，所有设施均采取一次性建设方式（污水站除外），

建设内容主要包括1栋仓库、4栋工业厂房、1栋污水站综合用房以及污水处理池、甲类罐区（新建储罐区防腐防渗，远期预留，位置位于中试基地储罐区西面。）和用地内道路、场地铺装、供配电、给排水等（包含蒸汽管线，不含蒸汽生产设施）配套设施，并购置安装污水处理设备及甲类储罐等相关配套设备（甲类罐区目前不新增储罐和配套设备）。其中标准化厂房相关建设对环境的影响属于环评豁免类。项目正在建设车间一、车间二、污水处理站，现场查看，未发现存在环境问题。
4.1工艺流程及产排污环节分析

4.1.1 施工期工艺流程及产排污环节分析

1、产污环节流程图

施工期工艺流程及产污环节见图4-1。
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2、工艺流程简述
施工期首先进行土地平整，涉及土方开挖和回填，土地整理等工序；随后进行基础施工、主体工程施工，施工完毕后进行设备安装、调试，然后开始试车，设备运转正常后投入试运行。
4.1.2营运期工艺流程及产排污环节分析

1、工艺流程及描述

（1）污水处理站
本项目污水站已委托成都之和环保科技有限公司进行了设计，根据2025年12月已完成的初步设计内容，设计工艺为“调节+混凝+微电解（预留高级氧化工艺）+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”，本项目污水站服务于合成生物制造产业园(一期)用地范围内，服务对象主要为(一期)内各入驻企业，入驻企业主要为食品行业和医药行业，华纳特（废水处理规模远期800m3/d），其余引入企业（预留1000m3/d），主要评价污水处理站工艺、进出水质、水量选取的合理性，环保措施的有效性和达标排放的可靠性，运行期对环境影响的可接受性。
收集处理运行期对环境的影响。
设计工艺介绍如下：
拟入驻的项目车间生产废水分别通过各自污水管网进入污水处理站的集水池进行收集。

收集后的废水输送到调节池内，进行进一步调节水质、水量，缓冲水质波动，确保后续处理工艺稳定运行，调节池内的废水通过提升泵提升到后级混凝沉淀池进行处理，投加PAC、PAM，通过絮凝反应使废水中悬浮物、胶体颗粒聚集沉淀，去除部分 SS（悬浮物），出水进入铁碳微电解一体化设备。

微电解一体化设备即利用铁碳微电解原理，通过电化学反应降解难生化有机物，破坏大分子结构，同时去除部分难降解污染物，提高废水可生化性。

预留工艺：如今后调节池需要处理的废水COD浓度高于6000mg/L，微电解作为预留工艺，同时拟在微电解一体化设备旁增加加药系统（高级氧化工艺）和配套设备处理。微电解本身可以破苯环、杂环等大分子结构，高级氧化工艺可大幅度去除COD，该位置的工艺预留和联用可解决后期引入的营养食品、保健食品、医药项目废水处理问题。
微电解处理后废水进入中和沉淀池，调节废水 pH 至中性，投加中和剂，使重金属离子生成氢氧化物沉淀，进一步去除污染物。中和沉淀出水进入水解酸化池，通过水解酸化菌将大分子有机物分解为小分子（如脂肪酸），将难降解有机物转化为易降解形态，为后续厌氧处理创造条件。

水解酸化废水进入 UASB（上流式厌氧污泥床）利用厌氧微生物降解有机物，将有机物转化为甲烷、二氧化碳，高效去除 COD（化学需氧量），降低废水有机负荷。UASB 出水依次进入一级缺氧池、一级好氧池。厌氧塔产生的沼气通过沼气净化系统预处理后，通过火炬进行燃烧清洁排放。沼气预处理系统配置气柜、稳压风机、安全水封、凝水器、脱水罐、脱硫罐、阻火器、沼气燃烧器（火炬）、仪器仪表、控制、电缆桥架等。
一级缺氧池：反硝化细菌利用有机物作为碳源，将硝酸盐氮还原为氮气，实现脱氮。一级好氧池：好氧微生物降解有机物，同时氨氮通过硝化反应转化为硝酸盐氮，部分硝化液回流至缺氧池，强化脱氮效果。一级处理后废水进入二级缺氧池、二级好氧池。二级缺氧池：进一步反硝化脱氮，处理一级未完全去除的氮污染物。二级好氧池：深化有机物降解与硝化反应，部分硝化液回流至二级缺氧池，提升总氮去除效率。

二级好氧池出水进入二沉池，通过沉淀分离活性污泥与处理后清水，污泥部分回流至前端工艺（如缺氧池、好氧池），剩余污泥排入污泥浓缩池。二沉池上清液进入清水池，达标后排放。

污水站污染物排放主要为噪声、废气、污水站污泥，其中废气为来自调节池、初沉池、集水池、水解酸化池、二级A/O池、二沉池、污泥浓缩池产生的恶臭；污水站污泥来自混凝沉淀池、中和沉淀池、压滤机房。
废水处理工艺如下图：
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沼气脱硫：厌氧产生的沼气经气柜储存后，脱硫净化处理后满足后端燃烧处理要求。预处理后的沼气送至火炬燃烧排放。

产生的沼气脱硫系统填料处理后，满足硫化氢2500mg/L降到200mg/L，即可进行燃烧净化处理。
 

图4.1-3 沼气脱硫工艺及产污环节图
（2）危险化学品仓储
工艺流程说明：

危化品外购后，通过槽车运输运送至厂区，并经卸车泵输入储罐。危化品在储罐储存，根据各车间生产需要，计量后通过输送泵经管道用于污水站的废水处理。
浓硫酸储罐污染物排放主要为噪声和无组织废气，其中无组织废气来自储存过程的大小呼吸。





图4.1-4危化品仓储生产工艺及产污环节图

（3）制氧制氮




图4.1-5制氮制氧生产工艺及产污环节图

制氧制氮分别采用制氧整机和制氮整机，均为成套设备。制氧整机（配套空压机、分子筛吸附塔、冷干机、活性炭塔、缓冲罐、储气罐），制氮整机（配套空压机、分子筛吸附塔、冷干机、活性炭塔、缓冲罐、储气罐）
制氧机的工作原理是通过物理和化学方法将空气中的氮气和其他杂质分离出来，从而提供高浓度的纯氧。采用分子筛变压吸附法(PSA)，通过加压吸附氮气、释放氧气，并循环工作实现连续供氧。具体过程如下：
1、空气进入制氧机的压缩机加压后送入装有沸石分子筛的吸附设施，分子筛的吸附设施主要用于吸附氮气，排出的为富氧气体。分子筛饱和后，系统切换阀门，降低压力氮气被释放回大气。
2、排出的富氧气体进入冷干机，被冷却降温。
3、冷却后的富氧气体进入活性炭吸附设施，活性炭吸附其他杂质，而将纯氧分离出来。
4、经过吸附分离后纯氧被释放出来，经缓冲罐进入气瓶储存，使用时通过管道输送到车间。

废分子筛、废活性炭作为一般固废处置。
制氮、制氧原理均为PSA（变压吸附），制氧机为“吸氮排氧”，制氮机为“吸氧排氮”，前者采用的沸石分子筛，后者采用的碳分子筛，此处不在赘述。

（4）制冷站


图4.1-6制冷站生产工艺及产污环节图

动力中心2制冷采用变频水冷水螺杆机组，制冷剂为乙二醇，乙二醇沸点197.3℃，属于难挥发物质；乙二醇在制冷系统内部循环，不会混入循环水系统，因此制冷站污染物不考虑废气、废水，除设备噪声外，固废主要为定期更换的废乙二醇，废乙二醇由原厂家更换后回收。
4.1.2 水平衡

根据建设单位提供的资料、湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2025），本项目用水主要为各车间生产用水（均采用各项目远期发展最大用水量）、污水站废气处理设施用水、污水站药剂调配用水，水量数据来自4.2.1节，水平衡见下图。
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图4.1-7 项目水平衡图  单位：m3/a

4.2施工期污染源分析
4.2.1废水污染源分析

施工期废水主要来自两个方面：一是施工废水，二是施工人员的生活污水。
施工废水主要是在混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护中产生，施工废水往往偏碱性，含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水pH值约为10，SS约1000-6000mg/L，石油类15mg/L。
本项目共有施工人员约30人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为2.4m3/d，施工期约10个月，则施工期生活污水排放约为7200m3。
4.2.2废气污染源分析

施工阶段的废气污染源主要来自运输建筑材料的扬尘、运输车辆的汽车尾气以及装修时的有机废气等。
在整个建设施工阶段，土地平整、挖土、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。
1、风力起尘
露天堆场和裸露场地的风力扬尘：由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
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其中：
[image: image6.wmf]Q

――起尘量，kg/吨·年；
V50——距地面50米处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W――尘粒的含水率，％；
起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表4.2-1。
表4.2-1    不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径（微米）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.03
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（微米）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（微米）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据常德市气象资料，常德市常年主导风向为北北东风，因此，项目建设主要影响方位为项目建设区域西南面。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。因此本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，做好扬尘防护管理工作，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
2、车辆行驶的动力起尘
据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
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其中：
[image: image8.wmf]Q

――汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

[image: image9.wmf]V

――汽车车速，km/h；

[image: image10.wmf]W

――汽车载重量，吨；

[image: image11.wmf]P

――道路表面粉尘量，kg/m2
表4.2-2中为一辆10t的卡车，通过长度为1km的一段路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬程量。由此可见，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬程量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表4.2-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/km·辆）
	        P

车速
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5(km/h)
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10(km/h)
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15(km/h)
	0.153
	0.257
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	20(km/h)
	0.255
	0.429
	0.582
	0.722
	0.853
	1.435


综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右。
表4.2-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。
表4.2-3 施工场地洒水抑尘试验结果
	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。因此应采取一系列有效措施，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。
4.2.3噪声及振动污染源分析

施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。
施工期主要施工机械设备的噪声源强见表4.2-4，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB。
表4.2-4    施工期噪声源强表　单位：dB(A)

	施工阶段
	声源
	声源强度
	施工阶段
	声源
	声源强度

	土石方阶段
	挖土机
	78～96
	装修、安装阶段
	电钻
	100～105

	
	空压机
	75～85
	
	手工钻
	100～105

	
	压缩机
	75～88
	
	混凝土搅拌机（沙浆混合用）
	100～110


物料运输车辆类型及其声级值见表4.2-5。
表4.2-5    交通运输车辆噪声
	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度[dB(A)]

	底板及结构阶段
	钢筋、商品混凝土
	大型载重车
	84～89

	
	
	混凝土罐车、载重车
	80～85

	装修阶段
	各种装修材料及必备设备
	轻型载重卡车
	75～80


4.2.4固体废物污染源分析

施工期的固废主要为各种建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。项目施工过程中建材损耗产生垃圾、装修产生建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据类比调查，每平方米建筑面积产生建筑垃圾按0.01m3，预计项目施工过程建筑垃圾的产生量约20m3。
生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数按均数30人计，施工期以10个月计，则产生的生活垃圾约4.5t。

4.3营运期污染源分析
4.3.1废气

本项目有组织废气污染源及治理措施情况见下表：
表4.3-1  废气有组织产生及治理措施、执行标准表
	排放源
	污染物种类
	污染物名称
	处理措施

	DA001（污水处理站废气排气筒）
	氨、硫化氢、臭气浓度
	污水站废气
	密闭收集+碱液喷淋+生物净化+15m排气筒


①污水处理站废气
废水处理过程中，特别是生化装置将产生臭气，主要污染物是硫化氢、氨、挥发性有机物及臭气。本项目拟对调节池、初沉池、集水池、水解酸化池、二级A/O池、二沉池、污泥浓缩池进行盖板密封除臭，统一收集后由增压风机输送到除臭设备内进行处理。
恶臭污染源源强采用类比法确定，数据引用文献《城市污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》（王宸）中的数据，确定本项目污水处理站各构筑物恶臭物质排放源强。恶臭污染物NH3、H2S在各单元的排放系数见表4.3-2。

表4.3-2污水处理厂恶臭污染源单位面积产生系数（单位mg/h·m2）

	构筑物名称
	NH3
	H2S

	预处理工段
	预处理及调节池（223.2m2）
	2.24
	25.89

	
	前处理混凝沉淀池
	0.31
	3.1

	
	水解酸化池（75.6m2）
	0.12
	1.19

	生化处理工段
	生化池（1000m2）
	0.12
	1.19

	污泥处理工段
	污泥贮泥池
	1.56
	17.26

	
	污泥浓缩池（78.5m2）、脱水车间（216m2）
	1.01
	11.24


本项目恶臭污染物产生情况详见下表。

表4.3-3本项目恶臭污染物产生情况一览表
	产生位置
	面积（m2）
	NH3
	H2S

	
	
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a

	预处理及调节池
	223.2
	0.0005
	0.004
	0.0058
	0.0458

	水解酸化池
	75.6
	0.000009
	0.0001
	0.00023
	0.0018

	生化池
	1000
	0.00012
	0.001
	0.00119
	0.0094

	污泥浓缩池
	78.5
	0.000079
	0.0006
	0.00135
	0.0107

	脱水车间
	216
	0.000218
	0.0017
	0.00243
	0.0192

	合计
	/
	/
	0.0074
	/
	0.0869


本项目污水站风机风量为40000m3/h，运行天数与引入企业生产天数330天对应，运行时间计7920h。污水站对产臭水池调节池、初沉池、集水池、水解酸化池、二级A/O池、二沉池、污泥浓缩池采取带顶完全密封，通过通风机负压抽吸，根据设计单位案例经验，在主要产臭设施密闭良好，负压抽吸设计良好，选材和日常运维良好情况下，收集率可达95%以上。恶臭气体经“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，再由15m高排气筒(DA001)排放。

类比湖南鸿健生物科技有限公司《年产1000吨黄酮类化合物等保健品、化妆品原料生产基地二期项目》竣工环境保护验收监测报告数据，该类比项目采用发酵法，利用营养物质生产丙酸钙、乳清酸、L-脯氨酸等产品，用途涵盖食品，废水类型为发酵食品行业废水，本项目合成生物制造产业园(一期)污水站处理的同样为发酵食品行业废水，臭气来源相似；污水站臭气收集及处理方式（均为“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”）相同，因此可以类比其对氨气、硫化氢、臭气浓度处理效率。本项目臭气浓度采用该类比项目进口数据中最大值作为初始值，臭气浓度最大值1514。类比项目验收时间为2024.9.23-9.24，污水站验收因子为氨气、硫化氢、臭气浓度，根据监测数据，其对氨气的处理效率≥82.4%、对硫化氢的处理效率≥87.7%、对臭气浓度的处理效率≥84.9%。污水站污染物产排情况见下表。
表4.3-4  本项目污水站废气产排情况一览表

	污染物
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	去除效率（%）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	对应排气筒

	氨
	0.007
	0.001
	82.4
	0.0002
	0.001
	DA001

	硫化氢
	0.083
	0.01
	87.7
	0.001
	0.01
	

	臭气浓度
	1514（无量纲）
	/
	84.9
	/
	228.6（无量纲）
	

	氨
	0.0004
	0.0001
	/
	0.0001
	0.0004
	无组织

	硫化氢
	0.0039
	0.0005
	/
	0.0005
	0.0039
	


由上表可知，DA001排气筒中NH3、H2S、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值（氨气：≤4.9kg/h；硫化氢：≤0.33kg/h；臭气浓度：2000（无量纲），15m排气筒）。

为进一步减少污水站臭气无组织排放，本项目提出以下无组织排放管控措施：

加强污水站产臭设施密闭性，采用密闭性能好的材料和密闭方式。

合计规划负压抽吸频次，确保臭气能得到有效收集处理。
加强污水站的日常运行管理，定期检查收集设施密闭性以及收集、处理设施是否正常运行，发现问题及时处理。
污水站周围种植花卉和灌木形成吸臭缓冲带。
②沼气火炬废气
污水处理站产生的沼气通过脱硫后经沼气火炬点火燃烧。沼气火炬点火燃烧属于间歇性燃烧，放散点火，沼气燃烧火炬结构是半内燃式，防风。故障熄火，火炬处于欠压保护状态。达到燃烧条件时，沼气火炬又自动运行点燃。

沼气主要成分为50～65%的甲烷与30～50%的二氧化碳，同时还含有水蒸气、硫化物、氮化物等上百种成分，其中甲烷是主要的温室效应污染物之一。沼气不仅会污染环境而且也会产生严重的安全隐患，因此需要对厌氧沼气进行集中处理。沼火炬具有提高场所安全、增加社会认同、减少恶臭污染、减少温室效应等作用。

沼气中硫的计算
根据《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》（HJ 2013-2012），

厌氧的沼气产率为0.45~0.5Nm3/kgCODcr，基于COD沼气产生量计算公式Q1=COD去除量*沼气产率。
Q1-沼气产量，Nm3/d；
Q2-设计水量，m3/d；本项目为2000
η-沼气产率，m3/kgCODcr；本项目取0.5
S1-进水有机物浓度，mgCODcr/L；本项目取5400（表4.3-13，UASB厌氧塔进水）；S2-出水有机物浓度，mgCODcr/L；本项目取1620（表4.3-13，UASB厌氧塔出水）
Q1=2000*(5400-1620)*0.5/1000=3780Nm3/d

依据成都之和环保科技有限公司对污水站沼气配套脱硫塔设计参数，脱硫系统可将硫化氢由2500mg/m3降到200mg/m3，沼气火炬高度6m，风量150m3/h。
沼气燃烧前折算为SO2量和沼气燃烧产生的SO2量分别计算如下：
产生的GSO2=3780*330*2500*/1000000000*64/34=5.87t/a
排放的GSO2=3780*330*200*/1000000000*64/34=0.47t/a
表4.3-5  沼气火炬产排情况一览表

	污染物
	H2S折算成SO2后产生量（t/a）
	去除效率（%）
	排放速率（kg/h）
	H2S燃烧后SO2排放量（t/a）

	SO2
	5.87
	92
	0.06
	0.47


沼气本身不含氮元素，因此不考虑燃料型NOₓ的生成。本项目通过实施低氮燃烧技术，在保证燃烧效率的同时，将温度控制在1000℃，甚至更低，从而有效地从源头抑制NOₓ的生成，使沼气的利用真正实现环保和高效。通过查阅资料，空气中N2会在高温下与O自由基发生氧化反应生成热力型NOX，热力型NOX的浓度随温度和氧浓度的增大而增大，由于N2的化学惰性，与O自由基反应速度较慢，主要在火焰带下游高温区生成，反应时间在几十微秒左右。作为一个经验估计，热力型NOX生成速率近似与温度呈指数型关系，当燃烧温度低于1800K（1527℃）时，热力型NOX路径通常是不重要的。
综上所述，本项目沼气本身含氮、含氧量低，通过低氮燃烧技术控制燃烧温度，可有效控制热力学NOX生成，因此本项目火炬可不考虑热力型NOX生成。

③甲类地埋罐区及污水站区域废气
甲类地埋罐区无新增储罐，不考虑无组织废气情况。污水站区域设置卧式固定顶罐储存浓硫酸，储存天数按照365天计，在储存过程中产生无组织排放。参考《石化行业 VOCs 污染源排查工作指南》及《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104 号）计算。储罐参数如下表：

表4.3-6 气象参数表    

	大气压(kPa)
	日平均最高环境温度(℃)
	日平均最低环境温度(℃)
	水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day)

	101.3
	41.7
	-7.2
	1547


表4.3-7储罐参数    

	物质
	容积（m3）
	直径(m)
	罐壁/顶颜色
	呼吸阀压力设定 (pa)
	呼吸阀真空设定 (pa)
	罐体长度（m）
	年周

转量（t）
	真实蒸气压（（kpa））

	硫酸
	5
	1.2
	银白色
	0
	0
	4
	36.5
	0.03


备注：硫酸年周转量按照污水站运营期用量给出。
表4.3-8废气污染物无组织产生量估算
	物质
	静置损失(t/a)
	工作损失(t/a)
	排放量(t/a)

	硫酸
	0.001
	0.0003
	0.0013


表4.3-9废气污染物排放量表
	污染物
	产生量（(t/a）
	措施
	排放量（t/a）
	排放方式

	硫酸雾
	0.0013
	碱封，效率以80%计
	0.0003
	无组织


    ④危废间废气
危废间在线监测废液主要为酸碱、重金属成份，无废气产生；废矿物油和含油废抹布主要为废矿物油，无废气产生。危废间废气主要为存放的污泥产生的恶臭。
危废间位于污泥脱水间，物化污泥脱水后直接存放，同时暂存危险废物，暂存的污泥会产生恶臭气体，储存天数按照365天计，恶臭气体如不进行处理，将对环境造成影响，本次污泥脱水间已进行风量预留，危废间采取密闭措施，设置有负压引风，危废间废气可抽入污水站废气处理设施处理后经15m DA001排气筒排放。

⑤仓库废气

   根据表3.4-2列表情况，仓库物料均采取了密闭包装形式，且无挥发性物料、产品储存，因此不考虑废气产生。
4.3.2废水
本项目污水站服务于合成生物制造产业园(一期)用地范围内，服务对象主要为(一期)内各入驻企业，废水类型包含各车间生产废水、废气处理系统排水及初期雨水的处理，循环冷却排水经总排口接入园区污水管网，生活废水化粪池处理后经总排口接入园区污水管网，均不进入污水处理站。废水来源、收集及去向情况见下表。

表4.3-10 本项目废水类型、来源、收集及去向表
	废水类型
	来源
	废水收集
	废水去向

	车间生产废水
	华纳特生物(车间二）
	车间收集沟、收集池、污水灌收集，通过架空管送至合成生物制造产业园(一期)污水处理站1#2#集水池
	污水处理站预处理达标后经总排口排放德山污水处理厂深度处理。



	
	车间三
	车间收集沟、收集池、污水灌收集，通过架空管送至合成生物制造产业园(一期)污水处理站3#集水池
	

	
	车间四
	车间收集沟、收集池、污水灌收集，通过架空管送至合成生物制造产业园(一期)污水处理站4#集水池
	

	
	车间五
	车间收集沟、收集池、污水灌收集，通过架空管送至合成生物制造产业园(一期)污水处理站5#6#集水池
	

	初期雨水
	需对厂区运输道路初期雨水进行收集后处理。
	地面管道自流，1个200m3初期雨水收集池收集，最后入合成生物制造产业园(一期)污水处理站调节池。
	

	废气处理系统排水
	污水处理站恶臭废气处理产生喷淋废水
	地面管道自流输送至合成生物制造产业园(一期)污水处理站调节池
	

	动力中心循环冷却排水
	设备冷却循环过程中阻垢剂和杀菌剂加入，会逐渐使水质
恶化，需要定期排放，其属于含污染物少污水。
	循环水池收集，地面管道自流输送，设置专管。
	不经污水处理站，经总排口排入园区管网入德山污水处理厂处理。

	洗手、如厕废水
	各车间及污水站运营人员
	化粪池收集，地面管道自流输送。
	不经污水处理站，化粪池处理后经总排口排放（总排口位于东面莲子塘路）


1、生产废水 

成都之和环保科技有限公司受本项目业主委托，依据拟入驻的华纳特生物提供的废水中试水质、水量数据，结合合成生物制造产业园(一期)未来引入项目水质、水量预测，2025年12月已完成对本项目污水处理站初步设计，设计处理工艺为“调节+混凝+微电解（预留高级氧化工艺）+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”，污水站在实际运行中按照一厂一管明管架设的要求，设置1#-6#六个集水池，分别收集四个车间废水，各车间废水通过收集沟、收集池、污水灌收集，各车间入污水处理站水质水量情况见下表。
表4.3-11 各车间入污水处理站污水来源、污染物、水量情况统计表

	项目车间
	主要来源
	主要污染物
	水量
	备注

	华纳特生物（车间二）
	工艺废水、膜清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水等
	pH、COD、BOD、NH3-N、SS、TN、TP
	800t/d
	水质来源为中试数据，水量为企业发展远期预测水量。

	其他食品行业项目
	工艺废水、膜清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水等
	pH、COD、BOD、NH3-N、SS、TN、TP
	1000t/d
	水质为华纳特水质类比数据，本项目设计进水水质均按照华纳特水质设计。水量来源于污水站设计资料。


                        表4.3-12污水处理站设计进水水质情况表
	序号
	废水来源
	水量t/d
	COD mg/L
	BOD5 mg/L
	NH3-N mg/L
	TN mg/L
	TP mg/L
	SS  mg/L
	pH
	全盐量

	1
	华纳特生物（车间二）
	800
	6000
	1500
	300
	500
	5
	1000
	5~8
	3000

	2
	其他引入项目
	1000
	6000
	1500
	300
	500
	5
	1000
	5~8
	3000

	3
	初期雨水
	31.4
	600
	/
	/
	30
	/
	300
	/
	/

	4
	污水站废气处理系统排水
	20
	2000
	/
	/
	/
	/
	/
	6~8
	/

	5
	药剂调配用水
	15
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	均质后废水
	1866.4
	5818.

1
	1446.6
	289.3
	482.2
	4.8
	969.

5
	5~8
	2786.5

	7
	设计水质、水量
	2000
	6000
	1500
	300
	500
	25
	1000
	5~8
	3000


备注：本项目初步设计中设计进出水水质设计依据为华纳特提供的中试水质，同时参考中试基地污水站设计取值，北面中试基地污水站和合成生物制造产业园（一期）污水站为同一家成都之和环保科技有限公司设计，且中试基地、合成生物制造产业园（一期）均拟引入合成生物学食品类项目，因此水质设计具有可参考性。
环评要求后续引入项目废水水质不能高于设计进水水质，如超过设计进水水质，引入项目需单独设置预处理设施，废水经预处理后需满足合成生物制造产业园(一期)污水站设计进水水质要求方可排入污水站处理。
针对调规前可能引入营养食品、保健食品项目，调规后引入医药项目，作了工艺预留。调节池需要处理的废水COD浓度高于6000mg/L，微电解作为预留工艺，同时拟在微电解一体化设备旁增加加药系统（高级氧化工艺）和配套设备处理。

如今后引入项目涉及《重点管控新污染物清单（2023年版）》中明确的14类重点管控新污染物，以及有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《斯德哥尔摩公约》附件中的化学物质，即需对特征因子（含新污染物）设计进水浓度控制。
表4.3-13去除率情况表

	处理单元
	指标
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	pH
	全盐量

	集水池
	进水（mg/L）
	6000
	1500
	1000
	300
	500
	25
	5~8
	3000

	
	出水（mg/L）
	6000
	1500
	1000
	300
	500
	25
	5~8
	3000

	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	/
	0%

	调节池
	进水（mg/L）
	6000 
	1500 
	1000
	300 
	500 
	25 
	5-8
	3000

	
	出水（mg/L）
	6000 
	1500 
	1000
	300 
	500 
	25 
	5-8
	3000

	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	/
	0%

	混凝沉淀池
	进水（mg/L）
	6000 
	1500 
	1000 
	300 
	500 
	25 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	6000 
	1500 
	200
	300 
	500 
	5 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	0%
	0%
	80%
	0%
	0%
	80%
	/
	0%

	铁碳微电解反应池
	进水（mg/L）
	6000 
	1500 
	200 
	300 
	500 
	5 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	5400 
	1500 
	80 
	300 
	500 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	10%
	0%
	60%
	0%
	0%
	80%
	/
	0%

	UASB厌氧塔
	进水（mg/L）
	5400 
	1500 
	80 
	300 
	500 
	1 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	1620 
	450 
	80 
	300 
	500 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	70%
	70%
	0%
	0%
	0%
	0%
	/
	0%

	一级缺氧池
	进水（mg/L）
	1620 
	450 
	80 
	300 
	500 
	1 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	1620 
	450 
	80 
	300 
	100 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	80%
	0%
	/
	0%

	一级好氧池
	进水（mg/L）
	1620 
	450 
	80 
	300 
	100 
	1 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	648 
	225 
	80 
	60 
	100 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	60%
	50%
	0%
	80%
	0%
	0%
	/
	0%

	二级缺氧池
	进水（mg/L）
	648 
	225 
	80 
	60 
	100 
	1 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	648 
	225 
	80 
	60 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	70%
	0%
	/
	0%

	二级好氧池
	进水（mg/L）
	648 
	225 
	80 
	60 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	324 
	135 
	80 
	12 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	50%
	40%
	0%
	80%
	0%
	0%
	/
	0%

	二沉池
	进水（mg/L）
	324 
	135 
	80 
	12 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	324 
	135 
	32 
	12 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	0%
	0%
	60%
	0%
	0%
	0%
	/
	0%

	清水池
	进水（mg/L）
	324 
	135 
	32 
	12 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	324 
	135 
	32 
	12 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	/
	0%

	计量监测渠
	进水（mg/L）
	324 
	135 
	32 
	12 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	出水（mg/L）
	324 
	135 
	32 
	12 
	30 
	1 
	6~9
	3000

	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	/
	0%

	/
	综合处理效率%
	94.6%
	91%
	96.8%
	96%
	94%
	96%
	/
	0%

	/
	出水执行标准
	400
	250
	300
	25
	35
	3.5
	6~9
	3000


备注:铁碳微电解前端有调酸反应池控制PH，反应池后端会有调碱中和反应池控制PH，通过PH仪表控制加药；铁碳微电解反应池主要目的是为了降解大分子有机物， 生成小分子的有机物，然后去除一部分有机物，同时有降解其他生物发酵过程中的其他菌种的作用。铁碳反应池后端有沉混凝沉淀池，加除磷药剂，然后再进入厌氧系统，去除率表均按单个系统表述，为简化，未将每个工艺水池都列出来。

2、初期雨水
参照《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）5.3.4条规定：“一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15~30mm降水深度的乘积计算”。雨水冲刷厂区道路时会存在一些原料，经雨水冲刷进入雨水，此部分雨水应作为初期雨水进行收集，对于工业企业，收集15-30min雨量，需处理达标后排放。污水站设置有顶棚，均不涉及初期雨水的收集，降水深度按15mm取值，收集时间按15min取值。本项目初期雨水汇水面积计算统计如下： 
表4.3-14本项目初期雨水收集情况表
	收集范围
	面积（m2）
	收集时间（min）
	降水深度（mm）
	初期雨水池容积（m3）
	设置情况

	合成生物制造产业园(一期)内各相连道路区域
	11850
	15
	15
	177.75
	合成生物制造产业园(一期)东面莲子塘路拟设置有1个200m3初期雨水收集池，符合要求。


备注：合成生物制造产业园(一期)厂区内利用东面莲子塘路200m3初期雨水收集池收集。
项目所在地年平均降雨量1273.7mm，按照区域年均降雨量的25%核算项目区全年初期雨水量为3773.3m3/a，全年降雨量计为120天，即31.4m3/d；经查询行业资料，食品行业初期雨水中常见污染物及浓度范围如下：主要污染因子pH6-9、COD200-1000mg/L、SS100-500mg/L，TN10-50mg/L，本项目COD、SS、TN分别取最大值600mg/L、300mg/L、30mg/L。

初期雨水通过地面管道自流，1个200m3初期雨水收集池收集，最后入合成生物制造产业园(一期)污水处理站调节池。

3、污水站废气处理系统排水
污水处理站恶臭废气处理产生喷淋废水，恶臭废气采用碱液喷淋+生物净化处理。喷淋塔水均循环使用，但当使用达饱和后，对污染物的溶解性降低，为保证水喷淋系统对废气污染物的去除效率，建设单位拟定期对淋系统更换喷液，喷淋废水排放量为20.0m3/d，6600m3/a。类比湖南鸿鹰生物科技有限公司现有污水处理站恶臭废气喷淋废水更换情况，废水主要污染因子为pH、COD，废水污染物浓度约为pH6~8、COD 2000mg/L。

污水站废气处理系统排水通过地面管道自流输送至合成生物制造产业园(一期)污水处理站调节池。

4、循环冷却排水
本项目冷却循环水主要用于生产的间接冷却。冷却循环水使用过程中会加入少量阻垢剂和杀菌剂，但长期使用水质会出现恶化。因此需定期排水补充新鲜水量，从而产生循环冷却废水，根据类比的津市高新区企业湖南鸿健生物冷却水排放频次统计情况，本项目循环水池设计容积600m3，按春、秋、冬每半月排放一次；夏季由于气温较高，冷却塔为维持冷却效果需每天进行排放补充新鲜水，循环冷却水排放情况见下表：
表4.3-15 本项目循环冷却水排放情况表
	季节
	排放频次
	排放次数（次）
	循环水池容积（m3）
	排放量（m3）

	春、秋、冬
	每半月1次
	18
	600
	10800

	夏季
	每天1次
	90
	
	54000

	合计
	/
	/
	
	64800


备注：根据入驻项目生产工艺特性，要考虑夏季冷却水的处理和排放问题。
循环冷却废水产生量约64800m3/a，主要污染物是COD和少量盐类，循环冷却废水通过循环水池收集，地面管道自流输送，设置专管，不经污水处理站，经总排口排入园区管网入德山污水处理厂处理。
5、洗手、如厕废水
本项目基地内人员（各车间及污水站运营）人员预计约200人，在项目厂区卫生间产生生活污水，含COD、BOD5、SS、氨氮污染物。项目年工作330天，按每人每天消耗水量50L计算，废水排放系数取0.8。该项目生活废水产生量为2640m3/a，类比同类生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮初始浓度约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、20mg/L，则污染物产生量分别为0.66t/a、0.32t/a、0.53t/a、0.053t/a，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的处理效率分别为30%、20%、40%、10%，经化粪池处理后COD、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为175mg/L、96mg/L、120mg/L、18mg/L，年排放量0.46t/a、0.26t/a、0.32t/a、0.048t/a。生活废水
化粪池收集，地面管道自流输送，废水经化粪池处理后经总排口排放，不进入污水处理站。

废水预处理及纳管
合成生物制造产业园(一期)各车间生产废水、初期雨水、污水站废气处理排水进入污水站预处理，水质采用均质后水质，废水处理效率采用设计单元对各污染因子的综合处理效率；生活废水化粪池处理经总排口排放，循环冷却排水直接经总排口排放，废水排放情况见下表。
表4.3-16本项目水污染物产生及排放情况汇总表

	污染源
	废水量（m3/a）
	污染因子
	本项目均质后水质(mg/L)
	产生量（t/a）
	 污水站处理效率（%）
	处理后浓度(mg/L)
	排放量（t/a）
	执行标准

	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等
	609323.3
	pH
	5-8(无量纲）
	/
	/
	6-9(无量纲）
	/
	6-9

	
	
	COD
	5818.1
	3545.1
	94.6%
	313.2
	191.4
	400

	
	
	BOD5
	1446.6
	881.4
	91%
	130.2
	79.3
	250

	
	
	SS
	969.5
	590.7
	96.8%
	31.0
	18.9
	300

	
	
	氨氮
	289.3
	176.3
	96%
	11.6
	7.05
	25

	
	
	TP
	4.8
	2.92
	96%
	0.19
	0.12
	3.5

	
	
	TN
	482.2
	293.82
	94%
	28.9
	17.6
	35

	
	
	全盐量
	2786.5
	1697.9
	0%
	2786.5
	1697.9
	3740

	生活废水
	2640
	COD
	250
	0.66
	30%
	175
	0.46
	400

	
	
	BOD5
	120
	0.32
	20%
	96
	0.26
	250

	
	
	SS
	200
	0.53
	40%
	120
	0.32
	300

	
	
	氨氮
	20
	0.053
	10%
	18
	0.048
	25

	循环冷却排水
	64800
	COD、盐类
	经总排口接入园区污水管网入德山污水处理厂处理


备注：车间生产时间按照330天计。
污水站在实际运行中按照一厂一管明管架设的要求，设置1#-6#五个集水池，分别收集四个车间废水，收集后的废水通过计量后输送到调节池内，进行进一步调节水质、水量，缓冲水质波动。初期雨水、污水站废气处理排水输送后直接进入调节池处理。由上表可知，污水站预处理后废水各因子均满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中间接排放标准，同时满足德山污水处理厂的进水水质要求。
4.3.3噪声污染源分析

项目噪声源主要来自泵、风机、空压机、冷干机等。类比同类设备噪声，声级50-75dB(A)，主要设备噪声源强见下表。

表4.3-17主要设备噪声源强一览表

	设备名称
	数量
	产生特点
	源强降噪措施
	效果
	源强

dB(A)
	位置

	空压机
	4
	连续
	选用低噪声设备，隔声、减振
	＞20dB(A)
	75
	动力中心2

	冷干机
	11
	连续
	
	＞20dB(A)
	45-55
	

	螺杆机
	8
	连续
	
	＞20dB(A)
	50-60
	

	泵
	42
	连续
	
	＞20dB(A)
	50-60
	污水处理站

	风机
	7
	连续
	
	＞20dB(A)
	70-75
	


  备注：储罐输送和卸车不同时进行。 
4.3.4固体废物污染源分析

1、污水处理站污泥

根据设计单位计算数据，物化污泥占比70%，生化污泥占比30%，预处理污泥为5t/d（绝干污泥），生化处理污泥2t/d（绝干污泥）。污泥含水率60%左右，因此预处理污泥为4125t/a，生化处理污泥1650t/a。

预留的高级氧化工艺废水处理过程，会产生污泥，其属于物化污泥，和其他物化污泥收集后一并处置。
预处理物化污泥物质特性不明，且不属于《国家危险废物名录（2025）》所列物质，因此，建设单位应委托相关单位对上述废物根据国家规定的危险废物鉴别标准和方法进行危险废物特性鉴别，若属于危险废物，应委托有资质单位进行处理；若属于一般固体废物，则应委托园区一般固废处置单位处置。

食品行业生化处理污泥富含有机质，不含有毒有害物质，拟外运农业综合利用。
2、在线监测废液

水质在线监测设备废液所含汞离子、六价铬离子等重金属成分浓度高、毒害

性强，此类属于HW49其他废物，废物代码900-047-49，产生量0.3t/a。收集后厂内危废间暂存，定期委托有资质单位处置。

3、废矿物油和含油废抹布
对甲类地埋罐区、动力中心2、污水站设备进行维修、保养过程会产生废矿物油和含油废抹布，此类属于HW08类危险废物，废物代码900-249-08，产生量0.7t/a。收集后厂内危废间暂存，定期委托有资质单位处置。

    4、废乙二醇
制冷剂乙二醇用久了需要更换，产生废乙二醇，拟每5年更换一次，此类属于HW06类危险废物，废物代码900-402-06，产生量0.5t/次，由原厂家更换后回收。
5、废脱硫剂

沼气脱硫过程中脱硫装置会产生废脱硫剂，拟每年更换一次，根据脱硫剂硫容0.2，计算得废脱硫剂更换量为13.5t/a，其属于一般固废，原厂家更换后回收。
6、制氧制氮废活性炭

制氧制氮设备中活性炭吸附空气中的粉尘、水汽，产生废活性炭，拟每年更换一次，其属于一般固废，年产生量约0.5t/a，原厂家更换后回收。
7、制氧制氮废分子筛

制氧制氮设备中分子筛失效后需要更换，产生废分子筛，拟每3年更换一次，其属于一般固废，年产生量约0.5t/次，原厂家更换后回收。
8、生活垃圾
本项目共有员工12人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为1.98t/a。

表4.3-18 本项目固体废物产生汇总表

	序号
	名称
	危险废物类别

及代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	有害成分
	产废周期
	危险

特性
	污染防治措施

	1
	污水处理站预处理物化污泥（含水60%）
	/
	4125
	混凝沉淀池、铁碳中和沉淀池
	半固态
	/
	每月
	/
	未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存

	
	污水处理站生化污泥（含水60%）
	/
	1650
	一级好氧池、二级好氧池
	半固态
	/
	每月
	/
	拟外运农业综合利用

	2
	在线监测废液
	HW49其他废物900-047-49
	0.3
	污水站在线监测段
	液态
	/
	每月
	T/C/I/R


	交由有危险废物处置资质单位处置

	3
	废矿物油和含油废抹布
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08
	0.7
	设备维修和保养
	固态
	矿物油
	每月
	T，I
	

	4
	废乙二醇
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06
	0.5t/次
	制冷
	液态
	乙二醇
	每5年
	T，I，R
	原厂家更换后回收

	5
	废脱硫剂
	/
	13.5
	沼气脱硫装置更换脱硫剂
	固态
	/
	/
	/
	原厂家更换后回收

	6
	制氧制氮废分子筛
	/
	0.5t/次
	制氮制氧设备
	固态
	/
	/
	/
	

	7
	制氧制氮废活性炭
	/
	0.5
	制氮制氧设备
	固态
	/
	/
	/
	

	8
	生活垃圾
	/
	1.98
	员工
	固态
	/
	/
	/
	委托环卫部门处置

	注：废水处理污泥可能含有危险特性，在环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件，暂按危险废物从严管理，在污泥产生后开展危险特性鉴别，根据鉴别结果进行安全处置。

危险特性，包括腐蚀性（ Corrosivity, C）、毒性（ Toxicity,T）、易燃性（ Ignitability, I）、反应性（ Reactivity, R）和感染性（ Infectivity,In）。


备注：对照《国家危险废物名录（2025）》，本项目食品行业（或今后医药行业）污水产生的污泥无对应名录，属性无法确定，但根据HW08 废矿物油与含矿物油废物900-210-08，含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），本项目废水处理中物化污泥可能混入石油类，因此应进行属性鉴定；名录中已明确不包含生化处理污泥，生化处理污泥可作为一般固废处置，由于其富含有机质，因此可考虑农业综合利用。
4.4项目工程各污染源产排情况汇总

根据前述对本项目工程的污染源分析，项目工程营运后各污染源产生的污染物情况汇总见表4.4-1。
表4.4-1污染物情况汇总表 
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放速率
	排放量

	大

气

污

染

物
	DA001（污水处理站废气排气筒）
	NH3
	/
	0.007t/a
	/
	0.0002kg/h
	0.001t/a

	
	
	H2S
	/
	0.083t/a
	/
	0.001kg/h
	0.01t/a

	
	
	臭气浓度
	1514（（无量纲）
	/
	228.6（无量纲）
	/
	/

	
	沼气火炬废气
	SO2
	/
	5.87t/a
	/
	0.06kg/h
	0.47t/a

	
	污水处理站无组织
	NH3
	/
	0.0004t/a
	/
	0.0001kg/h
	0.0004t/a

	
	
	H2S
	/
	0.0039t/a
	/
	0.0005kg/h
	0.0039t/a

	
	污水站硫酸储罐无组织
	硫酸雾
	0.0013t/a
	0.0003t/a

	水

污

染

物
	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等(609323.3m3/a)
	pH
	5-8(无量纲）
	/
	pH：6-9(无量纲）
COD：313.2mg/L，191.4t/a
BOD5：130.2mg/L，79.3t/a
SS：31.0mg/L，18.9t/a
氨氮：11.6mg/L，7.05t/a
TP：0.19mg/L，0.12t/a
TN：28.9mg/L，17.6t/a

全盐量:2786.5mg/L，1697.9t/a

污水站处理后经总排口排放德山污水处理厂深度处理

	
	
	COD
	5818.1mg/L
	3545.1t/a
	

	
	
	BOD5
	1446.6mg/L
	881.4t/a
	

	
	
	SS
	969.5mg/L
	590.7t/a
	

	
	
	氨氮
	289.3mg/L
	176.3t/a
	

	
	
	TP
	4.8mg/L
	2.92t/a
	

	
	
	TN
	482.2mg/L
	293.82t/a
	

	
	
	全盐量
	2786.5mg/L
	1697.9t/a
	

	
	生活废水(2640m3/a)
	COD
	250mg/L
	0.66t/a
	175mg/L
	0.46t/a

	
	
	BOD5
	120mg/L
	0.32t/a
	96mg/L
	0.26t/a

	
	
	SS
	200mg/L
	0.53t/a
	120mg/L
	0.32t/a

	
	
	氨氮
	20mg/L
	0.053t/a
	18mg/L
	0.048t/a

	
	循环冷却排水（64800m3/a）
	COD、盐类
	经总排口接入园区污水管网入德山污水处理厂处理

	固

体

废

物
	厂区内
	污水处理站预处理物化污泥（含水60%）
	4125t/a
	未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存。

	
	
	污水处理站生化污泥（含水60%）
	1650t/a
	拟外运农业综合利用

	
	
	在线监测废液
	0.3t/a
	交由有危险废物处置资质单位处置

	
	
	废矿物油和含油废抹布
	0.7t/a
	

	
	
	废乙二醇
	0.5t/次
	原厂家更换后回收

	
	
	废脱硫剂
	13.5t/a
	原厂家更换后回收

	
	
	制氧制氮废活性炭
	0.5t/a
	

	
	
	制氧制氮废分子筛
	0.5t/次
	

	
	
	生活垃圾
	1.98t/a
	委托环卫部门处置

	噪

声


	动力中心2
	空压机
	75dB（A）
	厂界达标排放

	
	
	冷干机
	45-55dB（A）
	

	
	
	螺杆机
	50-60dB（A）
	

	
	污水处理站
	泵
	50-60dB（A）
	

	
	
	风机
	70-75dB（A）
	


5.区域环境概况

5.1自然环境概况

5.1.1 地理位置
常德市地处湘西北，东滨洞庭，南通长沙，西连川黔，北邻鄂西，史称“黔川咽喉，云贵门户”，远在两千多年的秦汉时期，就已筑城设郡，是湘楚文化的摇篮之一。

常德经开区位于常德市中心城区东南部，与江南城区同处沅江南岸，与江北城区隔江相望。一直以来，开发区与长三角经济圈就保持着密切联系，伴随沅江水道利用率的提高，多条高速公路均在开发区经过，在今后的一段时期两者的经济联系将有增无减。另一方面，随着常德市跟随整个湖南省越来越融入珠江三角洲经济圈，开发区与珠三角的经济联系门槛势必降低，极大的促进了两者贸易合作往来。

常德经开区具有得天独厚的地理区位优势。区内石长铁路、规划建设的黔张常铁路，319、207国道傍境而过，有年装卸量300万吨的火车货站，二广、杭瑞、长常、常张、常吉、常岳等六条高速在此交汇，傍境而过的沅江常年可通行千吨级轮船，航运可西抵重庆，东达上海，即将动工建设的长常城际轻轨将使常德和长沙联成一小时交通圈，距区仅6公里的常德桃花源机场，已开通北京、上海、广州、深圳、昆明等多条航线。立体交通网络畅通八方、链接九州。
本项目位于常德经开区合成生物中试基地以南，莲子塘路以西。厂区中心地理坐标为：东经111.710014°，北纬28.905534°，项目地理位置图见附图1。
5.1.2 地形、地貌、地质
常德处于雪峰、武陵隆起东北端及中-新生代洞庭凹陷西南部，域内影响较大的构造运动有雪峰、武陵、加里东、燕山和喜山运动，其中以燕山运动最强烈、喜山运动次之。从构造形态在空间展布的特征来看，区内分成东、西两部：东部为洞庭湖喜山期凹陷，中、新生代沉积物广泛分布，凹陷基底零星暴露、并制约着红色盆地的展布；西部地质构造以燕山期褶皱、断裂为主体，控制山脉和水系的延伸方向。

常德从地形地貌上可分为两个截然不同的区域：石门县北部，桃源县西部及西南为中、低山侵蚀构造地形，地形切割强烈，V形谷发育，地形坡度陡峻，海拔最高2099米，一般500米～1000米，相对高差500米～1200米；南部及东部为洞庭湖平原区，地势低平，地面标高一般在45～120米，最低35米。全市地势自西北向东南倾斜。西北部地势高耸，群山峭立，峡谷幽深；东南部地势低平开阔，丘岗交错，河湖纵横密布。按地貌成因和形态特征可分为侵蚀构造中低山、溶蚀构造低山丘陵、剥蚀构造丘陵、侵蚀堆积丘岗、堆积平原等五类。

常德经济技术开发区属平顶地块岗地的低丘地形，地势西高东低，东面及东北面最低标高仅32m左右，位于新包垸内；西面均为高地，最高标高74.6m，位于德山公园杨家公山顶峰。项目所在区域平均海拔52m，最高海拔74.6m，最低海拔32.2m，主要地貌类型为平原和丘陵。其中东风河西岸以低矮丘陵为主，起伏和缓，海拔多在45～60m，植被覆盖良好；东岸以平原为主，多为稻田，海拔多在30～40m。

常德经济技术开发区孤峰岭和宝塔山顶部有砾石层残留，西部边坡和孤峰岭附近有第三红层露出，因受河流侵蚀而形成陡崖，并且基岩因小错动和节理发育，渗透性强，加上长期暴露于地面，容易风化，稳定性差，易产生滑坡，德山东南侧的樟木桥一带为垅岗平原，地势较为平坦。
5.1.3 工程地质
1、地层岩性
本项目所在区域内出露的地层从老至新主要有：

（1）寒武系

上统：整合于上震旦统灯影组之上。主要为黑色炭质板状页岩。

下统：下部为灰黑色炭质板状页岩夹纹层状炭泥质灰岩及灰岩；上部为深灰色纹层状泥质灰岩夹泥质条带状灰岩及团块灰岩。

（2）奥陶系

与寒武系的分布近于一致。整合于寒武系之上。岩性为青灰、深灰、黄绿色板状页岩、砂质板状页岩、炭质硅质板状页岩夹浅变质粉砂岩。

（3）志留系

整合于奥陶系之上。主要分布于平口、白沙溪、大洞溪一带。区内仅见下统。据岩性分上、下两段。主要为深灰、青灰、灰绿色浅变质细砂岩、粉砂岩、砂质板状页岩等。

（4）第四系

第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、粉砂、圆砾，各层土的特征分述如下：

①杂填土：（Q4ml）（①为层号、Q4ml为时代成因，下同。）：

褐黄等杂色，湿，松散状，以粘性土为主，土质不均匀，填埋年限小于10年，未完成自重固结。

②粉质粘土（Q4al）：灰黄色，可塑状，以粘粒为主，含铁质结核，局部夹高岭土条纹或团块。韧性、干强度中等，刀切口有光泽，摇震无反应，切面较光滑，底部夹少量粉砂。

③粉砂（Q4al）：褐黄色，中密状，饱和。含少量云母，手捏有砂感，摇震反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低。

④圆砾（Q4al）：褐灰色，中密状，含水饱和，泥砂充填含量10%左右，骨架颗粒粒径2-3cm为主，部分4-6cm。次圆，磨圆度Ⅱ-Ⅲ级，级配良好，主要成分为砂岩、硅质岩、燧石等，场地均有分布。

2、地质构造

根据《湖南省区域地质志》及《1：100万湖南省构造体系图》综合野外地质调查，场地位于湖南西北部，属新华夏系第二复式沉降地带，该凹陷带是由新生界组成复式凹陷区。盆地基底地质构造比较复杂，褶皱及断裂构造极为发育，为西部及南部地质构造在盆地的复合与延伸。盆地西界为武陵山隆起，东界为走向北北东的太阳山凸起及华容凸起，盆地北部以大堰垱断裂为界，以北自西向东为亘山凸起和双龙潜凸起，其北面为王家厂盆地、小盐井潜凸起，北东部为盐井——申津渡盆地。盆地南界为澧水断裂，以南为雪峰隆起区。常德市位于扬子准地台Ⅱ级构造单元两湖中断坳，场区地处常德新断坳（Ⅴ1）。本区为自中更新世以来的缓慢下降区。常德市区构造断裂发育，区域地貌单元为洞庭湖冲积平原，次级地貌为沅水南岸Ⅰ级阶地。

3、地震

根据国家地震局《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目所在地区地震烈度按7度设防考虑。

5.1.4 区域水文地质条件
1、地下水类型及含水层（组）特征

本区的地下水分为两种类型，即第四系松散孔隙水和基岩裂隙水。

（1）第四系松散堆积孔隙水

钻孔揭露，第四系厚度随基底起伏而变化。一级阶地平均厚度12.85m。其中上部粉砂质粘土及粘土质粉砂平均厚度6.64m；下部砂、卵石层平均厚度6.21m。二级阶地厚13.32m。其中上部粉砂质粘土厚度7.4m；下部砂、砂卵石层厚5.92m。砂卵石层含粘土质较高，由于多位于正常河水位以下，一般可得到河水经常性的岸边补给。阶面上垂直或平行资水的溪流发育，下节深度可近于砂、砂卵石顶部，因而得到溪流水的大量补给，致使松散堆积层孔隙水水量中等。

（2）基岩裂隙水

本区中的基岩裂隙水主要属于浅变质岩裂隙水由志留系下统、奥陶系、震旦系的板岩、板状页岩、浅变质细砂岩、炭质硅质岩、冰碛泥砾岩、砂质板岩、浅变质粉砂岩等组成。年平均最枯径流模数0.5530～0.9233L/s·km2。
2、地下水补、径、排条件及动态特征

（1）补给、径流、排泄条件

裂隙水的补给源主要是大气降雨及沅江，影响降雨渗入补给的根本在于基岩节理裂隙发育程度。基岩面裂隙率一般为0.79～2.2%，因多数被泥质充填，其降雨补给量仍然有限，致使地下水水量缺乏，在构造复合部位，断裂密集，岩石破碎，有利于降水补给，可形成裂隙水的相对富集场所。

（2）动态变化

裂隙水的水位、水量动态变化取决于降雨量的变化。水位年平均变化幅度7.5m左右，最大达40m。流量变化幅度2～10位不等。动态极不稳定型的主要是残坡积层及风化层中的泉水，流量变幅最大，旱季时多干枯无水，雨季时流量猛增。

3、地下水的补给、径流、排泄条件及动态变化规律

（1）松散岩类孔隙水

低阶地的砂砾石层顶部高于高阶地砾石层底部，因此低阶地含水层与高阶地含水层互有水力联系。该类型地下水的补给来源，主要有大气降水、地表水、外围地下水及稻田灌溉水。其中以大气降水的补给面积最大，稻田灌溉与地表水的补给其次，外围地下水的侧向补给面积相对较小，地下水的补、径、排过程不明显，它们之间没有清楚的分带，排泄区受侵蚀基准面的控制。

高阶地（Ⅲ-Ⅴ）含水层的地下水与河水无水力联系，主要靠大气降水补给，所含的地下水基本为潜水，仅在局部地段存在微承压水。上部包气带中的网纹粘士，大气降水沿裂隙渗入补给地下水。在砂石裸露区，大气降水直接补给地下水。在天然条件下，地下水分别从北向南、从北西向南东径流与孔隙水连通向沅江排泄。
低阶地(Ⅰ、Ⅱ)含水层由白水江组、马王堆组卵石、砂砾石组成，分布于沅江两岸，阶地平坦，宽阔，其补给其多源性：一是接受大气降水的入渗补给；二是地下水的水位均低于河水位，受河水的侧向补给，地下水位随河水的变化而变化，地下水与河水具有互补关系，年变幅一般2-4m。

（2）基岩裂隙水

主要补给来源是大气降水，沿风化构造裂隙渗入地下，赋存于基岩裂隙中，地下水径流途经较短，流动方向与地形坡度一致，水力坡度稍缓于地形坡度，多以泉的形式在沟谷和坡坎外排泄。在断裂发育地带，大气降水沿断裂带向深部渗流、汇集形成富水带。

由于基岩裂隙水的赋存条件不同，其动态特征也有区别，浅部风化带的基岩裂隙水，一般属于潜水性质，泉水流量与降水关系密切，雨季流量大，旱季流量小，甚至干涸，动态极不稳定。而深部基岩裂隙水，一般赋存于构造裂隙或破碎带中，补给来源丰富，具有承压性，动态比较稳定。

4、地下水化学特征

（1）松散岩类孔隙水

主要为HCO3-C和HCO3-SO4-Ca，HCO3-Ca-Mg型，其次为HCO3-Cl-Ca.Mg和HCO3.Cl-Ca.K+Na型，在低阶地和河谷平原，氮离子和钾离子含量较高，相反高阶地或径流条件较好地段，则重碳酸根和钙离子含量较高，市区地下水因受生活污染，一般SO42-、Cl-、NO2-、NO3-含量较高。
（2）碎屑岩孔隙裂隙水

主要为HCO3-Ca.Mg、HCO3-Ca.Mg.Na，其次为HCO3.Cl-Ca.Mg、HCO3-Ca.Mg.Na，HCO3.SO4-Na.Ca型，碎屑岩裂隙水主要为HCO3-Ca.Mg、HCO3-Ca.K+Na，其次为HCO3.SO4-Ca.Mg.Na型，浅变质岩裂隙水主要为HCO3-Ca.Mg.Na，HCO3.SO4-Ca.Mg，其次为HCO3.Cl-Ca.Mg.Na型，花岗岩裂隙水主要为HCO3-Ca.K+Na，HCO3.Cl-K+Ca.Na型。

（3）pH值、硬度和矿化度

工作区地下水pH值以中性为主，弱酸性次之，浅变质岩及碎屑孔隙水以弱酸性偏多。pH值一般为5.5-7.5具弱酸性。按硬度分类，地下水以极软水为主、软水和微硬水次之。地下水一般为低矿化度淡水，矿化度常见值为100-300mg/L，基岩裂隙水则多小于100mg/L。

综上所述，区内地下水化学主要特征是极软一软硬水、中性、低矿化度。
5.1.5 气候

项目所在地区属亚热带湿润气候，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短，历年极端最高气温41.7℃，历年极端最低气温-7.2℃，年平均气温17.7℃，相对湿度73.5%，年平均降雨量1317mm，年平均蒸发量1209.1mm，年平均风速2.1m/s，历年最大风速22.4m/s，年主导风向为NNW，频率为10.4%，夏季主导风向为SSW，频率为9%。

常德市常年主导风为NNW风，年出现频率为10.4%。冬季（1月）以NE风为主，其出现频率12.5%；春季（4月）以ESE风为主，出现频率均9.2%；夏季（7月）以SW风为主，出现频率10.6%；秋季（10月）以NNW风为主，出现频率15.6%。全年静风频率3.8%。
5.1.6 水文水系

本项目直接纳污水体为东风河，最终入沅江。沅水属洞庭湖水系干流，干流长1050km，流域面积90000km2。沅江段历史最高洪峰水位42.64m，最低枯水位27.03m；多年平均流量2095m3/s；历年最大洪峰流量29000m3/s，历年最小流量184m3/s。一般每年的4～7月为丰水期，11月～翌年2月为枯水期，多年平均悬移质含少沙量为0.037kg/m3，河床平均坡降0.594‰。枯水期河宽一般为500～600m，往下游水面逐渐变宽，在常德汉寿县坡头注入西洞庭湖。沅江在东风河入沅江口至杜木铺人渡为Ⅳ类水域，属于工业用水区；杜木铺人渡下游为Ⅲ类水域，属于渔业用水区。

东风河为沅江的一级支流，位于沅江南岸，该河西起范家坪，经高岭村、马横岭、石门桥、长冲、竹叶岗、檀木桥、郭家巷、七房冲、陈家岗等，终至苏家渡汇入沅江。东风河总长度约11.32km，宽度16~30m，流域面积为25.94km2。东风河由南至北流入沅江，主要功能为泄洪排水，兼具景观功能，水量来源主要通过金陵水库进行控制，在沅江设置防洪水闸；东风河本身没有蓄水面积，但由于有谢家湖及盘塘湖水量调节，河口兴建了和尚桥排水闸（东风闸），闸孔尺寸10×6.5（宽×高），设计排水流量158m3/s。

东风河水文参数情况详见表5.1-1。

表5.1-1东风河河流水文参数一览表

	项目
	平均流量

（m3/s）
	平均流速

（m/s）
	平均水深

（m）
	平均河宽

（m）

	枯水期
	1.67
	0.084
	1
	19.9

	平水期
	2.3
	0.087
	1.2
	22

	丰水期
	3.45
	0.092
	1.5
	25


5.1.7 土壤

常德市土壤类型十分多样，共计6大类、15个亚类、56个土属、169个土种。主要包括红壤、黄红壤、黄棕壤、棕壤、石灰土、紫色土、水稻土和潮土等，主要有水稻土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸、黑色石灰土、红色石灰土、紫色土9种。其中可以看出红壤向黄壤、由红壤经黄壤向黄棕壤过渡的特点，且红壤以及水稻土分布面积最大，土壤肥沃，适宜耕种。

5.1.8 生态环境

常德经济技术开发区过去为市区农副产品基地，基本无原生植被，多为人工植被和半人工植被。植被形态主要为农作物植物群落，经济林木和绿化树林。植物类型以分布于丘岗的杂木和灌木丛为主，间有部分菜地，丘岗上植被较茂盛。植物主要是常见的种类，如松柏、樟木、杨树、杂木等，农作物以水稻、油菜、苗圃为主，未发现珍稀动植物及国家保护的动植物。
5.2常德经济技术开发区规划概况
5.2.1 常德经济技术开发区概况
常德经济技术开发区前身为德山经济开发区。成立于1992年5月（湘体改字[1992]32号)，是经湖南省人民政府批准，由常德市人民政府直接管理的省级重点开发区，位于湖南常德市区南部，距常德市主城区5公里，是湘西北各城镇通往省会城市长沙的必经之路，德山开发区的地域范围包括沅水以南，枉水以东，二广高速公路以西200米，常张高速公路以北地区，管辖面积约48平方公里，注重发展新材料、机械电子等高新技术产业。2006年常德市环保局委托北京师范大学环境科学研究所编制完成了《湖南省常德市德山经济开发区区域开发环境影响报告书》，2007年9月原湖南省环境保护局以“湘环评[2007]119号”印发了《关于湖南省常德市德山经济开发区区域开发环境影响报告书的批复》。

2010年，经中华人民共和国国务院办公厅批复（国办函〔20103101号)，正式将常德德山经济开发区升级为国家级经济技术开发区,定名为常德经济技术开发区，规划面积为11.21平方公里。

依据《常德市德山经济开发区概念性总体规划(2008-2030)》，常德经济技术开发区东部将形成工业园区，2009年常德市德山经济开发区管理委员会委托湖南省环境科学保研究院编制完成了《常德市经济开发区东部扩建区环境影响报告书》，东部扩建区规划范围东起二广高速、北抵沅江、南达长安路、西至海德路以西350米，总用地面积1076公顷，东部扩建区定位为以三类工业发展为中心，以化学工业、造纸工业、纺织印染工业、新材料、机械电子等三类工业为主，食品等产业不引入该工业园区内。2010年12月原湖南省环境保护厅以“湘环评[2010]336号”印发了《关于常德市经济开发区东部扩建区环境影响报告书的批复》。

2018年6月，《中国开发区审核公告目录》核准常德经济技术开发区面积为1121公顷，核准主导产业为：机械、新材料。

2021年4月，省发改委以“湘发改函〔2021〕27号”下发了《湖南省发展和改革委员会关于同意常德经济技术开发区调区扩区前期工作的函》。

2022年8月2日，湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅联合发文《关于发布常德经济技术开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号），核定常德经济技术开发区面积共2507.57公顷，共十二个区块。

2023年3月，湖南省自然资源厅出具了《关于常德经济技术开发区扩区用地审核意见的复函》，以2507.57公顷核定范围为基数，为支持常德经开区智能装备制造、新材料新能源等产业项目落地，原则同意将650.08公顷依扩区程序调入四至边界范围。

2023年7月，由湖南省生态环境厅以“湘环评函〔2023〕32号”出具了《关于常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》。

5.2.2 开发区现状及规划情况
本次环评收集了常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书中相关开发区现状及规划情况内容，具体分析如下：
1、规划年限

《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》年限为2021-2030年，文本中近期为2021年-2025年，远期为2025年-2030年。

本次评价主要结合《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》进行，评价时限与规划时限一致。

2、调扩区范围

原规划环评批复面积：湘环评[2007]119号批复德山经济开发区管辖面积约48平方公里；2010年12月湘环评[2010]336号批复东部扩建区总用地面积1076公顷。

升级为国家级经济技术开发区：2010年，经中华人民共和国国务院办公厅批复（国办函〔20103101号），正式将常德德山经济开发区升级为国家级经济技术开发区，规划面积为11.21平方公里。

2018年核准范围：2018年中国开发区审核公告目录中常德经济技术开发区面积为1121公顷。

2022年核定范围：《关于发布常德经济技术开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）核定常德经济技术开发区面积共2507.57公顷。

2023年用地审核范围：《关于常德经济技术开发区扩区用地审核意见的复函》以2507.57公顷核定范围为基数，为支持常德经开区智能装备制造、新材料新能源等产业项目落地，原则同意将650.08公顷依扩区程序调入四至边界范围。

本次调扩区的方案为以2022年核定范围2507.57公顷为基准，新增加面积650.08hm2，不涉及调出区域，扩区后的规划面积共计3157.65hm2，扩区之后常德经开区为一区三园，分别为德山产业园（2983.57hm2）、烟草科技产业园（140.78hm2）、武陵移动互联网产业园（33.30hm2）。本次调扩区范围划定区域主要根据园区发展需求进行确定，不涉及法定不可占用土地。

调整范围符合湖南省自然资源厅《关于常德经济技术开发区扩区用地审核意见的复函》的范围，具体位置关系见附图。本次调区扩区之后常德经开区为一区三园，德山产业园四至范围包括：东至二广高速（边界距离高速路约50m）、八斗湾路，南至319国道、兴德路、长安路，西至枉水河、善卷路、乾明南路，北至凤滩路、莲花公寓、枫树街、沅江；烟草科技产业园四至范围包括：东至芙蓉生活一区宿舍，南至竹叶路，西至杨桥河路，北至常德大道；武陵移动互联网产业园四至范围包括：东至石长铁路，南至新安安置小区，西至常德大道，北至二号路。扩区范围情况见下表。

表5.2-1  用地规模情况一览表

	类别
	湘发改园区[2022]601号核定面积（公顷）
	湖南省自然资源厅关于关于常德经济技术开发区扩区用地审核意见的复函
	扩区后总占地面积（公顷）
	扩区后的四至范围

	常德经济技术开发区
	2507.57
	将650.08公顷依扩区程序调入四至边界范围
	3157.65公顷，新增加面积650.08公顷
	扩区之后常德经开区为一区三园，总规划面积约3157.65公顷。

德山产业园四至范围：东至二广高速（边界距离高速路约50m）、八斗湾路，南至319国道、兴德路、长安路，西至枉水河、善卷路、乾明南路，北至凤滩路、莲花公寓、枫树街、沅江；

烟草科技产业园四至范围：东至芙蓉生活一区宿舍，南至竹叶路，西至杨桥河路，北至常德大道。

武陵移动互联网产业园四至范围：东至石长铁路，南至新安安置小区，西至常德大道，北至二号路。


3、规划发展目标

以发展百亿产业链集群为核心目标，力争到2025年至少打造五个“千亩百亿”产业链，经开区80%新增企业来自百亿产业链集群，经开区规上企业产业合计过千亿，其中重点打造的“百亿产业链集群”产业合计超过500 亿。结合常德经开区的发展水平与发展趋势，对现有的土地资源、社会资源等进行整合，使控制性详细规划成为指导城市土地开发、环境整治、城市形象提升的指引性文件，使之融汇于整个经开区总体发展的大目标中。

(1) 提高城市环境品质

以人为本，以塑造高品质的城市环境为目标，塑造人与自然和谐共生的开敞空间，配置完善的服务设施，构筑舒适、优美的绿化和滨水环境，从而打造“品质片区”。

(2) 构建高效的交通系统

建立合理的道路系统与交通组织，保障城市的交通便捷安全、绿色高效，特别是各功能分区的可达性和相互之间的交通组织。

(3) 形成独特的城市形象

结合现状景观环境，对片区绿地系统与景观结构进行严格规划，强化生态理念，创建独具特色的现代化经济技术开发区公共服务核心区的城市形象。

(4) 完善城市建设控制指标体系

结合城市建设情况、城市发展需要和用地指标核算，进行地块划分并确定各项开发控制指标。开发控制指标纳入地块控制图则，建立包括各类用地指标控制、建筑退界控制、建筑高度控制、开发强度控制、地块适建性控制、城市设计导引等在内的一套完善的指标体系，并将常规的开发控制指标体系与城市设计元素控制相结合，目标在于借此将城市建设规范化、有序化。

4、功能定位

以创造一个以人为本、产城融合、功能齐全、配套完善、高效安全、环境优美、特色彰显、可持续发展的城市产业新区为目标，确定经开区的总体定位为：立足湖南、面向中部地区，以智能装备制造产业、生物医药与食品产业、新材料新能源为主导产业，复合企业总部、科技研发、创智产业、现代物流等功能，打造园林化的产业新城。包含四个内涵：新型工业化示范区、改革创新实验区、新型城镇化的样板区、城乡统筹的先行区。

5、规划人口

根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011），常德市地处Ⅲ气候区，人均居住用地面积指标为23.0~36.0 平方米/人，本次规划常德经开区居住用地面积总计246.18公顷，规划总人口规模约10.03万人。各片区规划人口详见下表。

表5.2-2  常德经开区规划人口预测表

	片区
	规划期限人数（万人）

	德山产业园
	10.0

	烟草科技产业园
	0.03

	武陵移动互联网产业园
	/（未规划居住用地）

	合计
	10.03


6、德山产业园产业定位

在2022年（湘发改园区[2022]601号）核定范围2507.57公顷基准上，调入650.08hm2，经扩区后规划面积共计3157.65hm2。调区扩区之后常德经开区为一区三园，分别为德山产业园（2983.57hm2）、烟草科技产业园（140.78hm2）、武陵移动互联网产业园（33.30hm2）。聚焦智能装备制造、医药食品健康两大主导产业，培育壮大新能源及材料特色产业，大力发展一批新兴服务业和改造提升一批传统优势产业，推动产业融合发展、创新发展和转型发展，形成具有国际竞争力和影响力的“2+1+2”现代化产业新体系。具体各片区产业布局细化如下：

德山产业园（含化工片区）：智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流。

7、德山产业园功能结构规划

德山产业园功能复合，既包括能源产业园、德山物流园、装备制造产业园等生产性功能，也包括行政、文化、商业、娱乐休闲等生活性服务功能。以创建“五好园区”为契机，全力打造多元功能复合共生的新型城区，推动常德发展迈上新台阶。

8、德山产业园土地利用规划

本次调扩区的方案为以2022年（湘发改园区[2022]601号）核定范围2507.57公顷为基准，调入650.08hm2，调整后调区扩区后的规划面积共计3157.65hm2，建设用地3114.22 hm2。调区扩区之后常德经开区为一区三园，分别为德山产业园（2983.57hm2）、烟草科技产业园（140.78hm2）、武陵移动互联网产业园（33.30hm2）。其中德山产业园扩区范围土地情况如下：
德山产业园规划范围内总用地2983.57公顷，其中建设用地2940.14公顷，非建设用地43.43公顷。

①居住用地

规划居住用地总面积为245.60公顷，占城市建设用地的10.00%，人均居住用地24.56平方米/人，主要为二类居住用地，居住用地以组团式布局为主。现状居住用地面积为201.99公顷，占规划居住用地面积82.24%。

②公共管理与公共服务设施用地

规划公共管理与公共服务设施用地总面积为95.98公顷，占城市建设用地的3.31%。现状公共管理与公共服务设施用地面积为59.66公顷，占规划公共管理与公共服务设施用地面积62.15%。

Ⅰ、行政办公用地

主要为规划的经开区管理用地，用地面积19.07公顷，占城市建设用地的0.66%。规划以常德经开区管委会形成区级行政办公中心，集中常德经开区主要的行政机构，完善行政中心各项功能。规划主要的行政办公用地仍然集中在德山多道两侧，在现状基础上进行整合和完善。

Ⅱ、文化设施用地

规划文化社会设施用地3.29 公顷，占城市建设用地的0.11%。

Ⅲ、教育科研用地

规划教育科研用地总面积为42.80 公顷，占城市建设用地的1.48%。规划用地主要为中小学和职业学校。

Ⅳ、体育用地

规划体育用地7.03公顷，占城市建设用地的0.24%。

Ⅴ医疗卫生用地

规划医疗卫生用地总面积为19.35公顷，占城市建设用地的0.67%。规划医疗卫生设施形成“区级医疗中心——组团级医院”两级设置。

Ⅵ社会福利用地

规划社会福利用地总面积为4.20 公顷，占城市建设用地的0.14%。主要为养老院设施用地，同时应结合社区中心完善社区内部托老所建设。

Ⅶ宗教用地

规划宗教用地总面积为0.25公顷。

③商业服务业设施用地

主要依托老城区滨江形成区级商业服务中心，同时完善老城内部综合性商业服务职能，优化各类商业用地布局；推进产业综合中心内组团级综合性商业区建设；在石长铁路新货运中心集中布局商贸市场用地。规划区内商业服务业设施用地总面积为129.56公顷，占城市建设用地的2.95%。现状商业服务业设施用地面积为52.56公顷，占规划商业服务业设施用地面积40.56%。

④道路与交通设施用地

规划道路与交通设施用地478.07公顷，占城市建设用地的16.50%；其中城市道路用地401.19公顷，占城市建设用地的13.85%。现状道路与交通设施用地面积为208.79公顷，占规划道路与交通设施用地面积43.67%。

⑤工业、物流仓储用地

规划工业用地面积为1575.27公顷，占城市建设用地的54.38%，现状工业用地面积为990.32公顷，占规划工业用地面积62.86%；物流仓储用地面积为148.23公顷，占城市建设用地的5.12%，现状物流仓储用地面积为59.78公顷，占规划物流仓储用地面积40.33%。规划形成两条产业发展走廊，其中一条为常德经开区-太子庙产业发展走廊，产业走廊中各组团通过高速、公路和主干道联系，向东南与太子庙联东发展；一条为常德经开区东、西发展片区与临空产业区、北部城区形成的城市产业发展走廊。未来常德经开区将围绕“两型园区，千亿产值”的目标大力发展现代工业，加快提升食品、医药等传统产业，突出培育先进制造、新材料、新能源等新兴产业，以中车、三一等重大项目为依托，加强科技研发应用，推进产业配套延伸，形成优势产业集群。同时依托交通优势，大力发展现代物流业，规划形成德山港口物流园、德山物流园两大物流园区。

⑥公用设施用地

规划区内公用设施用地41.43公顷，占城市建设用地的1.43%，现状公用设施用地面积为17.85公顷，占规划公用设施用地面积43.08%。

⑦绿地与广场用地

规划区内绿地与广场用地182.79公顷，占城市建设用地的6.31%，公园绿地77.79公顷，占城市建设用地的2.69%，人均公园绿地7.77㎡/人；现状绿地与广场用地面积为2.26公顷，占规划绿地与广场用地面积1.23%。

表5.2-3  德山产业园规划城乡用地汇总表

	用地代码
	用地名称
	用地面积

(hm²)
	占城乡用地比例(%)

	大类
	中类
	小类
	
	
	

	H
	
	
	建设用地
	2940.14
	98.54%

	
	H1
	
	城乡居民点建设用地
	2896.93
	97.10%

	
	
	H11
	城市建设用地
	2896.93
	97.10%

	
	H2
	
	区域交通设施用地
	1.17
	0.04%

	
	
	H22
	公路用地
	1.17
	0.04%

	
	H4
	
	特殊用地
	42.04
	1.41%

	
	
	H41
	军事用地
	2.76
	0.09%

	
	
	H42
	安保用地
	39.28
	1.32%

	E
	
	
	非建设用地
	43.43
	1.46%

	
	E1
	
	水域
	37.42
	1.25%

	
	E9
	
	其他非建设用地
	6.01
	0.20%

	
	城乡用地
	2983.57
	100.00%


表5.2-4  德山产业园规划城市建设用地平衡表

	用地代码
	用地名称
	用地面积

(hm²)
	占城市建设用地比例

(%)
	现状面积(hm²)
	占规划用地比例(%)

	大类
	中类
	小类
	
	
	
	
	

	R
	　
	　
	居住用地
	245.60
	10.00%
	201.99
	82.24%

	
	R2
	　
	二类居住用地
	245.60
	6.19%
	/
	/

	A
	　
	　
	公共管理与公共服务设施用地
	95.98 
	3.31%
	59.66
	62.15%

	
	A1
	　
	行政办公用地
	19.07 
	0.66%
	/
	/

	
	A2
	　
	文化设施用地
	3.29 
	0.11%
	/
	/

	
	A3
	　
	教育科研用地
	42.80 
	1.48%
	/
	/

	
	
	A32
	中等专业学校用地
	5.46 
	0.19%
	/
	/

	
	
	A33
	中小学用地
	37.33 
	1.29%
	/
	/

	
	A4
	　
	体育用地
	7.03 
	0.24%
	/
	/

	
	A5
	　
	医疗卫生用地
	19.35 
	0.67%
	/
	/

	
	
	A51
	医院用地
	19.35 
	0.67%
	/
	/

	
	A6
	　
	社会福利用地
	4.20 
	0.14%
	/
	/

	
	A9
	　
	宗教用地
	0.25 
	0.01%
	/
	/

	B
	　
	　
	商业服务业设施用地
	129.56
	2.95%
	52.56
	40.56%

	
	B1
	　
	商业用地
	82.12
	1.31%
	/
	/

	
	B2
	　
	商务用地
	6.32 
	0.22%
	/
	/

	
	B3
	　
	娱乐康体用地
	5.31 
	0.18%
	/
	/

	
	B4
	　
	公用设施营业网点用地
	4.46 
	0.15%
	/
	/

	
	
	B41
	加油加气站用地
	3.91 
	0.14%
	/
	/

	
	B9
	　
	其他服务设施用地
	31.35 
	1.08%
	/
	/

	M
	　
	　
	工业用地
	1575.27 
	54.38%
	990.32
	62.86%

	
	M1
	　
	一类工业用地
	72.75 
	2.51%
	/
	/

	
	M2
	　
	二类工业用地
	1041.45 
	35.95%
	/
	/

	
	M3
	　
	三类工业用地
	461.07 
	15.92%
	/
	/

	W
	　
	　
	物流仓储用地
	148.23 
	5.12%
	59.78
	40.33%

	
	W1
	　
	一类物流仓储用地
	137.49 
	4.75%
	/
	/

	
	W3
	　
	三类物流仓储用地
	10.74 
	0.37%
	/
	/

	S
	　
	　
	道路与交通设施用地
	478.07 
	16.50%
	208.79
	43.67%

	
	S1
	　
	城市道路用地
	401.19 
	13.85%
	/
	/

	
	S3
	　
	交通枢纽用地
	66.99 
	2.31%
	/
	/

	
	S4
	　
	交通场站用地
	9.22 
	0.32%
	/
	/

	
	
	S42
	社会停车场用地
	9.22 
	0.32%
	/
	/

	
	S9
	　
	其他交通设施用地
	0.67 
	0.02%
	/
	/

	U
	　
	　
	公用设施用地
	41.43 
	1.43%
	17.85
	43.08%

	
	U1
	　
	供应设施用地
	16.48 
	0.57%
	/
	/

	
	
	U11
	供水用地
	4.12 
	0.14%
	/
	/

	
	
	U12
	供电用地
	11.41 
	0.39%
	/
	/

	
	
	U13
	供燃气用地
	0.95 
	0.03%
	/
	/

	
	U2
	　
	环境设施用地
	23.27 
	0.80%
	/
	/

	
	
	U21
	排水用地
	21.72 
	0.75%
	/
	/

	
	
	U22
	环卫用地
	1.55 
	0.05%
	/
	/

	
	U3
	　
	安全设施用地
	1.67 
	0.06%
	/
	/

	
	
	U31
	消防用地
	1.67 
	0.06%
	/
	/

	G
	　
	　
	绿地与广场用地
	182.79 
	6.31%
	2.26
	1.23%

	
	G1
	　
	公园绿地
	77.79 
	2.69%
	/
	/

	
	G2
	　
	防护绿地
	100.61 
	3.47%
	/
	/

	
	G3
	　
	广场用地
	4.40 
	0.15%
	/
	/

	H11
	城市建设用地
	2896.93 
	100.00%
	/
	/


5.3德山污水处理厂概况
1、污水厂概况
德山污水处理厂位于常德市德山经济开发区五一村新包垸11组，樟桥路东侧、新中路西侧及政德路南侧，地理位置坐标东经111°42'54.22"，北纬28°57'2.99"。一期占地面积137.22亩，是湖南省治污减排“三年行动计划”的重点建设项目，是德山经济技术开发区目前唯一建成并投入运行的集中式污水处理厂。主要承担德山经济技术开发区生活废水和经预处理后工业污水的处理任务。

德山污水处理厂规划总处理规模为15万m3/d，2005年5月取得湖南省环保局《关于常德市德山污水处理厂(一期）工程环境影响报告书的批复》(湘环评(2005〕44号)，一期设计处理规模为10万m3/d，2010年4月开工建设，2011年9月建成调试，2013年1月项目经常德市环保局同意投入试生产，2013年9月通过了湖南省环境保护厅《关于常德市德山污水处理厂一期工程阶段性竣工环境保护验收意见的函》(湘环评验[2013]56号)。

2018年8月取得常德经济技术开发区环境保护局《关于常徳清蓝水务有限公司德山污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表的批复》(经评建[2018]38号)，2019年完成一期工程一条生产线5万m3/d提标改造。2019年11月完成了应急预案备案(2019修订稿)(备案编号430761-2019-013-L)，2019年12月常德清蓝水务有限公司德山污水处理厂完成提标改造工程项目竣工环境保护自主验收。2023年完成二期工程一条生产线5万m3/d提标改造，并于2024年4月完成了常德市德山污水处理厂提标改造二期工程项目竣工环境保护自主验收。目前德山污水处理厂处理能力10万m3/d。

通过收集的德山污水处理厂运行资料，2023年、2024德山污水处理厂处理水量日均值约为5.8万m3/d，2025年处理水量日均值约为6.37万m3/d，剩余容量3.63万m3/d。

常德经济技术开发区建设管理局于2021年编制完成了《湖南省常德市常德清蓝水务有限公司德山污水处理厂入河排污口设置论证报告》，2021年12月7日，常德市生态环境局出具了《关于常德清蓝水务有限公司德山污水处理厂入河排污口设置申请书的批复》(常环排口[2021]1001号)。许可入河排污口位于沅江右岸东风河左岸入沅江口上有1km，排污口坐标：E111°43'17"，N28°57'36"。

2、污水厂进水、出水水质及处理工艺
（1）进水、出水水质
德山污水处理厂工程的设计进水水质见下表。
表5.3-1 设计进水水质   单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	进水水质
	6-9
	≤400
	≤250
	≤300
	≤25
	≤3.5
	≤35


根据常德经济技术开发区环境保护局《关于常德清蓝水务有限公司德山污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表的批复》（经环建[2018]38号〉，德山污水处理厂工程出水水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A排放标准，具体如下。

表5.3-2 设计出水水质   单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	出水水质
	6-9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤0.5
	≤15


（2）污水处理工艺
污水处理厂采用“预处理→厌氧池→选择池→改良型氧化沟→二沉池→高效沉淀池→滤布滤池深度处理系统→氯气消毒→排放”工艺，具体工艺流程见下图：
[image: image12.png]BwE





图5.3-1 污水处理工艺流程图

5.4常德合成生物制造中试转化基地概况
中试基地概况

常德合成生物制造中试转化基地于2023年10月取得常德经济技术开发区产业发展局出具的《关于调整常德经开区合成生物学中试基地建设项目名称、土地获取方式、拟开工时间的批复》（产管项调[2024]12号）备案文件，于2025年5月取得《关于调整常德合成生物制造中试转化基地项目（中试车间三）资金、建设内容的批复》（产管项调[2025]2号），用地约45.65亩。四至范围：北临已建同德路、东临莲子塘路、西面接空地，南面为拟建中的常德经开区合成生物制造产业园(一期)地块。
常德合成生物制造中试转化基地已于2025年9月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《常德合成生物制造中试转化基地项目公辅配套设施建设工程》报告书，项目于2025年11月获得常德市生态环境局审批（常环建[2025]73号）。中试基地于2025年1月动工，采取标准化厂房、水、电、蒸汽管线（不含蒸汽生产设施）、动力、储罐区、废水处理等配套基础设施由常德经济技术开发区开发建设局统一建设方式，招商引入的企业只需对车间按照生产要求进行布局性改造，安装相应的生产设备，接通水、电、蒸汽管线、动力，配套建设废气处理设施。目前中试转化基地拟引入（苷禾生物发酵谷物制品项目、大泽农益生菌项目、常德合成生物制造中试转化基地项目（中试车间一）三个项目，相关给排水、雨污管网、污水站（设计规模500m3）、水、电、蒸汽管线、动力、储罐区（溶剂储存规模164.5m3）、甲类库等已于2025年12月建成，目前还未竣工环保验收。服务范围为地块内引入的三个项目，建设单位为常德经济技术开发区开发建设局。
中试基地产业定位：其位于智能装备制造板块，调规前合成生物学-食品制造业项目准入，调规后合成生物学-食品制造业、医药制造业项目准入。
中试基地三个项目调查情况如下表：

表5.4-1   中试基地三个项目基本情况表
	项目名称
	产品类型
	行业
	主要污染物
	所在车间
	依托情况
	环评审批情况

	苷禾生物年产6000吨发酵谷物制品生产线项目
	食品添加剂
	食品行业
	废气（NMHC、颗粒物、HCl、SO2、NOX），废水（可生化性较好），固废滤渣、化验室废液、废活性炭等。
	中试车间二
	依托中试基地标准化厂房、水、电、蒸汽管线（不含蒸汽生产设施）、动力、地埋罐区、废水处理等配套基础设施
	已审批（常环建[2025]75号），未验收。

	大泽农益生菌制品产业化生产基地项目
	益生菌制品
	食品行业
	废气（NMHC、颗粒物等），废水（可生化性较好），固废离心滤渣、化验室废液等。
	中试车间一、中试车间三
	
	已审批（常环建[2026]16号）。

	常德合成生物制造中试转化基地项目（中试车间一）（环评编制阶段）
	食品添加剂
	食品行业
	废气（VOCS、颗粒物、NH3等），废水（可生化性较差的高氮、高磷废水），固废菌渣。
	中试车间一
	
	项目已启动环评


2、中试基地污水站概况

中试基地污水处理站位于中试基地西南角（常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目2000m3/d的污水处理站北面），建设规模500m3/d，污水站已在《常德合成生物制造中试转化基地项目公辅配套设施建设工程》报告书中进行了评价，目前污水站及事故池已建成，设备在调试中。污水站设计工艺为“调节+混凝+微电解+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”，拟服务于中试基地内苷禾生物食品添加剂项目、大泽农益生菌项目、常德合成生物制造中试转化基地项目（中试车间一）。中试基地设计进出水水质见下表。

表5.4-2 设计进出水水质   单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	进水水质
	6-9
	≤6000
	≤1500
	≤400
	≤200
	≤210
	≤320

	出水水质
	6-9
	≤400
	≤250
	≤300
	≤25
	≤3.5
	35

	去除效率
	/
	94.3%
	90%
	97%
	96%
	99%
	90.9%


5.5区域污染源调查
根据收集的《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》（2023年6月）企业名单和已建、在建企业环评资料，项目评价范围内已建、在建企业相关情况见表5.5-1。
表5.5-1   区域污染物调查统计表
	序号
	企业名称
	产能
	废气污染物
	废水污染物

	
	
	
	颗粒物（t/a）
	SO2（t/a）
	NOx（t/a）
	NMHC（t/a）
	污染因子
	废水量

	1
	湖南一方天江药业有限公司
	中药饮片2000t/a、配方颗粒剂500t/a、每日代煎药方量1500方/a
	0.11
	/
	0.51
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	526.11m3/d

	2
	常德汉能薄膜太阳能科技有限公司
	铜铟镓硒柔性薄膜太阳300MW/a
	0.5
	0.1
	0.3
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	97.79m3/d

	3
	湖南金天钛业科技有限公司
	钛及钛合金产品6600t/a
	2.46
	0.11
	1.22
	11.99
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	10272m3/a

	4
	湖南湘投金天钛金属股份有限公司
	钛带11000t/a
	0.44
	0.011
	0.058
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	2m3/d

	5
	常德洛恩全息材料科技有限公司
	各类镭射转移膜6000万m2，镭射转移纸6000万m2
	0.01
	0.72
	0.72
	19.68
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	23.3m3/d

	6
	湖南大北互互感器有限公司
	变压器55千台/a
	0.84
	/
	/
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	8m3/d

	7
	常德环创力达环保科技有限公司
	预拌石膏砂浆50000t/a
	4.33
	/
	/
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	1.28m3/d

	8
	湖南诺达科技有限公司
	高效热导管5000万支/a、热板500万块/a、高效散热模组3000万套/a
	2.5
	/
	/
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	72m3/d

	9
	常德翔宇设备制造有限公司
	高、中压阀门150t/a、其它机电类产品50t/a、航空航天器20套/a
	3.2
	/
	/
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	24.76m3/d

	10
	常德中联重科液压有限公司分厂
	液压阀及中心回转35万台/a、平衡阀20万件/a
	1.46
	0.013
	0.084
	1.57
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	20.87m3/d

	11
	湖南金源柯重工科技有限公司
	缸体机械配件20万件/a
	0.5
	/
	/
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	5.4m3/d

	12
	常德市嘉惠液压机械有限公司
	液压油缸15万件/a
	0.5
	/
	/
	0.45
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	1.5m3/d

	13
	湖南忠伟新材料有限公司
	PE管8000t/a
	1.52
	/
	/
	0.45
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	1.5m3/d

	14
	常德天马电器股份有限公司
	高低压成套开关设备6000台/a、预装式变电站800台/a、节能变压器2000台/a、高压开关1500台/a
	0.16
	0.002
	0.0074
	0.089
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	12m3/d

	15
	常德中车新能源汽车有限公司
	燃油客车1000辆/a、新能源客车10000辆/a
	1.25
	/
	/
	41.1
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	1090m3/d

	16
	湖南德力电力建设集团有限公司线路器材制造分公司
	预应力锥形水泥电杆72万根/a、等径水泥电杆36万根/a
	0.078
	0.01
	0.12
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	2m3/d

	17
	湖南德海制药有限公司
	年产中药饮片2000吨、中成药2000吨
	0.2
	/
	/
	12
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	23m3/d

	18
	三金集团湖南三金制药有限责任公司
	颗粒剂5亿袋/a、片剂4亿袋/a、软胶囊2亿袋/a、硬胶囊0.5亿袋/a
	0.5
	0.815
	2.48
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	1333m3/d

	19
	常德华俊机械设备制造有限公司
	加工机械设备300t/a
	0.5
	/
	/
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	5m3/d

	20
	常德市三一机械有限公司
	沥青搅拌站180套/a、混凝土搅拌站1800套/a
	0.55
	0.21
	0.47
	10.5
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	64.54m3/d

	21
	中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司常德油库
	成品油2万m3/a
	/
	/
	/
	30.58
	COD、NH3-N、TN、TP、SS、石油类
	3.5m3/d

	22
	常德中联环保电力有限公司
	生活垃圾焚烧1200t/日
	5.57
	3.1
	26.3
	/
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	62 23m3/d

	23
	湖南金立星机械科技有限公司
	铝门窗12000台/a
	0.3
	0.03
	0.4
	0.42
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	14.96m3/d

	24
	湖南武陵酒有限公司
	酱酒酿造及包装6600t/a
	1.37
	0.18
	4.48
	17.75
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	324.67m3/d

	25
	常德德盈环保有限公司
	收集贮存危险废物5000t/a
	/
	/
	/
	0.67
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	2m3/d

	26
	湖南苷禾生物科技有限公司（在建）
	发酵谷物制品6000t/a
	1.844
	0.006
	0.222
	0.3197
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	105.4m3/d

	27
	湖南凯瑞合诚生物科技有限公司（在建）
	生物酶及生物制品1000t/a
	1.08
	/
	/
	9.05
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	137.5m3/d

	28
	湖南省大泽农营养健康科技有限公司（在建）
	年产益生菌制品5000吨
	0.75
	/
	/
	0.1749
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	32.32m3/d

	29
	湖南华纳特生物科技有限公司（在建）
	年产2750吨氨基酸、肽类产品
	0.398
	/
	/
	0.8576
	COD、NH3-N、TN、TP、SS
	231.46m3/d


6.环境质量现状调查与评价

6.1大气环境质量现状调查与评价

6.1.1区域环境质量达标情况 
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。

本项目位于湖南省常德经济技术开发区，本次评价引用常德市生态环境局对常德市经开区2025年1-12月环境空气监测结果如下。

表6.1-1环境空气监测结果统计表

	所在区域
	监测项目
	年评价指标
	现状浓度ug/m3
	标准值ug/m3
	占标率%
	是否达标

	常德市经开区
	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10
	达标

	
	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	35
	达标

	
	CO
	24小时平均第95百分位数浓度
	1000
	4000
	25
	达标

	
	O3
	日最大8小时第90百分位数浓度
	129
	160
	80.6
	达标

	
	PM10
	年平均质量浓度
	53
	60
	88.3
	达标

	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	38
	30
	126.7
	不达标


由上表可知，根据2025年常德市经开区环境空气质量数据统计结果，经开区PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数日最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准，PM2.5超标，因此本项目所在区域环境空气质量为不达标区。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十四条“未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。

为实现区域环境空气质量限期达标的目标，常德市生态环境局于2020年7月发布了《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》，根据规划常德市通过采取空气质量限期达标治理措施，预计于2027年实现环境空气质量达标。
6.1.2特征监测因子现状监测
环评引用常德市常环环境科技有限公司《年产6000吨发酵谷物制品生产线项目》

于2025.3.24-4.3、2025.4.7-4.15对项目所在地区域TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃监测数据。

环评引用湖南正鸿检测技术有限公司于2025.6.18-6.24对项目所在地区域硫酸雾监测数据。

1、评价因子的确定

根据项目区域环境特征和项目的工程建设内容，选择TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃、硫酸雾作为大气环境质量特征评价因子。

2、监测点布设

G1：项目西南侧约500m
3、评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，氨、硫化氢、硫酸雾执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1相关限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。
4、监测及评价结果

本次监测结果如下表所示：

表6.1-2   环境空气特征因子现状监测结果及评价   单位mg/m3
	污染物
	监测点
	G1

	TSP
	日平均
	0.122~0.136

	
	最大超标倍数
	0

	
	超标率(%)
	0

	
	标准值
	0.3

	
	达标情况
	达标

	氨
	1小时平均
	0.110~0.182

	
	最大超标倍数
	0

	
	超标率(%)
	0

	
	标准值
	0.2

	
	达标情况
	达标

	硫化氢
	1小时平均
	0.001-0.002

	
	最大超标倍数
	/

	
	超标率(%)
	/

	
	标准值
	0.01

	
	达标情况
	达标

	非甲烷总烃
	小时平均
	1.04-1.95

	
	最大超标倍数
	0

	
	超标率(%)
	0

	
	标准值
	2.0

	
	达标情况
	达标

	硫酸雾
	1小时平均
	0.005L

	
	最大超标倍数
	/

	
	超标率(%)
	/

	
	标准值
	0.3

	
	达标情况
	达标


备注：引用的监测数据非甲烷总烃连续监测7天，小时值分别为1.04、1.37、1.59、1.76、1.77、1.9、1.95，小时值出现2个监测值1.9、1.95，接近标准值2.0，不代表区域无环境容量，其属于监测误差正常波动；7个小时值分布均匀，非甲烷总烃区域环境质量达标，区域仍留存有环境容量。
由上表可知，TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值；氨、硫化氢、硫酸雾均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1相关限值；非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值。
6.2地表水环境质量现状调查与评价

6.2.1沅江省控断面

东风河入沅江口所在沅江河段附近下游有1个省控监测断面-新兴咀断面，位于东风河入沅江口下游9km。根据常德市生态环境局官网发布的2021年至2025年国省控水质监测断面水质状况可知，新兴咀断面水质情况见下表。

表6.2-1 2021年~2025年新兴咀断面水质情况
	时间
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	新兴咀
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ


由上表可知，东风河入沅江口下游沅江段省控新兴咀断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

6.2.2环境质量现状监测

1、评价因子的确定
环评引用国检测试控股集团湖南华科科技有限公司2024.4.22-4.24对《常德经济技术开发区（枫树岗化工片区）工业污水处理厂项目》中东风河断面常规数据。

2、监测点布设

S1：德山污水处理厂入东风河上游1100m
S2：德山污水处理厂入东风河下游870m（东风河入沅江口上游50m处）

3、评价结果

表6.2-2 监测数据评价结果   单位：pH无量纲，mg/L
	监测因子
	S1（浓度均值）
	S2（浓度均值）
	III类标准

	pH
	7.3
	7.2
	6-9

	CODCr
	17.3
	18.3
	≤20.0

	BOD5
	3.4
	3.6
	≤4.0

	NH3-N
	0.065
	0.803
	≤1.0

	TP
	0.02
	0.033
	≤0.2

	DO
	6.7
	6.8
	≥5

	石油类
	0.01L
	0.01L
	≤0.05


由上表可知，德山污水处理厂入东风河上游1100m、下游870m两个断面常规水质因子pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、DO、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

6.3地下水环境质量现状监测及评价

6.3.1监测点位

环评引用常德市常环环境科技有限公司《年产6000吨发酵谷物制品生产线项目》

于2025.3.17、3.31对项目区域进行的地下水水质、水位、理化性质监测（监测点位W1、W3-W10）。

环评引用湖南正鸿检测技术有限公司于2025.6.16对项目区域进行了地下水水质、水位、理化性质监测（监测点位W2）。监测点位见下表。

表6.3-1地下水水质、水位监测点位

	序号
	监测井位置
	备注
	地下水流场
	功能

	W1
	项目西面约2km炮丈冲
	水质、水位监测点
	上游
	园区地下水监测井

	W2
	本项目污水站北面约30m
	水质、水位监测点
	场地内
	

	W3
	项目东北面约5.75km陈家岗
	水质、水位监测点
	下游
	

	W4
	项目西北面约5.2km恒安纸业
	水质、水位监测点
	下游
	

	W5
	项目东南面约2.8km谢家嘴
	水质、水位监测点
	两侧
	

	W6
	项目西北面约3.26km
	水位监测点
	两侧
	

	W7
	项目西北面约3.0km
	水位监测点
	两侧
	

	W8
	项目北面约2.78km
	水位监测点
	两侧
	

	W9
	项目西北面约7.0km电厂巷
	水位监测点
	下游
	

	W10
	项目西南面约1.45km谷樟岗
	水位监测点
	上游
	


6.3.2监测因子

理化性质指标：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；
水质因子：选择pH、耗氧量、硫酸盐、氨氮、溶解性总固体、铅、汞、镉、砷、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、氟化物、铁、锰、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、LAS。同步监测地下水水位。
6.3.3评价方法   
评价方法采用单项水质指数评价法，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水质参数的标准指数小于1，表明该水质参数符合规定的水质标准。单项水质指数评价计算公式如下：

1、一般水质因子
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式中：Si，j——单项水质因子在j点的标准指数；

Ci，j——（i，j）点的评价因子水质因子水质浓度或水质因子在i监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L；

Csi——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

2、pH的标准指数
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式中：Ci,,j ――水质参数i在监测j点的浓度值（mg/L）；

          Csi ――水质参数i地表水水质标准值（mg/L）；

          SpH,j ――水质参数pH在j点的标准指数；

          pHj ――j点的pH值；

          pHsd――地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsμ――地表水水质标准中规定的pH值上限。

6.3.4监测结果及评价

表6.3-2地下水水质及水位监测统计表 单位：除pH无量纲外，其他为mg/L
	检测项目
	监测点位
	标准值

	
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	

	
	监测值
	达标情况
	监测值
	达标情况
	监测值
	达标情况
	监测值
	达标情况
	监测值
	达标情况
	

	pH值
	7.1
	达标
	7.5
	达标
	7.1
	达标
	7.0
	达标
	7.2
	达标
	6.5-8.5

	氨氮
	0.224
	达标
	0.423
	达标
	0.028
	达标
	0.078
	达标
	0.242
	达标
	0.5

	硝酸盐
	43.2
	超标
	0.813
	达标
	18.7
	达标
	1.00
	达标
	2.92
	达标
	20

	亚硝酸盐（以N计）
	0.0514
	达标
	0.079
	达标
	0.0257
	达标
	0.00516
	达标
	0.003L
	达标
	1.0

	挥发性酚类
	0.0003L
	达标
	0.0003L
	达标
	0.0003L
	达标
	0.0003L
	达标
	0.0003L
	达标
	0.002

	氰化物
	0.002L
	达标
	0.001L
	达标
	0.002L
	达标
	0.002L
	达标
	0.002L
	达标
	0.05

	砷
	0.0019
	达标
	0.0003L
	达标
	0.0009
	达标
	0.0004
	达标
	0.0016
	达标
	0.01

	汞
	0.04L
	达标
	0.00004L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.001

	六价铬
	0.004L
	达标
	0.004L
	达标
	0.004L
	达标
	0.004L
	达标
	0.004L
	达标
	0.05

	总硬度
	296
	达标
	320
	达标
	191
	达标
	155
	达标
	120
	达标
	450

	铅
	0.00052
	达标
	0.01L
	达标
	0.00037
	达标
	0.00036
	达标
	0.00016
	达标
	0.01

	氟化物（以F-计）
	0.466
	达标
	0.429
	达标
	0.113
	达标
	0.677
	达标
	0.023
	达标
	1.0

	镉
	0.05L
	达标
	0.001L
	达标
	0.05L
	达标
	0.05L
	达标
	0.05L
	达标
	0.005

	铁
	0.03L
	达标
	0.03L
	达标
	0.03L
	达标
	0.03L
	达标
	0.2
	达标
	0.3

	锰
	0.01L
	达标
	0.01L
	达标
	0.01L
	达标
	0.01L
	达标
	0.01L
	达标
	0.1

	溶解性总固体
	342
	达标
	420
	达标
	290
	达标
	181
	达标
	185
	达标
	1000

	耗氧量
	1.54
	达标
	2.0
	达标
	2.3
	达标
	2.0
	达标
	2.14
	达标
	3

	硫酸盐（以SO42--计）
	183
	达标
	121
	达标
	63.2
	达标
	49.9
	达标
	7.34
	达标
	250

	氯化物（以Cl--计）
	32.7
	达标
	28.1
	达标
	25.9
	达标
	12.5
	达标
	3.56
	达标
	250

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	150
	超标
	未检出
	达标
	>2400
	超标
	>2400
	超标
	>2400
	超标
	3

	细菌总数（CFμ/mL）
	132
	超标
	未检出
	达标
	186
	超标
	284
	超标
	204
	超标
	100

	LAS
	0.071
	达标
	0.05L
	达标
	0.076
	达标
	0.074
	达标
	0.088
	达标
	0.3

	K+
	4.03
	/
	29.8
	/
	6.07
	/
	1.69
	/
	0.28
	/
	/

	Na+
	24.1
	/
	32.8
	/
	17.8
	/
	7.33
	/
	1.48
	/
	/

	Ca2+
	92.2
	/
	117
	/
	87.4
	/
	73.6
	/
	5.13
	/
	/

	Mg2+
	27.6
	/
	0.02L
	/
	15.7
	/
	10.2
	/
	1.6
	/
	/

	CO32-(以CaCO3计)
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	/

	HCO3-(以CaCO3计)
	130
	/
	160
	/
	155
	/
	167
	/
	144
	/
	/

	Cl-
	32.7
	达标
	55.7
	达标
	25.9
	达标
	12.5
	达标
	3.56
	达标
	250

	SO42-
	183
	达标
	121
	达标
	63.2
	达标
	49.9
	达标
	7.34
	达标
	250


表6.3-3 地下水水位监测统计表

	点位
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8
	W9
	W10

	水位（m）
	12.27
	2.70
	0.62
	7.23
	9.31
	5.71
	3.38
	6.81
	1.65
	11.81

	海拔（绝对高程）
	75.2
	53.6
	39.0
	54.7
	50.88
	47.15
	46.67
	46.3
	40.38
	71.5

	水位（绝对高程）
	87.47
	56.3
	39.62
	61.93
	60.19
	52.86
	50.05
	53.11
	42.03
	83.31


由表6.3-2可知，W1点位硝酸盐，W1、W3、W4、W5点位总大肠菌群存在超标的情况，是由于生活污水和农业面源污染所导致；细菌总数超标可能为水井作为区域监测井取水使用少，加上地下水流动缓慢，井口井盖封闭不严细菌滋生和繁殖所导致，其余各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准。

项目监测了10个地下水水位，5个水质监测点，以上10个地下水现状监测点位，均位于常德经开区地下水流场范围内，满足地下水二级评价地下水水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍要求；满足点位满足潜水含水层的水质监测点应不少于 5 个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2-4 个。建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个要求。

经查阅《区域水文地质普查报告（常德幅）》德山片区西部及南部位于常德西沅江阶地，地下水流向北东沅江排泄，区域主要为空隙潜水，补给来源为沅江，因此德山片区西部及南部位于同一水文地质单元，地下水评价范围以西侧枉水，北侧沅江，东侧东风河，G319南侧为边界，确定的37.45km2范围内同一水文地质单元为地下水评价范围，项目设置的10个地下水监测点位均位于评价范围内。详见附图8地下水评价范围及点位图。
综上所述，本项目地下水布点符合《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）要求，且布点均位于地下水评价范围内，地下水布点具有合理性。
6.4声环境质量现状调查与评价

6.4.1监测布点

根据声环境质量评价的要求，在厂界四周共设4个监测点位，监测点位详见附图。

6.4.2监测项目

等效连续A声级。

6.4.3监测时间与频率

本项目委托常德市常环环境科技有限公司于2026年1月8日对厂区四周边界进行的为期1天的噪声监测，分昼间、夜间2个时段监测，采样结果由仪器自动统计。

6.4.4监测结果与评价

厂界四周声环境质量现状监测结果见表6.4-1。

表6.4-1声环境质量现状监测列及评价结果表  单位：dB（A）

	监测点位
	监测时段
	监测结果Leq
	标准值
	超标值

	东面厂界1#
	昼间
	51.3
	65
	0

	
	夜间
	45.0
	55
	0

	南面厂界2#
	昼间
	51.5
	65
	0

	
	夜间
	45.6
	55
	0

	西面厂界3#
	昼间
	51.4
	65
	0

	
	夜间
	43.9
	55
	0

	北面厂界4#
	昼间
	53.3
	65
	0

	
	夜间
	43.9
	55
	0


由表6.4-1可知，项目建设地厂界四周昼夜声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 

6.5土壤环境质量现状调查与评价

根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，项目选址用地应当达到工业用地土壤环境质量要求，未达到工业用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准该项目的建设项目环境影响报告书或者报告表。由表6.5-2监测结果可知，项目用地达到工业用地土壤环境质量要求。

6.5.1监测布点

项目土壤为三级评价，厂区内需布置3个表层样点（T1、T2、T3），土壤理化性质引用湖南正鸿检测技术有限公司于2025.6.16对北面相邻的中试基地监测数据（T4）。
环评委托常德市常环环境科技有限公司于2026.1.8对厂区内进行了取样监测，共监测了3个点位（T1、T2、T3），均为表层样，监测点位见下表。

表6.5-1监测布点情况表

	编号
	监测点
	监测因子
	坐标

	T1
	厂区内
	未受污染区域
	表层样
	土壤全45项及石油烃
	E：111.716861°，N：28.904522°

	T2
	
	污水站
	表层样
	石油烃
	E：111.716762°，N：28.904449°

	T3
	
	车间二
	表层样
	
	E：111.716632°，N：28.904301°

	T4
	
	引用北面中试基地数据
	表层样
	土壤理化性质
	E：111.709971°， N：28.906794°


6.5.2监测因子、周期及频率

选择砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a,h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘、石油烃为监测因子，监测周期为一期，取样一次。

6.5.3评价方法

评价标准按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）评价，采用标准对照法。

6.5.4监测结果与评价

项目区域土壤环境质量现状监测结果见下表。

表6.5-2 土壤监测结果及评价  单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	监测点位及结果
	GB36600-2018标准

	
	
	T1
	T2
	T3
	筛选值（第二类用地）

	1
	砷
	14.1
	/
	/
	60

	2
	镉
	0.14
	/
	/
	65

	3
	六价铬
	0.5L
	/
	/
	5.7

	4
	铜
	24
	/
	/
	18000

	5
	铅
	33.6
	/
	/
	800

	6
	汞
	0.405
	/
	/
	38

	7
	镍
	34
	/
	/
	900

	8
	四氯化碳
	0.0013L
	/
	/
	2.8

	9
	氯仿
	0.0011L
	/
	/
	0.9

	10
	氯甲烷
	0.0010L
	/
	/
	37

	11
	1,1-二氯乙烷
	0.0012L
	/
	/
	9

	12
	1,2-二氯乙烷
	0.0013L
	/
	/
	5

	13
	1,1-二氯乙烯
	0.0010L
	/
	/
	66

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	0.0013L
	/
	/
	596

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	0.0014L
	/
	/
	54

	16
	二氯甲烷
	0.0015L
	/
	/
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	0.0011L
	/
	/
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	0.0012L
	/
	/
	10

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	0.0012L
	/
	/
	6.8

	20
	四氯乙烯
	0.0014L
	/
	/
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	0.0013L
	/
	/
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	0.0012L
	/
	/
	2.8

	23
	三氯乙烯
	0.0012L
	/
	/
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.0012L
	/
	/
	0.5

	25
	氯乙烯
	0.0010L
	/
	/
	0.43

	26
	苯
	0.0019L
	/
	/
	4

	27
	氯苯
	0.0012L
	/
	/
	270

	28
	1,2-二氯苯
	0.0015L
	/
	/
	560

	29
	1,4-二氯苯
	0.0015L
	/
	/
	20

	30
	乙苯
	0.0012L
	/
	/
	28

	31
	苯乙烯
	0.0011L
	/
	/
	1290

	32
	甲苯
	0.0013L
	/
	/
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	0.0012L
	/
	/
	570

	34
	邻二甲苯
	0.0012L
	/
	/
	640

	35
	硝基苯
	0.09L
	/
	/
	76

	36
	苯胺
	0.2L
	/
	/
	260

	37
	2-氯苯酚
	0.06L
	/
	/
	2256

	38
	苯并（a）蒽
	0.1L
	/
	/
	15

	39
	苯并[a]芘
	0.1L
	/
	/
	1.5

	40
	苯并（b）荧蒽
	0.2L
	/
	/
	15

	41
	苯并（k）荧蒽
	0.1L
	/
	/
	151

	42
	䓛
	0.1L
	/
	/
	1293

	43
	二苯并（a,h）蒽
	0.1L
	/
	/
	1.5

	44
	茚并（1,2,3-cd）芘
	0.1L
	/
	/
	15

	45
	萘
	0.09L
	/
	/
	70

	46
	石油烃
	28
	47
	41
	4500


从上表数据可以看出，土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)二类用地筛选值标准要求。

表 6.5-3   土壤理化性质调查点位置

	点位
	地理位置
	点位坐标
	备注

	T4
	场内表层样
	E：111.709971°， N：28.906794°
	理化性质


表 6.5-4    土壤理化性质调查表

	点号
	T4 场内表层样

	时间
	2025.6.16

	坐标
	E：111.709971°， N：28.906794°

	层次
	表层

	现场记录
	颜色
	红棕

	
	湿度
	干

	
	质地
	重壤土

	
	根系
	无根系

	实验室测定
	pH 值
	7.5

	
	阳离子交换量/（cmol（+）/kg）
	8.4

	
	氧化还原电位/（mV）
	452

	
	饱和导水率/（mm/min）
	0.67

	
	土壤容重/（g/cm³)
	0.92

	
	孔隙度(mg/m3)
	2.11


6.6 生态环境现状调查与评价

1、植被类型

湖南常德经济技术开发区过去为市区农副产品基地，区域内的自然植被大部分已不复存在，而为次生或人工林所代替。植被形态主要为农作物植物群落，经济林木和绿化树林。植物类型以分布于丘岗的杂木和灌木丛为主，间有部分菜地，丘岗上植被较茂盛。植物主要是常见的种类，如松柏、樟木、丹凤、竹木、杂木等，农作物以水稻、油菜、苗圃为主。近年随着经开区开发建设的不断推进，区域内大部分土地已开发利用，主要交通干道已逐步建成，区域生态环境正在由原有的农村生态环境向工业园生态环境转变。

2、水土流失

根据《常德市水土保持规划（2018～2030年）》，按全国水土流失类型区的划分，常德市属于以水力侵蚀为主类型区中的南方红壤区，水土流失类型主要是水力侵蚀，部分山丘区存在着滑坡、崩塌、泥石流等重力侵蚀。水力侵蚀的表现形式主要是面蚀和沟蚀，全市土壤侵蚀强度整体呈自西向东递减的趋势，项目所在区域多为微度侵蚀。湖南省第三次遥感（常德市）土壤侵蚀分布图如下：
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图6.6-1湖南省第三次遥感（常德市）土壤侵蚀分布图

常德经开区2020年为委托湖南省益水工程规划设计有限公司编制完成了《常德经济技术开发区水土保持方案区域评估报告》，常德经开区水土保持方案区域评估结论如下：

常德经济技术开发区的选址合理，没有制约因素，建设方案满足水土保持要求，水土保持责任和防治工作落实到位，生产建设活动符合节约用地和减少土石方挖填施工的要求，施工工艺有利于减少建设过程中的水土流失，区域的开发建设符合水土保持法律法规、技术标准的规定。

在开发建设过程中，通过落实各项水土保持措施，按法律法规要求开展各阶段水土保持工作，可对水土流失进行有效防治，达到保护生态环境的目的。

3、生态系统

依据《中国植被》划分类型的原则，项目区域内的植被可以分为针叶林、阔叶林和灌丛、从园区的建设情况来看，区域已开发区域的生态系统有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减，而未开发的区域范围内植被和动植物情况基本保持原貌，与原规划环评期间较为类似。可以看出园区的建设在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。
7.环境影响预测与评价

7.1施工期环境影响分析

7.1.1施工期水环境影响分析

施工期生活污水采用化粪池处理后外排莲子塘路污水管网。项目施工期主要道路采用水泥硬化路面，场地四周敷设排水沟，并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池澄清后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生泥浆水，此部分废水排入沉淀池澄清后回用。施工期产生的废水水质简单、水量较小，按照本评价所提措施进行处理后，对沅江水质冲击较小。

7.1.2施工期大气环境影响分析

施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘。施工扬尘产生环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输等。项目运输道路依托常德经开区同德路、莲子塘路运输进厂，运输对运输道路沿线环境空气质量将产生一定的影响。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民的健康。
对建筑施工期扬尘，本报告采用类比现场实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见表7.1-1、表7.1-2。

表7.1-1  建筑施工工地扬尘污染情况

	监测位置
	工地上风向50m
	工地内
	工地下风向
	备注

	
	
	
	50m
	100m
	150m
	

	范围值ug/m3
	303~310
	409~759
	434~538
	309~465
	309~336
	平均风速

2.5m/s

	均值ug/m3
	307
	596
	487
	390
	322
	


表7.1-2 施工现场大气TSP浓度变化情况

	距工地距离(m)
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	备注

	浓度

(mg/m3)
	场地未洒水
	1.75
	1.30
	0.78
	0.365
	0.345
	0.330
	春季测量

	
	场地洒水
	0.437
	0.350
	0.310
	0.265
	0.250
	0.238
	


由上两表可见：

⑴在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。

⑵由于常德经开区年平均风速为2.1m/s，对比以上两表可知，施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加，但影响范围一般在其下风向约150m以内。

7.1.3施工期声环境影响分析 

1、噪声源

建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高(5m处噪声值81~96dB(A))的特征，因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。

2、噪声预测模式

采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测噪声传播衰减模式为：
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式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)；

r —预测点距声源的距离，m；

r0 —距声源的参照距离，m，r0=1m；

3、预测结果与评价

施工场地噪声预测结果见表7.1-3。

表7.1-3  距声源不同距离处的噪声值    单位：dB(A)

	设备名称
	5m
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	200m
	300m

	轮式装载机
	90
	84
	78
	72
	70
	64
	58
	54

	振捣棒
	96
	90
	84
	78
	76
	70
	64
	58

	推土机
	86
	80
	74
	68
	66
	60
	54
	50

	挖掘机
	84
	78
	72
	66
	64
	58
	52
	48

	卡  车
	81
	75
	69
	63
	61
	55
	49
	45

	电  锯
	92
	86
	80
	74
	72
	66
	60
	56


从上表可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源300m范围内。因此施工噪声对周围敏感点的影响是不容忽视的。

从上述预测结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出。施工期打桩阶段对周围声环境影响较大，但由于打桩阶段在整个施工期中所占时间并不长，打桩引起的噪声不利影响在可接受程度内；其它施工阶段引起的噪声影响同样很小。

7.1.4施工期固废环境影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。项目运输道路依托同德路、莲子塘路。应选用车况良好的专用渣土车进行运输，及时清扫沿途撒落的土石方，并定期洒水。建筑垃圾及施工人员的生活垃圾如不妥善处置，不仅会影响当地景观、占用宝贵的土地资源，还易引起扬尘等环境污染。本项目建筑垃圾及时用于低洼地的回填，生活垃圾定点收集后及时外运与常德经开区生活垃圾一并外运处置，固废均可以得到妥善处置，对周围环境的负面影响小。

7.1.5生态环境影响分析

1、土地利用资源影响

拟建项目土地可利用潜在资源将受到一定的破坏。因此建设单位在开发建设过程中，要根据国家有关政策、法规，节约、珍惜和保护土地资源。

2、植被影响

该项目拟建地现状为空地，随着建设活动的开展，现有地表植被被建筑物和水泥硬化地面所替代，造成人工生态群落绝对面积的减少。因此，应在建设后期及时绿化，对破坏的植被进行补偿和恢复。建设单位应重视绿化建设，积极开展生态绿地补偿。

3、水土流失

本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。

在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、土壤结构等产生潜在的危害。这种土壤侵蚀、水土流失现象尤其是在梅雨季节和强降水季节会变得更为突出。

在项目施工前要做好土石方平衡工作，挖方及时回填，这样既能减少投资，又可以减少水土流失。根据经验公式，施工期土壤侵蚀量约是自然流失量的1.8倍，根据类比调查，拟建项目原生水土流失侵蚀模数为1000t/(km2·a)。强降水季节，水土流失现象还将加剧。在施工过程中，土方堆、土方坡面要保持平整，注意坡面密实，减少因受雨水冲刷而造成土壤流失。等整个工程结束后，附近及施工区内已完善并恢复了植被等水土保持设施，在施工期加重了的水土流失强度可以恢复到施工前的程度。

本项目建成后，通过对建筑物以及硬化地面、道路以外的空地进行大面积的绿化，基本上不会改变项目所在地区域的生态环境，有利于改变目前的空地生态系统，使之更加协调、美观。

7.2营运期环境影响分析

7.2.1地表水环境影响分析

雨水入园区雨水管网。合成生物制造产业园(一期)内各车间生产废水等进入污水处理站处理后经总排口排放；循环冷却排水作为清洁下水不进入污水处理站处理，直接经总排口排放，以上废水均排入德山污水处理厂处理达标后排入东风河。
根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，地表水评价等级为三级B，主要评价依托德山污水处理厂
的环境可行性。

接管可行性分析：本项目生产废水等经污水站预处理后入德山污水处理厂处理；循环冷却排水直接经总排口入德山污水处理厂处理。根据调查，德山污水处理厂已投入运行，位于本项目厂区东北面约4.8km，区域污水管网已经接通，根据表4.2-16污水站预处理结果，废水处理后满足德山污水处理厂接管要求，项目废水接管德山污水处理厂可行。
处理能力可行性分析：德山污水处理厂设计规模为15万吨/d，目前已建成10万吨/d，目前日均处理水量为6.37万t/d，尚有3.63万m3/d处理余量，本项目总排口废水排放量为2050.8m3/d，污水处理厂尚有足够的余量用以处理本项目全厂废水。  

达标排放可行性分析：德山污水处理厂采用“预处理→厌氧池→选择池→改良型氧化沟→二沉池→高效沉淀池→滤布滤池深度处理系统→氯气消毒→排放处理工艺”。目前正常稳定运行，能确保出水达标。本项目排放废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、全盐量，生产废水等经厂内污水处理站预处理满足接管要求后入德山污水处理厂处理。预处理后的综合废水不会对污水处理厂产生冲击，因此项目废水入德山污水处理厂处理可稳定达标排放。

本项目收集了2025年1-12月德山污水处理厂实际出水水质：

根据在线监测数据，德山污水处理厂出水能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准，出水浓度见下表。
表 7.2-1  2025 年 1-12 月实际出水水质在线监测数据

	月份
	出水流量（m3）
	出水浓度 mg/L，pH除外

	
	
	pH
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	1月
	1502481.623
	6.943
	23.94
	1.237
	0.222
	11.138

	2月
	1405033.658
	6.893
	21.309
	1.321
	0.155
	9.633

	3月
	1749910.857
	6.894
	18.453
	0.355
	0.136
	11.562

	4月
	1925977.805
	6.965
	19.999
	0.369
	0.202
	10.014

	5月
	2083560.928
	6.874
	16.91
	0.118
	0.233
	11.188

	6月
	2103947.63
	6.946
	17.696
	0.175
	0.221
	9.532

	7月
	2114746.056
	6.735
	16.884
	0.107
	0.234
	9.922

	8月
	1971208.09
	6.776
	17.062
	0.271
	0.211
	8.458

	9月
	2044760.227
	6.899
	16.771
	0.226
	0.258
	6.925

	10月
	2008552.554
	6.838
	18.425
	0.369
	0.242
	6.547

	11月
	2212248.351
	6.975
	18.526
	0.721
	0.223
	5.288

	12月
	2134277.898
	6.722
	20.844
	0.299
	0.234
	6.427

	均值
	1938058.806
	6.871
	18.901
	0.463
	0.214
	8.886


根据在线监测数据，可知2025年1-12月，pH出水范围6.722~6.975、COD出水浓度范围16.771mg/L~23.94mg/L、氨氮出水浓度范围0.107mg/L~ 1.321mg/L、总磷出水浓度范围0.136mg/L~0.258mg/L、总氮出水浓度范围5.288mg/L~11.562mg/L，出水能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

综上，本项目废水入德山污水处理厂依托具有可行性。

表7.2-2   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生产废水等
	PH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、全盐量
	德山污水处理厂
	间断排放
	TW1
	污水处理站
	“调节+混凝+微电解（预留高级氧化工艺）+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”
	DW001
	是
	主要排放口


表7.2-3    废水间接排放口基本信息表

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度（N）
	纬度（E）
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	111°42′40.762
	28°54′21.074
	676763.3
	德山污水处理厂
	间断排放
	/
	德山污水处理厂
	PH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、全盐量
	6-9、400、250、300、25、3.5、35、3740


表7.2-4    废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准或其他规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	PH
	德山污水处理厂进水水质标准
	6-9

	
	
	COD
	
	400

	
	
	BOD5
	
	250

	
	
	SS
	
	300

	
	
	氨氮
	
	25

	
	
	总磷
	
	3.5

	
	
	总氮
	
	35

	
	
	全盐量
	
	3740


表7.2-5   废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（t/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	pH
	6-9(无量纲）
	/
	/

	
	
	COD
	283.5
	0.58
	191.86

	
	
	BOD5
	117.6
	0.24
	79.56

	
	
	SS
	28.4
	0.058
	19.22

	
	
	氨氮
	10.5
	0.022
	7.098

	
	
	TP
	0.18
	0.0004
	0.12

	
	
	TN
	26.0
	0.0533
	17.6

	
	
	全盐量
	2786.5
	5.15
	1697.9


表7.2-6   环境监测计划及记录信息表

	序号
	排放口编号
	污染物名称
	监测设施
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施的安装运行、维护等相关管理要求
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工

监测方法

	1
	DW001
	PH
	自动
	生产废水排口
	/
	/
	/
	瞬时采样
	1次/半年
	玻璃电极法

	
	
	COD
	自动
	
	
	
	
	瞬时采样
	
	重铬酸钾法

	
	
	BOD5
	手动
	
	
	
	
	瞬时采样
	
	稀释与接种法

	
	
	SS
	手动
	
	
	
	
	瞬时采样
	
	重量法

	
	
	氨氮
	自动
	
	
	
	
	瞬时采样
	
	纳氏试剂分光光度法

	
	
	总磷
	自动
	
	
	
	
	瞬时采样
	
	钼酸铵分光光度法

	
	
	总氮
	自动
	
	
	
	
	
	
	盐酸萘乙二胺分光光度法

	
	
	全盐量
	手动
	
	
	
	
	
	
	重量法


7.2.2地下水环境影响分析

本项目地下水评价等级为二级。二级评价要求基本掌握调查评价区的环境水文地质条件，主要包括含（隔）水层结构及其分布特征、地下水补径排条件、地下水流场等。了解调查评价区地下水开发利用现状与规划；选择数值法或解析法进行影响预测，预测污染物运移趋势和对地下水环境保护目标的影响；提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

7.2.2.1地下水预测范围

1、地下水预测范围 
根据《环境影响评价技术导则——地下水》（HJ610-2016），项目地下水预测范围为项目建设地周边37.45km2的地下水范围，重点预测污水处理站周边区域。

7.2.2.2污染源及污染途径分析

本项目污染源主要为污水处理站、废水输送管线可能发生的事故泄漏。地下水的污染途径主要包括：污水处理站、废水输送管线防渗措施不到位，发生渗漏污染地下水。 

7.2.2.3预测情景

由于突发环境污染事故状况下极易被人们发现并采取及时的应急处置措施而控制住，泄漏的污水会被清洗、集聚至相应的应急设施进行处理，这样的情景很难对地下水环境造成永久的和持续性的影响。因此，本次地下水溶质运移预测主要考虑运营过程中在正常工况下发生的小规模、少量、且长期持续不断地发生污水渗漏的条件下，预测其对浅层地下水水质的影响程度和扩散范围。

①水文地质条件概化   

根据前面所列区域水文地质条件，本次地下水评价的目的含水层为孔隙潜水，主要为砾砂，砂砾水平方向渗透系数远大于垂向渗透系数，以水平方向运动为主。项目评价区范围较小，可以认为含水层参数空间变异较小。

污染物进入包气带和含水层中将发生机械过滤、溶解和沉淀、氧化和还原、吸附和解吸、对流和弥散等一系列的物理、化学和生物过程，本项目为考虑在水平方向的最不利影响，并将评价区地下水系统概化为一维（水平方向流动）稳定的地下水流系统概念模型。

②污染源概化

在地下水污染方面，厂区内需要主要关注的场所包括污水处理站、废水输送管线。本项目的地下水污染事件主要关注场所局部发生不可视的持续渗漏（如调节池或废水输送管线发生局部小微的破裂而被忽略），导致物料长期缓慢渗漏至地下水。

综上分析，本次地下水环境影响预测对污染源概化的结果为：排放形式概化为点源；排放规律简化为连续恒定排放。

7.2.2.4污染物预测因子及相关参数

（1）污染物相关参数
基于项目正常运营状态下，按渗漏量不易被察觉但影响又为最不利的条件下其对地下水质的影响状况模拟，即污水处理站调节池底部或侧壁泄漏，以最典型的污染物COD、氨氮作为预测因子，源强参数见下表。 

表7.2-7 模拟概化污染源参数一览表

	模拟区域
	典型污染
	渗漏方式
	污染因子
	初始浓度
	源强设置

	污水处理站
	生产废水
	长期缓慢渗漏
	COD
	6000mg/L
	以废水初始浓度作为渗漏点的最大浓度

	
	
	
	氨氮
	300mg/L
	


备注：初始浓度为污水站均质后水质。
7.2.2.5预测模型及参数值

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本次预测考虑持续渗漏情景下的解析模型，假设一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，则：
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式中：x—预测点距污染源的距离，m；
      t—时间，d；
      c(x，t)—t时刻x处的污染物浓度，g/L；
      C0—污染物初始浓度；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
u—地下水水流速度，m/d；
erfc（）—余误差函数。
地下水水流速度按下列公式得到：u=KI/n

式中：I—水力坡度；
K—渗透系数，m/d；
n—有效孔隙率。
本项目潜水含水层主要为砾砂，渗透系数参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录B1中砾砂，取中间值为75。有效孔隙率查阅《地下水科学概论》，砂岩取值范围0.5-10，本项目取值5。根据《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》中地下水资料收集，地下水水力坡度I为0.008。根据公式计算，得水流速度u为0.12m/d。
根据国内外经验系数，纵向弥散系数的取值可参照下表进行，由于地下水含水层为中更新统砂砾石层，本项目纵向弥散系数取值为3。
表7.2-8  纵向弥散系数参数表

	国内外经验系数
	含水层类型
	纵向弥散系数（m2/d）

	
	细砂
	0.05~0.5

	
	中粗砂
	0.2~1

	
	砂砾
	1~5


根据以上参数得到地下水预测相关参数，见下表：

表7.2-9地下水预测相关参数一览表

	含水层
	渗透系数K

（m/d）
	水力坡度I
	有效孔隙率n
	地下水流速u

（m/d）
	纵向弥散系数DL
（m2/d）

	承压水
	75
	0.008
	5
	0.12
	3


7.2.2.6预测结果

将式中各参数代入地下水溶质运移解析模型中，计算出污染物在指定浓度持续渗漏100天、1000天、10年、20年等4种长期渗漏情景下的迁移情况，结果见下列表：
表7.2-10 固定时间、不同距离地下水预测结果一览表
	污染物
	质量标准
	预测时间
	污染物扩散超标距离（m）

	COD
	3.0mg/L
	100天
	96

	
	
	1000天
	384

	
	
	10年
	924

	
	
	20年
	1564

	氨氮
	0.5mg/L
	100天
	88

	
	
	1000天
	357

	
	
	10年
	872

	
	
	20年
	1490


根据上表可知，100天时COD污染物超标距离为96m，1000天时污染物超标距离为384m，10年时污染物超标距离为924m，20年时污染物超标距离为1564m。

100天时氨氮污染物超标距离为88m，1000天时污染物超标距离为357m，10年时污染物超标距离为872m，20年时污染物超标距离为1490m。         

表7.2-11固定距离、不同时间地下水预测结果一览表
	污染物
	质量标准
	预测距离
	污染物扩散超标时间（d）

	COD
	3.0mg/L
	100
	107

	
	
	500
	1485

	
	
	1000
	4056

	
	
	1500
	6915

	
	
	1600
	预测结果均未超标

	氨氮
	0.5mg/L
	100
	125

	
	
	500
	1642

	
	
	1000
	4372

	
	
	1400
	6746

	
	
	1500
	预测结果均未超标


根据上表可知，污染物COD 100m处自107天开始超标，500m处自1485天开始超标，1000m处自4056天开始超标，1500m处自6915天开始超标，1600m处预测结果均未超标。  

污染物氨氮 100m处自125天开始超标，500m处自1642天开始超标，1000m处自4372天开始超标，1400m处自6746天开始超标，1500m处预测结果均未超标。   
通过上述预测结果可知，如污染物渗入到地下水，污染物随地下水迁移速度较慢，COD污染物扩散20年时超标距离为1564m，下游1500m处超标时间为6915天，污染物最大扩散影响范围不超过1600m；氨氮污染物扩散20年时超标距离为1490m，下游1400m处超标时间为6746天，污染物最大扩散影响范围不超过1500m。

7.2.2.7地下水环境影响分析

（1）对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地表层为砾砂，包气带防污性能为弱，说明浅层地下水容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水造成污染。

（2）对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内下部为砂砾石层，上覆4-20m粘土，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。
根据地下水环境功能规划，项目区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行管理，项目不向地下水排污，对地下水环境影响较小。

同时，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
7.2.3大气环境影响分析

7.2.3.1地面气象资料

（1）资料来源
本评价利用常德市气象站近20年的常规气象统计资料，气象站位于常德市武陵区，地理坐标为东经111.67640°，北纬29.11690°，海拔高度151m。该气象站位于本项目西北面约23.6km处。

（2）风向

常德气象站主要风向为NNW和N、NNE、NE，占39.2％，其中以NNW为主风向，占到全年10.4％左右。

表7.2-12  近20年常德市气象站累年各月风向频率（%）

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	频率
	10.0
	9.7
	9.1
	5.1
	6.4
	6.4
	3.9
	2.1
	2.2
	3.1
	4.3
	5.4
	7.5
	5.5
	5.1
	10.4
	3.8
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图7-1 常德风向玫瑰图（静风频率3.8 %）

各月风向频率如下： 
表7.2-13   近20年常德气象站累年各月风向频率（%）

	风向

月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1
	11. 2
	10.3
	12. 5
	6.3
	5.3
	5.6
	3.8
	1.8
	1.5
	2.3
	2.6
	3.0
	7.6
	6.2
	5.4
	10.4
	4.2

	2
	9.9
	11.9
	12. 2
	4.6
	6.6
	5.4
	3.8
	1.8
	1.7
	2.8
	3.0
	3.5
	7.8
	5.6
	5.5
	9.3
	4.7

	3
	9.8
	9.9
	9.1
	6.2
	6.8
	7.9
	4.0
	2.0
	2.1
	3.3
	4.3
	6.3
	6.7
	5.0
	4.1
	8.4
	4.1

	4
	8.3
	8.3
	7.4
	4.5
	5.9
	9.2
	4.9
	2.0
	2.7
	3.8
	4.8
	6.8
	8.3
	6.6
	4.9
	7.9
	3.7

	5
	8.4
	7.6
	7.4
	4.6
	7.1
	7.7
	4.8
	2.6
	3.5
	4.0
	5.0
	6.3
	8.4
	5.9
	5.2
	8.8
	2.5

	6
	8.2
	6.5
	4.9
	4.5
	7.3
	7.7
	6.0
	2.8
	3.1
	4.1
	7.0
	8.3
	7.7
	5.7
	4.4
	8.9
	3.0

	7
	7.9
	5.4
	5.2
	3.8
	5.9
	8.0
	4.8
	3.6
	5.2
	7.3
	10.6
	9.7
	6.6
	3.9
	4.6
	5.4
	2.1

	8
	9.8
	11.5
	8.6
	4.9
	7.8
	5.4
	2.8
	2.8
	1.6
	3.5
	5.7
	6.0
	6.8
	4.6
	4.3
	12.1
	2.0

	9
	12. 7
	12.7
	11. 8
	5.3
	6.3
	6.3
	3.6
	1.1
	0.7
	0.9
	1.4
	3.3
	5.7
	5.2
	4.6
	14.9
	3.5

	10
	13. 0
	11.3
	8.4
	5.1
	4.0
	3.5
	2.4
	1.4
	1.0
	1.2
	1.8
	3.6
	8.6
	6.7
	7.8
	15.6
	4.7

	11
	11. 8
	11.1
	8.8
	4.9
	6.3
	5.2
	3.1
	1.6
	2.0
	1.1
	2.3
	4.0
	7.4
	6.3
	6.3
	12.1
	5.7

	12
	9.3
	10.3
	12. 8
	6.3
	7.0
	4.8
	3.1
	2.0
	1.4
	2.4
	2.9
	4.3
	8.5
	5.0
	4.4
	10.5
	5.1

	全年
	10.0
	9.7
	9.1
	5.1
	6.4
	6.4
	3.9
	2.1
	2.2
	3.1
	4.3
	5.4
	7.5
	5.5
	5.1
	10.4
	3.8


7.2.3.2大气环境影响分析  

1、污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2规定，二级评价项目需对污染物排放量进行核算。

营运期废气主要污染因子为氨、硫化氢、硫酸雾、SO2。
（1）有组织排放核算

本项目大气污染物有组织排放量核算见下表。        
表7.2-14 大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001（污水处理站废气排气筒）
	NH3
	/
	0.0002
	0.001

	
	
	H2S
	/
	0.001
	0.01

	一般排放口合计
	NH3
	0.001

	
	H2S
	0.01

	     有组织排放总计

	有组织排放总计
	NH3
	0.001

	
	H2S
	0.01


（2）无组织排放核算

本项目大气污染物无组织排放量核算见下表。

表7.2-15大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（µg/m3）
	

	1
	污水处理站无组织
	厌氧池、污泥池等
	NH3
	污水站废气密闭收集
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准
	1500
	0.0004

	
	
	
	H2S
	
	
	60
	0.0039

	2
	沼气火炬
	沼气燃烧
	SO2
	点燃
	       /
	/
	0.47

	3
	浓硫酸储罐无组织
	储罐大小呼吸
	硫酸雾
	碱封
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	1200
	0.0003

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	NH3
	0.0004

	
	H2S
	0.0039

	
	SO2
	0.47

	
	硫酸雾
	0.0003


（3）项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表7.2-16 大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	NH3
	0.0014

	2
	H2S
	0.0139

	3
	SO2
	0.47

	4
	硫酸雾
	0.0003


（4）非正常排放量核算
本项目非正常排放量见下表

表7.2-17 非正常排放量核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（µg/m3）
	非正常排放速率/(kg/h)
	单位持续时间/h
	年发生频次/次
	事故时处理效率
	应对措施

	1
	DA001（污水处理站废气排气筒）
	废气处理设施故障
	NH3
	/
	0.0009
	1
	0.5
	0
	短期修复情况：停止废水处理，将废水储存在集水池，对废气处理设施修复后再进行废水处理。若污水站废气处理设施短期难以修复，考虑全厂停产，对废气处理设施修复后再复产。

	
	
	
	H2S
	/
	0.01
	
	
	
	


表7.2-18 大气污染物非正常年排放量核算表

	序号
	污染物
	非正常排放量/（t/a）

	1
	NH3
	0.00045

	2
	H2S
	0.005


2、环境空气影响分析
根据表2.5-6预测结果，叠加后环境影响如下：

表7.2-19 正常排放量核算表
	污染物
	本项目浓度贡献值（µg/m3）
	区域现状浓度均值（µg/m3）
	区域浓度叠加值（µg/m3）
	标准值

	氨气
	0.1431
	142
	142.1431
	200

	硫化氢
	0.8165
	1
	1.8165
	10

	硫酸雾
	0.324
	0.005L
	0.3265
	300


备注：只有检出限浓度的按照检出限的一半进行折算。
由上表可知，与本项目有关的主要污染物，叠加区域现状后，均符合标准要求，且区域各污染物仍存在较大环境容量，因此本项目对区域环境空气质量影响较小。
本项目产生恶臭工序为污水处理站和危废间，污水处理站和危废间共用废气处理设施，污水站废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒（DA001）达标排放。项目同时提出了加强污水站产臭设施密闭性，合计规划负压抽吸频次，加强污水站的日常运行管理，种植吸臭植物等无组织排放管控措施。
通过以上将无组织变为有组织，同时加强无组织排放管控措施后，污水站无组织恶臭对周围环境影响较小。

2、环境防护距离分析
（1）大气防护距离
根据表7.2-17大气环境影响预测结果，厂界外大气污染物短期贡献浓度均没有超过环境质量浓度限值，据上所述，本项目厂界外可不设置大气环境防护区域。

（2）卫生防护距离
为避免项目建成后对周边敏感建筑物造成影响，需考虑设置卫生环境防护距离。

卫生防护距离参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算，卫生防护距离初始值计算公式如下：
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式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；氨为0.0001kg/h，硫化氢为0.0005kg/h。
cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；氨为0.2mg/m3，硫化氢为0.01mg/m3；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；本项目污水站占地面积7150m2，等效半径约84.5；
A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。
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根据湖南省气象服务中心提供的资料，常德市近5年（2020年-2024年）平均风速分别为2.66m/s、2.76m/s、2.67m/s、2.59m/s、2.56m/s。根据本项目特征，本项目无组织排放源存在共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，且排放量小于标准规定的允许排放量的1/3，因此本项目为上表中的Ⅱ类项目。A、B、C、D取值分别为470、0.021、1.85、0.84。
根据卫生防护距离初始值计算公式及相关参数，氨的卫生防护距离初值L为0.003m，硫化氢的卫生防护距离初值L为0.69m，氨初值在0≤L＜50m，硫化氢初值在0≤L＜50m，为同级别。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当企业无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值为同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级，则本项目卫生防护距离终值取100m。

根据调查，本项目厂界外100m无居民，环评要求本项目环境防护距离范围内今后不得新建以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的敏感建筑。

环境防护距离包络线图见附图10。
7.2.3.3排气筒高度合理性论证
本项目设1根排气筒。排气筒设置及产排污情况见下表。
表7.2-20排气筒设置及排污情况

	位置
	污染物
	烟囱编号
	高度(m)
	内径(m)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)

	污水处理站
	污水处理站废气
	氨
	DA001
	15
	1.1
	0.0002
	/

	
	
	硫化氢
	
	
	
	0.001
	/

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	/
	228.6（无量纲）


DA001排气筒中氨、硫化氢、臭气浓度排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值（氨气：≤4.9kg/h；硫化氢：≤0.33kg/h；臭气浓度：2000（无量纲），15m排气筒）。
另根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）进行排气筒有效高度的验证，根据Q=CmRKe 
式中：Q——排气筒允许排放速率，kg/h；
Cm——标准浓度限值，mg/m3；
R——排放系数；
Ke——地区性经济技术系数，取值为0.5-1.5，本项目取1；
根据以上计算及取值如下表：
表7.2-21 排气筒取值情况
	排气筒编号及高度
	污染物
	Q值（kg/h）
	Cm值小时标准值mg/m3（二类区）
	Ke值
	R值
	对应排气筒有效高度

	DA001（15m）
	氨
	0.0002
	0.2
	1
	0.55
	0.0003<15

	
	硫化氢
	0.001
	0.01
	1
	0.5
	0.001<15


备注：查阅《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）表4，通过外推法得到对应R值的排气筒有效高度。
表7.2-22排气筒设置及排污情况 
	位置
	污染物
	排气筒编号
	高度(m)
	内径(m)
	风量(m3/h)
	风速（m/s）

	污水处理站
	氨
	DA001
	15
	1.1
	40000
	11.7

	
	硫化氢
	
	
	
	
	


备注：根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，排气筒的设计风速通常在10-20m/s之间。由上表可知，排气筒中风速满足要求，内径设置合理。DA001排气筒高度为15m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中高度要求。
综上所述，本项目通过R值计算得到的排气筒有效高度均小于现有排气筒高度，且校核的设计风速合理，排气筒高度设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中高度要求，因此排气筒设置合理。

7.2.4噪声环境影响分析

①预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

②预测参数

（1）噪声源强

项目在生产过程中产生的噪声主要源自泵、风机、空压机、冷干机等，包含室内、室外噪声源，类比同类工程，这些设备产生的噪声声级一般在50-75dB。项目产生噪声的噪声源强调查清单见下列表。噪声源分布见图7-2。
表 7.2-23工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	动力中心2
	空压机（4台）
	75
	选用低噪声设备，隔声、减振
	168.38
	269.07
	52
	8
	56.9
	24h
	20
	36.9
	1

	
	
	冷干机（11台）
	50
	
	172.94
	261.3
	52
	8
	31.9
	24h
	20
	11.9
	1

	
	
	螺杆机（8台）
	55
	
	167.96
	237.45
	52
	8
	36.9
	24h
	20
	16.9
	1

	2
	污水站
	泵（8）台）
	55
	
	154.02
	344.27
	52
	2
	49.0
	24h
	20
	29.0
	1

	
	
	风机（7台）
	75
	
	174.66
	348.12
	52
	2
	69.0
	24h
	20
	49.0
	1


表 7.2-24工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	污水站泵（34台）
	98.19
	313.94
	52
	55
	选用低噪声设备，隔声、减振
	24小时



图7-2噪声源分布图
（2）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见下表。

表7.2-25 项目噪声环境影响预测基础数据表

	序号
	名称
	单位
	数据
	备注

	1
	年平均风速
	m/s
	2.1
	/

	2
	主导风向
	/
	NNW
	/

	3
	年平均气温
	℃
	17.7
	/

	4
	年平均相对湿度
	%
	73.5
	/

	5
	大气压强
	atm
	1
	/


③预测结果
由于200m范围内无敏感目标，以下仅进行厂界噪声预测。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。

表7.2-26  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东厂界
	379.71
	351.42
	52
	昼间
	6.00
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	6.00
	55
	达标

	南厂界
	214.13
	219.47
	52
	昼间
	21.18
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	21.18
	55
	达标

	西厂界
	45.29
	291.22
	52
	昼间
	10.39
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	10.39
	55
	达标

	北厂界
	271.53
	469.80
	52
	昼间
	4.86
	65
	达标

	
	
	
	
	夜间
	4.86
	55
	达标


由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3类标准。

④小结
拟建项目声环境影响评价自查见下表。

表7.2-27 声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
二级□
三级☑

	
	评价范围
	200m☑
大于 200m□         小于 200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑      最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑           地方标准□           国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区□
	1 类区□
	2 类区□
	3 类区☑
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑     现场实测加模型计算法□    收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□             已有资料☑             研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑
	其他□ 


	
	预测范围
	200m☑          大于200 m□           小于200 m□ 

	
	预测因子
	等效连续A声级☑
	最大A声级□
	计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑                           不达标□

	
	声环境保护

目标处噪声值
	达标☑                            不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑
固定位置监测□    自动监测□   手动监测☑   无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（ ）
	监测点位数（）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行☑
不可行□

	注“□”为勾选项 ，可√；“（  ）”为内容填写项。


7.2.5固体废物环境影响分析 

在线监测废液、废矿物油和含油废抹布，交由有危险废物处置资质单位处置；污水处理站物化污泥未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存，生化污泥拟外运农业综合利用；废乙二醇、废脱硫剂、制氧制氮废分子筛、制氧制氮废活性炭原厂家更换后回收；生活垃圾委托环卫部门处置。
新建50m2的危废间，地面采取防渗措施。本工程产生的固体废弃物皆可得到合理化处置，不会造成二次污染，对周围环境基本不会造成污染影响。

7.2.6土壤环境影响分析 

项目土壤评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.7.4，三级评价可选用定性描述法进行评价。
本项目跨污水处理及其再生利用、危险品仓储两个门类，整个厂区地面将采取水泥硬化处理，对合成生物制造产业园(一期)及周边土壤影响来自于物料储存区、污水处理站。

对合成生物制造产业园(一期)影响主要来自下渗影响，物料储存区（甲类地埋罐区，污水站区域（浓硫酸、液碱罐））采用单层罐+混凝土罐池，罐池采取防腐防渗处理，内垫沙土；污水站建设对污水处理池，同样采用混凝土结构，池底部及内壁采取防渗处理，以上混凝土建设等级满足重点防渗要求，采取以上措施后，物料储存区、污水站泄漏污染土壤的的可能性小，对厂区土壤环境影响较小。
对周边土壤影响主要来自大气沉降，污水站浓硫酸储罐通过碱封控制无组织排放，对厂区外土壤环境影响较小。

8.污染防治措施及可行性分析

8.1施工期环保措施及可行性分析

8.1.1施工期噪声治理措施及可行性

施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、固定设备采取距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的，本报告要求建设单位采取以下措施：

1、建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

2、施工单位应合理安排好施工时间，除工程必需外，严禁夜间施工。若因工艺要求或特殊需要必须连续施工的，施工单位必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明并在施工前报请环保主管部门批准，同时公告附近居民。

3、在不影响施工情况下将电钻、木工刨等相对固定的强噪声设备尽量集中安排，同时尽量入棚操作，保障周边居民有一个良好的生活环境。

4、在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。

5、在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。

6、合理安排施工计划和进度，争取将施工噪声对其影响降至最低。

7、施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

8、建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

9、建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

通过采取以上措施后，可有效降低施工噪声对敏感点的影响，防治措施可行。

8.1.2施工期扬尘治理措施及可行性

对于施工扬尘，本报告提出的主要防治措施有：

1、单位应当将建设施工、道路与管线施工、交通运输、道路保洁、绿化建设和养护等方面的扬尘污染防治工作纳入规范化管理。

2、建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任和措施；防治扬尘污染费用的具体标准和计算办法由建设行政主管部门制定。

3、施工单位应当制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。各类工地的主要出入口处或主要位置应设置醒目的环保施工标牌，标明下列内容：工程项目名称、防治扬尘污染采用的措施、环保负责人的姓名和监督电话。

4、在施工场地安排一些员工定期对施工场地及运输道路及时清扫和洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨雪天气则不必洒水。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28~75%，可大大减少其对环境的影响。

5、施工单位应当设置密目网，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。

6、易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施。

7、在施工场地设置专人兼管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离居民区，并避开居民区的上风向，建筑垃圾等应及时清运，在48h内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水或其他防尘措施。

8、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面，保证平整坚实，无浮土、无积水。

9、道路保洁方面，除采用混凝土硬化出入口、施工现场的道路和场地；应设置冲洗轮胎水池和高压水枪，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷，保持出场车辆清洁，泥浆和污水未经沉淀不得随意排放；对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少散落，车辆行驶应按规定路线行进。

10、施工现场采用清洁能源液化气等为燃料，禁止烧煤、沥青、橡胶、塑料、皮革及其它产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。

11、规范建筑垃圾和建筑材料运输路线，并且使用专用渣土车。

以上防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，采取以上措施后，扬尘的影响范围将减少80%左右，防治措施可行。

8.1.3施工期废水治理措施及可行性

施工期生活废水经化粪池处理后排入莲子塘路下污水管网，施工废水、含SS、微量机油的雨水、泥浆水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，可减少用水量及污水排放负荷。

严禁施工废水、生活污水直接排入污水管网，将废水收集处理后再排放。

施工期产生的废水水质简单、水量较小，按照本报告所提措施进行处理后，对太子庙污水处理厂进水水质冲击较小。

8.1.4施工期固体废物治理措施及可行性

施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。建筑垃圾的堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期土石方尽量做到综合利用，建筑垃圾应及时外运处置。

施工期的生活垃圾主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目不设施工营地，依托厂区内已有生活设施处置，可以消除其影响。

采取以上措施后，固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
8.1.5施工期水土保持措施

施工期生态破坏主要表现在土地开挖引起水土流失，植被毁坏造成景观破坏，本项目地块地势平坦，土石方可以做到平衡，本报告建议生态补偿措施为：

1、管理措施

本报告建议建设方应采取下列原则性措施：

   （1）从规划设计到工程施工均应充分考虑项目选址区的敏感性，确保首先考虑水土保持工作，并制定严密可靠的水土保持措施。

   （2）充分考虑常德经开区降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季，不仅可减少水土流失量，还可大幅度节省防护资金。

   （3）合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露。

   （4）优化工程挖方和填方，减少土石方开挖量。

   （5）重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作。

   （6）设置专人专项资金，确保水土保持工作的顺利实施。

2、工程措施

（1）绿化措施

根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种进行景观绿化，在车间厂房以及厂界周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境。

（2）排水系统

在施工期间，施工人员的生活废水和建筑废水需要采取简易化粪池、临时沉淀池等措施进行处理达标后排放。严格禁止施工废水和施工人员的生活废水随意排放。

（3）施工期间临时的水土保持措施

施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷堆料临时覆盖起来。

（4）施工结束后的植被恢复

在主体工程完工过后，除按照设计要求做好工程防护外，还应该按照规划进行大面积绿化以恢复部分植被。

8.2营运期环保措施及可行性分析

8.2.1地表水污染防治措施及可行性分析

本项目产生的废水主要为各车间生产废水、污水站废气处理系统排水，本项目根据“雨污分流、清污分流”的原则，处理厂区废水。

1、雨污分流措施

本项目排水采用雨污分流、清污分流制。雨水入园区雨水管网。合成生物制造产业园(一期)内各车间生产废水等进入污水处理站处理后经总排口排放；合成生物制造产业园（一期）内人员洗手、如厕废水化粪池处理后经总排口排放；循环冷却排水作为清洁下水不进入污水处理站处理，直接经总排口排放；以上废水均排入德山污水处理厂处理达标后排入东风河，全厂对外只设置1个废水总排口。

2、本项目雨污分流、清污分流方案见下表。
表8.2-1本项目雨污分流、清污分流方案表

	序号
	类型
	收集处理措施
	去向
	备注

	1
	雨水
	地面管道自流输送
	园区雨水管网（与北面中试基地共用雨水排口，雨水排口位于北面同德路）
	本项目雨水管网和中试基地雨水管网接通，雨水通过地势自流经本项目雨水管网、中试基地雨水管网和同德路两个雨水排口排放。

	2
	污水
	各车间生产废水
	明管架设泵输送
	污水处理站处理后经总排口排入园区管网入德山污水处理厂处理
	/

	
	
	污水站废气处理系统排水
	地面管道自流输送
	
	/

	
	
	初期雨水
	地面管道自流收集，泵输送
	
	/

	
	
	合成生物制造产业园（一期）内人员洗手、如厕废水
	地面管道自流输送
	不经污水处理站，化粪池处理后经总排口排放园区管网入德山污水处理厂处理。
	/

	
	
	动力中心循环冷却排水
	地面管道自流输送
	不经污水处理站，设置专管，经总排口排入园区管网入德山污水处理厂处理。
	/


3、项目污水厂区处理方案

废水处理工艺见4.1节，污水站设计水质水量情况见下表。
表8.2-2 污水处理站水质水量统计表

	序号
	废水来源
	水量t/d
	COD mg/L
	BOD5 mg/L
	NH3-N mg/L
	TN mg/L
	TP mg/L
	SS  mg/L
	pH
	全盐量

	1
	华纳特生物（车间二）
	800
	6000
	1500
	300
	500
	5
	1000
	5~8
	3000

	2
	其他引入项目
	1000
	6000
	1500
	300
	500
	5
	1000
	5~8
	3000

	3
	初期雨水
	31.4
	600
	/
	/
	30
	/
	300
	/
	/

	4
	污水站废气处理系统排水
	20
	2000
	/
	/
	/
	/
	/
	6~8
	/

	5
	药剂调配用水
	15
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	均质后废水
	1866.4
	5818.

1
	1446.6
	289.3
	482.2
	4.8
	969.

5
	5~8
	2786.5

	7
	设计水质、水量
	2000
	6000
	1500
	300
	500
	25
	1000
	5~8
	3000


污水站设计规模的合理性分析
根据表1.4-7所列合成生物制造产业园(一期)环境准入清单及总图分析，近期和远期引入食品行业、医药行业企业，厂区内道路涉及化学品运输，雨水冲刷厂区道路时会存在一些原料，经雨水冲刷进入雨水，此部分雨水应作为初期雨水进行收集。污水站设置有顶棚，均不涉及初期雨水的收集。根据4.2.2废水小节初期雨水计算结果，项目区全年初期雨水量为3773.3m3/a，全年降雨量计为120天，即31.4m3/d。
入污水站废水包含各车间生产废水、初期雨水、污水站废气处理系统排水、药剂调配用水；循环冷却排水经总排口接入园区污水管网，生活废水化粪池处理后经总排口接入园区污水管网，均不进入污水处理站。
根据表8.2-2统计水量，入污水站水量合计1866.4t/d，小于污水站设计规模2000t/d，可满足合成生物制造产业园(一期)废水处理的规模要求。
污水站设计处理工艺及达标排放可靠性分析
依据拟入驻的华纳特生物提供的废水中试水质、水量数据，结合合成生物制造产业园(一期)规划环评调规前只引入食品行业企业水质、水量预测，对本项目污水处理站进行了设计，水量水质调查情况见表8.2-2，设计处理工艺为“调节+混凝+微电解（预留高级氧化工艺）+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”。

针对调规前可能引入营养食品、保健食品项目，调规后引入医药项目，设计考虑了工艺预留。调节池需要处理的废水COD浓度高于6000mg/L，微电解作为预留工艺，同时拟在微电解一体化设备旁增加加药系统（高级氧化工艺）和配套设备处理。微电解本身可以破苯环、杂环等大分子结构，高级氧化工艺可大幅度去除COD，该位置的工艺预留和联用可解决后期引入的营养食品、保健食品、医药项目废水处理问题。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》(HJ 978-2018)表4 污水处理可行技术-工业废水，预处理：沉淀、调节、气浮、水解酸化；生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。

本项目设计的废水处理方案为“调节+混凝+微电解（预留高级氧化工艺）+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”，属于以上可行技术的范畴，措施可行。

成都之和环保科技有限公司设计方案各单元处理效率取自以往成功案例的经验值，数据来源具有可靠性。根据表4.3-16计算结果，本项目生产废水、污水站废气处理系统排水等经污水处理站处理，pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中间接排放标准，同时满足德山污水处理厂的进水水质要求，达标排放具有可靠性。
8.2.2地下水污染防治措施及可行性分析

本项目拟采取分区防渗、主动防渗、日常管理措施。
防渗方案
根据调查，车间一（仓库）、车间二、车间三、车间四、车间五、污水处理站区域、甲类地埋罐区拟按照重点防渗进行建设，污水管道、道路、动力中心2、循环水池、消防水池拟按照一般防渗进行建设。
一般污染防治区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，容易发现和可及时处理的区域或部位。主要包括污水管道、道路、动力中心2、循环水池、消防水池。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），一般污染防渗区防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
重点污染防治区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不易发现和处理的区域或部位。主要包括车间一（仓库）、车间二、车间三、车间四、车间五、污水处理站区域、甲类地埋罐区。重点防治区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），重点污染防渗区防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
一般防渗区和重点防渗区拟采取的防渗方式如下：
表8.2-3厂区地下水污染防治性能
	分类
	污染防治区域
	采用材料
	防渗性能
	执行标准
	备注

	一般防渗区
	污水管道、道路、动力中心2、循环水池、消防水池
	采用的抗渗钢纤维混凝土，强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，其厚度200mm。
	防渗性能等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能
	符合《环境影响技术导则—地下水环境》重点防渗区要求。
	防渗责任主体为常德德润产业发展有限公司。

	重点防渗区
	车间一（仓库）、车间二、车间三、车间四、车间五、污水处理站区域、甲类地埋罐区
	重点污染防治区地面防渗采用的抗渗混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P8，其厚度200mm，上覆3mm环氧树脂防腐防渗。
	防渗性能等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能
	符合《环境影响技术导则—地下水环境》一般防渗区要求。
	


由上表可知：本项目采用的防渗材料满足一般防渗区和重点防渗区防渗要求。
（2）主动防渗漏措施

①管道及泵设计

设备装有物料的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片采用高级别密闭等级。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。

对输送物料的的泵选用无密封泵（磁力泵、屏蔽泵等），密封采用机械密封。

②污水/雨水收排及处理系统

各车间生产废水采用地上明管架设泵输送；合成生物制造产业园（一期）内人员生活废水、污水站废气处理系统排水、动力中心循环冷却排水地面管道自流方式输送；初期雨水地面管道自流收集，泵输送，以上废水均进入污水站处理。雨水地面管道自流方式输送入园区雨水管网。

③物料储存区

物料储存区（甲类地埋罐区，污水站区域（浓硫酸、液碱罐））采用罐池+单层罐设计组合满足地下水防控要求。甲类地埋罐区，污水站区域（浓硫酸、液碱罐）实行水泥硬化，为监控可能出现的储罐泄漏，环评建议储罐内应设置液位监控系统。

（3）日常管理措施

①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。

②加强管理，杜绝超设计生产。

③定期对所有管道和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、滴、漏现象。一旦发现有污染物泄漏或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

④定期对员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

（4）地下水/土壤环境跟踪监测

①地下水跟踪监测
拟每年定期委托第三方公司对厂区地下水进行自行监测，以评价厂区地下水的污染情况，及时采取补救措施。设置三个监测点位，分别位于污水站附近、厂区上游、厂区下游，监测因子pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、溶解性总固体、铅、汞、镉、砷、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、氟化物、铁、锰、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。各因子监测结果均需达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

各储罐设置液位监控系统，正常储存情况下发现液位变化明显，应及时查找问题进行修复，避免污染地下水。
②土壤跟踪监测
企业拟每五年定期委托第三方公司对厂区土壤进行自行监测，以评价厂区土壤的污染情况，及时采取补救措施。监测点位分别位于污水处理站、甲类地埋罐区、车间二，监测因子石油烃，三个点位为表层样。
各点位土壤监测因子均需符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)二类用地筛选值标准要求。
综上所述，本项目提出的分区防渗、主动防渗、日常管理措施满足分区防渗要求，以上措施均是工业企业土壤、地下水防治的常用措施，不同分区采用的防渗材料及防渗性能满足地下水、土壤污染防治要求，措施可行有效。采取以上措施后，可以将本项目污染地下水、土壤的可能性降至最低程度。

8.2.3废气污染防治措施可行性分析 

项目甲类罐区不涉及新增储罐，不涉及挥发性有机物防治；仓库物料均采取了密闭包装形式，且无挥发性物料、产品储存，因此不考虑废气治理。





图8-1本项目废气收集及治理走向示意图
1、DA001排气筒（污水处理站废气、危废间废气）
污水站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m DA001排气筒达标排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》(HJ 978-2018)表5中可行技术：生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附。污水处理站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”属于可行技术范畴，措施可行。根据表4.2-4计算结果，DA001排气筒中NH3、H2S、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值（氨气：≤4.9kg/h；硫化氢：≤0.33kg/h；臭气浓度：2000（无量纲），15m排气筒）。
2、污水处理站沼气火炬废气
污水站沼气采用脱硫设施处理，经点燃后由6m火炬达标排放。
污水站沼气脱硫、点燃属于处理产生沼气的常用措施，可极大减少甲烷的排放；且干法氧化铁脱硫为沼气脱硫的常用措施，脱硫工艺成熟，市场上有成套设备出售，沼气经脱硫燃烧后，可极大减少SO2的排放。故沼气脱硫+点燃属于可行技术，措施可行。

3、污水站无组织 
污水站对产臭设施进行密闭收集，变无组织为有组织，是控制污水站无组织恶臭常用的措施，应用广泛，措施可行。
4、危废间无组织

危废间在线监测废液主要为酸碱、重金属成份，无废气产生；废矿物油和含油废抹布主要为废矿物油，无废气产生。危废间废气主要为存放的污泥产生的恶臭。
根据危险废物贮存污染控制标准(GB 18597-2023)8.1.5，易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存；危废间物化污泥拟采用采用高密度聚乙烯袋装，符合(GB 18597-2023)8.1.5要求。
危废间采取密闭措施，设置有负压引风，危废间臭气可抽入污水站废气处理设施处理后排放，变无组织为有组织，是控制危废间无组织臭气常用的措施，应用广泛，措施可行。废气排放有组织、无组织均执行恶臭污染物排放标准（GB14554-1993），符合9.3贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。
5、污水站物料储存区无组织
污水站硫酸罐通过碱封，可极大的减少无组织排放；该措施为储罐减少无组织排放的常用措施，应用广泛，措施可行。

8.2.4噪声污染防治措施可行性分析

本项目位于常德经开区合成生物中试基地以南，莲子塘路以西。全厂噪声防治措施如下：

（1）优先选用低噪型设备；对设备基础采取综合隔振、减振措施（如设置减振沟，在铺垫减振橡胶垫层）。

（2）动力中心2为封闭式，墙体为砖墙具有隔声效果，窗户和门拟采用双层夹胶玻璃窗和隔声门，各门窗接合部进行隔声处理，生产时门窗都应处于关闭状态。 

（3）项目边界建设有连续实心围墙作为隔声墙。

（4）加强设备管理，对设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。
（5）合理布置高噪声设备位置。

（6）加强管理，输送物料的运输车辆限速出入厂区，并禁鸣喇叭，同时注意选择合理的运输时间，尽量避免在晚11点以后输送物料。

以上为减少噪声污染的常用措施，措施可行。
8.2.5固体废物污染防治措施可行性分析

本项目营运期固废及处置措施及可行性分析见下表。

8.2-4　固体废物处理处置措施一览表 
	序号
	固体废物名称
	产生量
	危险废物类别及代码
	处理处置措施
	可行性分析
	污染防治措施要求

	1
	污水处理站预处理物化污泥（含水60%）
	4125t/a
	/
	未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存
	物化污泥可能含有毒有害物质，需进行属性鉴定后再决定处置方式。
	物化污泥采用高密度聚乙烯袋贮存

	
	污水处理站生化污泥（含水60%）
	1650t/a
	/
	拟外运农业综合利用
	生化污泥富含有机质，可农业堆肥综合利用。
	即产即清，不在厂区暂

存。

	2
	在线监测废液
	0.3t/a
	HW49其他废物900-047-49
	交由有危险废物处置资质单位处置
	危险废物委托有资质单位处置，符合环境管理要求，措施可行。
	采用塑料圆桶收集，危废间拟采取重点防渗防渗处理。

	3
	废矿物油和含油废抹布
	0.7t/a
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08
	
	
	

	4
	废乙二醇
	0.5t/次
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06
	原厂家更换后回收
	废乙二醇回收率可达99%，送回原厂家回收，符合环境管理要求，措施可行。
	厂家回收，不在厂区暂存。

	5
	废脱硫剂
	13.5t/a
	/
	原厂家更换后回收
	废脱硫剂含单质硫和氧化铁，送回原厂家回收，符合环境管理要求，措施可行。
	厂家回收，不在厂区暂存。

	6
	制氧制氮废分子筛
	0.5t/次
	/
	原厂家更换后回收
	废分子筛送回原厂家回收，符合环境管理要求，措施可行。
	厂家回收，不在厂区暂存。

	7
	制氧制氮废活性炭
	0.5
	/
	原厂家更换后回收
	废活性炭送回原厂家回收，符合环境管理要求，措施可行。
	厂家回收，不在厂区暂存。

	8
	生活垃圾
	1.98t/a
	/
	委托环卫部门处置
	由于产生量少，不具备回收价值，和生活垃圾一并处置，符合环境管理要求，措施可行。
	即产即清，不在厂区暂

存。


表8.2-5　固体废物暂存间信息表 

	名称
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存周期
	服务范围

	危废间
	污水处理站用房内
	50m2
	塑料圆桶/袋装
	1个月
	合成生物制造产业园(一期)基础设施运行过程中产生的危险废物暂存（在线监测废液、废矿物油和含油废抹布），各引入项目自行建设危废间。

	
	
	
	高密度聚乙烯袋
	2天
	污水站物化污泥


危险废物暂存间环境管理要求：
本项目危废间面积约50m2，建设单位应及时处理暂存的危险废物，危废废物拟每月处理一次。对于暂存的物化污泥，合计4125t/a，拟每两天处理一次，暂存周转量25t/次，危废间面积可满足暂存要求，建设规模合理。
2、各危险废物分类分区暂存。

3、危废间应做好相应防渗、防漏工作，地面硬化、采用C30混凝土砼基基础，环氧树脂地坪防腐防渗。

4、危险废物收集分区设有防泄漏裙脚、泄漏液体导流沟和收集池，防泄漏裙脚高度不应低于最大储量的1/5。危废间设置有导流沟，导流沟接入污水站事故应急池。

5、废矿物油和含油废抹布采用高密度聚乙烯桶贮存；污水处理站污泥采用高密度聚乙烯袋贮存。
6、同时盛装液体危险废物的桶应设置开孔直径不超过70mm的放气孔，装载液体、半固体危险废物的贮存桶内必须留足够空间，贮存桶顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，盛装危险废物的容器上必须粘帖相应的标签。

7、建设单位应将危险废物暂存后按《危险废物转移联单管理办法》转移至危险废物处置单位进行处理。

8、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存设施污染控制要求，贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；危废间不同贮存分区之间应采取隔离措施；贮存容易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存间，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施排气筒高度应符合GB16297要求；易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存；贮存设施运行期间，应按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
9、根据《危险废物识别标志设置技术规范》，对危险废物贮存分区标志设置要求如下：（1）内容：危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样，应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分布存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向，标志信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。（2）设置要求：分区的划定应满足GB18597中有关规定；宜在每一个贮存分区设置分区标志；宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。
对危险废物贮存、利用、处置设施标志设置要求如下：（1）内容：应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中要求，应以醒目的文字标注危险废物设施的类型，应包含危险废物设施所属单位、设施编码、负责人和联系方式，宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。（2）设置要求：应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志；位于建筑物内局部区域的设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。
综上，建设单位拟设置的危废间符合环境管理要求。本工程产生的固体废弃物皆可得到合理化处置，不会造成二次污染，其中对危险废物处置措施属于工业企业常用措施，措施可行。

8.2.6污染物治理措施汇总

项目污染物治理措施汇总见下表。

表8.2-6  项目污染物治理措施汇总

	污染源
	采用的措施
	预期效果

	废水
	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等
	厂内污水处理站处理后满足接管水质要求后排入德山污水处理厂处理。
	影响较小

	
	合成生物制造产业园（一期）内人员洗手、如厕废水
	化粪池处理后排入德山污水处理厂处理
	影响较小

	地下水/土壤防治
	生产废水、污水站废水等
	分区防渗。划分非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区，分别按照防渗要求进行防渗处理。
	影响较小

	
	
	采取主动防渗措施。加强法兰密闭等级，设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。对输送物料的的泵选用无密封泵（磁力泵、屏蔽泵等），密封采用机械密封。
	

	
	
	日常管理措施。①制定了全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定了责任人。②加强管理，杜绝超设计生产。③定期对所有管道和污水处理设施的维护管理。④定期对员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。
	

	
	
	每年定期的地下水/土壤跟踪监测，以评价厂区地下水/土壤的污染情况，及时采取补救措施。
	

	废气
	污水处理站废气、危废间废气
	采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m 排气筒达标排放，
	影响较小

	
	污水处理站沼气
	脱硫设施处理，点燃后经6m 火炬达标排放。
	

	
	污水站物料储存区无组织
	硫酸罐通过碱封控制无组织排放
	

	噪声
	风机、泵等
	优先选用低噪型设备，设备基础隔振、减振，车间封闭，门窗隔声、合理布置高噪设备位置等措施。
	达标排放

	固废


	污水处理站预处理物化污泥（含水60%）    
	未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存
	影响较小



	
	污水处理站生化污泥（含水60%）
	拟外运农业综合利用
	

	
	在线监测废液
	交由有危险废物处置资质单位处置
	

	
	废矿物油和含油废抹布
	
	

	
	废乙二醇
	原厂家更换后回收
	

	
	废脱硫剂
	原厂家更换后回收
	

	
	制氧制氮废分子筛
	
	

	
	制氧制氮废活性炭
	
	

	
	生活垃圾
	委托环卫部门处置
	


8.3总量控制

8.3.1污染物总量控制的目的

社会的发展与进步离不开经济的发展，而经济的发展必须与人口、环境、资源统筹考虑，不仅要搞好当前的发展，还要为子孙后代着想，为未来的发展创造更好的条件，决不能因为一时的利益而使我们自己和我们的后代们赖以生存的自然条件遭到无法挽回的破坏。

我国目前的环境污染相当严重，已经成为国民经济发展的制约因素，有些地方污染物的排放量已明显超过环境的承载能力，但污染物排放总量还在增加，为了遏制环境恶化的趋势，保持国民经济的持续发展，必须实行总量控制。

《中华人民共和国国民经济与社会发展“十五”计划和2015年远景目标纲要》把实施可持续发展作为我国现代化建设的一项重大战略，提出了明确的环境保护目标：到2015年基本改变生态环境恶化的状况，城市环境有比较明显的改善。因此，必须把污染物排放的总量控制在环境允许的范围之内。

8.3.2总量控制因子的确定

根据常德市生态环境局关于印发《常德市建设项目新增主要污染物排放总量管理方案》（常环发〔2024〕9号）的通知，本项目对水污染物、大气污染物提出总量控制指标，确定污染物总量控制因子为COD、氨氮、总磷、总氮、SO2。
8.3.3总量控制指标

本项目总量建议指标见表8.3-1。

表8.3-1  总量控制建议指标    单位t/a
	总量控制因子
	COD
	氨氮
	TP
	TN
	SO2

	本项目达标排放总量
	33.84
	5.42
	0.34
	10.16
	0.47

	需购买总量
	/
	/
	/
	/
	/


总量核算

本项目总排口废水量676763.3m3/a。

废水：按照德山工业污水处理厂出水控制要求给出总量，COD浓度50mg/l，氨氮浓度8mg/l、TP浓度0.5mg/l、TN浓度15mg/l计算。

COD排放量为676763.3×50/1000000=33.84t/a

氨氮排放量676763.3×8/1000000=5.42t/a。

TP排放量为676763.3×0.5/1000000=0.34t/a

TN排放量为676763.3×15/1000000=10.16t/a

本项目达标排放建议总量控制指标COD为33.84t/a、氨氮为5.42t/a、TP为0.34t/a、TN为10.16t/a。

废气：按照4.2.1废气小节核算的沼气SO2排放量给出总量。
SO2排放量=0.47t/a
根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》，园区工业废水集中处理厂、生活垃圾填埋场等公共基础设施不纳入排污权有偿使用和交易管理范围，本项目为常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目（暨公辅配套设施建设工程），属于公共基础设施范畴，因此不纳入排污权有偿使用和交易管理范围，因此不需购买总量。

8.3.4削减替代源  
本项目无需要购买总量的大气污染物，不需要进行大气污染物总量削减替代。
9.环境风险影响分析

9.1风险调查

9.1.1项目风险源调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对项目使用的主要原辅材料进行辨别，物质类别判定见下表。

表9.1-1 物质类别判定表
	序号
	名称
	形态
	包装
	CAS号
	最大储存量（t）
	储存位置

	1
	浓硫酸
	液体
	1个5m³储罐
	7664-93-9
	7
	污水站区域

	2
	沼气
	气体
	300m³沼气柜
	74-82-8
	0.36
	污水站区域

	3
	氢氧化钠（30%）
	液体
	1个20m³储罐
	1310-73-2
	20
	污水站区域

	4
	危险废物（含污泥）
	半固体
	袋装/桶装
	/
	25.2
	危废间


9.1.2环境敏感目标调查 

根据现场踏勘，本项目环境敏感目标如下表所示：

表9.1-2   建设项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境

空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	龙潭庵村居民
	N/NE
	1290-2420m
	居民区
	约510人

	
	2
	红都华庭居民
	NW
	2800-3250m
	居民区
	约6000人

	
	3
	青山社区居民
	NW
	2780-3430m
	居民区
	约4000

	
	4
	龙潭庵社区居民
	NW
	750-1350m
	居民区
	约660人

	
	5
	永丰小区居民
	NW
	4010-4350m
	居民区
	约2000人

	
	6
	崇德中学
	NW
	3635-3940m
	学校
	师生约 570 人

	
	7
	德善学校
	NW
	4500-4933m
	学校
	师生约700 人

	
	8
	益阳冲居民
	SW
	1430-2500m
	居民区
	约840人

	
	9
	白云庵村居民
	SW
	3500-5000m
	居民区
	约360人

	
	10
	黄家冲居民
	S/SE
	1855-2200m
	居民区
	约540人

	
	11
	石门桥中心小学
	E
	2270-2500m
	居民区
	师生约 800 人

	
	12
	石门桥镇居民
	E/NE
	1370-5000m
	居民区
	约27200人

	
	13
	双岗社区居民
	NE
	2060-2500m
	居民区
	约450人

	
	14
	山水铭洲小区居民
	N
	4050-4340m
	居民区
	约2400人

	
	15
	枫树岗安置小区居民
	NE
	4050-4400m
	居民区
	约4224人

	
	16
	枫树岗村居民
	NE
	3170-4330m
	居民区
	约1400人

	
	17
	茶叶岗村居民
	NE
	2660-3530m
	居民区
	约1800人

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	54454

	
	大气环境敏感程度E值
	E1

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	东风河
	GB3838-2002中Ⅲ类标准
	1.0

	
	2
	沅江
	GB3838-2002中Ⅳ类标准
	56.16

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	1
	沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区
	其他特殊重要保护区域
	GB3838-2002中Ⅳ类标准
	4800

	
	地表水环境敏感程度E值
	E1

	地下水
	序号
	敏感区域名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	/
	GB/T14848-2017中Ⅲ类标准
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3


9.2环境风险潜势初判

根据2.5节中关于风险等级、范围的判定结果，项目大气环境风险潜势为Ⅲ类，项目地表水环境风险潜势为Ⅲ类，项目地下水环境风险潜势为Ⅰ类，项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ。
9.3环境风险识别

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生污染物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

1、物质危险性识别
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的划分依据，根据建设方提供资料，对涉及化学品中可能存在危险性的化学品进行识别。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）/《危险化学品名录（2015版）》，筛选出本项目的主要危险物质，具体见表9.3-1，同时也罗列项目危险性物质向环境转移途径。空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。

风险事故环境扩散途径示意图可见下图：
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图9.3-1 环境扩散途径示意图

表9.3-1 本项目涉及的主要物质危险特性

	序号
	类别
	名称
	急性毒性
	危险特性
	可能影响环境的途径
	事故可能性
	分布位置

	1
	原辅材料
	浓硫酸
	LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)
	腐蚀性液体
	泄漏后污染土壤及地表地下水体
	污水站区域设置有围堰和导流沟，可导入厂区事故应急池，发生泄漏可能性小。
	污水站区域 

	
	
	氢氧化钠（30%
	/
	腐蚀性液体
	泄漏后污染土壤及地表地下水体
	污水站区域设置有围堰和导流沟，可导入厂区事故应急池，发生泄漏可能性小。
	

	
	
	发酵液
	/
	高浓度有机液体
	泄漏后污染土壤及地表地下水体
	发酵罐发酵液通过管道输送，清理菌渣才进行开罐操作，管道发生泄漏可能性小。
	车间二（华纳特）

	2
	固体废物
	危险废物
	/
	有毒有害
	泄漏后污染土壤及地表地下水体
	采用塑料圆桶盛装，分区存放，危废间设置有导流沟和收集池，可有效收集泄漏物。
	危废间


本项目危险物质识别表见下表所示：

2、生产设施风险识别 
根据本项目生产工艺特点及产品情况，本评价认为，项目在生产过程中对环境的潜在危险性主要为物质泄漏，污水处理站区域浓硫酸、液碱泄漏；危废间危险废物泄漏；废水处理设施故障情况下非正常排放。
3、风险识别结果

根据以上风险源项识别的结论，本项目运营期间，其风险主要为污水处理站区域浓硫酸、液碱泄漏；危废间危险废物泄漏；车间二发酵液泄漏；废水处理设施故障情况下非正常排放。
9.4风险事故情形分析
9.4.1 事故原因分析 
根据上述风险识别可知，项目各生产单元设备故障是导致有毒有害物质排放对环境影响的主要原因。涉及的事故源项主要有：

污水站区域浓硫酸、30%氢氧化钠地上储罐泄漏对土壤及地表地下水体的影响。

危险废物泄漏对土壤及地表地下水体的影响。
（3）发酵液泄漏对水环境的影响。

（4）废水处理设施故障，废水超标排放对水环境的影响。

9.4.2 事故情形设定
1、事故统计分析

本项目主要风险物质为浓硫酸、30%氢氧化钠主要储存在污水站区域，可参照化工事故情况分析，根据原化学工业部科学技术情报研究所编辑的《全国化工事故案例集》，统计了全国1949-1982年的事故资料，结果如下：事故案例13440例，事故类型包括物体打击、火灾、物理爆炸、化学爆炸、中毒和窒息、其它伤害等17类；事故原因有防护装置缺陷、违反操作规程、设计缺陷、保险装置缺陷等19种；在统计的13440例事故中，火灾261例（1.94%)，爆炸1056例（7.86%)，中毒和窒息505例（3.76%)，灼烫828例（6.16%)；按事故原因分类，违反操作规程6165例（45.87%)、设备缺陷1076例（8.00%)、个人防护缺陷651例（4.84%)、防护装置缺乏784例（5.83%)、防护装置缺陷138例（1.03%)、保险装置缺乏40例（0.29%）以及保险装置缺陷57例（0.42%)。从事故发生原因来看，违反操作规程是发生事故的最主要原因。

另据调查，世界上95个国家在1987年以前的20-25年内登记的化学事故中，液体化学品事故占47.8%，液化气事故占27.6%，气体事故占18.8%，固体事故占8.2%；在事故来源中工艺过程事故占33.0%，贮存事故占23.1%，运输过程占35.2%；从事故原因看机械故障事故占35.2%，人为因素占22.8%。

人为概率根据国内外对化工、石油、天然气工业操作失误率的统计，结合本项目工程特性，并考虑技术进步、管理水平提高因素，提出的人员操作失误率列入下表。

表9.4-1 人员操作失误率统计表
	序号
	操作动作
	失误率

	
	
	λmin
	λmax

	1
	一般操作失误，如选错开关
	5.0×10-6
	5.0×10-5

	2
	一般疏忽失误，如维修后未还原正确状态
	1.0×10-6
	1.0×10-4

	3
	按错电气开关，而未注意指示灯处于所需状态
	9.5×10-6
	9.0×10-5

	4
	交接班对设备检查失误（除检查表要求之外）
	5.5×10-7
	1.0×10-5

	5
	班长或检查员未能判明操作人员的最初失误
	5.5×10-6
	5.0×10-5

	6
	在紧急状态下几个小时操作人员未能正确行动
	7.0×10-7
	1.0×10-5


而从发展趋势看，90年代以来随着防灾害技术水平的提高，影响很大的灾害性的事故发生频率有所降低。

风险事故情形设定
根据本项目物料使用情况、最大储存量、危害性等，主要风险事故为：污水站区域物质泄漏、危废间火灾事故、废水处理设施故障事故排放。
表9.4-2 泄漏频率表

	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/a

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	5.00×10-6/（m.a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-6/（m.a）

	75mm＜内径≤150mm管道
	泄漏孔径为10%孔径
	2.00×10-6/（m.a）

	
	全管径泄漏
	3.00×10-7/（m.a）

	内径＞150mm管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	2.40×10-6/（m.a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/（m.a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	5.00×10-4/a

	
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	3.00×10-7/h

	
	装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	4.00×10-5/h

	
	装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-6/h


一般情况下，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故中的最大可信事故设定的参考。因此，本项目最大可信事故情形的设定原则如下：

①反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器、常压单包容储罐泄漏孔径为10mm孔径的频率为1.00×10-4/a，可作为最大可信事故情形；

②内径≤75mm的管道发生全管径泄漏、泵体和压缩机全管径泄漏、装卸软管全管径泄漏的频率均大于或等于1.00×10-6/a，可作为最大可信事故情形；

③内径＞75mm的管道全管径泄漏的频率小于3.00×10-7/a，为小概率事件，因此内径＞75mm的管道选用10%孔径（最大75mm）泄漏作为最大可信事故情形。

根据以上原则，确定最大可信事故情形如下：

污水站区域浓硫酸、30%氢氧化钠地上储罐泄漏，孔径10mm，围堰内形成液池；危废间危险废物泄漏，孔径10mm，泄漏液经危废间导流沟自流进入污水站事故应急池；车间二发酵液泄漏，孔径10mm，泄漏液经车间收集沟、污水收集池，车间外污水罐收集。
9.4.3 物质泄漏量计算

1、污水站区域浓硫酸储罐泄漏
（1）泄漏速率
液体泄漏速率采用伯努利方程计算：
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式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取0.65；

A—裂口面积，m2，取1cm2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3，取1840kg/m3。
P—容器内介质压力，Pa，101325Pa；

P0—环境压力，Pa，101325Pa；

g—重力加速度，9.81m/s2；
h—裂口之上液位高度，m，取1.5m。

按液体泄漏速度QL用伯努利方程计算，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常压单包容储罐，泄漏孔径为10mm孔径的泄漏频率为1.00×10-4/a，为最大可信事故。根据前述公式计算，浓硫酸泄漏速率为0.65kg/s。泄漏时间按10min计，则泄漏量为390kg。

2、污水站区域30%氢氧化钠储罐泄漏
（1）泄漏速率
液体泄漏速率采用伯努利方程计算：
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式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取0.65；

A—裂口面积，m2，取1cm2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3，取1367kg/m3。
P—容器内介质压力，Pa，101325Pa；

P0—环境压力，Pa，101325Pa；

g—重力加速度，9.81m/s2；
h—裂口之上液位高度，m，取1.5m。

按液体泄漏速度QL用伯努利方程计算，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常压单包容储罐，泄漏孔径为10mm孔径的泄漏频率为1.00×10-4/a，为最大可信事故。根据前述公式计算，30%氢氧化钠泄漏速率为0.48kg/s。泄漏时间按10min计，则泄漏量为288kg。

3、危废间危险废物泄漏
（1）泄漏速率
液体泄漏速率采用伯努利方程计算：
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式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取0.65；

A—裂口面积，m2，取1cm2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3，取850kg/m3。
P—容器内介质压力，Pa，101325Pa；

P0—环境压力，Pa，101325Pa；

g—重力加速度，9.81m/s2；
h—裂口之上液位高度，m，取0.5m。

按液体泄漏速度QL用伯努利方程计算，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常压单包容储罐，泄漏孔径为10mm孔径的泄漏频率为1.00×10-4/a，为最大可信事故。根据前述公式计算，危险废物泄漏速率为0.17kg/s。泄漏时间按10min计，则泄漏量为102kg。

4、车间二发酵液泄漏
（1）泄漏速率
液体泄漏速率采用伯努利方程计算：
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式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取0.65；

A—裂口面积，m2，取1cm2；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3，取993.36kg/m3。
P—容器内介质压力，Pa，101325Pa；

P0—环境压力，Pa，101325Pa；

g—重力加速度，9.81m/s2；
h—裂口之上液位高度，m，取1.5m。

按液体泄漏速度QL用伯努利方程计算，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常压单包容储罐，泄漏孔径为10mm孔径的泄漏频率为1.00×10-4/a，为最大可信事故。根据前述公式计算，发酵液泄漏速率为0.33kg/s。泄漏时间按10min计，则泄漏量为198kg。
9.4.4 环境风险事故后果分析
污水站区域设置有围堰和导流沟，地面均经过防腐防渗处理，泄漏物浓硫酸或液碱可自流导入厂区事故应急池，可得到有效处置，对外环境影响较小。

危废间设置有导流沟，地面均经过防腐防渗处理，泄漏物可自流进入污水站事故应急池，再进入污水处理站处理，对外环境影响较小。

生产车间可能出现发酵液泄漏，车间地面均经过防腐防渗处理，泄漏的发酵液可通过收集沟、收集罐收集后由泵输送至污水站事故应急池，再通过均质添加进入污水处理站处理，对外环境影响较小。

9.4.5 地表水环境风险影响分析 

根据导则要求，地表水环境风险预测一级、二级评价应选择适用的数值方法预测地表水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度；三级评价应定性分析说明地表水环境影响后果。经过前文风险潜势判断，本项目地表水风险评价等级为二级，应选择适用的数值方法预测地表水环境风险。考虑到本项目外排废水主要为

生产废水等。企业只需完善涉水风险物质的存储，存储区域地面防腐防渗，采取对应的防泄漏措施，同时建立三级环境风险防控体系，避免涉水风险物质进入外部水环境，即可降低本项目对地表水环境的风险影响。以下对可能的地表水事故情景进行影响分析。
风险物质泄漏对地表水环境风险影响分析

本项目区域雨水经收集后就近排入东风河。风险物质包括碱液、浓硫酸、危险

废物、车间发酵液、车间生产依托北面中试基地甲类罐区输送过来的甲醇、乙醇。
     其中碱液、浓硫酸位于污水站区域，设置有围堰、导流沟，泄漏物可自流入事故应急池，泄漏进入雨水流入外环境地表水可能性小。
危险废物在危废间采用塑料圆桶收集，危废间地面采取防腐防渗，危废间设置有导流沟，自流进入污水站事故应急池，经污水站处理后排放，泄漏进入雨水流入外环境地表水可能性小。

生产车间发酵罐发酵液通过管道输送，清理菌渣才进行开罐操作，存在输送管道阀门法兰破裂泄漏情况，一旦发生泄漏，会立即关闭输送过程，对泄漏部分进行修复；发生少量泄漏发酵液经车间收集沟、收集罐收集后由泵抽入污水站事故应急池，经污水站处理后排放，泄漏进入雨水流入外环境地表水可能性小。
北面中试基地甲类罐区甲醇、乙醇罐管线向本项目合成生物制造产业园（一期）
生产车间输送过程中，为防止泄漏，应设置必要的中间截止阀、泄漏报警装置、视频监控报警装置等措施，泄漏报警启动后，中间截止阀应立即截断停止物料输送，对泄漏点及时进行检查及修复。发生少量泄漏位置通过吸污沙土控制污染范围，通过泵和空桶抽吸转移泄漏物及清洗废水，事故废水经污水站处理后排放，泄漏进入雨水流入外环境地表水可能性小。

综上所述，本项目风险物质泄漏随雨水系统进入地表水风险较小。

废水事故排放影响分析
①预测内容

1、预测因子为COD、BOD5、TP、TN。
2、预测污水站事故废水对德山污水处理厂的影响。

②预测模式

依据导则要求，应采用完成混合模式，模式为：
C=（CpQp+CiQi）/（Qp+Qi）
式中：C——  完全混合后污染物浓度 ，mg/L；
      Cp—— 污染物排放浓度 ，mg/L；
      Qp—— 废水排放量 ，m3/s；
      Ci—— 初始断面污染物浓度 ，mg/L；
      Qi—— 河水流量，m3/s。
③预测参数

表9.4-3 非正常排放预测参数表

	                      参数指标
参数名称
	污染物浓度（mg/L）

	
	COD
	BOD5
	TP
	TN

	非正常排放的污染物浓度
	6000
	1500
	5
	500

	 生产废水排放总量（m3/s）
	0.022

	污水处理厂进水流量（m3/s）
	0.74

	污水处理厂进水浓度值
	400
	250
	3.5
	35


非正常排放完全混合后污染物浓度CODcr561.7mg/L、BOD5286.09mg/L、TP3.54mg/L、TN48.4mg/L。预测数据说明废水超标排放COD为德山污水处理厂进水水质标准1.4倍，BOD5为进水水质标准1.14倍，TP为进水水质标准1.01倍，TN为进水水质标准1.38倍，对德山污水处理厂造成较大冲击。
因此污水站运营单位应做好污水站运营工作，确保污水站正常运行，同时安装进出口在线监测设备，安装位置为各生产车间进水集水池（自动监测流量、COD、氨氮）以及污水站排放缓冲池（自动监测流量、pH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮）。
废水超标排放情况下，及时关闭总排口，杜绝污水超标排放事故发生，将超标废水抽至事故应急池，同时对污水站进行修复，修复后再对事故池超标废水进行处理，确保废水排放达标。

采取以上措施后，废水事故排放对水环境影响较小。
9.4.6 地下水环境风险影响分析

根据本项目地下水影响评价分析内容，项目在正常状况下，企业已根据国家相关规范采用合理的防渗措施，正常工况下，不会发生泄漏。非正常情况下，因保护措施老化、腐蚀、破裂导致污水处理系统中的废水持续泄漏进入地下水系统中，对地下水水质造成影响。

根据水文地质勘查结果及类比评价结果表明，当发生污染事故时，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。因此，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

9.4.7 火灾事故次生/伴生污染物的环境风险分析
    本项目甲类罐区无新增储罐，无危化品储存甲类库，但生产车间单个项目存在与北面中试基地甲类罐区依托情况。因此需考虑北面中试基地甲类地埋罐区甲醇、乙醇输送至本项目生产车间泄漏导致的火灾事故次生/伴生污染物的环境风险。
1、情景设定

甲醇、乙醇输送过程车间泄漏后，遇明火情况下，将发生火灾爆炸次生环境灾害。其主要大气污染物为CO、烟尘以及释放的有毒有害化学品，废水污染物主要为污染消防废水。

2、火灾后污染物计算
（1）废水污染
假设管线泄漏引发车间火灾，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）可知，消防用水量为25L/s，灭火时间按照3h，根据计算消防废水产生量270m3。消防水通过地面收集系统收集后排入厂区事故池（1350m3）后，再通过泵打入污水处理站进行处理。
（2）大气污染物
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.2火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例与物质的LC50及在线量有关。由管线在线量情况可知，有毒有害物质其在线量均小于100t，其火灾爆炸事故情况下有毒有害物质释放比例如下表所示：
表9.4-4   火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例一览表

	物质名称
	LC50（mg/m3）
	释放比例（%）
	在线量（t）
	释放量（t）

	乙醇
	/
	/
	0.192
	/

	甲醇
	83776
	/
	0.192
	/


对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，火灾爆炸情形下，可不考虑对以上物质的释放影响。

3、火灾、爆炸影响后果分析

甲醇、乙醇车间内管线泄漏，遇明火引发火灾事故，从而引发次生环境污染。  

根据现场调查，车间为水泥硬化地面、经防渗处理，车间符合《危险化学品安全管理条例》中“生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。”的规定，车间为密闭结构，设置有抽风系统，设有灭火器。 
车间为密闭结构，若无火源进入，发生火灾和爆炸的可能性较小，发生火灾或者爆炸产生的废气可能有一氧化碳、二氧化碳，若发生火灾或者爆炸，将对大气环境造成严重的污染。 
因此，企业需要对车间进行管理，严格按照《危险化学品安全管理条例》对车间设置专人进行管理，车间严禁火种，配备足够的消防沙，避免火灾、爆炸事故的发生。

9.5环境风险管理

9.5.1 环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

9.5.2 环境风险防范措施
1、总图布置和建筑物安全防范措施

（1）总平面布置根据厂区内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。

（2）厂区内散发废气和噪声的生产设施和公用工程布置在全年最小风频率的上风方位。

（3）厂区应设置两个出入口，人流和货运明确分开，原料、产品等大宗货物运输有单独路线，不与人流及其他货流混行和平交。

（4）厂区道路根据交通、消防和分区的要求合理布置。

（5）厂区物料、废气、废水管道采取架空设置。
2、危化品贮存输送的安全防范措施
（1）设备及管道保持密封，采用负压操作，加强车间通风，设置有自动报警系统，配备有防火器材，且经常检查易造成腐蚀的部位，防止有害物质“跑、冒、滴、漏”。

（2）每年定期强化操作人员的安全教育和培训工作，提高安全知识水平，增强员工的安全意识和事故防范能力。危险化学品有专人负责管理，并配备可靠的个人安全防护用品；管理人员熟悉危险化学品的性能及安全操作方法。

（3）使用危化品时，按照工艺要求及安全技术说明要求进行操作，并穿戴好个人防护用品。涉及危化品的工段设有喷淋洗眼器、洗手池，并配备有相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

（4）项目应设置事故泄漏缓冲槽（围堰），发生泄漏事故时可将泄漏液体引排入缓冲槽，警戒解除后将其回收利用。污水站区域5m3硫酸罐、20m3碱液罐为地上储罐，设置有围堰，围堰高度1.5m，中间隔开，围堰内容积54m3满足泄漏收集的要求。
（5）厂区总排口设置有切换阀门，发生泄漏时可关闭以截断污染物外排途径，杜绝发生泄漏事故时污染物直接排放，避免对附近水体的污染。

（6）危废暂存间内部设置有导流沟，导流沟接入污水站事故应急池。其风险防范措施为车间级，即厂区一级防控措施。

3、消防及火灾报警系统

（1）在各建筑物内均配置一定数量的灭火器，能够及时扑灭初起火灾。

（2）事故池容积

本评价事故应急池容积的计算参照中石化建标[2006]43 号《水体污染防控紧急 措施设计导则》中 7.2 的计算公式。

1）事故储存设施总有效容积：

V 总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5
注：（V1+ V2- V3） max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+V2-V3，取其中最大值。 

V1——收集系统范围内发生事故的一个反应釜（罐）组或一套装置的物料量。 

注：储存相同物料的反应釜（罐）组按一个最大反应釜（罐）计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间反应釜（罐）计； 

V2——发生事故的反应釜（罐）或装置的消防水量，m3； 

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； 

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； 

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10 qF

式中：q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 

各参数计算方法如下：

V1：污水站区域为地上储罐，按照20m3液碱储罐泄漏计，V1=20m3。
V2：消防水量：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）可知，消防用水量为25L/s，根据本项目车间属于丙类，发生火灾事故后，一般灭火时间按照3h。则本项目消防废水产生量约为270m3，V2=270m3，消防废水经雨水系统在初期雨水池附近截留，经泵和输送管道导入厂区事故应急池。
V3：项目在发生事故时，可以转输到其他储存或处理设施的物料量为0，V3=0m3。 

V4：发生事故时，项目生产废水均可进入厂区污水处理站事故应急池，考虑其中一家企业华纳特生物达产后24h生产废水量，故 V4=800m3。

V5：参照《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）5.3.4条规定：“一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15~30mm降水深度的乘积计算”。本项目雨水冲刷厂区道路时会存在一些原料，经雨水冲刷进入雨水，此部分雨水应作为初期雨水进行收集。污染区域按照汇水面积11850m2，降水深度按15mm取值。由此可计算出本项目每次最大初期雨水量为177.75m3，本项目设置初期雨水池不得小于177.75m3，合成生物制造产业园(一期)东面拟设置1个200m3初期雨水收集池，满足收集要求。
综上计算结果分析得，项目应建应急事故池容积：

V总=20+270+800=1090m3
2）项目事故池的确定

考虑超高因素取1.2倍数，取整其容积为1308m3，污水站设计事故池容积为1350m3，事故池容积满足要求。
3）排放途径与处置方式 

本项目建设时应将事故废水输送管道建设至事故池，事故池位于污水处理站一侧，事故池收集的污水应均匀泵入污水处理站，经处理达标后排入园区污水管网。其连通管网应同步建设，并在建设时做好防渗、防腐、防漏措施。

在日常生产中应保持事故池留有足够的容量和事故废水管网的畅通，满足事故废水收集要求。

4、泄漏事故的防范措施

泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起毒物扩散等一系列重大事故。因此选用较好的设备、精心设计、严格管理和强化操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

（1）万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，人员应迅速撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源；同时组织附近居民、工厂工人疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

（2）选用合格的储罐。污水站区域5m3硫酸罐、20m3碱液罐为地上储罐，设置有围堰，围堰高度1.5m，中间隔开，围堰内容积54m3满足泄漏收集的要求。围堰通过导流沟连通事故应急池，可通过自流对泄漏物清洗废水进行有效收集，清洗废水最后入污水处理站处理。围堰及导排系统均采取防腐、防渗处理，其属于车间级，即厂区一级防控措施。
（3）各车间内设置有收集沟，发酵液（发酵废水）泄漏情况下，通过污水罐（污水池）泵抽方式入污水站事故应急池，事故应急池废水通过计量泵均匀添加至调节池均质后处理，其属于车间级，即厂区一级防控措施。
（4）物料输送管道应设置安全阀门及泄漏报警装置，一旦发生泄漏事故立即报警并停止输送，并及时调查事故发生原因，排除险情。

（5）加强管理，定期检查物料输送管道气密性，防止事故发生。

（6）仓库对于液体产品储存设置防渗漏托盘、设置吸污泵、应急空桶，其属于车间级，即厂区一级防控措施。

（7）危废间地面采取防腐防渗，危废间设置有导流沟，自流进入污水站事故应急池，其属于车间级，即厂区一级防控措施。

（8）污水站区域设置有围堰、导流沟，泄漏物可自流入事故应急池，其属于车间级，即厂区一级防控措施。
5、环保设施事故排放的防范措施

（1）废气处理设施
对废气净化系统应定期检修、保养；为防范废气事故排放，需配备备用电源和风机，一旦发生事故及时启用备用装置进行处理。

污染治理设施应与生产装置连锁，采用双回路供电或备用电设施，降低用电不正常引起的设施停运，及由此引发的环境风险。

（2）废水处理设施

1、污水处理站进水水质不达标，应立即关闭对应企业集水池进水口，通知企业查找问题，停止废水输送，企业应对超标废水预处理达标后再进行输送。如企业短期内能发现废水超标原因，且能对这部分超标废水进行预处理达标，则企业生产调度不用停产；如短期内无法解决问题，企业生产调度考虑停产，直至废水超标问题解决后复产。
对已收集的集水池超标废水，污水站通过计量的方式缓慢输入调节池和其他低浓度废水均质后处理，排放口在线设备对出水进行检测，达标后才能排放，如尾水超标应抽回调节池再次处理直至达标。
2、污水站设备故障及检修造成出水水质不达标，应立即关闭总排口，尾水应抽回调节池再次处理直至达标。如短期内能修复污水站，且污水站有足够的容量收纳企业生产废水，则不用通知企业停产；如短期内不能修复污水站，且污水站无足够的容量收纳企业生产废水，则应通知企业停产。
以上属于厂区级，即二级防控措施。
6、建立“三级”防控体系

项目厂区应急防范措施分为三级环境风险防控体系，即：一级防控措施是通过在装置和罐区周边设围堰、围堤，以防止轻微事故泄漏造成环境污染；二级防控措施是通过在单位装置或多个装置共用的排水系统建事故缓冲池，切断污染物与外部的通道，使污染物导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料、污染消防水等和事故泄漏造成环境污染的措施；三级防控措施是通过排水终端建终端事故池，作为事故状态下储存与调控手段，将污染控制在企业内部，防止重大事故泄漏物料和污染消防水等进入水域，对水体造成污染。

①一级防控措施：车间设置收集沟和门槛，一旦发生物料泄漏等事故，泄漏物可通过收集沟自流至车间内的污水收集罐（收集池）内，然后通过泵抽排至污水站事故应急池；污水处理站区域围堰通过导流沟连通事故应急池，可通过自流对泄漏物清洗废水进行有效收集，清洗废水最后入污水处理站处理。
②二级防控措施
厂区内事故应急池，作为二级预防与控制体系。当车间泄漏物突破一级防线-车间收集沟和门槛，流失途径主要为进入雨水系统和循环冷却排水系统，如进入雨水系统，通过初期雨水池截流，泵和管道抽回厂区事故应急池；如进入循环冷却排水系统，立即关闭总排口，将泄漏物截留厂区内，通过潜水泵和管道抽回事故应急池。事故应急池进行污水调节和暂存，防止较大生产事故泄漏物料造成的环境污染。合成生物制造产业园(一期)总排口、初期雨水池出口为封堵点。
③三级防控措施
本项目生产废水经总排口排放，总排口设置有关闭系统，平时保持开起状态。一旦发生超标排放，可将废水截流在厂内。如超标废水或泄漏物进入园区管网，污水站运营单位应立即关闭总排口，通知园区德山污水处理厂，德山污水处理厂可将超标废水导入应急池，再与调节池其他废水作均质处理，满足水质要求后再行处理，避免对污水处理厂出水水质造成冲击。

在建设单位落实好以上提出的风险防范措施的要求后，本项目的环境风险可控。企业应建立与常德经济技术开发区管委会、常德市生态环境局经开区分局等环境风险联动防范措施。

7、应急救援及物资储备
 合成生物制造产业园(一期)验收前，应按要求编制突发环境事件应急预案，并按照预案要求建立应急救援组织，应急救援组织架构由事故应急指挥部（总指挥、副总指挥）、现场应急指挥部、各应急工作小组组成，具体人员架构信息待应急预案编制时再确定。
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合成生物制造产业园(一期)应急组织机构图

环境应急物资拟储存在动力中心2、污水站区域，主要应急物资大类见下表，具体数量待应急预案编制时再确定。
表9.4-5 主要应急物资表
	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	1
	消防设施
	市场
	常规
	若干
	及时更换
	灭火
	消防沙桶、消防沙箱

	2
	通讯设备
	市场
	常规
	若干
	/
	联络
	喊话器、外线电话等

	3
	医疗救护仪器药品
	市场
	常规
	若干
	及时更换
	医治
	医药箱

	4
	个人防护用具
	市场
	常规
	若干
	/
	个人防护
	消防服、消防头盔、消防手套等

	5
	其他应急物资
	市场
	常规
	若干
	/
	应急
	可燃气体探测仪、警戒带等

	6
	堵漏工具
	市场
	常规
	若干
	/
	堵漏
	吸附棉、堵漏球


9.6突发环境事件应急预案

1、企业应按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》等相关规定编制《企业突发环境事件应急预案》，将本项目风险管理及应急措施纳入其中，以应对突发事件，将损失和危害降到最低点。

2、根据企业风险源变化情况，每三年需对应急预案进行及时修订。

3、突发环境事件应急预案编制按《企业突发环境事件应急预案编制指南》进行。

9.7评价结论
综上所述，在采取相关预防、应急措施后，项目风险事故对大气环境、地表水环境、地下水环境的影响总体是在可控范围内。

10.环境经济损益分析  
10.1环境效益分析

10.1.1工程环保设施投资
本项目总投资18564.46万元，其中环保投资2367万元，占投资总额的12.8%。主要环保投资见下表。

表10.1-1     环保投资估算一览表

	污染物类别
	设施名称
	投资（万元）

	废气
	污水处理站废气、危废间废气
	“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”+15m 排气筒（DA001）
	50

	
	污水处理站沼气
	     沼气脱硫设施及燃烧火炬
	30

	
	污水站区域无组织废气
	硫酸罐采用碱封
	2

	废水
	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等
	污水处理站及配套收集管网，设计处理规模2000m3/d。
	2000

	
	污水站在线监测设备
	50

	地下水/土壤防治
	   整个厂区
	地下水分区防渗及地下水/土壤跟踪监测
	100

	噪声
	污水处理站、动力中心2等
	优先选用低噪型设备，设备基础隔振、减振，车间封闭，门窗隔声、合理布置高噪设备位置等措施。
	10

	固废
	危废间50m2
	10

	环境风险
	事故应急池1350m3
	50

	
	1个200m3初期雨水收集池
	10

	
	消防水池容积600m3
	30

	
	混凝土罐池，防止掩埋罐体的沙土流失0.2m高围堰；污水站1.5m围堰、导流沟
	25

	
	合计
	2367


10.1.2环境效益分析  
本项目在营运生产过程中产生废水、废气、固体废物和噪声等污染，本项目拟投入2367万元的环保治理资金，对生产过程中产生的“三废”和噪声污染物采取有效的污染防治措施，使产生的各污染物的污染负荷得到大幅度的衰减，实现各污染物达标排放，对周围环境造成的不利影响较小。

10.2经济效益分析

本项目建设常德经开区合成生物制造产业园(一期)项目（暨公辅配套设施建设工程），项目投产后增加了当地税收，促进当地经济发展，具有较好的经济效益。

10.3社会效益分析

①合成生物制造产业园(一期)生产所需的原材料基本上可以就近予以解决。水、电、气供应充足，本项目的实施将有利于当地相关行业的发展，从而带动当地整体经济的发展，促进当地产业结构调整，加快全市产业化和现代化的进程；同时对保健品、食品业发展都将产生积极的推动作用，提高这些行业的国际市场竞争力。

②通过合成生物制造产业园(一期)内项目的落地实施，可快速提升湖南省生物合成产业的发展，增强常德区域内生物产业的知名度与科技进步，有效的带动地方产业结构的调整，为政府打造产业转型提供动力和技术支撑，带动地方经济的快速发展。

11.环境管理和监测计划及“三同时”验收

11.1环境管理

11.1.1环境管理目的

环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相成的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划。

11.1.2环境管理机构

由于企业在生产的过程中不可避免地会产生污染物的排放，为了加强环境保护的力度，实现可持续发展的战略目标，按照环境保护的要求，根据一些环境管理先进企业的经验，企业应建立健全厂长负责、副厂长分管、各职能业务部门各负其责、环保部门规划、参谋、组织、协调、监督、考核的环境管理体制。

根据企业的实际情况，应建立健全一套完整的环境管理机构，成立环境保护领导小组，由总经理亲自担任主任，分管副总经理担任副主任，成员由车间领导组成，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。环境保护领导小组下设安全环保科，并配备1名专职环保人员，承担日常环保管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。

11.1.3环保机构的职责与职能

环保机构主要职责如下：

1、贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。

2、组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。

3、制订公司环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善公司各项环境保护规章、制度和办法。

4、考核公司环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。

5、组织和协调全公司污染治理工作和“三废”综合利用工作。

6、处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。

7、领导和组织实施全厂的环境监测计划。

8、负责该项目环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。

9、在工程建设阶段负责监督环保设施的安装调试，落实工程项目的“三同时”，工程投产后，检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。

11.1.4环境管理规章制度

在健全环保管理机构的基础上，应建立环保管理规章制度，保证环保工作正常、持续的开展。企业应健全的主要环保管理制度有：

1、环境保护管理条例；

2、环境质量管理规程；

3、环境技术管理规程；

4、环境管理经济责任制；

5、环境保护监测工作实施细则；

6、环境管理岗位责任制；

7、环境保护的指标和目标考核制度；

8、环境保护激励制度。

11.1.5环境管理计划

环境管理计划要在充分了解行业生产特点的基础上，掌握本企业建设、生产过程的环境特殊性，抓住环境管理中易出现的薄弱环节，制定行之有效的环境管理计划，使环境管理工作渗透到企业管理的各个环节，贯穿于生产全过程。环境管理工作计划见表11.1-1。

表11.1-1  环境管理工作计划

	阶段
	环境管理工作内容

	运行期
	严格执行各项环境管理制度，保证设备的正常进行。

设立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤养护。

3、按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，对不达标的污染源立即寻找原因，及时处理。

4、应不断加强技术培训，组织企业间技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。

5、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对企业运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵建议提高企业环境管理水平。


11.1.6环境管理要求

针对本项目工程的特点，本评价对其环境管理提出下列具体要求：

1、加强废水、废气处理设施的维护管理，保证废水、废气处理设施高效运行。

2、对废气、废水处理设施操作的岗位工人进行重点培训，掌握操作要领，杜绝超标排放现象发生。

3、规范排污口

现有工程已在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GBl55622-1995）中有关规定。排放口图形标志见下表。

表11.1-2  排放口图形标志

	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声源
	固体废物堆场

	图形符号
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5、危废标志管理

企业应完善危险废物标志管理，在危废暂存处挂警示牌，在收集容器上贴图形标志。危废图形标志见下表。

表11.1-3  危险废物图形标志

	排放口
	危废暂存间

	图形符号
	



11.2环境监测

环境监测是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议。环境监测为环境保护管理提供科学的依据。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

11.2.1环境监测点位、项目、频次

依据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）第9节环境管理与监测计划，环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，根据项目特点，本项目营运期的监测项目为废水、废气、厂界噪声，可委托有资质的第三方进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》(HJ 978-2018)，监测计划见表11.2-1及表11.2-2。

表11.2-1  环境质量监测计划一览表

	类别
	监测网点布设
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	大气
	项目西南侧约500m
	氨气、硫化氢
	监测1次，1次/年
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关限值

	地下水
	污水站附近、厂区上游、厂区下游
	pH、耗氧量、硫酸盐、氨氮、溶解性总固体、铅、汞、镉、砷、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、氟化物、铁、锰、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
	监测1次，1次/年
	执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

	土壤
	厂区内污水处理站1个点（表层样）
	石油烃
	监测1次，1次/5年
	执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值标准要求

	
	甲类地埋罐区（表层样）
	石油烃 
	
	

	
	车间二（表层样）
	石油烃
	
	


表11.2-2 污染源监测计划一览表
	类别
	监测点位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准
	备注

	废气
	污水处理站废气排气筒（DA001）
	氨、硫化氢、臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值。
	/



	
	厂界上风向、
厂界下风向
	氨、硫化氢、臭气浓度、硫酸雾
     
	1次/半年
	氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	/



	废水
	各生产车间进水集水池 
	流量、COD、氨氮
	自动监测
	执行污水站设计进水水质标准
	/

	
	
	总磷、总氮
	日
	
	

	
	
	pH值、悬浮物、五日生化需氧量、全盐量
	1次/半年
	
	

	
	污水站排放缓冲池
	流量、pH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮 
	自动监测
	《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中间接排放标准，同时满足德山污水处理厂的进水水质要求。


	/

	
	
	SS
	1次/月
	
	

	
	
	BOD5、全盐量
	1次/季
	
	

	雨水
	雨水排口
	pH、COD、氨氮、SS
	雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
	
	并入北面中试基地雨水排口，本项目不设置。

	噪声
	四周边界
	等效连续A声级
	1次/季
	厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
	/

	污泥
	/
	/
	/
	排污单位应在申请排污许可证时按照《国家危险废物名录》确定污泥属性。
	/

	
	
	含水率
	1次/日
	处理后污泥农用的按照此指标执行和频次执行，污泥出厂后有其他用途的，按照相关用途标准要求开展监测。
	适用于采用好氧堆肥污泥稳定化处理方式的情况

	
	
	蠕虫卵失望率、粪大肠菌群菌值
	1次/月
	
	

	
	
	有机物降解率
	1次/月
	
	适用于采用厌氧消化、好氧消化、好氧堆肥污泥稳定化处理方式的情况


11.2.2监测费用及监测报告

环境监测按国家有关收费标准收取，监测费用由建设单位支付。根据上述提出的环境监测项目和频率，依据国家和地方有关的监测收费标准测算，监测经费概算以委托有资质的监测单位预算为准。根据工程环境监测结果编制的监测报告，送常德市生态环境局经开区分局备案。

11.3项目排污许可管理要求

1、排污许可分类管理

根据固定污染源排污许可分类管理名录，本项目属于污水处理及其再生利用462，工业废水集中处理场所，应进行重点管理；项目同时属于危险品仓储 594，其他危险品仓储，应进行登记管理。综上，同一排污单位在同一场所从事本名录中两个以上行业生产经营的，申请一张排污许可证，即本项目应按照重点管理申领排污许可证。
2、项目营运前，企业应及时进行排污许可证申领。

3、排污许可的申请与核发

属于排污重点管理的企业，按照行业进行排污许可证申请与核发，项目按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》(HJ 978-2018)进行排污单位基本情况填报。填报内容如下表：

表11.3-1 本工程大气污染物排放基本情况一览表
	污染源项
	治理措施
	排放

形式
	排放口编号
	排放口坐标
	排放口类型
	污染

因子
	标准值
	执行标准

	生产工艺
	产污设备
	
	
	
	
	
	
	浓度限值（mg/m3）
	速率限值

（kg/h）
	

	废水处理
	厌氧池、调节池、二沉池、污泥池等
	“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”+15m排气筒（1.1m）
	有组织
	DA001
	经度： 111°42′32.731″
纬度： 28°54′20.800″
	一般排放口
	氨
	/
	4.9
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值。

	
	
	
	
	
	
	
	硫化氢
	/
	0.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	臭气浓度


	2000（无量纲）

	

	危废间废气
	污泥存放
	
	
	
	
	
	
	
	

	厂界
	污水站废气密闭收集；污水站区域硫酸罐碱封
	无组织
	/
	氨
	1.5
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值

	
	
	
	
	硫化氢
	0.06
	/
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	/
	

	
	
	
	
	硫酸雾
	1.2
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值


表11.3-2 本工程废水排放情况一览表
	废水类别
	产生环节
	污染治理设施
	排放口
编号
	排放口坐标
	排放方式
	排放去向
	排放口

类型
	污染物种类
	排放浓度限值
（mg/L）
	执行标准

	
	
	污染治理设施名称
	污染治理设施

工艺
	
	
	
	
	
	
	
	

	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等
	车间生产等
	污水处理站
	“调节+混凝+微电解（预留高级氧化工艺）+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”
	DW001
	经度：

111°42′40.762

纬度：28°54′21.074
	间接排放
	德山污水处理厂/沅江
	主要排放口
	pH
	6-9
	执行德山污水处理厂进水水质标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	400
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	250
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	300
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	3.5
	

	生活废水
	车间洗手、如厕
	化粪池
	厌氧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	全盐量
	3740
	


11.4“三同时”验收

“三同时”验收是指针对新建、改建、扩建项目和技术改造项目以及区域性开发建设项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的制度的验收。建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行，建设项目试生产期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。

建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

自主验收要求：

为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。

建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。

除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息。建设单位公开信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

 验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开，建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。“三同时”验收计划见表11.4-1，污染物排放清单见表11.4-2。

表11.4-1  “三同时”验收内容一览表  
	污染源
	设施名称及治理内容
	排放方式
	验收标准或要求
	验收因子

	废气
	污水处理站废气、危废间废气
	“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”+15m 排气筒（DA001）
	有组织
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值
	氨、硫化氢、臭气浓度

	
	厂界无组织
	污水站废气密闭收集
	无组织
	氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准
	氨、硫化氢、臭气浓度

	
	
	污水站区域硫酸罐碱封

   
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	硫酸雾

	废水
	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等

    
	废水总排口DW001
	间断
	《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中间接排放标准，同时满足德山污水处理厂的进水水质要求。
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、流量、水温

	
	
	厂内污水处理站各进水集水池
	间断
	执行污水站设计进水水质标准
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、流量

	
	
	集水池、废水排放缓冲池在线监测设备
	/
	/
	设备安装到位通过自行监测验收

	地下水/土壤防治
	 整个厂区
	地下水分区防渗及地下水/土壤跟踪监测
	 /
	厂区满足地下水分区防渗及地下水/土壤跟踪监测要求
	/

	噪声
	优先选用低噪型设备，设备基础隔振、减振，车间封闭，门窗隔声、合理布置高噪设备位置等措施。
	/
	厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
	连续等效声级

	固废
	污水处理站预处理物化污泥（含水60%）
	/
	未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存

	
	污水处理站生化污泥（含水60%）
	/
	拟外运农业综合利用

	
	废矿物油和含油废抹布
	/
	交由有危险废物处置资质单位处置

	
	在线监测废液
	/
	

	
	废乙二醇
	/
	原厂家更换后回收

	
	废脱硫剂
	/
	原厂家更换后回收

	
	制氧制氮废分子筛
	/
	

	
	制氧制氮废活性炭
	/
	

	
	生活垃圾
	/
	委托环卫部门处置

	
	50m2危废暂存间
	/
	/

	风险
	事故应急池1350m3

	
	1个200m3初期雨水收集池

	
	消防水池容积600m3

	
	沼气稳压柜300m3

	
	污水站区域浓硫酸、液碱储罐围堰、导流沟


表11.4-2污染物排放清单

	排放种类
	排放浓度/排放速率
	排放量
	排放时段
	排污口信息
	执行标准

	废水
	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等(609323.3m3/a)
	pH
	6-9(无量纲）
	/
	间歇
	废水总排口
	《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中间接排放标准，同时满足德山污水处理厂的进水水质要求。



	
	
	COD
	313.2mg/L
	191.4t/a
	
	
	

	
	
	BOD5
	130.2mg/L
	79.3t/a
	
	
	

	
	
	SS
	31.0mg/L
	18.9t/a
	
	
	

	
	
	氨氮
	11.6mg/L
	7.05t/a
	
	
	

	
	
	TP
	0.19mg/L
	0.12t/a
	
	
	

	
	
	TN
	28.9mg/L
	17.6t/a
	
	
	

	
	
	全盐量
	2786.5mg/L
	1697.9t/a
	
	
	

	
	生活废水(2640m3/a)
	COD
	175mg/L
	0.46t/a
	
	
	

	
	
	BOD5
	96mg/L
	0.26t/a
	
	
	

	
	
	SS
	120mg/L
	0.32t/a
	
	
	

	
	
	氨氮
	18mg/L
	0.048t/a
	
	
	

	
	循环冷却排水（64800m3/a）
	COD、盐类
	/
	/
	
	
	

	废气


	DA001（污水处理站废气排气筒）
	NH3
	0.0002kg/h
	0.001t/a
	全天
	1根15m排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值。

	
	
	H2S
	0.001kg/h
	0.01t/a
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	228.6（无量纲）
	/
	
	
	

	
	沼气火炬废气
	SO2
	0.06kg/h
	0.47t/a
	全天
	1根6m火炬
	/

	
	污水处理站无组织
	NH3
	0.0001kg/h
	0.0004t/a
	全天
	无组织
	氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准

	
	
	H2S
	0.0005kg/h
	0.0039t/a
	
	
	

	
	污水站硫酸储罐无组织
	硫酸雾
	/
	0.0003t/a
	全天
	无组织
	硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	固废
	废矿物油和含油废抹布
	交由有危险废物处置资质单位处置
	0.7t/a
	间歇
	/
	危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）。

	
	在线监测废液
	
	0.3t/a
	
	/
	

	
	废乙二醇
	原厂家更换后回收
	0.5t/次
	
	/
	

	
	  生活垃圾
	委托环卫部门处置
	1.98t/a
	
	/
	

	
	废脱硫剂
	原厂家更换后回收
	13.5t/a
	
	/
	

	
	制氧制氮废分子筛
	
	0.5t/次
	
	/
	

	
	制氧制氮废活性炭
	
	0.5t/a
	
	/
	

	
	污水处理站预处理物化污泥（含水60%）
	未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存。
	4125t/a
	
	/
	

	
	污水处理站生化污泥（含水60%）
	拟外运农业综合利用
	1650t/a
	
	/
	

	噪声
	空压机
	75dB（A）
	/
	间歇
	/
	厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

	
	冷干机
	45-55dB（A）
	/
	
	/
	

	
	螺杆机
	50-60dB（A）
	/
	
	/
	

	
	泵
	50-60dB（A）
	/
	
	/
	

	
	风机
	70-75dB（A）
	/
	
	/
	


11.5环境管理与监测建议

1、环保管理工作是企业管理的一个重要组成部分，应建立严格的制度化管理，使环保工作做到有章可循。

2、企业应设专项环保经费用于环保人员的业务培训，不断提高环保管理水平，以保证和满足全厂环保工作的要求。

3、企业对环保经费要有一定的保证，用于环境治理和监测工作的开展，以保证良好的生产运行状况。

4、环保机构应加强环保管理工作，抓好环境监测数据的统计、分析、建档工作。
12.结论与建议

12.1结论

12.1.1项目概况

本项目占地面积约46733.55m2（合70.16亩），建设单位根据前期可研、初步设计，结合项目总图布置优化调整，完成了立项（德产备（[2025]100号），确定评价范围为立项文件中所涉及的合成生物制造产业园(一期)内配套基础设施，建设内容主要包括1栋仓库、4栋工业厂房、1栋污水站综合用房以及污水处理池、甲类罐区（新建储罐区防腐防渗，远期预留，位置位于中试基地储罐区西面。）和用地内道路、场地铺装、供配电、给排水等（包含蒸汽管线，不含蒸汽生产设施）配套设施，并购置安装污水处理设备及甲类储罐等相关配套设备（甲类罐区目前不新增储罐和配套设备）。

12.1.2环境保护目标

环境保护目标见下表。

表12.1-1  评价区域内大气环境保护目标一览表

	序号
	敏感点名称
	坐标/m
	保护对象
	保护

内容
	规模
	环境

功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	1
	龙潭庵村居民
	10
	1570
	居民区
	人群
	170户，约510人
	二类区


	N/NE
	1290-2420m

	2
	龙潭庵社区居民
	-910
	485
	居民区
	人群
	220户，约660人
	
	NW
	750-1350m

	3
	益阳冲居民
	-1820
	-1046
	居民区
	人群
	280户，约840人
	
	SW
	1430-2500m

	4
	黄家冲居民
	760
	-2075
	居民区
	人群
	180户，约540人
	
	S/SE
	1855-2200m

	5
	石门桥中心小学
	2360
	175
	学校
	人群
	师生约 800 人
	
	E
	2270-2500m

	6
	石门桥镇居民
	1355
	1280
	居民区
	人群
	1500户，约4500人
	
	E/NE
	1370-2500m

	7
	双岗社区居民
	2040
	1530
	居民区
	人群
	150户，约450人
	
	NE
	2060-2500m


表12.1-2  评价区域内环境风险环境保护目标一览表

	序号
	敏感点名称
	坐标/m
	保护对象
	保护

内容
	规模
	环境

功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	1
	龙潭庵村居民
	10
	1570
	居民区
	人群
	170户，约510人
	二类区


	N/NE
	1290-2420m

	2
	红都华庭居民
	-1310
	2660
	居民区
	人群
	2000户，约6000人
	
	NW
	2800-3250m

	3
	青山社区居民
	-1380
	2640
	居民区
	人群
	1330户，约4000人
	
	NW
	2780-3430m

	4
	龙潭庵社区居民
	-910
	485
	居民区
	人群
	220户，约660人
	
	NW
	750-1350m

	5
	永丰小区居民
	-2410
	3550
	居民区
	人群
	665户，约2000人
	
	NW
	4010-4350m

	6
	崇德中学
	-2330
	2990
	学校
	人群
	师生约 570 人
	
	NW
	3635-3940m

	7
	德善学校
	-170
	4500
	学校
	人群
	师生约700 人
	
	NW
	4500-4933m

	8
	益阳冲居民
	-1820
	-1046
	居民区
	人群
	280户，约840人
	
	SW
	1430-2500m

	9
	白云庵村居民
	-2710
	-3230
	居民区
	人群
	120户，约360人
	
	SW
	3500-5000m

	10
	黄家冲居民
	760
	-2075
	居民区
	人群
	180户，约540人
	
	S/SE
	1855-2200m

	11
	石门桥中心小学
	2360
	175
	学校
	人群
	师生约 800 人
	
	E
	2270-2500m

	12
	石门桥镇居民
	1355
	1280
	居民区
	人群
	1500户，约4500人
	
	E/NE
	1370-2500m

	
	
	2420
	3280
	居民区
	人群
	6800户，约20400人
	
	SE
	2500-5000m

	13
	双岗社区居民
	2040
	1530
	居民区
	人群
	150户，约450人
	
	NE
	2060-2500m

	14
	山水铭洲小区居民
	335
	4150
	居民区
	人群
	800户，约2400人
	
	N
	4050-4340m

	15
	枫树岗安置小区居民
	1910
	3920
	居民区
	人群
	1408户，约4224人
	
	NE
	4050-4400m

	16
	枫树岗村居民
	2121
	3220
	居民区
	人群
	466户，约1400人
	
	NE
	3170-4330m

	17
	茶叶岗村居民
	2506
	1730
	居民区
	人群
	600户，约1800人
	
	NE
	2660-3530m


表12.1-3  评价区域内水环境、声环境、生态环境保护目标一览表

	项目
	环境保护目标
	方位
	距离厂界最近距离 m
	功能以及规模
	环境功能及保护级别

	地表水
	东风河（常德经济技术开发区石门桥至河口）
	E
	1630
	工业用水区
	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类

	
	沅江（枉水入口至东风河入口段）
	N
	6260
	渔业用水区
	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类

	
	沅江（东风河入口至社木铺人渡段）
	NE
	6050
	工业用水区
	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类

	生态敏感目标
	沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区
	位于沅江，园区污水处理厂排放口下游，距离排放口约1000m

	地下水
	周边无集中式地下水取水点，本次评价以项目37.45km2范围含水层为地下水保护目标
	《地下水环境质量

标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类

	声环境
	200m范围内无敏感目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。

	土壤
	评级范围占地范围内以及场界外扩0.05km均为工业用地，周边无土壤环境敏感目标。
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行) 》


12.1.3环境质量现状

1、环境空气质量现状
根据2025年常德市经开区环境空气质量数据统计结果，经开区PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数日最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准，PM2.5超标，因此本项目所在区域环境空气质量为不达标区。
项目西南侧约500m设置有1个大气监测点位，现状监测表明，TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值；氨、硫化氢、硫酸雾均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1相关限值；非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值。
2、地表水环境质量现状

东风河入沅江口下游沅江段省控新兴咀断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；环评引用国检测试控股集团湖南华科科技有限公司2024.4.22-4.24对《常德经济技术开发区（枫树岗化工片区）工业污水处理厂项目》中东风河断面环境监测常规数据，德山污水处理厂入东风河上游1100m、下游870m两个断面常规水质因子pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、DO、石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
3、地下水质量现状

环评引用常德市常环环境科技有限公司《年产6000吨发酵谷物制品生产线项目》于2025.3.17、3.31对项目区域进行了地下水水质、水位、理化性质监测（监测点位W1、W3-W10），环评引用湖南正鸿检测技术有限公司于2025.6.16对项目区域地下水水质、水位、理化性质监测（监测点位W2）数据。监测结果表明，W1点位硝酸盐，W1、W3、W4、W5点位总大肠菌群存在超标的情况，
是由生活污水和农业面源污染所导致；细菌总数超标可能为水井作为区域监测井取水使用少，加上地下水流动缓慢，井口井盖封闭不严细菌滋生和繁殖所导致，其余各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准。
4、声环境质量现状

现状监测表明，项目建设地厂界四周昼夜声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 

5、土壤环境质量现状

土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)二类用地筛选值标准要求。
12.1.4污染源产排情况
一、废水
表12.1-4 本项目水污染物产生及排放情况汇总表

	污染源
	废水量（m3/a）
	污染因子
	本项目均质后水质(mg/L)
	产生量（t/a）
	 污水站处理效率（%）
	处理后浓度(mg/L)
	排放量（t/a）
	执行标准

	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等
	609323.3
	pH
	5-8(无量纲）
	/
	/
	6-9(无量纲）
	/
	6-9

	
	
	COD
	5818.1
	3545.1
	94.6%
	313.2
	191.4
	400

	
	
	BOD5
	1446.6
	881.4
	91%
	130.2
	79.3
	250

	
	
	SS
	969.5
	590.7
	96.8%
	31.0
	18.9
	300

	
	
	氨氮
	289.3
	176.3
	96%
	11.6
	7.05
	25

	
	
	TP
	4.8
	2.92
	96%
	0.19
	0.12
	3.5

	
	
	TN
	482.2
	293.82
	94%
	28.9
	17.6
	35

	
	
	全盐量
	2786.5
	1697.9
	0%
	2786.5
	1697.9
	3740

	生活废水
	2640
	COD
	250
	0.66
	30%
	175
	0.46
	400

	
	
	BOD5
	120
	0.32
	20%
	96
	0.26
	250

	
	
	SS
	200
	0.53
	40%
	120
	0.32
	300

	
	
	氨氮
	20
	0.053
	10%
	18
	0.048
	25

	循环冷却排水
	64800
	COD、盐类
	经总排口接入园区污水管网入德山污水处理厂处理


二、废气

①污水处理站废气
表12.1-5  本项目污水站废气产排情况一览表

	污染物
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	去除效率（%）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	对应排气筒

	氨
	0.007
	0.001
	82.4
	0.0002
	0.001
	DA001

	硫化氢
	0.083
	0.01
	87.7
	0.001
	0.01
	

	臭气浓度
	1514（无量纲）
	/
	84.9
	/
	228.6（无量纲）
	

	氨
	0.0004
	0.0001
	/
	0.0001
	0.0004
	无组织

	硫化氢
	0.0039
	0.0005
	/
	0.0005
	0.0039
	


DA001排气筒中NH3、H2S、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值（氨气：≤4.9kg/h；硫化氢：≤0.33kg/h；臭气浓度：2000（无量纲），15m排气筒）。

②沼气火炬废气
表12.1-6  沼气火炬产排情况一览表

	污染物
	H2S折算成SO2后产生量（t/a）
	去除效率（%）
	排放速率（kg/h）
	H2S燃烧后SO2排放量（t/a）

	SO2
	5.87
	92
	0.06
	0.47


③甲类地埋罐区及污水站区域废气

表12.1-7废气污染物排放量表
	污染物
	产生量（(t/a）
	措施
	排放量（t/a）
	排放方式

	硫酸雾
	0.0013
	碱封，效率以80%计
	0.0003
	无组织


三、噪声

项目噪声源主要来自泵、风机、空压机、冷干机。类比同类设备噪声，声级45-75dB(A)，主要设备噪声源强见下表。

表12.1-8 主要设备噪声源强一览表

	设备名称
	数量
	产生特点
	源强降噪措施
	效果
	源强

dB(A)
	位置

	空压机
	4
	连续
	选用低噪声设备，隔声、减振
	＞20dB(A)
	75
	动力中心2

	冷干机
	11
	连续
	
	＞20dB(A)
	45-55
	

	螺杆机
	8
	连续
	
	＞20dB(A)
	50-60
	

	泵
	42
	连续
	
	＞20dB(A)
	50-60
	污水处理站

	风机
	7
	连续
	
	＞20dB(A)
	70-75
	


四、固体废物
表12.1-9 固体废物产生量表 

	序号
	固体废物名称
	产生量
	危险废物类别及代码

	1
	污水处理站预处理物化污泥（含水60%）
	4125t/a
	/

	
	污水处理站生化污泥（含水60%）
	1650t/a
	/

	2
	在线监测废液
	0.3t/a
	HW49其他废物900-047-49

	3
	废矿物油和含油废抹布
	0.7t/a
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08

	4
	废乙二醇
	0.5t/次
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06

	5
	废脱硫剂
	13.5t/a
	/

	6
	制氧制氮废分子筛
	0.5t/次
	/

	7
	制氧制氮废活性炭
	0.5t/a
	

	8
	生活垃圾
	1.98t/a
	/


12.1.3污染防治措施及污染物产排情况

一、废水

本项目设计的废水处理方案为“调节+混凝+微电解（预留高级氧化工艺）+水解酸化+UASB+二级A/O+二沉”，属于可行技术的范畴，措施可行。

本项目污水站废水排放量为1866.4m3/d，污水站设计规模2000m3/d，污水站处理能力满足要求。
成都之和环保科技有限公司设计方案各单元处理效率取自以往成功案例的经验值，数据来源具有可靠性。根据表4.3-16计算结果，本项目生产废水、污水站废气处理系统排水等经污水处理站处理，pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中间接排放标准，同时满足德山污水处理厂的进水水质要求，达标排放具有可靠性。
二、废气

①DA001排气筒（污水处理站废气、危废间废气）
污水站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”处理，处理后废气经15m DA001排气筒达标排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》(HJ 978-2018)表5中可行技术：生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附。污水处理站废气、危废间废气采用“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”属于可行技术范畴，措施可行。根据表4.2-4计算结果，DA001排气筒中NH3、H2S、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值（氨气：≤4.9kg/h；硫化氢：≤0.33kg/h；臭气浓度：2000（无量纲），15m排气筒）。
②污水处理站沼气火炬废气 
污水站沼气采用脱硫设施处理，经点燃后由6m火炬达标排放。
污水站沼气脱硫、点燃属于处理产生沼气的常用措施，可极大减少甲烷的排放；且干法氧化铁脱硫为沼气脱硫的常用措施，脱硫工艺成熟，市场上有成套设备出售，沼气经脱硫燃烧后，可极大减少SO2的排放。故沼气脱硫+点燃属于可行技术，措施可行。
③污水站无组织

污水站对产臭设施进行密闭收集，变无组织为有组织，是控制污水站无组织恶臭常用的措施，应用广泛，措施可行。
④危废间无组织

危废间废气主要为存放的污泥产生的恶臭。危废间采取密闭措施，设置有负压引风，危废间臭气可抽入污水站废气处理设施处理后排放，变无组织为有组织，是控制危废间无组织臭气常用的措施，应用广泛，措施可行。废气排放有组织、无组织均执行恶臭污染物排放标准（GB14554-1993），符合9.3贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。
⑤污水站物料储存区无组织
污水站硫酸罐通过碱封，可极大的减少无组织排放；该措施为储罐减少无组织排放的常用措施，应用广泛，措施可行。

三、噪声

本项目位于常德经开区合成生物中试基地以南，莲子塘路以西。全厂噪声防治措施如下：

（1）优先选用低噪型设备；对设备基础采取综合隔振、减振措施（如设置减振沟，在铺垫减振橡胶垫层）。

（2）动力中心2为封闭式，墙体为砖墙具有隔声效果，窗户和门拟采用双层夹胶玻璃窗和隔声门，各门窗接合部进行隔声处理，生产时门窗都应处于关闭状态。 

（3）项目边界建设有连续实心围墙作为隔声墙。

（4）加强设备管理，对设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。
（5）合理布置高噪声设备位置。

（6）加强管理，输送物料的运输车辆限速出入厂区，并禁鸣喇叭，同时注意选择合理的运输时间，尽量避免在晚11点以后输送物料。

以上为减少噪声污染的常用措施，措施可行。
四、固废
本项目营运期固废及处置措施见下表。

表12.1-10　固体废物处理处置措施一览表 

	序号
	固体废物名称
	产生量
	危险废物类别及代码
	处理处置措施

	1
	污水处理站预处理物化污泥（含水60%）
	4125t/a
	/
	未进行属性鉴定前，按照危险废物管理，在危废间暂存

	
	污水处理站生化污泥（含水60%）
	1650t/a
	/
	拟外运农业综合利用

	2
	在线监测废液
	0.3t/a
	HW49其他废物900-047-49
	交由有危险废物处置资质单位处置

	3
	废矿物油和含油废抹布
	0.7t/a
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08
	

	4
	废乙二醇
	0.5t/次
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物900-402-06
	原厂家更换后回收

	5
	废脱硫剂
	13.5t/a
	/
	原厂家更换后回收

	6
	制氧制氮废分子筛
	0.5t/次
	/
	

	7
	制氧制氮废活性炭
	0.5t/a
	/
	

	8
	生活垃圾
	1.98t/a
	/
	委托环卫部门处置


12.1.4环保措施的经济技术可行性

本项目总投资18564.46万元，其中环保投资2367万元，占投资总额的12.8%。主要环保投资见下表。

表12.1-11     环保投资估算一览表

	污染物类别
	设施名称
	投资（万元）

	废气
	污水处理站废气、危废间废气
	“密闭收集+碱液喷淋+生物净化”+15m 排气筒（DA001）
	50

	
	污水处理站沼气
	     沼气脱硫设施及燃烧火炬
	30

	
	污水站区域无组织废气
	硫酸罐采用碱封
	2

	废水
	合成生物制造产业园(一期)内车间生产废水等
	污水处理站及配套收集管网，设计处理规模2000m3/d。
	2000

	
	污水站在线监测设备
	50

	地下水/土壤防治
	   整个厂区
	地下水分区防渗及地下水/土壤跟踪监测
	100

	噪声
	污水处理站、动力中心2等
	优先选用低噪型设备，设备基础隔振、减振，车间封闭，门窗隔声、合理布置高噪设备位置等措施。
	10

	固废
	危废间50m2
	10

	环境风险
	事故应急池1350m3
	50

	
	1个200m3初期雨水收集池
	10

	
	消防水池容积600m3
	30

	
	混凝土罐池，防止掩埋罐体的沙土流失0.2m高围堰；污水站1.5m围堰、导流沟
	25

	
	合计
	2367


12.1.5项目环境可行性

1、本项目与相关政策、规划符合性分析

本项目与相关政策、规划符合性分析见下表。
表12.1-12 本项目与相关政策、规划符合性分析表
	序号
	相关政策、规划
	符合性

	1
	产业政策的符合性
	项目符合国家产业政策

	2
	选址的可行性
	项目用地性质符合要求；项目与常德经开区产业定位及准入清单具有符合性；与周边企业环境相容；与食品生产企业选址相关规定具有符合性；本项目的建设符合《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕32号）的要求，本项目建设与常德经开区产业规划和产业布局不冲突，环境制约因素可以得到解决；选址合理，平面布置基本可行。

	3
	《环境保护综合名录（2021 年版）》
	本项目不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中一、高污染、高环境风险产品名录之列，符合《环境保护综合名录（2021 年版）》相关要求。

	4
	“两高”项目判定
	本项目属于水的生产和供应业、装卸搬运和仓储业，不属于《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》及《湖南省“两高”项目管理目录》中“两高”相关行业和项

目，故本项目不属于“两高”项目。

	5
	《中华人民共和国长江保护法》
	本项目位于常德经济技术开发区，属于水的生产和供应业、装卸搬运和仓储业，所在位置不属于化工园区，项目不属于化工项目和尾矿库项目范畴，因此与《中华人民共和国长江保护法》具有相符性。

	6
	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》
	本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求

	7
	《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》
	本项目建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》

	8
	《湖南省环境保护条例（2025修订）》
	本项目的建设符合《湖南省环境保护条例（2025修订）》相关要求。

	9
	《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析
	本项目的建设符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》文件中对常德经济技术开发区管控要求


2、污染物达标排放可靠性分析
根据污染物防治措施及可行性分析，废水、废气、噪声在采取有效措施后可做到达标排放，固体废物得到较好的处置，污染物可实现达标排放，措施可行。

3、环境制约因素及解决办法

本项目拟建地位于智能装备制造板块，选址与规划环评中德山产业园产业布局不符是本项目环境制约因素，但项目与周边环境具有相容性；常德经开区管委会已启动调整产业布局后的规划环评工作；同时2025年1月26日，湖南省人民政府办公厅印发了《关于支持常德市合成生物制造产业高质量发展的若干措施》（湘政办发〔2025〕3号）。综上，本项目建设与常德经开区产业规划和产业布局不冲突，环境制约因素可以得到解决。
12.1.6公众参与情况
建设单位于2026年1月5日在常德经开区官网上对本项目进行了第一次公示，网站网址为：https://cdjkq.changde.gov.cn/zhdt/tzgg/content_78187296；于2026年 1月8日-1月21日在常德经开区官网上对本项目进行征求意见稿公示网站网址为：https://cdjkq.changde.gov.cn/zhdt/tzgg/content_78187887，征求意见稿、公众意见表全文网络链接方式可由该网站直接点击下载。

按照公众参与办法第十一条（二）的要求，于2026年1月10日、1月17日在常德晚报上对本项目征求意见稿进行了2次报纸公示。报纸公示期间，未接收到任何单位或个人对项目建设的反对意见。

12.1.7环境影响评价总体结论

本项目符合国家产业政策；项目符合常德经开区土地利用规划，符合常德经开区环境准入清单；与周边环境具有相容性；与食品生产企业选址相关规定、《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕32号）具有符合性；项目建设与常德经开区产业规划和产业布局不冲突；选址合理，平面布置基本可行；项目不属于“两高”项目，与《环境保护综合名录（2021 年版）》、《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、《湖南省环境保护条例（2025修订）》、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》具有符合性；项目污染物可实现达标排放，固废可得到有效处置，环境制约因素可以得到解决，环境影响较小。

公众参与期间，未接收到任何单位或个人对项目建设的反对意见，本环评认为，从环保的角度看，该项目的建设是可行的。

12.2建议

1、加强现场管理，搞好厂区内绿化，美化厂区环境。

2、建立环境管理体系，并通过环境管理认证，并建立ISO14001环境管理体系。
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图4.1-1 施工期工艺流程及产污环节图
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图4.1-2污水处理工艺流程及产污节点图
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