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常德市生态环境局
关于常德市海鹰船舶有限公司新增船舶拆解生产线扩建项目环境影响报告书的批复

常德市海鹰船舶有限公司：
你公司提交的《新增船舶拆解生产线扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、《新增船舶拆解生产线扩建项目环境影响评价公众参与情况说明》和《关于申请对〈新增船舶拆解生产线扩建项目环境影响报告书〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告书》专家审查意见、常德市生态环境局武陵分局对《报告书》的报审意见及《报告书》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：
一、基本情况及总体意见
[bookmark: _GoBack]项目地址位于湖南省常德市武陵区启明街道盐关社区23组(东经：111度42分6.987秒，北纬：28度58分59.461秒)，常德市海鹰船舶有限公司现有厂区内。本次扩建项目，不新增用地与岸线，利用现有厂区内已建成的船台建设船舶拆解生产线四条，建成后可年拆解船舶100艘，年拆解吨位8万吨。本项目船舶拆解类型重点为散货船，包括但不限于集装箱船、公务船、杂货船等，专门运输危化品/危险物质的特种船舶、大型油船等需经专业公司无害化处理并出具合格报告后，方可进入厂区内进行拆解，厂区内不得拆解涉及含多氯联苯材料的船舶、具有放射性或受放射性污染的船舶；若废船本身含有的或夹带的一般固体废物、危险废物、其他有害物质，需由船方自行清理干净。待拆船舶进厂之前，由船东自行委托船舶生产码头污染物接收处置单位，对压舱水、舱底水、废油、油泥以及废空调制冷剂等清空处置到位。项目主要建设内容包括：对现有四个船台进行改造，建设船舶拆解生产线四条，并配套相关环保设施及其他辅助工程。项目总投资200万元，其中环保投资29万元，占总投资的14.5%。项目属补办环评手续，相关环境违法行为，常德市生态环境局已出具《行政处罚决定书》（常环罚字[2026]49号）。
根据《报告书》结论、专家审查意见及常德市生态环境局武陵分局的报审意见，同时根据湖南省交通运输厅、湖南省财政厅、常德市交通运输局、常德市水利局、常德市农业农村局、常德市武陵区自然资源局等部门意见，项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求。在全面落实《报告书》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。
二、项目在建设、营运生产过程中，须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。船舶拆解切割粉尘经移动式除尘器收集处理，尾气厂区内无组织排放；石棉拆除需委托具有资质的第三方在厂区内进行，采用湿法拆除方式；废油液、制冷剂交由专业第三方处理采取密闭抽取、密闭存储方式进行收集处理。
无组织污染物排放执行标准：厂界颗粒物、石棉尘、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2限值标准。
（2） 严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流、分质处理”原则建设厂区排水管网，并认真落实《报告书》提出的废水收集及处理方案，严禁各类废水直接排入沅江。机舱含油污水由船舶生产码头污染物接收处置单位处置，不在厂区内贮存处理；场地清洗废水、初期雨水分别经生产区收集沟、初期雨水收集沟收集至三级隔油池处理后，与经化粪池处理的生活污水后，一并经全封闭罐车运至皇木关污水处理厂处理后达标排放。
（三）严格落实固体废物收集和处置措施。船舶拆解过程中产生的一般固废与危险废物均不在厂区暂存，委托资质单位及时清运处置，做到“即产即清”。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（四）严格落实噪声污染防治措施。严格控制作业时间，禁止夜间生产作业。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭隔声、消声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。项目安装水位监测预警设施，当水位上升至预警位置时，应立即停止厂区内生产作业，并清空船台、收集沟与隔油池。
四、严格落实总量控制要求。根据《报告书》核定项目新增总量控制指标：化学需氧量0.2吨/年，氨氮0.03吨/年，挥发性有机物0.09吨/年。以上所需购买总量指标在取得排污许可证前应由常德市生态环境事务中心进行交易并确认。
五、严格执行“以新带老”制度，确保项目现有工程存在的环境问题得到有效解决。
六、《报告书》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、项目建成后，在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。
八、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局武陵分局具体负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批准后的《报告书》及本批复送至常德市生态环境局武陵分局。



常德市生态环境局
2026年8月20日





抄送：常德市生态环境局武陵分局、常德市双赢环境咨询服务有限公司
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