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关于汉寿县聚鑫家禽养殖专业合作社蛋鸡养殖扩建项目环境影响报告书的批复

汉寿县聚鑫家禽养殖专业合作社：
你单位提交的《汉寿县聚鑫家禽养殖专业合作社蛋鸡养殖扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、《汉寿县聚鑫家禽养殖专业合作社蛋鸡养殖扩建项目环境影响评价公众参与说明》和《关于申请对〈汉寿县聚鑫家禽养殖专业合作社蛋鸡养殖扩建项目环境影响报告书〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告书》专家审查意见、常德市生态环境事务中心出具的技术评估报告、常德市生态环境局汉寿分局对《报告书》的预审意见及《报告书》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：
一、基本情况及总体意见
汉寿县聚鑫家禽养殖专业合作社位于湖南省常德市汉寿县龙潭桥镇俞佳桥村百家嘴组(东经：112度06分45.937秒，北纬：28度48分5.132秒)，2014年成立，2016年10月31日完成了聚鑫养殖专业合作社13.8万羽养殖建设项目环境影响登记表备案。
本次扩建项目不新增用地，收购常德旭晟牧业有限公司3栋蛋鸡舍，新建1栋鸡舍，辅助、公用工程依托现有工程，同时配套完善其他配套设施及环保工程。本次扩建项目实施后养殖规模达到年蛋鸡存栏量30万羽，项目不涉及饲料加工和屠宰。项目用地系租赁，总用地面积48000平方米（折合72亩），项目总投资2000万元，其中环保投资94万元，占总投资的4.7%。
根据《报告书》结论、技术评估报告、专家审查意见及常德市生态环境局汉寿分局的预审意见，同时根据常德市农业农村局、汉寿县农业农村局、汉寿县自然资源局、汉寿县龙潭桥自然资源所等部门和汉寿县龙潭桥镇俞佳桥村村民委员会意见，项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求。鉴此，该项目在全面落实各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放以及配套土地承载力满足前提下，我局同意你公司按《报告书》要求实施该项目。
二、项目在设计、建设和营运过程中，须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：
（一）加强施工期的环境管理。严格落实施工期各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废水、废气和固体废物等对周边环境造成的不利影响。加强施工期的水土保持工作，减小施工期水土流失。
（二）严格落实水污染防治措施。项目场区排水实施“雨污分流、污污分流”制，雨水经过雨水沟收集后排经场内池塘后排入龙潭桥镇渔场。生活污水、冲洗废水和喷淋废水依托现有三级化粪池处理后（共设置有20立方米的三级化粪池四个，生活污水经1#三级化粪池处理，鸡舍1#-5#冲洗废水、配套的鸡粪收集间冲洗废水和喷淋废水经2#三级化粪池处理，鸡舍6#-8#冲洗废水、配套的鸡粪收集间冲洗废水和喷淋废水经4#三级化粪池处理，雏育育成舍1#-2#冲洗废水、配套的鸡粪收集间冲洗废水和喷淋废水经3#化粪池处理），通过污水泵抽至污水罐车用于场内菜地、林园施肥不外排，废水经三级化粪池处理后，需满足《肥料中有毒有害物质的限量要求》规定的限值标准，方可用于场内菜地、林园施肥。鸡舍降温水配套循环水池收集冷却后循环使用不外排。鸡舍冲洗分批次错峰作业，鸡粪收集间冲洗作业仅在夏季进行，非灌溉期冲洗废水配套一座55立方米的废水暂存池暂存。本项目废水严禁排入周边地表水体。
（三）严格落实大气污染防治措施。对废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。养殖场产生的恶臭通过采用机械清粪工艺、粪污及时转运、改进饲养工艺、加强厂区绿化、合理布局等措施减轻对大气的影响。鸡舍采用全密闭结构，机械通风方式，恶臭气体通过专用排风口设置滤网和喷淋除臭设施处理后无组织排放（鸡舍1#-3#设置一条，鸡舍4#-5#设置一条，鸡舍6#-8#设置一条，雏育育成舍1#-2#设置一条）。鸡粪收集廊道和收集间均采取密闭结构，恶臭气体通过集气罩收集后引至鸡舍喷淋除臭设施处理后无组织排放。鸡粪不在场区暂存，在鸡粪收集间直接装车运至湖南立诚生物科技有限公司处理，鸡粪运输车辆选用具备密闭功能的专用罐车或厢式运输车，运输路线优先选择远离水源地和居民区、学校、医院等环境敏感目标的路线。备用电源柴油发电机烟气通过自身携带的废气净化装置处理后尾气通过专用烟道引至屋顶排放。
氨气、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值标准；柴油发电机烟气污染物排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）限值标准。
（四）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（五）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和实体砖墙隔声、基础减振、加强场区绿化等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。在项目场区采取有效的防渗措施，并加强在项目场区和场地下游的地下水跟踪监测。
三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。
四、根据《报告书》预测及分析结论：本项目设置200米的环境防护距离，在环境防护距离范围内不得再规划布局居民区、医院和学校等环境敏感单元。
五、养殖生产区和粪污处理区实施物理隔离，确保相关职能部门可通过专门通道及时正常开展污染防治设施监督检查工作。
六、严格执行环保“以新带老”制度，确保新老污染源产生的各项污染物达标排放，现有工程存在的各项环境问题一并解决。
七、《报告书》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。
八、项目建成后，在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。
九、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局汉寿分局具体负责。建设单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批准后的《报告书》及本批复送至常德市生态环境局汉寿分局。



常德市生态环境局
2026年8月25日














抄送：常德市生态环境局汉寿分局、湖南义格环保科技有限公司
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