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常德市生态环境局
[bookmark: _Hlk220318857]关于常德天利置业有限公司湖南桃花源国际
高尔夫俱乐部建设项目环境影响报告书
的批复

常德天利置业有限公司：
你单位《湖南桃花源国际高尔夫俱乐部建设项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)及其环境影响评价公众参与说明等申请材料收悉。根据常德市生态环境事务中心“常环评估〔2026〕13号”技术评估报告、常德市生态环境局柳叶湖分局对《报告书》出具的预审意见和《报告书》受理后在网上公示期间未收到反馈意见的情况，经研究，批复如下：
1、 基本情况及总体意见
项目位于常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇罗湾社区朗州路3333号（中心地理坐标为E：111°41′33.958″，N：29°7′5.937″），占地面积994.91亩，涵盖18洞高尔夫球场（包含果岭、边坡及发球台、球道、沙坑、人工湖、长草区等）、真草练习场、球场车道、球车库、球场服务中心以及其他配套公辅设施等。该项目于2008年7月启动筹备建设工作，并于2010年11月完成建设，同期投入运营。
由于多种原因项目建成至今，尚未办理建设项目环境影响评价审批及建设项目竣工环保验收等手续。根据《关于开展全国高尔夫球场综合清理整治工作的通知》（发改社会〔2011〕741号）、《国家部委联合公布高尔夫球场清理整治结果》（2017年）的相关要求，该高尔夫球场属于整改类球场，整改达标后予以保留。经多部门多次会商研究，同意该项目启动相关手续补办工作。2026年7月30日，常德市自然资源和规划局出具《关于常德桃花源高尔夫球场规划用地情况的说明》，现已将项目用地中涉及的92亩非商业服务业用地纳入2026年度《常德市国土空间总体规划（2021-2035年）动态维护方案》，调整为商业服务业用地。本项目属于补办环评手续，针对该项目涉嫌存在的违法问题，常德市生态环境局综合行政执法支队已经立案调查，你单位应吸取教训，切实提高生态环境保护法治意识。
依据《报告书》结论、常德市生态环境事务中心“常环评估〔2026〕13号”技术评估报告及常德市生态环境局柳叶湖分局预审意见，在全面落实各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，项目建设可行。
二、建设、运营管理过程中的环境管理要求
建设单位在工程设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。项目正常营运过程产生的废气主要为餐厅厨房油烟废气、球场维护燃油农机废气和球场内停车场汽车尾气。有组织污染物排放标准：餐饮油烟废气污染物执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准限值。无组织污染物排放标准：颗粒物、非甲烷总总烃无组织排放厂界限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值。
（二）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”的原则建设完善排水系统，切实做好项目废水的收集和处理。项目球车冲洗废水经沉淀池处理达标后，与经隔油池处理达标后的餐饮废水、经化粪池处理达标后的厕所废水，一并排入市政污水管网，经常德市污水净化中心处理达标后排放。项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和常德市污水净化中心进水水质要求。
做好球场雨水径流污染防控。正常情况下球场草坪雨水通过球场内的集水井收集后，通过场内排水系统全部汇入场内人工湖，不外排。暴雨汛期确需溢流外排时，应确保溢流水汇入沾天湖（GB3838-2002 Ⅲ类）后，受纳水体水质满足相应水功能区水质目标要求。
（3） [bookmark: _GoBack]严格落实固体废物处置措施。按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作。危废暂存间、农药仓库做好地面防渗处理、油品储存间设置托盘，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废库，危废交给有资质单位回收处理，妥善处理各类固体废物，严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。
（4） 严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型和平面布置，落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的隔声降噪措施，并加强设备的维护保养。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急处置全过程进行防控，切实做好项目各级污染防治区的防雨、防渗工作。
（六）严格落实农药和化肥的相关使用要求。严格控制化肥、农药、除草剂等化学品的使用，优先选用低毒、低残留、易降解的环保型产品，严禁使用国家明令禁止的高毒、高残留化学品；优化化肥农药施用管理，合理制定施肥、施药方案，采用精准灌溉等方式，减少化学品流失和下渗；有效降低径流污染物负荷。
（七）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施和监测计划，严防环境污染和风险事故发生。你单位须建立有效的风险防范措施及预警体系，配备相应的应急设施和物资。
三、事中、事后环境管理
（一）《报告书》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。
（二）该项目的环境保护“三同时”监督检查及日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局柳叶湖分局具体负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批准后的《报告书》及本批复送至常德市生态环境局柳叶湖分局，按规定接受生态环境部门监督检查。


常德市生态环境局
2026年9月3日
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