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常德市生态环境局
关于瑞德林生物（常德）有限公司500吨绿色活性原料建设项目环境影响报告书的批复

瑞德林生物（常德）有限公司：
你公司《瑞德林生物（常德）有限公司500吨绿色活性原料建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、《瑞德林生物（常德）有限公司500吨绿色活性原料建设项目环境影响评价公众参与说明》、常德市生态环境局经开区分局《关于500吨绿色活性原料建设项目环境影响报告书初审意见》等有关材料收悉，结合常德市生态环境事务中心组织专家对《报告书》进行评审出具的“常环评估〔2026〕14号”技术评估报告、《报告书》受理后在网上公示期间未收到反馈意见的情况，经研究，现批复如下:
1、 该项目位于常德经开区尚德路以西桃林路以北中材锂膜以东，位于常德经济技术开发区（枫树岗化工片区），建设内容包括①主体工程:生产车间一、生产车间二;②辅助工程：研发大楼、辅助楼、动力车间、控制室、卸车岛；③储运工程：甲类仓库一，甲类仓库二、丙类仓库、罐区等；④公用工程：给排水、供热、供电、制冷、循环水、消防；⑤环保工程：废气治理设施、废水治理设施、固废治理设施、噪声治理设施、事故水池、消防水池和初期雨水池等。项目产品方案：多肽类5t/年、28#（糖类）200t/年、161#（烟酸衍生物）100t/年、63#（寡肽1）20t/年、27#（寡肽2）15t/年、65#（寡肽3）10t/年、氨基酸衍生物100t/年、147#（神经酰胺）50t/年。项目总投资29000万元，其中环保投资1540万元。
2、 项目符合常德经济技术开发区园区生态环境准入清单要求，在建设单位切实落实《报告书》提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、污染物总量控制要求和园区工业污水处理厂处理能力满足的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。
三、项目在设计、建设和营运过程中必须严格执行“三同时”制度，重点做好以下环保工作：
（一）严格落实废水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流、污污分流的原则，做好废水分类收集、分质处理工作。高盐废水经蒸发预处理、高浓度有机废水经“芬顿高级氧化+絮凝池+沉淀池+水解酸化池+HIC厌氧反应器”处理后再与低浓度工艺废水、经化粪池处理后的生活废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水、实验室废水、废气处理装置废水一起进入后续污水处理站（工艺为“综合调节池+两级A/O+二沉池+终沉池+清水池”，处理规模为200m3/d）处理。厂区内污水管网设置为明管，厂区外污水管网满足“一企一管”和可视可监测要求。厂区外排废水进入常德经开区东区污水处理厂处理，常德经开区东区污水处理厂投入运行后本项目方可生产。废水中二氯甲烷执行《石油化学工业染物排放标准》（GB31571-2015）及修改单中浓度限值标准，其他指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及常德经开区东区污水处理厂的进水水质要求。
（二）严格落实大气污染防治措施。加强废气的治理，确保项目投产后大气污染物稳定达标排放。本项目生产车间一和生产车间二的工艺有机废气、罐区大小呼吸废气汇总后经过“一级冷凝+一级碱洗+一级水洗+除雾+二级树脂吸附”处理，树脂脱附冷凝后的废气、未经树脂吸附废气（树脂脱附采用蒸汽+冷凝处理，脱附冷凝后的废液作危废处理），与经过密闭负压收集的离心设备开盖清洗废气、桶装溶剂上料废气、集气罩收集的下料包装废气一同经过“一级碱洗+一级水洗+除雾+一级活性炭吸附”处理通过25米排气筒（DA001）达标排放。甲类库一（包括危废间）废气经负压收集经“干式过滤+两级活性炭”处理通过15米排气筒（DA002）达标排放，实验室废气经收集经过“干式过滤+一级活性炭”处理通过25米排气筒（DA003）达标排放，污水处理站废气收集后经“一级碱喷淋+一级水喷淋+除雾+一级活性炭吸附”处理通过15米排气筒（DA004）达标排放，天然气低氮燃烧后的废气通过15米排气筒（DA005）达标排放。活性炭按照《报告书》明确的周期及时更换。
所有外排有组织废气满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1排放限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）表6废气中有机特征污染物及排放限值。天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案>的通知》（湘环发[2023]63号）中氮氧化物的排放要求。
做好各环节无组织废气排放的污染控制工作。厂界污染物非甲烷总烃、氯化氢、甲醇、颗粒物浓度要达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求；厂内VOCs无组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）中标准限值要求。
（三）根据《重点管控新污染物清单（2023年版）》，本项目涉及的二氯甲烷属于重点管控新污染物和有毒有害物质，建设单位要严格落实《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》中的要求。建设单位对新污染物应按照国家有关规定建立环境风险应急体系，对排放口和周边环境定期监测，保存原始监测记录,并依法公开排放信息。
(四)严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型和平面布置，落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取有效的隔声降噪措施，并加强设备的维护保养，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。
(五)严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作。本项目危险废物暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，固体废物贮存间须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。本工艺废渣（液）、冷凝废液和废树脂、废活性炭、工艺废水预处理蒸发产生的废盐、在线监测废液、化验室废弃试剂瓶、废机油、含油废抹布和废劳保品属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行管理，定期交法定资质单位处置，并严格落实危险废物转移联单制度。污水处理站污泥进行废物属性鉴定，未判定其属性前按照危险废物进行管理。生活垃圾进行分类收集后交环卫部门处置。生产过程中产生的碳源需依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）进行鉴别后落实相应管理要求。
(六)加强环境风险防范。建设单位要严格按照《危险化学品安全管理条例》的相关要求落实危险化学品储存、运输、使用过程中各项安全管理要求。制定环境保护管理制度，设立专门环保机构，风险岗位实行专人专责。制定突发环境事件应急预案，并与当地相关应急预案进行有效衔接，掌握应急资源，备齐应急物资，加强应急培训和演练，提高各方应急能力。做好生产车间、危废暂存间、化学品仓库、储罐区的安全防范，储罐区设置围堰，设置不小于660m3的事故池、660m3的初期雨水池，事故废水应急池在非事故时处于空置状态，危险化学品库、各生产车间、危废暂存间四周设置废水收集管并与事故应急池保持联通，确保发生事故时全厂的消防废水和事故废水能集中收集经妥善处理达标后排放。强化事故废水、废气应急处理措施，确保发生设备故障或生产事故时所产生的废水、废气等得到有效控制。
(七)按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等规定，落实《报告书》提出的监测计划，做好各类原辅材料消耗量、危险固废产生量、废水、废气污染物排放量、污染物监测、设备运行等台账记录。按要求设置地下水监测井，定期检查所有涉污场地防渗的可靠性，防止地下水和土壤污染。
四、依据《报告书》，该项目主要污染物排放总量指标：化学需氧量为2.07吨/年、氨氮为0.33吨/年、总磷0.02吨/年；SO2为0.0216吨/年、氮氧化物为0.0091吨/年、VOCs5.577吨/年。以上所需购买总量指标应由常德市排污权交易中心进行交易并确认。建设单位在投产之前，需提交经属地生态环境部门、市生态环境局大气科认定的新增污染物总量削减替代方案及落实情况证明材料。
五、《报告书》经批准后，建设项目若发生重大变动，应重新向我局报批环境影响评价文件；或自批准之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
六、该项目在启动生产设施或在实际排污之前应依法申领排污许可证，项目建成后对配套建设的环境保护设施组织验收，编制验收报告并依法向社会公开。
七、该项目的环境保护“三同时”监督检查及日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局经开区分局具体负责。建设单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批准后的《报告书》及本批复送至常德市生态环境局经开区分局。



                           常德市生态环境局
2026年9月4日
































抄送：常德经济技术开发区管理委员会、常德市生态环境局经开区分局、常德市生态环境事务中心、湖南志远环境咨询服务有限公司
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