常德市生态环境局
关于澧县海创循环科技有限责任公司
澧县新能源材料循环利用项目

环境影响报告书的批复
澧县海创循环科技有限责任公司：
你公司《澧县海创循环科技有限责任公司澧县新能源材料循环利用项目环境影响报告书（报批稿）》及公众参与说明等申请材料收悉。结合发改立项备案（澧发改审〔2025〕212号）、事务中心技术评估意见（常环评估〔2026〕13号）、常德市生态环境局澧县分局对报告书出具的预审意见和项目受理后在网上公示期间未收到反馈意见的情况，经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见
澧县海创循环科技有限责任公司位于澧县澧南镇乔家河社区澧县海创环保科技有限责任公司（简称“垃圾焚烧厂”）厂区内。项目租赁垃圾焚烧厂二座现有厂房，分别作为生产车间和废锂电池库，总占地面积2647m2，建筑面积2647m2，主要建设内容为新建一条废旧锂电池处理生产线，一条正极片处理生产线，一条负极片处理生产线，项目建成后形成年处理1万吨废磷酸铁锂电池和1万吨正极片、1万吨负极片的生产规模。本次拟配套新建制氮站和部分环保工程，热解尾气和污水处理依托垃圾焚烧厂。项目总投资3000万元，其中环保投资123万元，占总投资的4.1%。

根据《报告书》及评估结论，项目符合国家产业政策，项目用地性质为工业用地，所在片区划定为澧县澧南镇工业集聚区。该项目在全面落实《报告书》及本批复提出的污染防治措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意按《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施组织建设。
二、建设、运营管理过程中的环境管理要求
（一）强化施工期污染防治。工程易产尘的施工活动采取湿法作业，施工区实行封闭围挡并设置喷雾系统。采取密闭运输、苫盖、洒水抑尘、车辆及路面清洗等措施，强化施工期扬尘污染防治。采用低振动、低噪声施工设备，在主要噪声源设置减振、隔声装置，高噪声施工设备尽量远离噪声敏感建筑物布设或避开敏感时段。施工固体废物应依法分类妥善处置。如需夜间施工，需取得生态环境主管部门的同意并告知周边居民。
（二）落实大气污染防治措施。落实报告提出的“以新带老”各项措施。新建项目强化各类废气收集处理措施，减少无组织废气排放。1、废旧锂电池处理生产线一次、二次带电撕碎工序产生的废气和热解工序产生的热解废气经旋风除尘器+袋除尘器预除尘后随二次风进入生活垃圾焚烧炉（依托）炉膛，在炉排炉中进行充分燃烧后，同垃圾焚烧厂的焚烧废气一起经配套的烟气净化系统（依托，SNCR+半干式反应塔＋活性炭喷射器+干粉喷射＋布袋除尘器）+新建碱液喷淋装置处理后，尾气依托垃圾焚烧厂排气筒达标排放。依托垃圾焚烧炉处理的废气2027年6月24日前执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单标准；2027年6月24日后执行《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB43/3549-2026）表1排放限值；氟化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1排放限值。2、破损电池暂存废气收集，采用活性炭吸附处理达标后新建一根15米高排气筒（DA001）排放，氟化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表1排放限值。3、废旧锂电池处理生产线及正负极片处理生产线产生破碎、筛分、分选废气，均分别配套脉冲式布袋除尘器处理，再集中收集后由15米高排气筒（DA002）排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 

落实《报告书》提出的各项无组织废气控制措施，项目实施后厂界颗粒物、氟化物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值，非甲烷总烃厂区内排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2浓度限值。

（三）落实营运期水污染防治措施。做好全厂雨污分流、污污分流和分质处理工作。项目建成后全厂产生的废水主要为地面冲洗废水、喷淋废水、化验废水、净循环冷却水排水、初期雨水和生活污水。地面冲洗废水新建1座4立方米沉淀池、喷淋废水新建1座4立方米中和沉淀池，分别预处理后同化验废水、初期雨水和生活污水一起依托垃圾焚烧厂现有的300立方米/天渗滤液处理站（中温厌氧+膜生物反应器+反渗透）处理，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》标准后与净循环冷却水一并汇入现有中水回用水池回用，本项目废水不外排。
（四）落实营运期噪声污染防治措施。优选低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，并加强设备的维护保养，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。

（五）落实营运期固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置。废机油及废机油桶、含油抹布手套等、废活性炭暂存于危废暂存库，定期送资质单位处置。一般工业固废（胶带膜、石墨粉、废布袋、沉淀池沉渣）暂存在生产厂房内的一般固废暂存区，定期外售综合利用。废吸附剂（制氮站分子筛，一般工业固废）由厂家统一回收处理。喷淋装置沉渣暂存于危废暂存库，根据鉴别结果进行管理，并在市生态环境局备案。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物严格执行危险废物转移联单管理规定，定期交法定资质单位处置。 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（六）落实土壤及地下水污染防治措施。按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急处理全过程进行防控。切实做好建设项目各级污染防治区的防雨、防渗工作。建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目污染物排放特点，合理设置地下水和土壤监测点，确保地下水环境和土壤环境安全。

（七）加强环境事故风险防范。进一步完善企业环境保护管理制度，配备环保专干。制定突发环境事件应急预案，加强应急培训与演练，强化事故废水收集、废气应急处理等措施，项目依托现有250立方米初期雨水收集池、500立方米事故废水应急收集池，平时应处于空置状态，确保应急废水能得到有效控制。

（八）本项目完成后新增挥发性有机物排放总量1.17238吨/年（热解工序排放1.17吨/年，纳入焚烧发电厂管控；电池暂存工序0.00238吨/年），已由常德市生态环境局澧县分局制定并落实了新增总量削减替代方案，同步已由市局大气科确认。
三、事中、事后环境管理

（一）本项目应先行开展工业试验生产，实验周期为一年，企业应按要求对热解、撕碎废气开展自行监测，如本试验工程污染物排放无法稳定达标排放，则应论证并新建污染防治设施处理热解、撕碎废气或者终止该项目运营。鉴于本项目依托污染防治设施的情况，你单位应当在项目正式投入生产后三年内，组织开展环境影响后评价，后评价文件应当重点对污染防治措施的长期稳定达标排放、氟化物对周边环境的累积性影响进行跟踪验证，及时提出补救方案或改进措施。后评价文件依程序报主管部门备案。
（二）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响报告书。项目自批准之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（三）项目建成后，在实际排污之前向市生态环境局申请排污许可证，同步变更澧县海创环保科技有限责任公司排污许可证。严格按照排污许可证要求组织开展证后管理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按照规定程序开展竣工环境保护验收，编制验收报告，并依法向社会公开，接受社会监督。

（四）本项目环境保护“三同时”监督管理及日常环境管理工作由常德市生态环境局澧县分局具体负责。建设单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批准后的《报告书》及本批复送至常德市生态环境局澧县分局。
常德市生态环境局
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