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常德市生态环境局
关于常德哲武牧业有限公司夹山镇浮坪村130万羽蛋鸡生态养殖基地建设项目环境影响报告书的批复

常德哲武牧业有限公司：
你单位提交的《常德哲武牧业有限公司夹山镇浮坪村130万羽蛋鸡生态养殖基地建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、《常德哲武牧业有限公司夹山镇浮坪村130万羽蛋鸡生态养殖基地建设项目环境影响评价公众参与说明》和《关于申请对〈常德哲武牧业有限公司夹山镇浮坪村130万羽蛋鸡生态养殖基地建设项目环境影响报告书〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告书》专家审查意见、常德市生态环境事务中心出具的技术评估报告、常德市生态环境局石门分局对《报告书》的预审意见及《报告书》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：
一、基本情况及总体意见
常德哲武牧业有限公司夹山镇浮坪村130万羽蛋鸡生态养殖基地建设项目位于湖南省常德市石门县夹山镇浮坪村5组，项目中心地理坐标为(东经111.4802474°、北纬29.513213°)。
项目建设内容主要包括：7栋1F鸡舍、1栋蛋库、1栋饲料拌混车间、14个饲料储罐、1栋办公生活区、1栋粪污资源化利用车间（含黑水虻养殖区、虫干成品加工区、成品库）及配套工程，建成后年存栏蛋鸡130万只，年产鸡蛋2.07万吨。项目总投资18000万元，环保投资934万元，约占总投资的5.19%。
根据《报告书》结论、技术评估报告、专家审查意见及常德市生态环境局石门分局的预审意见，同时根据常德市农业农村局、石门县发展和改革局、石门县农业农村局、石门县自然资源局等部门和石门县夹山镇浮坪村村民委员会意见，项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求。鉴此，该项目在全面落实各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放的前提下，从生态环境保护角度，我局同意你公司按《报告书》要求实施该项目。
二、项目在设计、建设和营运过程中，须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：
（一）加强施工期的环境管理。严格落实施工期各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废水、废气和固体废物等对周边环境造成的不利影响。
（二）严格落实水污染防治措施。项目场区排水实施“雨污分流、污污分流”制。鸡舍冲洗废水、除臭废水、生活污水经污水池（2个，400m3和150m3）收集后，（按照与石门城乡水务发展有限公司签订的《污水处理纳管协议》），定期由罐车运至石门城乡水务发展有限公司宝峰工业污水处理厂处理达标后外排，项目区域内不设污水排口，废水严禁排入周边地表水体。
（三）严格落实大气污染防治措施。按照《报告书》要求控制各类废气无组织排放。项目采取规模化、集群化、密闭式“全进全出”饲养模式，设置自动化鸡粪清理系统，70%由输送带运至风干系统进行风干，30%输送至资源化利用车间进行黑水虻养殖。每栋鸡舍均安装机械通风装置，尾端直接密闭接入鸡粪风干设施，通过“二级过滤网（包含除臭菌）+次氯酸喷雾除臭”，再经15m通风天井高空排放。黑水虻养殖车间整体密封、微负压集气，废气经“吸风口筛网+生物酸洗+生物滤池除臭”装置处理后，通过15m排气筒(DA001)排放。黑水虻筛分、烘干工序产生的粉尘通过集气罩收集，经布袋除尘处理后，通过15m排气筒(DA002)处理达标后排放；饲料加工破碎和筛分过程产生的粉尘采取密闭设备或集气罩收集，经布袋除尘处理后，通过15m的排气筒(DA003)处理达标后排放。
项目氨气、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级限值标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值标准。
（四）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（五）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和实体砖墙隔声、基础减振、加强场区绿化等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。在项目场区采取有效的防渗措施，并加强在项目场区和场地下游的地下水跟踪监测。
三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。
四、根据《报告书》预测及分析结论，项目设置100米的环境防护距离，在环境防护距离范围内不得再规划布局居民区、医院和学校等环境敏感单元。
五、养殖生产区和粪污处理区实施物理隔离，确保相关职能部门可通过专门通道及时正常开展污染防治设施监督检查工作。
六、《报告书》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自批复之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。
七、项目建成后，在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。
八、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局石门分局具体负责。建设单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批准后的《报告书》及本批复送至常德市生态环境局石门分局。



常德市生态环境局
2026年10月15日






































抄送：常德市生态环境局石门分局、湖南格瑞大地环境科技有限公司
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