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常德市生态环境局
关于年产200吨卤制食品加工项目
环境影响报告表的批复

常德湘卤酱板鸭有限公司：
你单位《关于申请对<年产200吨卤制食品加工项目环境影响报告表>进行审批的请示》以及附送的《年产200吨卤制食品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉，根据专家评审意见、常德市生态环境局武陵分局对《报告表》出具的预审意见，以及《报告表》受理后在网上公示期间未收到反馈意见的情况，经研究，现批复如下:
一、基本情况及总体意见
常德湘卤酱板鸭有限公司年产200吨卤制食品加工项目位于湖南省常德市武陵区东江街道新安社区兴业路18号（东江工业园内），中心地理坐标为：111°43′38.992″，29°1′42.949″。租用常德市新达力过滤设备有限公司1楼的闲置生产厂房建设卤制品生产线，主要生产酱板鸭、酱板牛肉、酱板鱼、卤鸡爪、卤鸭架、卤鸭脖、卤鸭爪、卤魔芋、卤毛豆、卤海带、卤臭豆腐、卤香干、卤千张、卤腐竹、卤藕、卤凉皮、腌制萝卜皮等产品，总产能为200t/a。主要生产设备包括10台夹层大卤锅，2台不设夹层小卤锅及其他配套设备。项目总投资200万元，其中环保投资30万元，占总投资的15%。
根据《报告表》结论、专家评审意见、常德市生态环境局武陵分局对《报告表》出具的预审意见，以及相关行政主管部门的意见，该项目符合国家产业政策及相关规划要求。你单位在严格落实《报告表》及批复提出的各项生态环境保护和污染防治措施、环境风险防治措施，确保环保设施正常运行、污染物达标排放和风险可控的前提下，从生态环境保护角度我局原则同意项目建设。
二、项目在设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：
（一）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流、污污分流的原则建设给排水、污水处理系统。生产废水经隔油池、调节池处理后，进入一体化污水处理设施（处理工艺为水解酸化-缺氧-好氧-二级沉淀-清水消毒，处理能力为10t/d）处理，处理后的生产废水与经化粪池处理的生活污水，一并进入市政污水管网，最终汇入皇木关污水处理厂进一步处理后达标排放。综合废水排入污水管网须从严执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817—2025）表1水污染排放限值间接排放标准、《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准及皇木关污水处理厂进水水质要求。
（二）严格落实大气污染防治措施。卤锅处的生产废气由集气罩收集后进入静电油烟净化器，处理后经屋顶排气筒（DA001）排放。10台大卤锅夹层处的天然气燃烧废气收集后经15m排气筒（DA002）排放，2台小卤锅处的天然气燃烧废气无组织排放。项目有组织排放天然气燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014）表3燃气锅炉特别排放浓度限值。项目无组织排放天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应限值，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中大型规模标准限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相应限值。
（三）严格落实固体废物分类管理与处置措施。按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作。严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。生活垃圾分类收集后交由环卫部门转运处置。
（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取减振、消声、隔声等措施降低设备噪声排放，合理安排生产时 
间，严禁在夜间（22:00-6:00）进行高噪声作业，防止噪声扰 
民。施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中 2类标准限值。
（五）落实环境风险防控措施。建立环保规章制度和岗位责任制，落实各项事故应急防范措施，严防风险事故发生。
（六）依据《报告表》，该项目主要污染物排放总量指标：二氧化硫0.01吨/年、氮氧化物0.09吨/年、化学需氧量0.15 吨/年、氨氮0.03吨/年、总磷0.01吨/年、总氮0.05吨/年，以上所需购买总量指标应由常德市排污权交易中心进行交易并确认。
四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新向我局报批环境影响评价文件。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。
五、该项目的“三同时”监督检查及日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局武陵分局具体负责。你单位应在收到本批复后的5个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复送至常德市生态环境局武陵分局。


常德市生态环境局
2026年5月13日







抄送：常德市生态环境局武陵分局、湖南义格环保科技有限公司
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