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[bookmark: _Hlk232346149]关于常德市芙蓉实业发展有限责任公司烟用
爆珠项目环境影响报告表的批复

常德市芙蓉实业发展有限责任公司：
你单位《常德市芙蓉实业发展有限责任公司烟用爆珠项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及《关于申请对<常德市芙蓉实业发展有限责任公司烟用爆珠项目环境影响报告表>进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局武陵分局对《报告表》的预审意见、《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：
一、该项目位于湖南省常德市武陵区洞庭大道1999号，中心坐标为东经111 度 39 分 51.310 秒，北纬29 度 2 分 30.997 秒。项目总占地面积1070m2，总建筑面积1070m2，年产烟用爆珠100t,主要建设烟用爆珠操作间，主要生产设备包括滴丸机、化胶供料一体机 、洗丸机、溜丸机等。项目总投资950万元，其中环保投资70万元，占总投资的7.37%。
二、根据《报告表》结论、专家评审意见、常德市生态环境局武陵分局对《报告表》出具的预审意见，以及相关行政主管部门的意见，该项目符合国家产业政策及相关规划要求。你单位在严格落实《报告表》及批复提出的各项生态环境保护和污染防治措施、环境风险防治措施，确保环保设施正常运行、污染物达标排放和风险可控的前提下，从生态环境保护角度我局原则同意项目建设。
三、项目在设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：
（一）严格落实水污染防治措施。按照雨污分流、清污分流、污污分流的原则建设给排水、污水处理系统。生产废水经油水分离设备处理后，进入厂区自建的2100m3/d污水处理站，经“水解酸化＋接触氧化＋BAF”工艺处理后，排入市政污水管网，最终汇入柳叶湖污水处理厂进一步处理后达标排放。废水排入污水管网须从严执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准及柳叶湖污水处理厂进水水质要求。
（二）严格落实大气污染防治措施。加强各工段废气收集处理，减少无组织废气排放。投料废气通过对进料口设置集气罩，连接移动式收尘器处理后车间内无组织排放。配置、干燥废气经车间密闭负压收集后，再经两级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒（DA003）排放。活性炭按照《报告表》明确的周期及时更换。
有组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，厂区无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值，厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值。
（三）加强噪声污染防治。优选生产设备，对各噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，加强对生产设备的定期检查和维修保养，保持其良好的运行状况，确保营运期厂界北面、西面噪声排放不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，东面、南面噪声排放不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。
（四）加强固体废物污染防治。规范设置危废暂存间和一般固废暂存场所，严格分类分区贮存，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。危险废物分类收集暂存于危废暂存间中，定期委托有资质的单位处置，同时建立危险废物转移联单制度并严格执行。
（五）加强环境风险防范。加强安全生产，制定突发环境事件应急预案，建立运行情况记录制度和各类台账。落实污染源自行监测计划及落实分区防渗措施，防止地下水和土壤环境污染，有效防范风险事故发生。
四、依据《报告表》，该项目主要污染物排放总量指标：化学需氧量0.06吨/年、氨氮 0.003吨/年、V0Cs0.076吨/年。项目所需购买总量指标应由常德市排污权交易中心进行交易并确认。
五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新向我局报批环境影响评价文件；或自批准之日起超过五年，方决定建设项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。
六、该项目的“三同时”监督检查及日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局武陵分局具体负责。你单位应在收到本批复后的5个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复送至常德市生态环境局武陵分局。


常德市生态环境局
2026年7月16日
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